画面表示 (DISPlay)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:CHANge A$(,B$,C$) | A$ = WAVE,SET,FILE,MONITOR B$ = UNIT,MEAS,CHANNEL,TRIG,ALARM,CALC SYSTEM,SD,USB C$ = RECORD,A_SAVE,M_SAVE,DISPLAY SETTING,CAN,INDIVIDUAL UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4 REMOTE1,REMOTE2,REMOTE3,REMOTE4 REMOTE5,REMOTE6,REMOTE7 PULSE,COMMON,W_CALC,ALARM1_8 NUMERICAL,WAVEFORM,XY ENVIRONMENT,INTERFACE,EXTERNAL | 表示画面の切り換えと問い合わせ
:CHANge? | A$
:GAUGe A$ | A$ = OFF, ONE, TWO | ゲージの数の設定
:GAUGe? | A$ | ゲージの数の問い合わせ
:GCHAn A$,ch$ | A$ = GAUGEA, GAUGEB ch$ = , , | ゲージのチャネルの設定
:GCHAn? A$ | A$,ch$ | ゲージのチャネルの問い合わせ
:MARK | - | イベントマークの挿入
:MARK? | A<NR1> A = 0～1000 | イベントマーク数の問い合わせ
:MARKJump A | A = 1～イベントマーク数 | イベントマークへのジャンプ
:MARKJump? A | A<NR1>,B<NR1> A = 1～イベントマーク数 B = データ番号 | イベントマークのデータ番号問い合わせ
:UPDAte A$ | A$ = TRUE, FALSe, REFResh | 画面更新の設定
:WAVE A$ | A$ = ACUR,TRIG,POINT | 波形表示の実行
アナログ波形表示 (:DISPlay:ANALog)
:DIGIt ch$,A | ch$ = A = 0～10 | 小数点以下の桁数の設定と問い合わせ
:DIGIt? ch$ | ch$,A$
:DRAWing ch$,A$ | ch$ = A$ = OFF, C1～C24 | 波形表示色の設定と問い合わせ
:DRAWing? ch$ | ch$,A$
:USECh ch$,A$ | ch$ = A$ = OFF, ON | 表示するチャネルの設定と問い合わせ
:USECh? ch$ | ch$,A$
:VARIable ch$,A$ | ch$ = A$ = OFF, ON | 波形表示の上下限機能の設定と問い合わせ
:VARIable? ch$ | ch$,A$
:VARIUPLOw ch$,A,B | ch$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 (上限値) B = -9.9999E+29～9.9999E+29 (下限値) | 波形表示の上下限値の設定と問い合わせ
:VARIUPLOw? ch$ | ch$,A<NR3>,B<NR3>
:YMAG ch$,A$ | ch$ = A$ = X1_2, X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100 | 波形の電圧軸方向に対する拡大・圧縮率の設定と問い合わせ
:YMAG? ch$ | ch$,A$
パルス波形表示 (:DISPlay:PULSe)
:DIGIt pls$,A | pls$ = A$ = 0～10 | 小数点以下の桁数の設定と問い合わせ
:DIGIt? pls$ | pls$,A$
:DRAWing pls$,A$ | pls$ = A$ = OFF, C1～C24 | 波形表示色の設定と問い合わせ
:DRAWing? pls$ | pls$,A$
:USECh pls$,A$ | pls$ = A$ = OFF, ON | 表示するチャネルの設定と問い合わせ
:USECh? pls$ | pls$,A$
:VARIable pls$,A$ | pls$ = A$ = OFF, ON | 波形表示の上下限表示の設定と問い合わせ
:VARIable? pls$ | pls$,A$
:VARIUPLOw pls$,A,B | pls$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 (上限値) B = -9.9999E+29～9.9999E+29 (下限値) | 波形表示の上下限値の設定と問い合わせ
:VARIUPLOw? pls$ | pls$,A<NR3>,B<NR3>
:YMAG pls$,A$ | pls$ = A$ = X1_2, X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100 | 波形の電圧軸方向に対する拡大・圧縮率の設定と問い合わせ
:YMAG? pls$ | pls$,A$
警報波形表示 (:DISPlay:ALARm)
:DRAWing alm$,A$ | alm$ = A$ = OFF, C1～C24 | 波形表示色の設定と問い合わせ
:DRAWing? alm$ | alm$,A$
:USECh alm$,A$ | alm$ = A$ = OFF, ON | 表示するチャネルの設定と問い合わせ
:USECh? alm$ | alm$,A$
波形演算波形表示 (:DISPlay:CALCulate)
:DIGIt w$,A | w$ = A = 0～10 | 小数点以下の桁数の設定と問い合わせ
:DIGIt? w$ | w$,A
:DRAWing w$,A$ | w$ = A$ = OFF, C1～C24 | 波形表示色の設定と問い合わせ
:DRAWing? w$ | w$,A$
:USECh w$,A$ | w$ = A$ = OFF, ON | 表示するチャネルの設定と問い合わせ
:USECh? w$ | w$,A$
:VARIUPLOw w$,A,B | w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 (上限値) B = -9.9999E+29～9.9999E+29 (下限値) | 波形表示の上下限値の設定と問い合わせ
:VARIUPLOw? w$ | w$,A<NR3>,B<NR3>
X-Y合成表示 (:DISPlay:XY)
:DRAWing xy$,A$ | xy$ = A$ = OFF, C1～C24 | 波形表示色の設定と問い合わせ
:DRAWing? xy$ | xy$,A$
:GAUGe A$ | A$ = OFF, ON | XYゲージの表示の設定と問い合わせ
:GAUGe? | A$
:GCHAn xy$ | xy$ = | XYゲージのチャネルの設定と問い合わせ
:GCHAn? | xy$
:USECh xy$,A$ | xy$ = A$ = OFF, ON | 表示するチャネルの設定と問い合わせ
:USECh? xy$ | xy$,A$
:XAXIs xy$,ch$ | xy$ = ch$ = ,, | X軸チャネルの設定と問い合わせ
:XAXIs? xy$ | xy$,ch$
:YAXIs xy$,ch$ | xy$ = ch$ = ,, | Y軸チャネルの設定と問い合わせ
:YAXIs? xy$ | xy$,ch$