ＨＩＯＫＩ LR8410,LR8416 通信コマンド取扱説明

はじめに

本取扱説明ではパソコンからLR8410,LR8416を制御する通信コマンドの説明をしています。
(USB、LANの設定に関してましてはLR8410,LR8416本体取扱説明書をご覧下さい。)

目次

第１章　コマンド概要

1.1　受信・送信プロトコル

1.2　ステータスバイトとイベントレジスタ

1.3入力バッファと出力キュー

第２章　コマンド

2.1　コマンド一覧

2.2　コマンド詳細

第３章　サンプルプログラム

3.1 LANでの VisualBasicサンプルプログラム

3.2 USBでの VisualBasicサンプルプログラム

付録

(ご注意：LR8410,LR8416では、通信コマンドでファイルの操作は出来ません）
(ご注意：ここで説明している通信コマンドを使った測定では、
１秒以上の遅い間隔でしたらリアルタイムでパソコン側に
測定データを取得する事は可能です。
１秒より早い間隔でリアルタイムでパソコン側にデータを取得したい場合は、
専用のソフトウエアであるLogger Utirityを使用してください。)

/履歴/
2013-05　初版
2014-03　第１版
2015-02　第２版
2015-08　第３版
2016-08　第４版
2018-10　第５版

・本取扱説明の内容につきましては万全を期していますが、ご不明な点や誤りなど
お気づきのことがありましたら、本社　コールセンターまたは最寄りの支店まで
ご連絡下さい。
・本取扱説明は改善のため予告なしに記載事項を変更することがあります。
・本取扱説明を無断で転載、複製する事は禁止されています。

ＨＩＯＫＩ LR8410,LR8416 通信コマンド取扱説明
発行年月　　２０１８年１０月第５版
問合わせ先　日置電機株式会社 コールセンター
フリーダイヤル：0120-72-0560
386-1192　長野県上田市小泉８１
TEL：0268-28-0560
FAX：0268-28-0569
E-mail:info@hioki.co.jp
URL http://www.hioki.co.jp/

本取扱説明は以下のファイルによって構成されています。
index_j.htm
1syou.htm
2syou.htm
2detail.htm
sample.htm
furoku.htm