第　2　章 コマンド
2.1　コマンド一覧
2.1.1　共通コマンド

コマンド | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
*CLS |  | ステータス･バイト、関連キューのクリア
*ESR? | A<NR1>:0〜255 | SESRの問合せ
*IDN? | メーカー名、モデル名、 製造番号、ソフトバージョン | 機器IDの問合せ
*OPC |  | 全動作終了後、 SESRのLSBをセット
*OPC? | A<NR1> | 全動作終了後、 ASCIIの1を応答
*OPT? | A1,A2,A3,A4<NR1> A　=　0〜2 0:　アンプなし 1:　LR8500　電圧・温度ユニット 2:　LR8501　ユニバーサルユニット | 機器オプションの問合せ
*RST |  | 機器の初期化
*STB? | A<NR1>:0〜255 | STBとMSSビットを読み出す
*TST? | A<NR1>:0=OK,1=NG | ROM/RAMチェックの結果の問合せ
*WAI |  | 動作終了後、後に続くコマンド実行
:ESR0? | A<NR1>:0〜255 | ESR0の問合せ

2.1.2　固有のコマンド
(1) 実行処理等

コマンド | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ABORT |  | 測定の強制終了
:ERRor? | A<NR1>:エラー番号 | 本体エラー番号の問合せ
:HEADer A$ :HEADer? | A$:OFF,ON A$ | ヘッダの設定 クエリ
:STARt |  | 測定のSTART
:STATUS? | A<NR1>:bit5〜bit0 | ストレージ状態の問合せ
:STOP |  | 測定のSTOP

(2) CONFigureコマンド（時間軸レンジ、記録時間等の設定と問合せ）

コマンド :CONFigure | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ATSAve A$(,"B$") :ATSAve? | A$:OFF,BIN,CSV,MEAS, BIN_MEAS,CSV_MEAS B$:ファイル名（８文字） A$(,"B$") | 自動保存の設定 クエリ
:RECTime day,hour, min,sec :RECTime? | day:0〜500(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） sec:0〜59(秒） day,hour,min,sec<NR1> 0,0,0,0の時は連続 | 記録時間の設定 クエリ
:SAMPle A :SAMPle? | A:記録間隔(単位s) A<NR3>(単位s) | 記録間隔の設定 クエリ
:SAVEKind A$ :SAVEKind? | A$:NORMal,DIVide,REGUlarly A$ | 自動保存の分割設定 クエリ
:SAVELen day,hour, min :SAVELen? | day:0〜30(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） day,hour,min<NR1> | 自動保存の分割長の設定 クエリ
:SAVEMode A$ :SAVEMode? | A$:FILEfull,REMove A$ | 自動保存の削除モードの設定 クエリ
:SAVEPri A$ :SAVEPri? | A$:CF,USB A$ | 自動保存優先保存先の設定 クエリ
:SAVEReg hour,min :SAVEReg? | hour:0〜23(時） min:0〜59(分） hour,min<NR1> | 自動保存の基準時刻の設定 クエリ
:SAVESep A$ :SAVESep? | A$:COMMA,SPACE,TAB,SEMI A$ | テキストの区切り記号の設定 クエリ
:SAVEDeci A$ :SAVEDeci? | A$:PERIOD,COMMA A$ | テキストの小数点記号の設定 クエリ
:SAVEFormat A$ :SAVEFormat? | A$:COMMENT,SPLITMS A$ | テキストの日付フォーマットの設定 クエリ
:SAVETime A :SAVETime? | A:分割時間(単位min) A<NR3>(単位min) | 自動保存の分割時間の設定 クエリ
:TDIV A :TDIV？ | A:TIME/DIV（単位s） A＜NR3＞（単位s） | 時間軸レンジの設定 クエリ

(3) UNITコマンド（入力チャネルの設定/問合せ）

コマンド :UNIT | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:FILTer A$ :FILTer? | A$:OFF,50HZ,60HZ A$ | 入力チャネルのフィルタの設定 クエリ
:INMOde ch$,A$ :INMOde? ch$ | A$:VOLTAGE,TC,RTD, HUMIDITY,RESIST ch$,A$ | 入力チャネルの入力種類の設定 クエリ
:PCOMOde pls$,A$ :PCOMOde? pls$ | A$:ADD,INST pls$,A$ | パルスの積算種類の設定 クエリ
:PCOUnt pls$,A :PCOUnt? pls$ | A:１回転あたりのパルス数 pls$,A<NR1> | パルス回転数測定の １回転あたりのパルス数の設定 クエリ
:PFILTer pls$,A$ :PFILTer? pls$ | A$:OFF,ON pls$,A$ | パルスのフィルターの設定 クエリ
:PINMOde pls$,A$ :PINMOde? pls$ | A$:COUNT,REVOLVE pls$,A$ | パルスの入力種類の設定 クエリ
:PLSLogic pls$,A$ :PLSLogic? pls$ | A$:PLS,LOGIC pls$,A$ | パルスとロジックの選択の設定 クエリ
:POSItion ch$,A$ :POSItion? ch$ | A:表示位置(単位%) ch$,A<NR1> | 入力チャネルの表示位置の設定 クエリ
:PPOSItion pls$,A$ :PPOSItion? pls$ | A:表示位置(単位%) pls$,A<NR1> | パルスの表示位置の設定 クエリ
:PSLOPe pls$,A$ :PSLOPe? plsh$ | A$:UP,DOWN pls$,A$ | パルスのスロープの設定 クエリ
:PTHRe pls$,A$ :PTHRe? pls$ | A$:1V,4V pls$,A$ | パルスのスレショルドレベルの設定 クエリ
:RANGe ch$,A :RANGe? ch$ | A:電圧軸レンジ(単位V,℃,%,Ω) ch$,A<NR3> | 入力チャネルの電圧軸 レンジの設定 クエリ
:RJC ch$,A$ :RJC? ch$ | A$:INT,EXT ch$,A$ | 温度測定の接点補償の設定 クエリ
:RCONnect ch$,A$ :RCONnect? ch$ | A$:3LINE,4LINE ch$,A$ | 測温抵抗体の接続方法の設定 クエリ
:RTYPe ch$,A$ :RTYPe? ch$ | A$:PT100,JPT100 ch$,A$ | 測温抵抗体の種類の設定 クエリ
:SENSor ch$,A$ :SENSor? ch$ | A$:K,J,E,T,N,R,S,B,W ch$,A$ | 熱電対種類の設定 クエリ
:STORe ch$,A$ :STORe? ch$ | ch$;CH1_1〜CH4_15, PLS1〜PLS8,LOG,,ALARM, W1〜W30 A$:OFF,ON ch$,A$ | 入力データの測定CH収集の設定 クエリ
:WIRE A$ :WIRE? | A$:OFF,ON A$ | 温度測定の断線検出の設定 クエリ

(4) SCALingコマンド（スケーリング）

コマンド :SCALing | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:KIND ch$,A$ :KIND? ch$ | A$:POINT,RATIO ch$,A$ | スケーリングの種類の設定 クエリ
:OFFSet ch$,A :OFFSet? ch$ | A:-9.9999E+9〜9.9999E+9 ch$,A<NR3> | スケーリングのオフセットの 設定(RATIO） クエリ
:SCUPLOw ch$,B,C :SCUPLOw? ch$ | B:C: -9.9999E+29〜9.9999E+29 ch$,B,C | スケーリングのSC UP,LOWの 設定(POINT） クエリ
:SET ch$,A$ :SET? ch$ | A$:OFF,ENG,SCI ch$,A$ | スケーリングのON/OFFの設定 クエリ
:UNIT ch$,"A$" :UNIT? ch$ | A$:スケーリング単位（7文字） ch$,"A$" | スケーリングの単位の設定 クエリ
:VOLT ch$,A :VOLT? ch$ | A:-9.9999E+9〜9.9999E+9 ch$,A<NR3> | スケーリングの換算値の設定 (RATIO） クエリ
:VOUPLOw ch$,B,C :VOUPLOw? ch$ | B,C:-9.9999E+29〜9.9999E+29 ch$,B,C<NR3> | スケーリングのVOLT UP,LOW の設定 (POINT) クエリ

(5) COMMentコマンド（コメント）

コマンド :COMMent | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ALMCH alm$,"A$" :ALMCH? alm$ | A$:コメント文字 (全角20文字､半角40文字） alm$,"A$" | アラームチャネルのコメントの設定 クエリ
:CH ch$,"A$" :CH? ch$ | A$:コメント文字 (全角20文字､半角40文字） ch$,"A$" | 各チャネルのコメントの設定 クエリ
:TITLe "A$" :TITLe? | A$:コメント文字 (全角20文字、半角40文字） "A$" | タイトルコメントの設定 クエリ

(6) TRIGgerコマンド（トリガの設定/問合せ）

コマンド :TRIGger | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:DETECTDate year,month,day :DETECTDate? | year:0〜99（年） month: 1〜12（月） day:1〜31（日） year,month,dayすべて<NR1> | トリガ検出日の設定 クエリ
:DETECTTime hour,min,sec :DETECTTime? | hour: 0〜23（時） min: 0〜59（分） sec:0〜59（秒) hour,min,secすべて<NR1> | トリガ検出時間の設定 クエリ
:EXTErnal A$ :EXTErnal? | A$:OFF,UP,DOWN A$ | 外部トリガの設定 クエリ
:KIND ch$,A$ :KIND? ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow ch$,A$ | トリガの種類の設定 クエリ
:LEVEl ch$,A :LEVEl? ch$ | A:トリガレベル（単位V,℃,%,Ω） ch$,A<NR3> | トリガレベルの設定 クエリ
:LOGAnd A$ :LOGAnd? | A$:OFF,OR,AND A$ | ディジタルトリガのパターンの AND/ORの設定 クエリ
:LOGPat "A$" :LOGPat? | A$:xxxxxxxx トリガパターン(x,0,1） "A$" | ディジタルトリガのパターンの 設定 クエリ
:LOWEr ch$,A :LOWEr? ch$ | A:下限レベル（単位V,℃,%,Ω） ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:MODE A$ :MODE? | A$:SINGle,REPEat A$ | トリガモードの設定 クエリ
:PKIND ch$,A$ :PKIND? ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow ch$,A$ | パルストリガの種類の設定 クエリ
:PLEVEl pls$,A :PLEVEl? pls$ | A:パルストリガレベル（単位c,r/s） pls$,A<NR3> | パルストリガレベルの設定 クエリ
:PLOWEr pls$,A :PLOWEr? pls$ | A:下限レベル（単位c,r/s） pls$,A<NR3> | パルスウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:PRETrig day,hour, min,sec :PRETrig? | day:0〜99(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） sec:0〜59(秒） day,hour,min,sec<NR1> | プリトリガの設定 クエリ
:PSIDE pls$,A :PSIDE? pls$ | A$:UP,DOWN pls$,A$ | パルストリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:PSLOPe pls$,A :PSLOPe? pls$ | A$:UP,DOWN pls$,A$ | パルストリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:PUPPEr pls$,A :PUPPEr? pls$ | A:上限レベル(単位c,r/s） pls$,A<NR3> | パルスウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:SET A$ :SET? | A$:OFF,ON A$ | トリガ使用の設定 クエリ
:SLOPe ch$,A$ :SLOPe? ch$ | A$:UP,DOWN ch$,A$ | トリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:SIDE ch$,A$ :SIDE? ch$ | A$:IN,OUT ch$,A$ | トリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:SOURce A$ :SOURce? | A$:OR,AND A$ | トリガソース間AND/ORの設定 クエリ
:TIMEr A$ :TIMEr? | A$:OFF,ON A$ | タイマトリガの設定 クエリ
:TMINTvl A$,day,hour,min,sec :TMINTvl? | A$:OFF,ON day: 0〜99（日） hour: 0〜23（時） min: 0〜59（分） sec:0〜59（秒） day,hour,min,secすべて<NR1> | タイマトリガの時間間隔の設定 クエリ
:TMSTArt A$,year,month,day, hour,min,sec :TMSTArt? | A$:OFF,ON year:0〜99（年） month:1〜12（月） day:1〜31（日） hour:0〜23（時） min:0〜59（分） sec:0〜59（秒） year,month,day,hour,min,sec すべて<NR1> | タイマトリガの開始時刻の設定 クエリ
:TMSTOp A$,year,month,day, hour,min,sec :TMSTOp? | TMSTArtと同じ | タイマトリガの終了時刻の設定 クエリ
:UPPEr ch$,A :UPPEr? ch$ | A:上限レベル(単位V,℃,%,Ω） ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:TIMIng A$ :TIMIng? | A$:START,STOP,S_S A$ | トリガタイミングの設定 クエリ
:SEXTErnal A$ :SEXTErnal? | A$:OFF,UP,DOWN A$ | ストップ時外部トリガの設定 クエリ
:SKIND ch$,A$ :SKIND? ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow ch$,A$ | ストップ時トリガの種類の設定 クエリ
:SLEVEl ch$,A :SLEVEl? ch$ | A:トリガレベル（単位V,℃,%,Ω） ch$,A<NR3> | ストップ時トリガレベルの設定 クエリ
:SLOGAnd A$ :SLOGAnd? | A$:OFF,OR,AND A$ | ストップ時ディジタルトリガのパターンの AND/ORの設定 クエリ
:SLOGPat "A$" :SLOGPat? | A$:xxxxxxxx トリガパターン(x,0,1） "A$" | ストップ時ディジタルトリガのパターンの 設定 クエリ
:SLOWEr ch$,A :SLOWEr? ch$ | A:下限レベル（単位V,℃,%,Ω） ch$,A<NR3> | ストップ時ウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:SPKIND pls$,A$ :SPKIND? pls$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow pls$,A$ | ストップ時パルストリガの種類の設定 クエリ
:SPLEVEl pls$,A :SPLEVEl? pls$ | A:パルストリガレベル（単位c,r/s） pls$,A<NR3> | ストップ時パルストリガレベルの設定 クエリ
:SPSIDE pls$,A :SPSIDE? pls$ | A$:IN,OUT pls$,A$ | ストップ時パルストリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:SPSLOPe pls$,A :SPSLOPe? pls$ | A$:UP,DOWN pls$,A$ | ストップ時パルストリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:SPLOWEr pls$,A :SPLOWEr? pls$ | A:下限レベル（単位c,r/s） pls$,A<NR3> | ストップ時パルスウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:SPUPPEr pls$,A :SPUPPEr? pls$ | A:上限レベル(単位c,r/s） pls$,A<NR3> | ストップ時パルスウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:SSLOPe ch$,A$ :SSLOPe? ch$ | A$:UP,DOWN ch$,A$ | ストップ時トリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:SSIDE ch$,A$ :SSIDE? ch$ | A$:IN,OUT ch$,A$ | ストップ時トリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:SSOURce A$ :SSOURce? | A$:OR,AND A$ | ストップ時トリガソース間AND/ORの設定 クエリ
:SUPPEr ch$,A :SUPPEr? ch$ | A:上限レベル(単位V,℃,%,Ω） ch$,A<NR3> | ストップ時ウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:WKIND w$,A$ :WKIND? w$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow w$,A$ | 波形演算チャネルのトリガの種類の設定 クエリ
:WLEVEl w$,A :WLEVEl? w$ | A:トリガレベル w$,A<NR3> | 波形演算チャネルのトリガレベルの設定 クエリ
:WLOWEr w$,A :WLOWEr? w$ | A:下限レベル w$,A<NR3> | 波形演算チャネルのウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:WSIDE w$,A$ :WSIDE? w$ | A$:IN,OUT w$,A$ | 波形演算チャネルのトリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:WSLOPe w$,A$ :WSLOPe? w$ | A$:UP,DOWN w$,A$ | 波形演算チャネルのトリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:WUPPEr w$,A :WUPPEr? w$ | A:上限レベル w$,A<NR3> | 波形演算チャネルのウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:SWKIND w$,A$ :SWKIND? w$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow w$,A$ | ストップ時波形演算チャネルのトリガの種類の設定 クエリ
:SWLEVEl w$,A :SWLEVEl? w$ | A:トリガレベル w$,A<NR3> | ストップ時波形演算チャネルのトリガレベルの設定 クエリ
:SWLOWEr w$,A :SWLOWEr? w$ | A:下限レベル w$,A<NR3> | ストップ時波形演算チャネルのウインドウ (イン／アウト)トリガの下限レベルの設定 クエリ
:SWSIDE w$,A$ :SWSIDE? w$ | A$:IN,OUT w$,A$ | ストップ時波形演算チャネルのトリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:SWSLOPe w$,A$ :SWSLOPe? w$ | A$:UP,DOWN w$,A$ | ストップ時波形演算チャネルのトリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:SWUPPEr w$,A :SWUPPEr? w$ | A:上限レベル w$,A<NR3> | ストップ時波形演算チャネルのウインドウ (イン／アウト)トリガ上限レベルの設定 クエリ

(7) ALARmコマンド（警報の設定/問合せ）

コマンド :ALARm | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:BEEP A$ :BEEP? | A$:OFF,ON A$ | 警報音の設定 クエリ
:BURN alm$,A$ :BURN? alm$ | A$:OFF,ON alm$,A$ | 断線検出時に警報の設定 クエリ
:HOLD A$ :HOLD? | A$:OFF,ON A$ | 警報保持の設定 クエリ
:KIND alm$,ch$,A$ :KIND? alm$,ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow almt$,ch$,A$ | 警報の種類の設定 クエリ
:LEVEl alm$,ch$,A :LEVEl? alm$,ch$ | A:警報レベル（単位V,℃,%,Ω） alm$,ch$,A<NR3> | 警報レベルの設定 クエリ
:LOGAnd alm$,A$ :LOGAnd? alm$ | A$:OFF,OR,AND alm$,A$ | ディジタル警報のパターン AND/ORの設定 クエリ
:LOGPat alm$,"A$" :LOGPat? alm$, | A$:xxxxxxxx 警報パターン(x,0,1） alm$,"A$" | ディジタル警報のパターンの 設定 クエリ
:LOWEr alm$,ch$,A :LOWEr? alm$,ch$ | A:警報の下限レベル（単位V,℃,%,Ω） alm$,ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) 警報の下限レベルの設定 クエリ
:PKIND alm$,pls$,A$ :PKIND? alm$,pls$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow alm$,ch$,A$ | パルス警報の種類の設定 クエリ
:PLEVEl alm$,pls$,A :PLEVEl? alm$,pls$ | A:パルス警報レベル（単位c,r/s） alm$,pls$,A<NR3> | パルス警報レベルの設定 クエリ
:PLOWEr alm$,pls$,A :PLOWEr? alm$,pls$ | A:パルス警報の下限レベル（単位c,r/s） alm$,pls$,A<NR3> | パルスウインドウ(イン／アウト) 警報の下限レベルの設定 クエリ
:PSIDE alm$,pls$,A$ :PSIDE? alm$,pls$ | A$:IN,OUT alm$,pls$,A$ | パルス警報サイドの設定 （ウインドウ警報） クエリ
:PSLOPe alm$,pls$,A$ :PSLOPe? alm$,pls$ | A$:HIGH,LOW alm$,pls$,A$ | パルス警報スロープの設定 （レベル警報） クエリ
:PUPPEr alm$,pls$,A :PUPPEr? alm$,pls$ | A:パルス警報の上限レベル（単位c,r/s） alm$,pls$,A<NR3> | パルスウインドウ(イン／アウト) 警報上限レベルの設定 クエリ
:SIDE alm$,ch$,A$ :SIDE? alm$,ch$ | A$:IN,OUT alm$,ch$,A$ | 警報サイドの設定 （ウインドウ警報） クエリ
:SLOPe alm$,ch$,A$ :SLOPe? alm$,ch$ | A$:HIGH,LOW alm$,ch$,A$ | 警報スロープの設定 （レベル警報） クエリ
:SOURce alm$,A$ :SOURce? alm$ | A$:OR,AND alm$,A$ | 警報ソースのAND/ORの設定 クエリ
:UPPEr alm$,ch$,A :UPPEr? alm$,ch$ | A:警報の上限レベル(単位V,℃,%,Ω） alm$,ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) 警報上限レベルの設定 クエリ
:WKIND alm$,w$,A$ :WKIND? alm$,w$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow alm$,w$,A$ | 波形演算警報の種類の設定 クエリ
:WLEVEl alm$,w$,A :WLEVEl? alm$,w$ | A:波形演算警報レベル alm$,w$,A<NR3> | 波形演算警報レベルの設定 クエリ
:WLOWEr alm$,w$,A :WLOWEr? alm$,w$ | A:波形演算警報の下限レベル alm$,w$,A<NR3> | 波形演算ウインドウ(イン／アウト) 警報の下限レベルの設定 クエリ
:WSIDE alm$,w$,A$ :WSIDE? alm$,w$ | A$:IN,OUT alm$,w$,A$ | 波形演算警報サイドの設定 （ウインドウ警報） クエリ
:WSLOPe alm$,w$,A$ :WSLOPe? alm$,w$ | A$:HIGH,LOW alm$,w$,A$ | 波形演算警報スロープの設定 （レベル警報） クエリ
:WUPPEr alm$,w$,A :WUPPEr? alm$,w$ | A:波形演算警報の上限レベル alm$,w$,A<NR3> | 波形演算ウインドウ(イン／アウト) 警報上限レベルの設定 クエリ

(8) SYSTemコマンド（システム）

コマンド :SYSTem | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:BEEP A$ :BEEP? | A$:ON,OFF A$ | ビープ音の設定 クエリ
:BRIGhtness A$ :BRIGhtness? | A$:100%,70%,40%,25% A$ | バックライトの明るさの設定 クエリ
:CRTOff A$ :CRTOff? | A$:ON,1MIN,2MIN, 3MIN,4MIN,5MIN A$ | バックライトセーバの設定 クエリ
:DATAClear |  | 波形データの初期化
:DATE year,month,day :DATE? | year :0〜99(年) month:1〜12(月） day :1〜31（日） year,month,dayすべて<NR1> | カレンダーの設定 クエリ
:EXTIN A$ :EXTIN? | A$:TRIG,EVENT A$ | 外部入力端子の設定 クエリ
:FILEProt A$ :FILEProt? | A$:NORMAL,STRONG A$ | ファイル保護の強度の設定 クエリ
:LANGuage A$ :LANGuage? | A$:JAPAnese,ENGLish A$ | 言語の設定 クエリ
:LCDDisp A$ :LCDDisp? | A$:BLACK,WHITE A$ | 画面色の設定 クエリ
:MARK A$ :MARK? | A$:OFF,ON A$ | 警報時のイベントマーク入力 の設定 クエリ
:SAVEFormat A$ :SAVEFormat? | A$:BINARY,CSV A$ | 波形ファイルの形式の設定 クエリ
:SAVEPri A$ :SAVEPri? | A$:CF,USB A$ | 即保存優先保存先の設定 クエリ
:SAVESpanl A$ :SAVESpan? | A$:ALL,A-B,START-A, START-B,A-END,B-END A$ | 波形ファイルの保存範囲の設定 クエリ
:SAVEKey A$ :SAVEKey? | A$:SELECT,QUICK A$ | 保存キーの設定 クエリ
:SAVEType A$ :SAVEType? | A$:WAVE,IMAGE,SET,CALC A$ | 保存種類の設定 クエリ
:STARt A$ :STARt? | A$:ON,OFF A$ | スタートバックアップの設定 クエリ
:SMESS A$ :SMESS? | A$:ON,OFF A$ | 開始、停止確認メッセージの設定 クエリ
:TIME hour,min,sec :TIME? | hour:0〜23(時） min :0〜59(分） sec :0〜59(秒） hour,min,secすべて<NR1> | 時刻の設定 クエリ
:TMAXis A$ :TMAXis? | A$:TIME,DATE,SCALe A$ | 時間軸表示の設定 クエリ

(9) MEMoryコマンド（ストレージデータの入出力）

コマンド :MEMory | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ADATa B,C,･･･ | B,C<NR1>,...: -32768〜32767(CH1_1〜CH4_15) 0〜1000000000(PLS1〜PLS8) 0〜255(LOG) ０〜15(ALARM) 波形演算はNR3(W1〜W30) | ストレージデータの入力 （アスキー）
:ADATa? A | A:１〜80（出力個数） B,C<NR1>,...: -32768〜32767(CH1_1〜CH4_15) 0〜1000000000(PLS1〜PLS8) 0〜255(LOG) ０〜15(ALARM) 波形演算はNR3(W1〜W30) | ストレージデータの出力クエリ
:AMAXPoint? | A<NR1> 0=ストレージされていない 1〜 | ストレージ末尾データ番号の問合せ (内部メモリより長いデータを測定する時)
:APOINt ch$,A :APOINt? | ch$ A:0〜 ch$,A<NR1> | ストレージデータの入出力 ポイントの設定 (内部メモリより長いデータを測定する時) クエリ
:AREAl? ch$ | ch$ A<NR1> -32768〜32767(CH1_1〜CH4_15) 0〜1000000000(PLS1〜PLS8) 0〜255(LOG) ０〜15(ALARM) 波形演算はNR3(W1〜W30) | リアルタイムデータの出力 （アスキー）
:BDATa? A | A:1〜200（出力個数） 応答データ:バイナリ、整数データ | ストレージデータの バイナリデータ転送
:BREAl? ch$ | ch$ 応答データ:バイナリ、整数データ | リアルタイムデータの出力 (バイナリ）
:CHSTore? ch$ | ch$,A$ A$:OFF,ON | チャネルのストレージデータの有無クエリ
:GETReal |  | リアルタイムデータの取り込み
:MAXPoint? | A<NR1> 0=ストレージされていない 1〜8388608(CH1_1時MAX) | ストレージデータ数の問合せ
:POINt ch$,A :POINt? | A:0〜8388607(CH1_1時MAX) ch$,A<NR1> | ストレージデータの入出力 ポイントの設定 クエリ
:PREPare |  | ストレージメモリの準備
:TARCH? unit$ | unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4, PLS&ALM,CALC1,CALC2 ch$ | リアルタイム測定チャネルの出力 (測定ONのチャネルをすべて)
:TAREAl? unit$ | unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4, PLS&ALM,CALC1,CALC2 A<NR1> -32768〜32767(CH1_1〜CH4_15) 0〜1000000000(PLS1〜PLS8) 0〜255(LOG) ０〜15(ALARM) 波形演算はNR3(W1〜W30) | リアルタイムデータの出力 (測定ONのチャネルをすべて) （アスキー）
:TVRCH? unit$ | unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4, PLS&ALM,CALC1,CALC2 ch$ | リアルタイム測定チャネルの出力 (測定ONのチャネルをすべて)
:TVREAl? unit$ | unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4, PLS&ALM,CALC1,CALC2 A<NR3> A:電圧、温度、湿度、抵抗 (CH1_1〜CH4_15のアナログデータ) 積算、回転数(PLS1〜PLS8のパルスデータ) 0〜255(LOGのディジタルインデータ) ０〜15(ALARMのアラームアウトデータ) 波形演算(W1〜W30の波形演算データ) | リアルタイムデータの出力 (測定ONのチャネルをすべて) （電圧、温度、湿度、抵抗） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト) （波形演算)
:TOPPoint? | A<NR1> 0=ストレージされていない 1〜 | ストレージ先頭データ番号の問合せ (内部メモリより長いデータを測定する時)
:VDATa B,C,･･･ | B,C,...: 電圧、温度、湿度、抵抗 (CH1_1〜CH4_15のアナログデータ) 積算、回転数(PLS1〜PLS8のパルスデータ) 0〜255(LOGのディジタルインデータ) ０〜15(ALARMのアラームアウトデータ) 波形演算(W1〜W30の波形演算データ) | ストレージデータの入力 （電圧、温度、湿度、抵抗） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト) （波形演算)
:VDATa? A | A:１〜40(データ数) B,C<NR3>... 電圧、温度、湿度、抵抗 (CH1_1〜CH4_15のアナログデータ) 積算、回転数(PLS1〜PLS8のパルスデータ) 0〜255(LOGのディジタルインデータ) ０〜15(ALARMのアラームアウトデータ) 波形演算(W1〜W30の波形演算データ) | ストレージデータの出力クエリ （電圧、温度、湿度、抵抗） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト) （波形演算)
:VREAl? ch$ | ch$,A<NR3> A:電圧、温度、湿度、抵抗 (CH1_1〜CH4_15のアナログデータ) 積算、回転数(PLS1〜PLS8のパルスデータ) 0〜255(LOGのディジタルインデータ) ０〜15(ALARMのアラームアウトデータ) 波形演算(W1〜W30の波形演算データ) | リアルタイムデータの出力 （電圧、温度、湿度、抵抗） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト) （波形演算)

(10) DISPlayコマンド（画面の切換え、波形表示など）

コマンド :DISPlay | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ADRAWing alm$,A$ :ADRAWing? alm$ | alm$:ALM1〜ALM4 A$:OFF,C1〜C24 alm$,A$ | アラーム波形表示色の設定 クエリ
:CHANge A$ :CHANge? | A$:DISPlay,SETting,CHANnel, RANGe,CONV,TRIGger,COMment, SYSTem,FILE,MONItor A$ | 表示画面の切換え クエリ
:DRAWing ch$,A$ :DRAWing? ch$ | ch$;CH1_1〜CH4_15 A$:OFF,C1〜C24 ch$,A$ | アナログ波形表示色の設定 クエリ
:GROUp A$,B$ :GROUp? | A$:ALL,UNIT B$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4, PLS&ALM,CALC1,CALC2 A$,B$ | 波形表示とデータ表示の設定 クエリ
:MARK :MARK? | A<NR1>:0〜100(0=なし) | イベントマークの挿入 イベントマーク数のクエリ
:MARKJump A :MARKJump? A | A<NR1>:1〜100 A,B<NR1>:データ番号 | イベントマークへジャンプ イベントマークのデータ番号クエリ
:MODE A$ :MODE? | A$:G_W,WAVE,W_D,D_COM, DATA,W_M,W_CSR A$ | 画面表示モードの切換え クエリ
:PAGE A :PAGE? | A:1〜 A<NR1> | 画面のページの切換え クエリ
:PDRAWing pls$,A$ :PDRAWing? pls$ | pls$:PLS1〜PLS8 A$:OFF,C1〜C24 pls$,A$ | パルス波形表示色の設定 クエリ
:PVARIable pls$,A$ :PVARIable? pls$ | pls$;PLS1〜PLS8 A$:OFF,ON ch$,A$ | パルス波形上下限機能の設定 クエリ
:PVARIUPLOw pls$,B,C :PVARIUPLOw? pls$ | pls$:PLS1〜PLS8 B:C: -9.9999E+29〜9.9999E+29 pls$,B,C | パルス波形上限値、下限値の設定 クエリ
:PYMAG pls$,A$ :PYMAG? pls$ | pls$:PLS1〜PLS8 A$:X1_2,X1,X2,X5,X10, X20,X50,X100 pls$,A$ | パルス波形電圧軸方向の拡大･ 圧縮率の設定 クエリ
:VARIable ch$,A$ :VARIable? ch$ | ch$;CH1_1〜CH4_15 A$:OFF,ON ch$,A$ | アナログ波形上下限機能の設定 クエリ
:VARIUPLOw ch$,B,C :VARIUPLOw? ch$ | ch$;CH1_1〜CH4_15 B:C: -9.9999E+29〜9.9999E+29 ch$,B,C | アナログ波形上限値、下限値の設定 クエリ
:WAVE A$ | A$:ACUR,TRIG,POINT | 波形表示の実行
:YMAG ch$,A$ :YMAG? ch$ | ch$;CH1_1〜CH4_15 A$:X1_2,X1,X2,X5,X10, X20,X50,X100 ch$,A$ | アナログ波形電圧軸方向の拡大･ 圧縮率の設定 クエリ
:WDRAWing w$,A$ :WDRAWing? w$ | w$:W1〜W30 A$:OFF,C1〜C24 w$,A$ | 波形演算波形表示色の設定 クエリ
:WVARIUPLOw w$,B,C :WVARIUPLOw? w$ | w$:W1〜W30 B:C: -9.9999E+29〜9.9999E+29 w$,B,C | 波形演算波形上限値、下限値の設定 クエリ

(11) CURSorコマンド（カーソルの設定/値の読み出し）

コマンド :CURSor | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ABCUrsor A$ :ABCUrsor? | A$:A,B,A_B A$ | A,B,A&Bカーソルの選択 クエリ
:ACHAnnel ch$ :ACHAnnel? | ch$:CH1_1〜CH4_15,PLS1〜PLS8, W1〜W30 ch$ | Aカーソルのチャネル設定 クエリ
:APOSition A :APOSition? | トレースカーソル、縦カーソル A:0〜ストレージデータ数-1 横カーソル A:0〜400 A<NR1> | Aカーソルの位置の設定 クエリ
:BCHAnnel ch$ :BCHAnnel? | ch$:CH1_1〜CH4_15,PLS1〜PLS8, W1〜W30 ch$ | Bカーソルのチャネル設定 クエリ
:BPOSition A :BPOSition? | (APOSitionと同じ) A<NR1> | Bカーソルの位置の設定 クエリ
:DTREad? A$ | B$ A$:A,B,B_A B$:リードアウト値(t) | カーソルリードアウト値（t） の問合せ
:DVREad? A$ | B$ A$:A,B,B_A B$リードアウト値(V) | カーソルリードアウト値（V） の問合せ
:MODE A$ :MODE? | A$:TRACe,TIME,VOLT A$ | A･Bカーソルの設定 クエリ
:SELect A$ :SELect? | A$:ALL_CH,CH_SET A$ | カーソルのチャネルモード設定 クエリ

(12) CALCulateコマンド（演算機能）

コマンド :CALCulate | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ANSWer? NO$,ch$ | NO$:NO1〜NO6 ch$:CH1_1〜CH4_15, PLS1〜PLS8,W1〜W30 A$,ch$,B<NR3> A$:OFF,AVE,PP,MAX,MIN, MAXT,MINT B:演算結果 | 演算結果の問合せ
:MEASArea A$ :MEASArea? | A$:ALL,AB,TOP_A,TOP_B, A_END,B_END A$ | 実行キーでの演算範囲の設定 クエリ
:MEASDisp A$ :MEASDisp? | A$:USUAL,SPLIT A$ | 演算結果表示種類の設定 クエリ
:MEASFile A$ :MEASFile? | A$:OFF,ON A$ | 数値演算結果仕分けの設定 クエリ
:MEASKind A$ :MEASKind? | A$:NORMal,DIVide,REGulary A$ | 時間区切り演算の種類の設定 クエリ
:MEASLen day,hour, min :MEASLen? | day:0〜30(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） day,hour,min<NR1> | 時間区切り演算の分割長の設定 クエリ
:MEASReg hour,min :MEASReg? | hour:0〜23(時） min:0〜59(分） hour,min<NR1> | 時間区切り演算の区切り時間の設定 クエリ
:MEASSet NO$,A$ :MEASSet? NO$ | NO$:NO1〜NO6 A$:OFF,AVE,PP,MAX,MIN, MAXT,MINT A$ | 数値演算の設定 クエリ
:MEASTime A :MEASTime? | A:分割時間(単位min) A<NR3>(単位min) | 時間区切り演算の分割時間の設定 クエリ
:MEASure A$ :MEASure? | A$:ON,OFF,EXEC A$ | 数値演算の設定 クエリ
:WVCOE1 w$,A :WVCOE1? w$ | A:-9.9999E+29〜9.9999E+29 w$,A<NR3> | 波形演算の係数aの設定 クエリ
:WVCOE2 w$,A :WVCOE2? w$ | A:-9.9999E+29〜9.9999E+29 w$,A<NR3> | 波形演算の係数bの設定 クエリ
:WVCOE3 w$,A :WVCOE3? w$ | A:-9.9999E+29〜9.9999E+29 w$,A<NR3> | 波形演算の係数cの設定 クエリ
:WVKINd w$,A$ :WVKINd? w$ | w$:W1〜W30 A$:PLUS,MINUS,MULTI,DIV A$ | 波形演算の種類の設定 クエリ
:WVSCALe w$,A$ :WVSCALe? w$ | w$:W1〜W30 A$:SIUNIT,ENG,SCI A$ | 波形演算の演算値表示の設定 クエリ
:WVSRC1 w$,ch$ :WVSRC1? w$ | w$:W1〜W30 ch$:CH1_1〜CH4_15, PLS1〜PLS8,W1〜W29 A$ | 波形演算のソースチャネル1の設定 クエリ
:WVSRC2 w$,ch$ :WVSRC2? w$ | w$:W1〜W30 ch$:CH1_1〜CH4_15, PLS1〜PLS8,W1〜W29 A$ | 波形演算のソースチャネル2の設定 クエリ
:WVSTR w$,"A$" :WVSTR? w$ | A$:波形演算の単位（7文字） w$,"A$" | 波形演算の単位の設定 クエリ