カーソル (CURSor)

A, B, A&Bカーソルの選択と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:ABCUrsor A$ :CURSor:ABCUrsor?
(応答) | A$ A$ = A, B, A_B
解説 | A,B,A&Bカーソルの選択をします。 現在のA,B,A&Bカーソルの設定を返します。
A | Aカーソルのみ
B | Bカーソルのみ
A_B | AB両方
例 | :CURSor:ABCUrsor A :CURSor:ABCUrsor? (応答) :CURSOR:ABCURSOR A (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

Aカーソルの位置の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:APOSition A :CURSor:APOSition?
(応答) | A<NR1> A = 0～ストレージデータ数-1 (A･Bカーソルの設定が垂直軸カーソルの場合) A = 0～400 (A･Bカーソルの設定が水平軸カーソルの場合)
解説 | Aカーソルの位置を設定します。 現在のAカーソルの位置を返します。
例 | :CURSor:APOSition 1000 :CURSor:APOSition? (応答) :CURSOR:APOSITION 1000 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

Bカーソルの位置の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:BPOSition A :CURSor:BPOSition?
(応答) | A<NR1> A = 0～ストレージデータ数-1 (A･Bカーソルの設定が垂直軸カーソルの場合) A = 0～400 (A･Bカーソルの設定が水平軸カーソルの場合)
解説 | Bカーソルの位置を設定します。 現在のBカーソルの位置を返します。
例 | :CURSor:BPOSition 1000 :CURSor:BPOSition? (応答) :CURSOR:BPOSITION 1000 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

A・Bカーソル値の表示設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:DISP A$ :CURSor:DISP?
(応答) | A$ A$ = A_B, A_BA, B_BA,A_COMM, B_COMM, BA_COMM
解説 | A・Bカーソル値の表示設定をします。 現在のA・Bカーソル値の表示設定を返します。
A_B | AとB
A_BA | AとB-A
B_BA | BとB-A
A_COMM | Aとコメント
B_COMM | Bとコメント
BA_COMM | B-Aとコメント
例 | :CURSor:DISP A_B :CURSor:DISP? (応答) :CURSOR:DISP A_B (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

A･Bカーソルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:MODE A$ :CURSor:MODE?
(応答) | A$ A$ = TIME, VOLT
解説 | A･Bカーソルの種類を設定します。 現在のA･Bカーソルの種類を返します。
TIME | 水平軸カーソル
VOLT | 垂直軸カーソル
例 | :CURSor:MODE VOLT :CURSor:MODE? (応答) :CURSOR:MODE VOLT (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

指定チャネルのカーソルリードアウト値の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :CURSor:READ? ch$,A$
(応答) | B$ ch$ = , , , , A$ = A, B, B_A, C, D, D_C B$ = リードアウト値
解説 | 指定したチャネルのカーソルリードアウト値を返します。
A | Aカーソル
B | Bカーソル
B_A | Bカーソルの値からAカーソルの値を差し引いた値
C | Cカーソル
D | Dカーソル
D_C | Dカーソルの値からCカーソルの値を差し引いた値
例 | :CURSor:READ? CH1_1,A (応答) :CURSOR:READ CH1_1,10.000 mV (ヘッダがONの場合)
注記 | 取得できる値はA･Bカーソルの設定または、C・Dカーソルの縦横の設定で設定した軸の値になります。 C・Dカーソルの種類の設定がトレースの時のA$ = D_Cは、ch$の指定にかかわらず、トレースカーソルの対象チャネルの設定で 設定されたCHの値を返します。
使用可能 条件 | ストレージデータが存在すること。 指定チャネルの測定がONであること。

C, D, C&Dカーソルの選択と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:CDCUrsor A$,B$ :CURSor:XY:CDCUrsor? A$
(応答) | A$, B$ A$ = TRACE, CROSS B$ = C, D, C_D
解説 | C,D,C&Dカーソルの選択をします。 現在のC,D,C&Dカーソルの設定を返します。
TRACE | トレースカーソル
CROSS | 縦横カーソル
C | Cカーソルのみ
D | Dカーソルのみ
C_D | CD両方
例 | :CURSor:XY:CDCUrsor TRACE,C :CURSor:XY:CDCUrsor? TRACE (応答) :CURSOR:XY:CDCURSOR TRACE,C (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

トレースカーソルの対象チャネルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:CH A$,xy$ :CURSor:XY:CH? A$
(応答) | A$, xy$ A$ = CCURSOR, DCURSOR xy$ =
解説 | トレースカーソルの対象チャネルの設定をします。 現在のトレースカーソルの対象チャネルの設定を返します。
CCURSOR | カーソルC
DCURSOR | カーソルD
例 | :CURSor:XY:CH CCURSOR,XY1 :CURSor:XY:CH? CCURSOR (応答) :CURSOR:XY:CH CCURSOR,XY1 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

Cカーソルの位置の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:CPOSition A :CURSor:XY:CPOSition?
(応答) | A<NR1> A = 0～ストレージデータ数-1 (C･Dカーソルの種類の設定がトレースの場合) A = 0～400 (C･Dカーソルの種類の設定が縦横の場合)
解説 | Cカーソルの位置を設定します。 現在のCカーソルの位置を返します。
例 | :CURSor:XY:CPOSition 1000 :CURSor:XY:CPOSition? (応答) :CURSOR:XY:CPOSITION 1000 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

C・Dカーソル値の表示設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:DISP A$ :CURSor:XY:DISP?
(応答) | A$ A$ = C_D, C_DC, D_DC,C_COMM, D_COMM, DC_COMM
解説 | C・Dカーソル値の表示設定をします。 現在のC・Dカーソル値の表示設定を返します。
C_D | CとD
C_DC | CとD-C
D_DC | DとD-C
C_COMM | Cとコメント
D_COMM | Dとコメント
DC_COMM | D-Cとコメント
例 | :CURSor:XY:DISP C_D :CURSor:XY:DISP? (応答) :CURSOR:XY:DISP C_D (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

Dカーソルの位置の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:DPOSition A :CURSor:XY:DPOSition?
(応答) | A<NR1> A = 0～ストレージデータ数-1 (C･Dカーソルの種類の設定がトレースの場合) A = 0～400 (C･Dカーソルの種類の設定が縦横の場合)
解説 | Dカーソルの位置を設定します。 現在のDカーソルの位置を返します。
例 | :CURSor:XY:DPOSition 1000 :CURSor:XY:DPOSition? (応答) :CURSOR:XY:DPOSITION 1000 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

C・Dカーソルの種類の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:KIND A$ :CURSor:XY:KIND?
(応答) | A$ A$ = OFF, TRACE, CROSS
解説 | C・Dカーソルの種類を設定します。 現在のC・Dカーソルの種類を返します。
OFF | カーソルなし
TRACE | トレース
CROSS | 縦横
例 | :CURSor:XY:KIND OFF :CURSor:XY:KIND? (応答) :CURSOR:XY:KIND OFF (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

C・Dカーソルの縦横の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:MODE A$ :CURSor:XY:MODE?
(応答) | A$ A$ = X, Y
解説 | C・Dカーソルの縦横を設定します。 現在のC・Dカーソルの縦横の設定を返します。
X | 縦軸
Y | 横軸
例 | :CURSor:XY:MODE X :CURSor:XY:MODE? (応答) :CURSOR:XY:MODE X (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

カーソルのチャネルモード設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CURSor:XY:SELect A$ :CURSor:XY:SELect?
(応答) | A$ A$ = ALL_CH, CH_SET
解説 | カーソルのチャネルモードを設定します。 現在のカーソルのチャネルモードを返します。
ALL_CH | 全CH
CH_SET | 対象CH
例 | :CURSor:XY:SELect ALL_CH :CURSor:XY:SELect? (応答) :CURSOR:XY:SELECT ALL_CH (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -