画面表示 (DISPlay)

表示画面の切り替えと問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:CHANge A$,(B$,C$) :DISPlay:CHANge?
(応答) | A$(,B$,C$)
> 解説 | 表示画面を指定した画面に切り替えます。 現在表示している画面を返します。 各パラメータと画面の対応は以下のようになっています。 中項目、小項目は省略することができます。その場合、指定した項目の中で最後に表示されていた画面に移動します。
> A$(大項目) | B$(中項目) | C$(小項目) | 本体画面表示
> WAVE | - | - | 波形画面
> SET | UNIT | - | 設定画面>ユニット
> MEAS | RECORD | 設定画面>測定>記録
> A_SAVE | 設定画面>測定>自動保存
> M_SAVE | 設定画面>測定>手動保存
> DISPLAY | 設定画面>測定>表示
> SETTING | 設定画面>測定>設定リスト
> CAN | 設定画面>測定>CAN
> CHANNEL | INDIVIDUAL | 設定画面>チャネル>個別設定
> UNIT1～UNIT4 | 設定画面>チャネル>各直結ユニット設定
> REMOTE1～REMOTE7 | 設定画面>チャネル>各無線ユニット設定
> PULSE | 設定画面>チャネル>パルス設定
> TRIG | COMMON | 設定画面>トリガ>共通設定
> UNIT1~UNIT4 | 設定画面>トリガ>各直結ユニット
> REMOTE1~REMOTE7 | 設定画面>トリガ>各無線ユニット
> PULSE | 設定画面>トリガ>パルス
> W_CALC | 設定画面>トリガ>波形演算
> CAN | 設定画面>トリガ>CAN
> ALARM | COMMON | 設定画面>警報>共通設定
> ALARM1_8 | 設定画面>警報>警報1-8
> UNIT1~UNIT4 | 設定画面>警報>各直結ユニット
> REMOTE1~REMOTE7 | 設定画面>警報>各無線ユニット
> PULSE | 設定画面>警報>パルス
> W_CALC | 設定画面>警報>波形演算
> CAN | 設定画面>警報>CAN
> CALC | NUMERICAL | 設定画面>演算>数値演算
> WAVEFORM | 設定画面>演算>波形演算
> XY | 設定画面>演算>X-Y合成
> SYSTEM | ENVIRONMENT | 設定画面>システム>環境
> INTERFACE | 設定画面>システム>通信
> EXTERNAL | 設定画面>システム>外部端子
> FILE | SD | - | ファイル>SD
> USB | - | ファイル>USB
> MONITOR | - | - | モニタ画面
> QSET | - | - | クイックセット画面 *クエリのみ
例 | :DISPlay:CHANge WAVE :DISPlay:CHANge? (応答) :DISPLAY:CHANGE WAVE (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、画面を切り替えることができません。 接続していないユニット画面には移動できません。
使用可能 条件 | -

ゲージの数の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:GAUGe A$ :DISPlay:GAUGe?
(応答) | A$ A$ = OFF, ONE, TWO
解説 | ゲージの数の設定をします。 現在のゲージの数の設定を返します。
OFF | ゲージを使用しません。
ONE | ゲージAのみ使用します。
TWO | ゲージAB両方使用します。
例 | :DISPlay:GAUGe TWO :DISPlay:GAUGe? (応答) :DISPLAY:GAUGE TWO (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ゲージのチャネルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:GCHAn A$,ch$ :DISPlay:GCHAn? A$
(応答) | A$,ch$ A$ = GAUGEA, GAUGEB ch$ = ,,
解説 | ゲージのチャネルの設定をします。 現在のゲージのチャネルの設定を返します。
GAUGEA | ゲージA
GAUGEB | ゲージB
例 | :DISPlay:GCHAn GAUGEA,CH1_1 :DISPlay:GCHAn? GAUGEA (応答) :DISPLAY:GCHAN GAUGEA,CH1_1 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | 対象の測定チャネルがONの場合、設定することができます。

イベントマークの挿入
構文 | (コマンド) | :DISPlay:MARK
解説 | イベントマークを挿入します。
例 | :DISPlay:MARK
注記 | -
使用可能 条件 | スタート動作中であること。

イベントマーク数の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :DISPlay:MARK?
(応答) | A<NR1> A = 0～1000
解説 | イベントマークの総数を返します。
例 | :DISPlay:MARK? (応答) :DISPLAY:MARK 10 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

イベントマークへのジャンプ
構文 | (コマンド) | :DISPlay:MARKJump A
| A = 1～イベントマーク数
解説 | 指定したイベントマークから波形を表示します。
例 | :DISPlay:MARKJump 10
注記 | -
使用可能 条件 | -

イベントマークのデータ番号問い合わせ
構文 | (クエリ) | :DISPlay:MARKJump? A
(応答) | A<NR1>,B<NR1> A = 1～イベントマーク数 B = データ番号
解説 | 指定したイベントマークのデータ番号を返します。
例 | :DISPlay:MARKJump? 10 (応答) :DISPLAY:MARKJUMP 10,500 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

画面更新の設定
構文 | (コマンド) | :DISPlay:UPDAte A$
| A$ = TRUE, FALSe, REFResh
解説 | 測定中の画面更新を行うかどうか設定します。
TRUE | 画面更新を行います
FALSe | 画面更新を行いません
REFResh | コマンド送信時、画面の更新をします
例 | :DISPlay:UPDAte FALSe
注記 | 測定中は、画面更新の設定をすることはできません。 A$ = REFReshは、測定中かつ、画面更新を行わない設定の場合のみ使用できます。 画面更新をOFFにすることで、通信コマンドによる高速なデータ取得が可能になる場合があります。
使用可能 条件 | -

波形表示の実行
構文 | (コマンド) | :DISPlay:WAVE A$
| A$ = ACUR,TRIG,POINT
解説 | 波形表示画面上の指定した位置から波形を表示します。
ACUR | Aカーソルの位置(カーソル表示:ON、カーソル種類:縦軸時のみ有効)
TRIG | トリガポイント
POINT | :MEMory:POINtで指定したストレージポイント
例 | :DISPlay:WAVE ACUR
注記 | -
使用可能 条件 | -

小数点以下の桁数の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:DIGIt ch$,A 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:DIGIt pls$,A 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:DIGIt w$,A 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:DIGIt? ch$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:DIGIt? pls$ 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:DIGIt? w$
(応答) | 【アナログ波形表示】 ch$,A 【パルス波形表示】 pls$,A 【波形演算波形表示】 w$,A ch$ = pls$ = w$ = A = 0～10
解説 | 指定したチャネルの小数点以下の桁数を設定します。 指定したチャネルの現在の小数点以下の桁数を返します。
例 | :DISPlay:ANALog:DIGIt CH1_1,1 :DISPlay:ANALog:DIGIt? CH1_1 (応答) :DISPLAY:ANALOG:DIGIT CH1_1,1 (ヘッダがONの場合)
注記 | パルスチャネルの入力種類がロジックの場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

波形表示色の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:DRAWing ch$,A$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:DRAWing pls$,A$ 【警報波形表示】 :DISPlay:ALARm:DRAWing alm$,A$ 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:DRAWing w$,A$ 【X-Y合成波形表示】 :DISPlay:XY:DRAWing xy$,A$ 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:DRAWing? ch$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:DRAWing? pls$ 【警報波形表示】 :DISPlay:ALARm:DRAWing? alm$ 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:DRAWing? w$ 【X-Y合成波形表示】 :DISPlay:XY:DRAWing? xy$
(応答) | 【アナログ波形表示】 ch$,A$ 【パルス波形表示】 pls$,A$ 【警報波形表示】 alm$,A$ 【波形演算波形表示】 w$,A$ 【X-Y合成波形表示】 xy$,A$ ch$ = pls$ = alm$ = w$ = xy$ = A$ = OFF,C1～C24
解説 | 指定したチャネルの波形表示色を設定します。 指定したチャネルの現在の波形表示色を返します。 色番号と表示色の関係は次のようになります。
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7 |  | C8 |
C9 |  | C10 |  | C11 |  | C12 |  | C13 |  | C14 |  | C15 |  | C16 |
C17 |  | C18 |  | C19 |  | C20 |  | C21 |  | C22 |  | C23 |  | C24 |
例 | :DISPlay:ANALog:DRAWing CH1_1,C1 :DISPlay:ANALog:DRAWing? CH1_1 (応答) :DISPLAY:ANALOG:DRAWING CH1_1,C1 (ヘッダがONの場合)
注記 | 下記の従来コマンドによる設定、問い合わせも可能。 :DISPlay:DRAWing ch$,A$ / :DISPlay:DRAWing? ch$ :DISPlay:PDRAWing pls$,A$ / :DISPlay:PDRAWing? pls$ :DISPlay:ADRAWing alm$,A$ / :DISPlay:ADRAWing? alm$ :DISPlay:WDRAWing w$,A$ / :DISPlay:WDRAWing? w$
使用可能 条件 | -

表示するチャネルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:USECh ch$,A$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:USECh pls$,A$ 【警報波形表示】 :DISPlay:ALARm:USECh alm$,A$ 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:USECh w$,A$ 【X-Y合成波形表示】 :DISPlay:XY:USECh xy$,A$ 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:USECh? ch$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:USECh? pls$ 【警報波形表示】 :DISPlay:ALARm:USECh? alm$ 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:USECh? w$ 【X-Y合成波形表示】 :DISPlay:XY:USECh? xy$
(応答) | 【アナログ波形表示】 ch$,A$ 【パルス波形表示】 pls$,A$ 【警報波形表示】 alm$,A$ 【波形演算波形表示】 w$,A$ 【X-Y合成波形表示】 xy$,A$ ch$ = pls$ = alm$ = w$ = xy$ = A$ = OFF, ON
解説 | 指定したチャネルの波形表示を設定します。 指定したチャネルの現在の波形表示の設定を返します。
OFF | 波形を非表示にします
ON | 波形を表示します
例 | :DISPlay:ANALog:USECh CH1_1,ON :DISPlay:ANALog:USECh? CH1_1 (応答) :DISPLAY:ANALOG:USECH CH1_1,ON (ヘッダがONの場合)
注記 | 下記の従来コマンドによる設定、問い合わせも可能。 :DISPlay:USECh ch$,A$ / :DISPlay:USECh? ch$ :DISPlay:AUSECh alm$,A$ / :DISPlay:AUSECh? alm$ :DISPlay:WUSECh w$,A$ / :DISPlay:WUSECh? w$
使用可能 条件 | -

波形表示の上下限機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:VARIable ch$,A$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:VARIable pls$,A$ 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:VARIable? ch$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:VARIable? pls$
(応答) | 【アナログ波形表示】 ch$,A$ 【パルス波形表示】 pls$,A$ ch$ = pls$ = A$ = OFF, ON
解説 | 指定したチャネルの上下限機能を設定します。 指定したチャネルの現在の上下限機能の設定を返します。
OFF | 位置で設定
ON | 上下限値で設定
例 | :DISPlay:ANALog:VARIable CH1_1,ON :DISPlay:ANALog:VARIable? CH1_1 (応答) :DISPLAY:ANALOG:VARIABLE CH1_1,ON (ヘッダがONの場合)
注記 | 【パルス波形表示】 指定したパルスの入力種類が回転数以外の場合、設定を変更することはできません。 下記の従来コマンドによる設定、問い合わせも可能。 :DISPlay:VARIable ch$,A$ / :DISPlay:VARIable? ch$ :DISPlay:PVARIable pls$,A$ / :DISPlay:PVARIable? pls$
使用可能 条件 | -

波形表示の上下限値の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:VARIUPLOw ch$,A,B 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:VARIUPLOw pls$,A,B 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:VARIUPLOw w$,A,B 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:VARIUPLOw? ch$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:VARIUPLOw? pls$ 【波形演算波形表示】 :DISPlay:CALCulate:VARIUPLOw? w$
(応答) | 【アナログ波形表示】 ch$,A<NR3>,B<NR3> (小数点以下4桁) 【パルス波形表示】 pls$,A<NR3>,B<NR3> (小数点以下4桁) 【波形演算波形表示】 w$,A<NR3>,B<NR3> (小数点以下4桁) ch$ = pls$ = w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 (上限値) B = -9.9999E+29～9.9999E+29 (下限値)
解説 | 指定したチャネルの上下限値を設定します。 指定したチャネルの現在の上下限値を返します。
例 | :DISPlay:ANALog:VARIUPLOw CH1_1,100,-100 :DISPlay:ANALog:VARIUPLOw? CH1_1 (応答) :DISPLAY:ANALOG:VARIUPLOW CH1_1,1,+1.0000E+02,-1.0000E+02 (ヘッダがONの場合)
注記 | 下記の従来コマンドによる設定、問い合わせも可能。 :DISPlay:VARIUPLOw ch$,A,B / :DISPlay:VARIUPLOw? ch$ :DISPlay:PVARIUPLOw pls$,A,B / :DISPlay:PVARIUPLOw? pls$ :DISPlay:WVARIUPLOw w$,A,B / :DISPlay:WVARIUPLOw? w$
使用可能 条件 | -

XYゲージの表示の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:XY:GAUGe A$ :DISPlay:XY:GAUGe?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | XYゲージの表示の設定をします。 現在のXYゲージの表示の設定を返します。
例 | :DISPlay:XY:GAUGe ON :DISPlay:XY:GAUGe? (応答) :DISPLAY:XY:GAUGE ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

XYゲージのチャネルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:XY:GCHAn xy$ :DISPlay:XY:GCHAn?
(応答) | xy$ xy$ =
解説 | XYゲージのチャネルの設定をします。 現在のXYゲージのチャネルの設定を返します。
例 | :DISPlay:XY:GCHAn XY1 :DISPlay:XY:GCHAn? (応答) :DISPLAY:XY:GCHAn XY1 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | 対象のチャネルがONの場合、設定することができます。

X軸チャネルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:XY:XAXIs xy$,ch$ :DISPlay:XY:XAXIs? xy$
(応答) | xy$,ch$ xy$ = ch$ = ,,
解説 | X軸のチャネルの設定をします。 現在のX軸のチャネル設定を返します。
例 | :DISPlay:XY:XAXIs XY1,CH1_1 :DISPlay:XY:XAXIs? XY1 (応答) :DISPLAY:XY:XAXIS XY1,CH1_1 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

Y軸チャネルの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :DISPlay:XY:YAXIs xy$,ch$ :DISPlay:XY:YAXIs? xy$
(応答) | xy$,ch$ xy$ = ch$ = ,,
解説 | Y軸のチャネルの設定をします。 現在のY軸のチャネル設定を返します。
例 | :DISPlay:XY:YAXIs XY1,CH1_1 :DISPlay:XY:YAXIs? XY1 (応答) :DISPLAY:XY:YAXIS XY1,CH1_1 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

波形の電圧軸方向に対する拡大・圧縮率の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:YMAG ch$,A$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:YMAG pls$,A$ 【アナログ波形表示】 :DISPlay:ANALog:YMAG? ch$ 【パルス波形表示】 :DISPlay:PULSe:YMAG? pls$
(応答) | 【アナログ波形表示】 ch$,A$ 【パルス波形表示】 pls$,A$ ch$ = pls$ = A$ = X1_2, X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100
解説 | 指定したチャネルの電圧軸方向に対する拡大・圧縮率を設定します。 指定したチャネルの現在の電圧軸方向に対する拡大・圧縮率を返します。
例 | :DISPlay:ANALog:YMAG CH1_1,X2 :DISPlay:ANALog:YMAG? CH1_1 (応答) :DISPLAY:ANALOG:YMAG CH1_1,X2 (ヘッダがONの場合)
注記 | 下記の従来コマンドによる設定、問い合わせも可能。 :DISPlay:YMAG ch$,A,B / :DISPlay:YMAG? ch$ :DISPlay:PYMAG pls$,A,B / :DISPlay:PYMAG? pls$
使用可能 条件 | -