HIOKI共通通信コマンド送受信サンプルコード集

サンプルコード集は弊社の測定器と通信する際の参考にしていただくためのものです。
サンプルコード集にはコマンドを送受信するために必要な処理を記載したソースコードが含まれています。
サンプルコード集を使用する際には、Visual StudioやVBA、LabVIEW、Pythonなどの開発環境が必要です。
サンプルコード集はわかりやすさを重視するために最低限の処理のみ記載していますので、必要に応じてエラー処理などを追加してください。
一部サンプルコードでは、全角文字を使用した際に、正しく動作しない可能性があります。
測定器を制御するための通信コマンドは、各測定器の取扱説明書や通信コマンド取扱説明書などを参照して下さい。

対応言語

・Microsoft Visual Basic 2017
・Microsoft Visual C# 2017
・Microsoft Visual C++ MFC 2017
・Microsoft Visual Basic for Application (VBA)
・LabVIEW 2017
・MATLAB 2019a
・Python 3.7.2

対応通信インタフェース

・RS-232C
・USB（仮想COMポート）
・GPIB（National Instruments社製GPIBボード、CONTEC社製GPIBボード）
・LAN（TCP/IPソケット通信）

サンプル・コード集