ＨＩＯＫＩ ８４２３ 通信コマンド取扱説明

はじめに

本取扱説明ではパソコンから8423を制御する通信コマンドの説明をしています。
(USB、LANの設定に関してましては8423本体取扱説明書をご覧下さい。)
（通信コマンドは、8423のバージョンV1.02から正式対応しています。
バージョンV1.00、V1.01の場合は、V1.02にバージョンアップしてください。）

目次

第１章　コマンド概要

1.1　受信・送信プロトコル

1.2　ステータスバイトとイベントレジスタ

1.3入力バッファと出力キュー

第２章　コマンド

2.1　コマンド一覧

2.2　コマンド詳細

第３章　サンプルプログラム

3.1 LANでの VisualBasicサンプルプログラム

3.2 USBでの VisualBasicサンプルプログラム

付録

(ご注意：ここで説明している通信コマンドを使った測定では、
１秒以上の遅い間隔でしたらリアルタイムでパソコン側に
測定データを取得する事は可能です。
１秒より早い間隔でリアルタイムでパソコン側にデータを取得したい場合は、
専用のソフトウエアであるLogger Utirityを使用してください。)

/履歴/
2007-09　初版
2010-05　第１版
2011-02　第２版
2011-11　第３版
2013-05　第４版
2016-08　第５版
2018-10　第６版

・本取扱説明の内容につきましては万全を期していますが、ご不明な点や誤りなど
お気づきのことがありましたら、本社　コールセンターまたは最寄りの支店まで
ご連絡下さい。
・本取扱説明は改善のため予告なしに記載事項を変更することがあります。
・本取扱説明を無断で転載、複製する事は禁止されています。

ＨＩＯＫＩ ８４２３ 通信コマンド取扱説明
発行年月　　２０１８年１０月　第６版
問合わせ先　日置電機株式会社 コールセンター
フリーダイヤル：0120-72-0560
386-1192　長野県上田市小泉８１
TEL：0268-28-0560
FAX：0268-28-0569
E-mail:info@hioki.co.jp
URL http://www.hioki.co.jp/

本取扱説明は以下のファイルによって構成されています。
index_j.htm
1syou.htm
2syou.htm
2detail.htm
sample.htm
furoku.htm