測定データ (MEMory)

ストレージデータの出力 (ASCII)
構文 | (クエリ) | :MEMory:ADATa? A
(応答) | B1,B2,…<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) A = 1～2000 (出力個数) Bi = -32768～32767(アナログ) Bi = 0～1000000000(積算、回転数) Bi = 0～255(ロジック、警報) Bi = 波形演算結果(波形演算)
> 解説 | :MEMory:APOINtで設定されたチャネルとポイントから、ストレージデータをAで指定した個数分出力します。 出力ポイントもデータ数分増加します。 アナログのデータ値を物理量に変換する場合は、以下の計算式を用います。 物理量＝データ値×電圧軸レンジ／レンジあたりのデータ数 レンジあたりのデータ数は以下の表の通りです。
> ユニット | モード | レンジあたりのデータ数 ※1Vレンジだったら 0～1Vまでのデータ数
> U8550/LR8530 U8552/LR8532 | 電圧・温度ユニット 30Ch電圧・温度ユニット | 電圧(全レンジ) ※1-5Vは10Vと同様 | 20000
> 熱電対(100℃レンジ) | 10000
> 熱電対(500℃レンジ) | 10000
> 熱電対(2000℃レンジ) | 20000
> 湿度(100%) | 1000
> U8551/LR8531 | ユニバーサルユニット | 電圧(全レンジ) ※1-5Vは10Vと同様 | 20000
> 熱電対(100℃レンジ) | 10000
> 熱電対(500℃レンジ) | 10000
> 熱電対(2000℃レンジ) | 20000
> 湿度(100%) | 1000
> 測温抵抗体(100℃レンジ) | 10000
> 測温抵抗体(500℃レンジ) | 10000
> 測温抵抗体(2000℃レンジ) | 20000
> 抵抗(全レンジ) | 20000
> U8553/LR8533 | 高速電圧ユニット | 電圧(全レンジ) ※1-5Vは10Vと同様 | 20000
> U8554/LR8534 | ストレインユニット | 電圧(全レンジ) | 20000
> ストレイン | 20000
U8555/LR8535(CANユニット)のデータ値は、スケーリングを除き、測定値そのものを返します。 積算、波形演算のデータ値は測定値そのものを返します。 回転数の値を求めるには:UNIT:PCOUntで設定した1回転あたりのパルス数でデータ値を除算する必要があります。 回転数 = データ値 / 1回転あたりのパルス数 ロジック／警報チャネルは、全チャネル (8bit) を整数表現したものを返します。 (一番下のbitからチャネル1、チャネル2…の並びで出力)
例 | :MEMory:APOINt CH1_1,0 :MEMory:ADATa? 10 (応答) :MEMORY:ADATA 3176,3176,3176,3186,3186,3186,3186,3186,3198,3198 (ヘッダがONの場合)
> 注記 | Aの値と本体表記の対応は以下の通りです。
> Aの値 | 本体表記
> 32767 | +OVER
> -32768 | -OVER
> 32766 | BURNOUT
> 32765 | NO DATA
> U8555/LR8535の場合、NODATA時のデータ型とAの値は以下の通りです。
> データ型 | Aの値
> Unsigned | 65535
> Signed | 32767
> Float | 3.40282e+38
> Double | 1.79769e+308
【参考】 データ数 1,000,000ポイント記録されている場合、:MEMory:ADATa? 2000を500回繰り返した時のデータ転送時間は、約12秒です。 (OS:Microsoft Windows 10 Pro(Ver 1903), CPU:Intel(R) i7-9700F 3.00GHz, RAM:16GB) この値はあくまでも目安であり、通信速度を保証するものではありません。ご使用の環境によって通信速度は変化します。
使用可能 条件 | 出力ポイントが、ストレージデータ数未満であること。 :MEMory:POINtでチャネルを指定していること。 ストレージデータがあること。

ホールドデータの出力 (ASCII)
構文 | (クエリ) | :MEMory:AFETch? ch$
(応答) | A<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) ch$ = , , LOG, ALARM, A = -32768～32767(アナログ) A = 0～1000000000(積算、回転数) A = 0～255(ロジック、警報) A = 波形演算結果(波形演算)
解説 | :MEMory:GETRealコマンドにて取り込んだホールドデータのうち、指定したチャネルの値を返します。 返すデータ値と測定値の関係は:MEMory:ADATa?と同様です。
例 | :MEMory:GETReal;*WAI;:MEMory:AFETch? CH1_1 (応答) :MEMORY:AFETCH 3176 (ヘッダがONの場合)
注記 | このコマンドの前に、ホールドデータの取り込みを実行していない場合、NO DATAを示す値として32765を返します。
使用可能 条件 | -

ストレージ末尾データ番号の問い合わせ(内部メモリよりも長いデータを測定する時)
構文 | (クエリ) | :MEMory:AMAXPoint?
(応答) | A<NR1> A = 0(ストレージされていない), 1～
解説 | ストレージメモリにストレージされている末尾データ番号を返します。
例 | :MEMory:AMAXPoint? (応答) :MEMORY:AMAXPOINT 800 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ストレージ出力ポイントの設定と問い合わせ(内部メモリよりも長いデータを測定する時)
構文 | (コマンド) (クエリ) | :MEMory:APOINt ch$,A :MEMory:APOINt?
(応答) | ch$,A<NR1> ch$ = , , LOG, ALARM, A = 0～(ストレージデータ数-1)
解説 | ストレージデータの出力ポイントを設定します。 現在のストレージデータの出力ポイントを返します。
例 | :MEMory:APOINt CH1_1,100 :MEMory:APOINt? (応答) :MEMORY:APOINT CH1_1,100 (ヘッダがONの場合)
注記 | ストレージデータがない場合は、出力ポイントを設定できません。 Aに設定できる値は:MEMory:AMAXPoint?で得られる値よりも小さい値です。 測定データが内部メモリよりも長い場合、指定したポイントのデータが取得できない可能性があります。
使用可能 条件 | -

リアルタイムデータの出力 (ASCII)
構文 | (クエリ) | :MEMory:AREAL? ch$
(応答) | A<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) ch$ = , , LOG, ALARM, A = -32768～32767(アナログ) A = 0～1000000000(積算、回転数) A = 0～255(ロジック、警報) A = 波形演算結果(波形演算)
解説 | 指定したチャネルの最終ストレージデータの値を返します。 返すデータ値と測定値の関係は、:MEMory:ADATaと同様です。
例 | :MEMory:AREAL? CH1_1 (応答) :MEMORY:AREAL 3176 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定データの取り込みを行う以下の動作いずれかを実施している場合、最終ストレージデータの値を返します。 ・測定 ・モニタ値表示 ・:MEMory:GETRealコマンド実行 上記動作を行っていない場合、NO DATAを示す値として32765を返します。 返すデータ値と測定値の関係は、:MEMory:ADATaと同様です。
使用可能 条件 | -

ストレージデータの出力 (バイナリ)
構文 | (クエリ) | :MEMory:BDATa? A
(応答) | #0<以下バイナリデータ> A = 1～5000 (出力個数)
解説 | :MEMory:POINtで設定されたチャネルとポイントから、ストレージデータをAで指定した数だけバイナリフォーマット (ビッグエンディアン) で出力します。 出力ポイントもデータ数分増加します。 出力データの先頭には、#0（バイナリフォーマットを表す）がつきます。 #0に続いて、バイナリフォーマットのストレージデータがAで指定したデータの数だけ送信されます。 チャネル種類毎のバイナリフォーマットは以下の通りです。 ・アナログ、ロジック、警報チャネル：1データ2バイト単位で出力 ・パルスチャネル：1データ4バイト単位で出力 ・波形演算チャネル：1データ8バイト単位で出力 (波形演算チャネルの応答はIEEE 754における倍精度の浮動小数点形式で出力されます。) 得られるデータは:MEMory:ADATa?と同様です。 データの内容については、:MEMory:ADATa?を参照してください。
例 | :MEMory:POINt CH1_1,0 :MEMory:BDATa? 10 (応答) :MEMORY:BDATA #0...(バイナリデータ) (ヘッダがONの場合)
注記 | ストレージデータが存在しないチャネル、出力ポイントを指定した場合、エラー値が出力されます。 エラー値は指定チャネルによって異なります。 【アナログチャネル】 0x7ffd(2バイト) 【パルスチャネル】 0x00000000(4バイト) 【波形演算チャネル】 0x7ff0000000000001(8バイト) U8555/LR8535の場合、エラー値はデータ型によって異なります。 【Unsigned】 0xffff(2バイト) 【Signed】 0x7fff(2バイト) 【Float】 0x7f7fffff(4バイト) 【Double】 0x7fefffffffffffff(8バイト) バイナリデータの中には、改行コード (文字コードの0Aや0D) が含まれることがあります。 お使いのPCソフトウェアが、改行コードをデータの終了として判断している場合は、正しくデータを処理できませんので、 必ずAで指定した分のデータを読み込むようにしてください。 データの終わりに改行コード (LFやCR+LF) はつきません。 【参考】 データ数 1,000,000ポイント記録されている場合、:MEMory:BDATa? 5000を200回繰り返した時のデータ転送時間は、約2秒です。 (OS:Microsoft Windows 10 Pro(Ver 1903), CPU:Intel(R) i7-9700F 3.00GHz, RAM:16GB) この値はあくまでも目安であり、通信速度を保証するものではありません。ご使用の環境によって通信速度は変化します。
使用可能 条件 | 出力ポイントが、ストレージデータ数未満であること。 ストレージデータがあること。

ホールドデータの出力 (バイナリ)
構文 | (クエリ) | :MEMory:BFETch? ch$
(応答) | A ch$ = , , LOG, ALARM, A = バイナリデータ
解説 | :MEMory:GETRealコマンドにて取り込んだホールドデータのうち、指定したチャネルの値を返します。 返すデータ値と測定値の関係は:MEMory:BDATa?と同様です。
例 | :MEMory:GETReal;*WAI;:MEMory:BFETch? CH1_1 (応答) :MEMORY:BFETCH (バイナリデータ) (ヘッダがONの場合)
注記 | このコマンドの前に、ホールドデータの取り込みを実行していない場合、指定チャネルに応じたエラー値を返します。
使用可能 条件 | -

リアルタイムデータの出力 (バイナリ)
構文 | (クエリ) | :MEMory:BREAL? ch$
(応答) | A ch$ = , , LOG, ALARM, A = バイナリデータ
解説 | 指定したチャネルの最終ストレージデータの値を返します。 返すデータ値と測定値の関係は:MEMory:BDATa?と同様です。
例 | :MEMory:BREAL? CH1_1 (応答) :MEMORY:BREAL (バイナリデータ) (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定データの取り込みを行う以下の動作いずれかを実施している場合、最終ストレージデータの値を返します。 ・測定 ・モニタ値表示 ・:MEMory:GETRealコマンド実行 上記動作を行っていない場合、指定チャネルに応じたエラー値を返します。
使用可能 条件 | -

ストレージデータの有無の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :MEMory:CHSTore? ch$
(応答) | ch$,A$ ch$ = , , LOG, ALARM, A$ = OFF, ON
解説 | 指定したチャネルのデータがストレージメモリにストレージされているかを返します。
例 | :MEMory:CHSTore? CH1_1 (応答) :MEMORY:CHSTORE CH1_1,ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ホールドデータの有無の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :MEMory:FCHSTore? ch$
(応答) | ch$,A$ ch$ = , , LOG, ALARM, A$ = OFF, ON
解説 | 指定したチャネルのホールドデータが保持されているかを返します。
例 | :MEMory:FCHSTore? CH1_1 (応答) :MEMORY:FCHSTORE CH1_1,ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ホールドデータの取り込み
構文 | (コマンド) | :MEMory:GETReal
解説 | 現在入力されているデータを、全ての測定チャネル分取り込み、ホールドデータとして保持します。
例 | :MEMory:GETReal
注記 | データの保持には、数秒かかります。 :MEMory:GETRealコマンドの動作中に、:MEMory:GETRealコマンドを再び実行した場合、コマンド実行エラーとなります。 保持完了を待ってから別のコマンドを実行する場合は*OPCや*WAIを使用してください。
使用可能 条件 | -

ストレージデータ数の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :MEMory:MAXPoint?
(応答) | A<NR1> A = ストレージデータ数 (0=ストレージされていない)
解説 | ストレージメモリに記録されているデータ数を返します。
例 | :MEMory:MAXPoint? (応答) :MEMORY:MAXPOINT 2500 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ストレージデータの出力ポイントの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :MEMory:POINt ch$,A :MEMory:POINt?
(応答) | ch$,A<NR1> ch$ = , , LOG, ALARM, A = 0～268435456(ch1_1時最大)
解説 | ストレージデータの出力ポイントを設定します。 現在のストレージデータの出力ポイントを返します。
例 | :MEMory:POINt CH1_1,100 :MEMory:POINt? (応答) :MEMORY:POINT CH1_1,100 (ヘッダがONの場合)
注記 | ストレージデータがない場合は、出力ポイントを設定できません。 Aに設定できる値は:MEMory:MAXPoint?で得られる値よりも小さい値です。
使用可能 条件 | -

ホールドデータの出力 (ユニット単位) (ASCII)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TAFETch? unit$
(応答) | A1,A2,...<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = -32768～32767(アナログ) Ax = 0～1000000000(積算、回転数) Ax = 0～255(ロジック、警報) Ax = 波形演算結果(波形演算)
解説 | :MEMory:GETRealコマンドにて取り込んだホールドデータのうち、指定したユニット(データ種類)のホールドデータがあるチャネルの値を返します。 返すデータ値と測定値の関係は:MEMory:ADATa?と同様です。
例 | :MEMory:GETReal;*WAI;:MEMory:TAFETch? UNIT1 (応答) :MEMORY:TAFETCH 3176,3176,3176,3186,3186,3186,3186,3186,3198,3198,3186,3186,3186,3198,3198 (ヘッダがONの場合)
注記 | このコマンドの前に、ホールドデータの取り込みを実行していない場合、コマンドエラーになります。 指定ユニット内にホールドデータを持つチャネルが存在しない場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

リアルタイム測定チャネルの問い合わせ (ASCII)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TARCH? unit$
(応答) | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM,
解説 | 指定したユニット(データ種類)の測定ONチャネルを返します。
例 | :MEMory:TARCH? UNIT1 (応答) :MEMORY:TARCH CH1_1,CH1_2,CH1_3,CH1_4,CH1_5,CH1_6,CH1_7,CH1_8,CH1_9,CH1_10,CH1_11,CH1_12,CH1_13,CH1_14,CH1_15 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

リアルタイムデータの出力 (ユニット単位) (ASCII)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TAREAl? unit$
(応答) | A1,A2,...<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = -32768～32767(アナログ) Ax = 0～1000000000(積算、回転数) Ax = 0～255(ロジック、警報) Ax = 波形演算結果(波形演算)
解説 | 指定したユニット(データ種類)の測定ONチャネルの最終ストレージデータの値を返します。 返すデータ値と測定値の関係は、:MEMory:ADATaと同様です。
例 | :MEMory:TAREAl? UNIT1 (応答) :MEMORY:TAREAL 3176,3176,3176,3186,3186,3186,3186,3186,3198,3198,3186,3186,3186,3198,3198 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定データの取り込みを行う以下の動作いずれかを実施している場合、最終ストレージデータの値を返します。 ・測定 ・モニタ値表示 ・:MEMory:GETRealコマンド実行 上記動作を行っていない場合、NO DATAを示す値として32765を返します。 指定ユニット内に測定ONのチャネルが存在しない場合、NO_STORAGEが返ってきます。
使用可能 条件 | -

ストレージデータの有無の問い合わせ (ユニット単位)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TCHSTore? unit$
(応答) | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM,
解説 | 指定したユニット(データ種類)の測定データがあるチャネルを返します。
例 | :MEMory:TCHSTore? UNIT1 (応答) :MEMORY:TCHSTORE CH1_1,CH1_2,CH1_3,CH1_4,CH1_5,CH1_6,CH1_7,CH1_8,CH1_9,CH1_10,CH1_11,CH1_12,CH1_13,CH1_14,CH1_15 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ホールドデータの有無の問い合わせ (ユニット単位)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TFCHSTore? unit$
(応答) | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM,
解説 | 指定したユニット(データ種類)のホールドデータがあるチャネルを返します。
例 | :MEMory:TFCHSTore? UNIT1 (応答) :MEMORY:TFCHSTORE CH1_1,CH1_2,CH1_3,CH1_4,CH1_5,CH1_6,CH1_7,CH1_8,CH1_9,CH1_10,CH1_11,CH1_12,CH1_13,CH1_14,CH1_15 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ストレージ先頭データ番号の問い合わせ(内部メモリよりも長いデータを測定する時)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TOPPoint?
(応答) | A<NR1> A = 先頭データ番号 (0=ストレージされていない)
解説 | ストレージメモリに記録されている先頭データ番号を返します。
例 | :MEMory:TOPPoint? (応答) :MEMORY:TOPPOINT 100 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ホールドデータの出力 (ユニット単位) (測定値)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TVFETch? unit$
(応答) | A1,A2,...<NR3> unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = 測定値
解説 | :MEMory:GETRealコマンドにて取り込んだホールドデータのうち、指定したユニット(データ種類)のホールドデータがあるチャネルの値を測定値で返します。 得られるデータの内容については、:MEMory:VDATa?の解説を参照してください。
例 | :MEMory:GETReal;*WAI;:MEMory:TVFETch? UNIT1 (応答) :MEMORY:TVFETCH +1.00000E-02,+2.00000E-02,+3.00000E-02,+4.00000E-02,+5.00000E-02,+6.00000E-02,+7.00000E-02,+8.00000E-02,+1.00000E-02,+2.00000E-02,+3.00000E-02,+4.00000E-02,+5.00000E-02,+6.00000E-02,+7.00000E-02 (ヘッダがONの場合)
注記 | このコマンドの前に、ホールドデータの取り込みを実行していない場合、コマンドエラーになります。 指定ユニット内にホールドデータを持つチャネルが存在しない場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

リアルタイム測定チャネルの問い合わせ (測定値)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TVRCH? unit$
(応答) | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM,
解説 | 指定したユニット(データ種類)の測定ONチャネルを返します。(:MEMory:TARCH?と同じ)
例 | :MEMory:TVRCH? UNIT1 (応答) :MEMORY:TVRCH CH1_1,CH1_2,CH1_3,CH1_4,CH1_5,CH1_6,CH1_7,CH1_8,CH1_9,CH1_10,CH1_11,CH1_12,CH1_13,CH1_14,CH1_15 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

リアルタイムデータの出力 (ユニット単位) (測定値)
構文 | (クエリ) | :MEMory:TVREAl? unit$
(応答) | A1,A2,...<NR3> unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = 測定値
解説 | 指定したユニット(データ種類)の測定ONチャネルの最終ストレージデータの値を測定値で返します。 得られるデータの内容については、:MEMory:VDATa?の解説を参照してください。
例 | :MEMory:TVREAl? UNIT1 (応答) :MEMORY:TVREAL +1.00000E-02,+2.00000E-02,+3.00000E-02,+4.00000E-02,+5.00000E-02,+6.00000E-02,+7.00000E-02,+8.00000E-02,+1.00000E-02,+2.00000E-02,+3.00000E-02,+4.00000E-02,+5.00000E-02,+6.00000E-02,+7.00000E-02 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定データの取り込みを行う以下の動作いずれかを実施している場合、最終ストレージデータの値を返します。 ・測定 ・モニタ値表示 ・:MEMory:GETRealコマンド実行 上記動作を行っていない場合、いずれの入力種類においても、エラー値として9.99999E+99を返します. 指定ユニット内に測定ONのチャネルが存在しない場合、NO_STORAGEが返ってきます。
使用可能 条件 | -

ストレージデータの出力 (測定値)
構文 | (クエリ) | :MEMory:VDATa? A
(応答) | B1,B2,...<NR3> A = 1～1000 Bi = 測定値 小数点以下の桁数は指定チャネルによって異なります。 【アナログチャネル】 小数点以下5桁 【パルスチャネル】 小数点以下9桁 【波形演算チャネル】 小数点以下9桁 【ロジック、警報】 Bi = 0~255
解説 | :MEMory:POINtで設定されたチャネル、およびポイントから、測定値をAで指定した個数分出力します。 出力ポイントもデータ数分増加します。 スケーリングされている場合は、スケーリングされた値が出力されます。 ロジック／警報チャネルは、全チャネル (8bit) を整数表現したものを返します。 (一番下のbitからチャネル1、チャネル2…の並びで出力)
例 | :MEMory:POINt CH1_1,0 :MEMory:VDATa? 2 (応答) :MEMORY:VDATA +5.00000E-05,+4.00000E-05 (ヘッダがONの場合)
注記 | ストレージデータが存在しないチャネル、ポイントを指定した場合、いずれの入力種類においても、エラー値として9.99999E+99を返します。 【参考】 データ数 1,000,000ポイント記録されている場合、:MEMory:VDATa? 1000を1000回繰り返した時のデータ転送時間は、約14秒です。 (OS:Microsoft Windows 10 Pro(Ver 1903), CPU:Intel(R) i7-9700F 3.00GHz, RAM:16GB) この値はあくまでも目安であり、通信速度を保証するものではありません。ご使用の環境によって通信速度は変化します。
使用可能 条件 | 出力ポイントが、ストレージデータ数未満であること。 :MEMory:POINtでチャネルを指定していること。 データを出力する際は、ストレージデータがあること。

ホールドデータの出力 (測定値)
構文 | (クエリ) | :MEMory:VFETch? ch$
(応答) | A<NR3> ch$ = , , LOG, ALARM, A = 測定値
解説 | :MEMory:GETRealコマンドにて取り込んだホールドデータのうち、指定したチャネルの測定値を返します。 得られるデータの内容については、:MEMory:VDATa?の解説を参照してください。
例 | :MEMory:GETReal;*WAI;:MEMory:VFETch? CH1_1 (応答) :MEMORY:VFETCH +1.23000E-02 (ヘッダがONの場合)
注記 | このコマンドの前に、ホールドデータの取り込みを実行していない場合、いずれの入力種類においても、エラー値として9.99999E+99を返します。
使用可能 条件 | -

リアルタイムデータの出力 (測定値)
構文 | (クエリ) | :MEMory:VREAL? ch$
(応答) | A<NR3> ch$ = , , LOG, ALARM, A = 測定値
解説 | 指定したチャネルの最終ストレージデータの測定値を返します。
例 | :MEMory:VREAL? CH1_1 (応答) :MEMORY:VREAL +1.23000E-02 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定データの取り込みを行う以下の動作いずれかを実施している場合、最終ストレージデータの値を返します。 ・測定 ・モニタ値表示 ・:MEMory:GETRealコマンド実行 上記動作を行っていない場合、NO DATAを示す値として9.99999E+99を返します。
使用可能 条件 | -