警報 (ALARm)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:ACTive alm$,A$ | alm$ = A$ = LOW, HIGH | 警報出力端子アクティブ設定と問い合わせ
:ACTive? alm$ | alm$,A$
:ARCD? NO | NO,ALM$,CH$,ERR$,STR$,END$ NO = 警報履歴の番号 ALM$ = , COM CH$ = , ERR$ = -, BURN_OUT, BATT_LOW, BURN/BATT, DISCONNECT STR$ = 発生時刻 END$ = 解除時刻 | 警報履歴の詳細の問い合わせ
:ARCDNum? | A<NR1> = 0～999999 (0 = 無し) | 警報履歴の件数の問い合わせ
:BATT alm$,A$ | alm$ = A$ = OFF, ON | バッテリ低下時に警報の設定と問い合わせ
:BATT? alm$ | alm$,A$
:BEEP A$ | A$ = OFF, ON | 警報音の設定と問い合わせ
:BEEP? | A$
:BURN alm$,A$ | alm$ = A$ = OFF, ON | 断線検出時に警報の設定と問い合わせ
:BURN? alm$ | alm$,A$
:DISCon alm$,A$ | alm$ = A$ = OFF, ON, DELAY | 通信遮断時に警報の設定と問い合わせ
:DISCon? alm$ | alm$,A$
:FILTer alm$,A | alm$ = A = 0(OFF), 2～1000 | 警報フィルタの設定と問い合わせ
:FILTer? alm$ | alm$,A<NR1>
:HISTory A$ | A$ = OFF, ON | 警報履歴の記録の設定と問い合わせ
:HISTory? | A$
:HOLD A$ | A$ = OFF, ON, CLEAR | 警報保持の設定と問い合わせ
:HOLD? | A$
:SOURce alm$,A$ | alm$ = A$ = AND, OR | 警報ソースのAND/ORの設定と問い合わせ
:SOURce? alm$ | alm$,A$
アナログチャネル警報 (:ALARm:ANALog)
:KIND alm$,ch$,A$ | alm$ = ch$ = A$ = OFF, LEVEl, WINDow, SLOPe, SLOPE2 | 警報の種類の設定と問い合わせ
:KIND? alm$,ch$ | alm$,ch$,A$
:LEVEl alm$,ch$,A | alm$ = ch$ = A = 警報レベル(単位V, ℃, %, Ω, c, r/s, A) | 警報レベルの設定と問い合わせ
:LEVEl? alm$,ch$ | alm$,ch$,A<NR3> (小数点以下3桁)
:LOWEr alm$,ch$,A | alm$ = ch$ = A = 警報レベル(単位V, ℃, %, Ω, c, r/s, A) | ウインドウ警報下限の設定と問い合わせ
:LOWEr? alm$,ch$ | alm$,ch$,A<NR3> (小数点以下3桁)
:SIDE alm$,ch$,A$ | alm$ = ch$ = A$ = IN, OUT | 警報サイドの設定と問い合わせ
:SIDE? alm$,ch$ | alm$,ch$,A$
:SLOPe alm$,ch$,A$ | alm$ = ch$ = A$ = HIGH, LOW | 警報スロープの設定と問い合わせ
:SLOPe? alm$,ch$ | alm$,ch$,A$
:SLP2:TIMe alm$,ch$,hour,min,sec,ms | alm$ = ch$ = hour = 0～23(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) ms = 0～999(ミリ秒) | 警報変化量の時間の設定と問い合わせ
:SLP2:TIMe? alm$,ch$ | alm$,ch$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>,ms<NR1>
:STIMe alm$,ch$,hour,min,sec | alm$ = ch$ = hour = 0～6(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) | 傾き警報時間幅の設定と問い合わせ
:STIMe? alm$,ch$ | alm$,ch$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>
:UPPEr alm$,ch$,A | alm$ = ch$ = A = 警報レベル(単位V, ℃, %, Ω, c, r/s, A) | ウインドウ警報上限の設定と問い合わせ
:UPPEr? alm$,ch$ | alm$,ch$,A<NR3> (小数点以下3桁)
波形演算警報 (:ALARm:CALCulate)
:KIND alm$,w$,A$ | alm$ = w$ = A$ = OFF, LEVEl, WINDow, SLOPe, SLOPE2 | 警報の種類の設定と問い合わせ
:KIND? alm$,w$ | alm$,w$,A$
:LEVEl alm$,w$,A | alm$ = w$ = A = 警報レベル(-9.9999E+29～9.9999E+29) | 警報レベルの設定と問い合わせ
:LEVEl? alm$,w$ | alm$,w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:LOWEr alm$,w$,A | alm$ = w$ = A = 警報レベル(-9.9999E+29～9.9999E+29) | ウインドウ警報下限の設定と問い合わせ
:LOWEr? alm$,w$ | alm$,w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:SIDE alm$,w$,A$ | alm$ = w$ = A$ = IN, OUT | 警報サイドの設定と問い合わせ
:SIDE? alm$,w$ | alm$,w$,A$
:SLOPe alm$,w$,A$ | alm$ = w$ = A$ = HIGH, LOW | 警報スロープの設定と問い合わせ
:SLOPe? alm$,w$ | alm$,w$,A$
:SLP2:TIMe alm$,w$,hour,min,sec,ms | alm$ = w$ = hour = 0～23(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) ms = 0～999(ミリ秒) | 警報変化量の時間の設定と問い合わせ
:SLP2:TIMe? alm$,w$ | alm$,w$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>,ms<NR1>
:STIMe alm$,w$,hour,min,sec | alm$ = w$ = hour = 0～6(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) | 傾き警報時間幅の設定と問い合わせ
:STIMe? alm$,w$ | alm$,w$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>
:UPPEr alm,w$,A | alm$ = w$ = A = 警報レベル(-9.9999E+29～9.9999E+29) | ウインドウ警報上限の設定と問い合わせ
:UPPEr? alm$,w$ | alm$,w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
CANチャネル警報 (:ALARm:CAN)
:KIND no$,alm$,A$ | no$ = alm$ = A$ = OFF, LEVEl, WINDow, SLOPe,SLOPE2 | 警報の種類の設定と問い合わせ
:KIND? no$,alm$ | no$,alm$,A$
:LEVEl no$,alm$,A | no$ = alm$ = A = 警報レベル(単位V, ℃, %, Ω, c, r/s, A) | 警報レベルの設定と問い合わせ
:LEVEl? no$,alm$ | no$,alm$,A<NR3> (小数点以下3桁)
:LOWEr no$,alm$,A | no$ = alm$ = A = 警報レベル(単位V, ℃, %, Ω, c, r/s, A) | ウインドウ警報下限の設定と問い合わせ
:LOWEr? no$,alm$ | no$,alm$,A<NR3> (小数点以下3桁)
:NO no$,ch$ | no$ = ch$ = OFF, | 警報番号のCANチャネルの設定と問い合わせ
:NO? no$ | no$,ch$
:SIDE no$,alm$,A$ | no$ = alm$ = A$ = IN, OUT | 警報サイドの設定と問い合わせ
:SIDE? no$,alm$ | no$,alm$,A$
:SLOPe no$,alm$,A$ | no$ = alm$ = A$ = HIGH, LOW | 警報スロープの設定と問い合わせ
:SLOPe? no$,alm$ | no$,alm$,A$
:SLP2:TIMe no$,alm$,hour,min,sec,ms | alm$ = no$ = hour = 0～23(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) ms = 0～999(ミリ秒) | 警報変化量の時間の設定と問い合わせ
:SLP2:TIMe? no$,alm$ | no$,alm$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>,ms<NR1>
:STIMe no$,alm$,hour,min,sec | no$ = alm$ = hour = 0～6(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) | 傾き警報時間幅の設定と問い合わせ
:STIMe? no$,alm$ | no$,alm$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>
:UPPEr no$,alm$,A | no$ = alm$ = A = 警報レベル(単位V, ℃, %, Ω, c, r/s, A) | ウインドウ警報上限の設定と問い合わせ
:UPPEr? no$,alm$ | no$,alm$,A<NR3> (小数点以下3桁)
パルスチャネル警報 (:ALARm:PULSe)
:KIND alm$,pls$,A$ | alm$ = pls$ = A$ = OFF, LEVEl, WINDow, SLOPe, SLOPE2 | 警報の種類の設定と問い合わせ
:KIND? alm$,pls$ | alm$,pls$,A$
:LEVEl alm$,pls$,A | alm$ = pls$ = A = 0～1000000000(積算), 0～15000(r/s),0～900000(r/min) | 警報レベルの設定と問い合わせ
:LEVEl? pls$ | pls$,A<NR3> (小数点以下9桁)
:LOWEr alm$,pls$,A | alm$ = pls$ = A = 0～1000000000(積算), 0～15000(r/s), 0～900000(r/min) | ウインドウ警報下限の設定と問い合わせ
:LOWEr? alm$,pls$ | alm$,pls$,A<NR3> (小数点以下9桁)
:SIDE alm$,pls$,A$ | alm$ = pls$ = A$ = IN, OUT | 警報サイドの設定と問い合わせ
:SIDE? alm$,pls$ | alm$,pls$,A$
:SLOPe alm$,pls$,A$ | alm$ = pls$ = A$ = HIGH, LOW | 警報スロープの設定と問い合わせ
:SLOPe? alm$,pls$ | alm$,pls$,A$
:SLP2:TIMe alm$,pls$,hour,min,sec,ms | alm$ = pls$ = hour = 0～23(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) ms = 0～999(ミリ秒) | 警報変化量の時間の設定と問い合わせ
:SLP2:TIMe? alm$,pls$ | alm$,pls$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>,ms<NR1>
:STIMe alm$,pls$,hour,min,sec | alm$ = pls$ = hour = 0～6(時) min = 0～59(分) sec = 0～59(秒) | 傾き警報時間幅の設定と問い合わせ
:STIMe? alm$,pls$ | alm$,pls$,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>
:UPPEr alm,pls$,A | alm$ = pls$ = A = 0～1000000000(積算), 0～15000(r/s), 0～900000(r/min) | ウインドウ警報上限の設定と問い合わせ
:UPPEr? alm$,pls$ | alm$,pls$,A<NR3> (小数点以下9桁)
ロジックチャネル警報 (:ALARm:LOGic)
:ANDOR alm$,A$ | alm$ = A$ = OFF, OR, AND | ロジック警報のパターンのAND/ORの設定と問い合わせ
:ANDOR? alm$ | alm$,A$
:PATTern alm$,"A$" | alm$ = A$ = xxxxxxxx 警報パターン(X, 0, 1) | ロジック警報のパターンの設定と問い合わせ
:PATTern? alm$ | alm$,"A$"