IEEE488.2に規定された共通コマンド

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
*CLS | - | ステータス･バイト、関連キューのクリア
*ESR? | A<NR1> = 0～255 | SESRの問い合わせ
*IDN? | A$,B$,C$,D$ A$ = メーカー名 B$ = モデル名 C$ = 製造番号 D$ = ソフトウェアバージョン | 機器ID (識別コード) の問い合わせ
*OPC | - | 全動作終了後SESRのLSBをセットする
*OPC? | A<NR1> | 全動作終了後ASCIIの1を応答する
*OPT? | A1,A2,A3,..,A11<NR1> = 0～14 | 機器のオプション装備の問い合わせ
*RST | - | 機器の初期化
*STB? | A<NR1> = 0～255 | STBとMSSビットの問い合わせ
*TST? | A<NR1> = 0, 1 | ROM/RAMチェックの実行と結果の問い合わせ
*WAI | - | 動作終了後、後続コマンドを実行する
:ESR0? | A<NR1> = 0～255 | ESR0の問い合わせ