説明

ヘッダのON/OFFの設定と問い合わせ | →(1)
構 文 | (コマンド) (クエリ) | :HEADer A$ :HEADer? | →(2)
(応答) | A$ A$ = OFF, ON | →(3)
解 説 | クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけるかどうか、ON/OFFで設定します。 クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけるかどうか、ON/OFFで返します。
OFF | クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけません。
ON | クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけます。
| →(4)
例 | :HEADer ON :HEADer? (応答) :HEADER ON (ヘッダがONの場合) | →(5)
注 記 | - | →(6)
使用可能 条件 | - | →(7)

(1) コマンド、またはクエリ・プログラム・メッセージの概要説明
コマンド・プログラム・メッセージ、またはクエリ・プログラム・メッセージの概要を説明します。
また、利用可能な機種の数字が表示されています。
(2) 構文
コマンド、またはクエリ・プログラム・メッセージの構文を説明します。
応答メッセージは、ヘッダをつけることが可能です。
(3) 引数の説明
表中の記号の意味は、下記のようになります。

記号 | 意味 | 例
A$ | 文字列データ | OFF, ON
unit$ | ユニットデータ | UNIT1～UNIT4 REMOTE1～REMOTE7
ch$ | チャネルデータ | CH1_1～CH4_30 (有線アナログチャネル) R1_1～R7_30 (無線アナログチャネル) PLS1～PLS8 (パルスチャネル) ALM1～ALM8 (警報チャネル) W1～W30 (波形演算チャネル)
pls$ | パルスチャネルデータ | PLS1～PLS8
alm$ | 警報チャネルデータ | ALM1～ALM8
w$ | 波形演算チャネルデータ | W1～W30
A, B, C,… | 数値データ | 10, -20, 1.5E+05, 0.1
A<NR1>(注1) | 整数データ | +15, -20, 25
A<NR2>(注1) | 固定小数点データ | +1.23, -4.57, 7.89
A<NR3>(注1) | 浮動小数点データ | +10.0E-03, -2.3E+03, 5E+03

(注1) NR1、NR2、およびNR3形式すべてを含む形式をNRf形式といいます。コマンド、およびクエリ・プログラム・メッセージは、引数としてNRf形式を受け付けます。ただし、応答メッセージは定められた形式を返します。
(4) 解説
コマンド、またはクエリ・プログラム・メッセージについて解説します。
(5) 使用例
コマンド、またはクエリ・プログラム・メッセージの具体的な使用例を示します。
(6) 注記
コマンド、またはクエリ・プログラム・メッセージの使用時における注意事項を説明します。
(7) 使用可能条件
コマンド、またはクエリ・プログラム・メッセージの使用可能条件について説明します。