2.2　コマンド詳細
2.2.1　コマンド詳細の見方
・すべてのコマンドについて、書式・機能などを解説します。
・各コマンドの説明は、次のような構成になってます。

( ) 記録間隔の設定と問合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___________(1)
構文　（コマンド）　　:CONFigure:SAMPle　A　　　　　　　　　　___________(2)
（クエリ）　　　:CONFigure:SAMPle?
（応答）　　　　A＜NR3＞
解説　　　　記録間隔を数値（単位s）で設定します。　　　　　　___________(3)
現在の記録間隔値を、NR3数値で返します。
（設定にない値を指定した場合、その値のすぐ上の記録間隔が
ある時は、その記録間隔になります。）
（100ms=0.1,　200ms=0.2,　500ms=0.5
1s=1,　2s=2,　5s=5
10s=10,　20s=20,30s=30
1min=60,　2min=120,　5min=300
10min=600,　20min=1200,　30min=1800
1h=3600）
例　　　　　:CONFigure:SAMPle　+100.0E-3　　　　　　　　　　___________(4)
記録間隔を100msに設定します。
使用可能条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___________(5)

(1)：コマンドの内容
(2)：コマンドの構文
・（コマンド）：コマンド・プログラムメッセージ
・（クエリ）　：クエリ・プログラムメッセージ
・（応答）　：応答メッセージ
・各引数
：A,B,C････数値データ（例：1.5,10E-3）
：A$,B$････文字データ（例：A,B1,GND,OFF）
：“A”,“A$”･･･文字列データ（例：“1.5”,“mA”）
（ダブルクォーテーション（“）の代わりに、シングルクォーテーション（‘）を
用いることもできます。）
数値データは、＜NR1＞、＜NR2＞、＜NR3＞形式で示します。
例：A＜NR1＞：NR1形式の数値データ
：B＜NR2＞：NR2形式の数値データ
：C＜NR3＞：NR3形式の数値データ
注記・省略した場合は、＜NR1＞形式とします。
NR形式
NR1形式･････整数
NR2形式･････固定小数点
NR3形式･････浮動小数点
NRf形式･････NR1、NR2、NR3すべてを含む形式
・コマンドおよびクエリ･プログラムメッセージは、引数として＜NRf＞形式を受け付けます。
・応答メッセージは、定められた形式＜NR1〜NR3＞で返します。
・応答メッセージは、ヘッダを付けることが可能です。
(3)：コマンド解説
(4)：コマンドの使用例
(5)：コマンドの使用可能条件
コマンドが使用（実行）できる条件を示します。使用可能条件がない場合は省略されます。
○　コマンド実行について
・コマンドは入力バッファに入力され、順次実行されます。
・ただし、：ABORTコマンドは、入力バッファに実行待ちのコマンドがあっても、
受信した時点（ターミネータ受信時点）で実行されます。
・コマンドが実行できる状態にないときは、実行エラーとなります。
・ほとんどのコマンドは、スタート動作中には実行できません。
（:STOP,:ABORT,*OPC,*WAI,:HEADerは実行可能）
・ただしクエリコマンドは、他の制限がなければスタート動作中にも実行できます。
○　チャネルについて
・チャネルは各ユニットに存在するチャネル先頭からの番号となります。
ユニット4の３つ目のチャネルはCH4_3のように表します。
2.2.2　共通コマンド
-1.システム・データ・コマンド

(1)　*IDN?
内容　機器のID（識別コード）の問合せ
構文　（クエリ）　　　*IDN?
（応答）　　　　HIOKI,LR8410,130512345,V1.00
(1)　　(2)　　　(3)　　　　 　(4)
解説　　　(1)：第１フィールド：メーカー名
(2)：第２フィールド：モデル名
(3)：第３フィールド：製造番号
(3)：第３フィールド：製造番号
注記　　　　LR8416の場合は、HIOKI,LR8416,140312345,V1.00 のように応答が返ります。

(2)　*OPT?
内容　機器オプション装備の問合せ
構文　（クエリ）　　　*OPT?
（応答）　　　　A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7<NR1>　　A　=　0〜8
0:　アンプなし
1:　LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット
2:　LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
3:　LR8512 ワイヤレス パルスロガー
4:　LR8513 ワイヤレス クランプロガー
5:　LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー
6:　LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー
7:　LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
8:　LR8410 Link対応製品
解説　　　　搭載されているユニットの有無をNR1で返します。

-2.内部動作コマンド

(1)　*RST
内容　機器の初期化
構文　（コマンド）　　*RST
解説　　　　本体を初期化します。（システムリセットと同じ）
注記　　　　USB,LAN通信に関するものはクリアしません。
（イベントレジスタ、入力バッファ、出力キュー）
*RSTコマンドの処理には時間がかかりますので、次のコマンドを
送りたい場合は、*RSTのあとに*OPC?を送って初期化の完了を待って
から次のコマンドを送って下さい。

(2)　*TST?
内容　ROM/RAMチェックの結果の問合せ
構文　（クエリ）　　　*TST?
（応答）　　　　A＜NR1＞
A＝0,1
0：正常
1：異常
解説　　　　本体のROM/RAMチェックの結果を、NR1数値で返します。

-3.同期コマンド

(1)　*OPC
内容　実行中の全動作が終了後、SESR（標準イベント･ステータス･レジスタ）のLSB
（ビット0）をセット
構文　（コマンド）　　*OPC
解説　　　　送信されたコマンドのうち、*OPCコマンドより前のコマンド処理が
終了した時点で、SESRのLSBをセットします。
例　　　　　A$;B$；*OPC;C$
（A$、B$、のコマンド処理終了後、SESRのLSBをセットします。）
注記　　　　記録時間連続がONの時は、スタート処理の監視用には使用しないでください。

(2)　*OPC?
内容　実行中の全動作が終了後、ASCIIの（1）を応答します
構文　（クエリ）　　　*OPC?
（応答）　　　　1
解説　　　　送信されたコマンドのうち、*OPCコマンドより前のコマンド処理が
終了した時点で、ASCIIの（1）を応答します。
注記　　　　記録時間連続がONの時は、スタート処理の監視用には使用しないでください。

(3)　*WAI
内容　コマンド処理が終了後、後に続くコマンドを実行します
構文　（コマンド）　　*WAI
例　　　　　A$；B$；*WAI；C$
（A$、B$、のコマンド終了後、*WAIに続くコマンドC$を実行します）
注記　　　　記録時間連続がONの時は、スタート処理の監視用には使用しないでください。

-4.ステータス、イベント制御コマンド

(1)　*CLS
内容　ステータスバイトと関連キュー（出力キューを除く）のクリア
構文　（コマンド）　　*CLS
解説　　　　ステータスバイトレジスタの各ビットに対応したイベントレジスタを
クリアします。
ステータスバイトレジスタもクリアされます。
注記　　　　出力キューはクリアされないので、ステータスバイトのMAV（ビット4）
は影響されません。

(2)　*ESR?
内容　標準イベント･ステータス･レジスタ（SESR）の読み出しとクリア
構文　（クエリ）　　　*ESR?
（応答）　　　　A＜NR1＞
解説　　　　SESRの内容を、NR1で返します。

(3)　*STB?
内容　ステータス･バイトとMSSビットを読み出す
構文　（クエリ）　　　*STB?
（応答）　　　　A＜NR1＞
A＝0〜255
解説　　　　ステータス･バイトを読み出すのと同様です。
注記　　　　ビット6はRQSでなく、MSSです。

(4)　:ESR0?
内容　イベント･ステータス･レジスタ０（ESR0）の読み出しとクリア
構文　（クエリ）　　　:ESR0?
（応答）　　　　A＜NR1＞
A＝0〜255
解説　　　　ESR0の内容を、NR1数値で返し、ESR0をクリアします。

2.2.3　固有のコマンド
-1.実行処理などのコマンド

(1)　スタート処理
構文　（コマンド）　　:STARt
解説　　　　測定のSTART
波形取り込み動作の開始
注記　　　LR8410,LR8416で予約設定がされている場合は、スタートコマンドは実行できません。
LR8410,LR8416のUNIT登録画面で登録中は、スタートコマンドは実行できません。

(2)　ストップ処理
構文　（コマンド）　　:STOP
解説　　　　測定のSTOP
波形取り込み動作が完了した時点で、終了します。
注記　　　　:STOPコマンドを１回実行すると、記録時間が連続以外の時は、
記録時間分の測定をしたあと停止します。連続の時は停止しません。
:STOPコマンドを２回実行すると、記録時間が連続、及び連続以外の時
２回目の:STOPが実行された時に停止します。

(3)　アボート処理
構文　（コマンド）　　:ABORT
解説　　　　測定の強制終了
強制終了。波形取り込み動作が完了しなくても、ストップします。
注記　　　　:ABORTコマンド送信後は、0.2秒以上待ってから、次のコマンドを送る
ようにして下さい。

(4)　本体エラー番号の問合せ
構文　（クエリ）　　　:ERRor?
（応　答）　　　A＜NR1＞
A＝エラーNo
解説　　　　本体で発生したエラーまたはワーニングの番号を＜NR1＞数値
で返します。
（エラーまたはワーニングについては、本体の取扱説明書を参照してください。）

(5)　ヘッダのON/OFFの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:HEADer A$
（クエリ）　　　:HEADer?
（応答）　　　　A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　問合せコマンドの応答データにヘッダを付けます。
問合せコマンドの応答データにヘッダが付くかを、ON/OFFで返します。
初期値は、OFFになっています。
例　　　　　:HEADer?　の応答は、
(1)　HEADER　OFFの時　OFF
(2)　HEADER　ONの時　:HEADER ON

(6)　ストレージ状態の問合せ
構文　（コマンド）　　:STATUS?
（応答）　　　　A＜NR1＞
A = bit0 (スタート)
bit1 (ストレージ中)
bit2 (トリガ待ち)
bit3 (プリトリガ待ち)
bit4 (未使用)
bit5 (セーブ中)
解説　　　　ストレージの状態を、NR1数値で返します。
応答が3場合は、スタート中、およびストレージ中であることを意味します。

-2.CONFigureコマンド（時間軸レンジ、記録時間等の問合せ）
:CONFigure

(1) 記録間隔の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CONFigure:SAMPle A
（クエリ）　　　:CONFigure:SAMPle?
（応答）　　　　A＜NR3＞
解説　　　　記録間隔を数値（単位s）で設定します。
現在の記録間隔値を、NR3数値で返します。
（設定にない値を指定した場合、その値のすぐ上の記録間隔が
ある時は、その記録間隔になります。）
（100ms=0.1,　200ms=0.2,　500ms=0.5
1s=1,　2s=2,　5s=5
10s=10,　20s=20,30s=30
1min=60,　2min=120,　5min=300
10min=600,　20min=1200,　30min=1800
1h=3600）
例　　　　　:CONFigure:SAMPle +100.0E-3
記録間隔を100msに設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、横軸、記録時間、プリトリガ、自動保存、分割保存、区切り演算の
設定が制限される場合があります。

(2) 時間軸レンジの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:TDIV A
（クエリ）　　 :CONFigure:TDIV?
（応答）　　　 A＜NR3＞
解説　　　　時間軸レンジを数値（単位s）で設定します。
現在の時間軸レンジの設定値を、NR3数値で返します。
（設定にない値を指定した場合、その値のすぐ上のレンジがある時は、
そのレンジになります。）
（時間軸は、記録間隔より大きい設定しかできません。）
（200ms=0.2,　500ms=0.5
1s=1, 2s=2, 5s=5
10s=10, 20s=20,30s=30
1min=60, 2min=120, 5min=300
10min=600, 20min=1200, 30min=1800
1h=3600, 2h=7200, 5h=18000
10h=36000, 12h=43200, 1d=86400）
例　　　　　:CONFigure:TDIV +1.0E+0
時間軸レンジを1sに設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、横軸の設定が制限される場合があります。

(3) 記録時間の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:RECTime A,B,C,D
（クエリ）　　 :CONFigure:RECTime?
（応答）　　　 A,B,C,D
A＝day ：0〜500（日）
B＝hour：0〜23（時）
C＝min ：0〜59（分）
D＝sec ：0〜59（秒）
day,hour,min,secすべて＜NR1＞
0,0,0,0の時は連続
解説　　　　記録時間を設定します。
現在の記録時間の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:CONFigure:RECTime 0,0,0,10
記録時間を10秒に設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、記録時間の設定が制限される場合があります。

(4) 自動保存機能の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:ATSAve A$(,"B$")
（クエリ）　　 :CONFigure:ATSAve?
（応答）　　　 A$(,"B$")
A$＝OFF,BIN,CSV,MEAS,BIN_MEAS,CSV_MEAS
OFF：自動保存しません。（B$は省略）
BIN ：測定しながらメディアにバイナリ形式で保存します。
CSV ：測定しながらにメディアにCSV形式で保存します。
MEAS ：測定後にメディアに数値演算結果を保存します。
BIN_MEAS ：測定しながらにメディアにバイナリ形式で保存し、
測定後にメディアに数値演算結果を保存します。
CSV_MEAS ：測定しながらにメディアにCSV形式で保存し、
測定後にメディアに数値演算結果を保存します。
B$＝ファイル名（半角８文字）（省略可能）
解説　　　　自動保存機能を設定します。
A$＝OFFの時、B$は省略してください。
現在の自動保存機能の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CONFigure:ATSAve BIN,"DATA"
測定しながらメディアへ、バイナリ形式で自動保存します。
ファイル名はDATAとなります。

(5) 自動保存機能の削除モードの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVEMode A$
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVEMode?
（応答）　　　 A$
A$＝FILEfull,REMove
解説　　　　自動保存機能の、削除モードの設定をします。
現在の削除モードの設定を、文字データで返します。
(FILEfull = OFF, REMove = ON)
例　　　　　:CONFigure:SAVEMode FILEfull
メディアが一杯になったら保存を終了します。

(6) 自動保存機能の分割の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVEKind A$
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVEKind?
（応答）　　　 A$
A$＝NORMal,DIVide,REGUlarly
解説　　　　自動保存機能の分割の設定をします。
現在の分割の設定を、文字データで返します。
(NORMal = OFF, DIVide = ON, REGUlarly = 定時)
例　　　　　:CONFigure:SAVEKind NORMal
標準の保存に設定します。

(7) 自動保存機能の分割長の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVELen A,B,C
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVELen?
（応答）　　　 A,B,C
A＝day ：0〜30（日）
B＝hour：0〜23（時）
C＝min ：0〜59（分）
day,hour,minすべて＜NR1＞
解説　　　　自動保存機能の分割長の設定をします。
現在の分割長の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:CONFigure:SAVELen 0,1,0
分割長を1時間に設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、分割長の設定が制限される場合があります。

(8) 自動保存機能の分割時間の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVETime A
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVETime?
（応答）　　　 A＜NR3＞
解説　　　　自動保存の分割時間を数値（単位min）で設定します。
現在の分割時間値を、NR3数値で返します。
（設定にない値を指定した場合、その値のすぐ上の分割時間が
ある時は、その分割時間になります。）
（1min=1, 2min=2, 5min=5
10min=10, 15min=15, 20min=20, 30min=30
1h=60, 2h=120, 3h=180
4h=240, 6h=360, 8h=480, 12h=720
1d=1440）
例　　　　　:CONFigure:SAVETime +1.0
自動保存の分割時間を1minに設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、分割時間の設定が制限される場合があります。

(9) 自動保存機能の基準時刻の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVEReg A,B
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVEReg?
（応答）　　　 A,B
A＝hour：0〜23（時）
B＝min ：0〜59（分）
hour,minすべて＜NR1＞
解説　　　　自動保存機能の基準時刻の設定をします。
現在の基準時刻の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:CONFigure:SAVEReg 0,0
基準時刻を00時00分に設定します。

(10) 自動保存機能の優先保存先の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVEPri A$
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVEPri?
（応答）　　　 A$
A$＝SD,USB
解説　　　　自動保存機能の優先保存先を設定をします。
現在の優先保存先の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CONFigure:SAVEPri SD
自動保存機能の優先保存先をSDに設定します。

(11) [テキスト時の区切り記号]の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVESep A$
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVESep?
（応答）　　　 A$
A$＝COMMA,SPACE,TAB,SEMI
解説　　　　保存形式がテキストのとき、区切り記号の設定をします。
現在の区切り記号の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CONFigure:SAVESep COMMA
保存形式がテキストのとき、区切り記号をカンマに設定します。
注記　　　小数点記号がCOMMAの時は、区切り記号をCOMMAに設定できません。

(12) [テキスト時の小数点記号]の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVEDeci A$
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVEDeci?
（応答）　　　 A$
A$＝PERIOD,COMMA
解説　　　　保存形式がテキストのとき、小数点記号の設定をします。
現在の小数点記号の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CONFigure:SAVEDeci PERIOD
保存形式がテキストのとき、小数点記号をピリオドに設定します。
注記　　　区切り記号がCOMMAの時は、小数点記号をCOMMAに設定できません。

(13) [テキスト時の日付フォーマット]の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CONFigure:SAVEFormat A$
（クエリ）　　 :CONFigure:SAVEFormat?
（応答）　　　 A$
A$＝COMMENT,SPLITMS
解説　　　　保存形式がテキストのとき、日付フォーマットの設定します。
現在の日付フォーマットの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CONFigure:SAVEFormat COMMENT
日付フォーマットの設定をCOMMENTに設定します。

-3.UNITコマンド（入力チャネルの設定と問合せ）
:UNIT

(1) 入力データの測定CH収集の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:STORe ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:STORe? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
A$＝OFF,ON
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの測定CH収集を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの測定CH収集を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:STORe CH1_1,ON
CH1_1の測定CH収集をONに設定します。
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計、
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(2) 入力チャネルのフィルタの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:FILTer A$
（クエリ）　　　:UNIT:FILTer?
（応答）　　　　A$
A$＝OFF,50HZ,60HZ
解説　　　　フィルタを設定します。
現在のフィルタを、文字データで返します。
例　　　　　:UNIT:FILTer 50HZ
フィルタを50HZにします。

(3) 入力チャネルの入力種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:INMOde ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:INMOde? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝VOLTAGE,TC,RTD,HUMIDITY,RESIST,HEAT,COUNT,REVOLVE,LOGIC,CURRENT,TEMP,FINDEX,FGROWTH
(HEATはLR8416のみで使用可能）
(VOLTAGEは電圧、TCは熱電対、RTDは測温抵抗体、HUMIDITYは湿度、RESISTは抵抗、
COUNTは積算、REVOLVEは回転数、CURRENTは電流、TEMPは温度、FINDEXはカビ指数、FGROWTHはカビ発育予測)
(HEATは熱流で、LR8416のみで使用可能）
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの入力種類を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの入力種類を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:INMOde CH1_1,VOLTAGE
CH1_1の入力種類をVOLTAGEに設定します。
注記　　　　使用できる入力種類は下記のようになります。
VOLTAGE :
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー
TC :
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー
RTD :
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
HUMIDITY:
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
RESIST :
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
HEAT :
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー
COUNT :
LR8512 ワイヤレス パルスロガー
REVOLVE :
LR8512 ワイヤレス パルスロガー
LOGIC :
LR8512 ワイヤレス パルスロガー
CURRENT :
LR8513 ワイヤレス クランプロガー
TEMP :
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
FINDEX :
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
FGROWTH :
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
注記　　　　LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計の入力種類は固定になります。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　このコマンドを送ると、内部メモリの波形データがクリアされます。

(4) 入力チャネルの測定レンジの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:RANGe ch$,A
（クエリ）　　　:UNIT:RANGe? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度(%)、抵抗(Ω)、熱流(V)、積算(c)、回転数(r/s)、電流(A)、カビ指数、カビ発育予測
(熱流(V)はLR8416のみで使用可能）
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの測定レンジを、数値で設定します。
(設定にない値を指定した場合、その値のすぐ上のレンジがある時は、そのレンジになります。)
ch$で指定されたチャネルの測定レンジを、NR3数値で返します。
例　　　　　:UNIT:RANGe CH1_1,+100.E-3
CH1_1の電圧軸レンジを100mVに設定します。
注記　　　　電圧で1-5Vのレンジにする時は、A=15を設定して下さい。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
登録チャネルのみ使えます。
熱電対測定でセンサがBの時は、100℃、500℃レンジに設定できません。

(5) 入力チャネルの表示位置の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :UNIT:POSItion ch$,A
（クエリ）　　 :UNIT:POSItion? ch$
（応答）　　　 ch$,A＜NR1＞
ch$＝CH1_１〜CH7_15
A＝表示位置(%)
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの表示位置を、数値で設定します。
ch$で指定されたチャネルの表示位置を、NR1数値で返します。
例　　　　　:UNIT:POSItion CH1_1,50
CH1_1の表示位置を50%に設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(6) 入力チャネルの温度測定の熱電対の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:SENSor ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:SENSor? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝K,J,E,T,N,R,S,B,W
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの温度測定の熱電対を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの温度測定の熱電対を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:SENSor CH1_1,K
CH1_1の温度測定の熱電対をKに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー（K,Tのみ）
登録チャネルのみ使えます。
100℃、500℃レンジの時は、熱電対測定のセンサをBに設定できません。

(7) 入力チャネルの温度測定の接点補償の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:RJC ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:RJC? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝INT,EXT
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの温度測定の接点補償を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの温度測定の接点補償を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:RJC CH1_1,INT
CH1_1の温度測定の接点補償をINTに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー
登録チャネルのみ使えます。

(8) 入力チャネルの温度測定の断線検出の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:WIRE A$
（クエリ）　　　:UNIT:WIRE?
（応答）　　　　A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　温度測定の断線検出を、設定します。
温度測定の断線検出を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:WIRE ON
温度測定の断線検出をONに設定します。
注記　　　記録間隔が100msの時は、断線検出がONに変更できません。

(9) 入力チャネルの測温抵抗体測定の種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:RTYPe ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:RTYPe? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝PT100,JPT100
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの測温抵抗体測定の種類を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの測温抵抗体測定の種類を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:RTYPe CH1_1,PT100
CH1_1の測温抵抗体測定の種類をPT100に設定します。
注記　　　　このコマンドはLR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット登録チャネルのみ使えます。

(10) 入力チャネルの測温抵抗体測定の接続方法の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:RCONnect ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:RCONnect? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝3LINE,4LINE
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの測温抵抗体測定の接続方法を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの測温抵抗体測定の接続方法を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:RCONnect CH1_1,4LINE
CH1_1の測温抵抗体測定の接続方法を4LINEに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット登録チャネルのみ使えます。

(11) 入力チャネルのゼロアジャスト（ゼロ調整の実行）と結果の問い合わせ
構文　（クエリ）　　:UNIT:ADJUST?
（応答）　　　　A＜NR1＞
A＝0,1
0：正常
1：異常
解説　　　ユニットのゼロ調整を行い、結果をNR1数値で返します。
注記　　　スタート動作中でないこと

(12) パルス入力チャネルの積算種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:PCOMOde ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:PCOMOde? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A$＝ADD,INST
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの積算種類を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの積算種類を、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:PCOMOde CH1_1,ADD
CH1_1の積算種類を加算に設定します。
注記　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガー登録チャネルのみ使えます。

(13) パルス入力チャネルの１回転あたりのパルス数の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:PCOUnt ch$,A
（クエリ）　　　:UNIT:PCOUnt? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR1＞
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A＝１回転あたりのパルス数(1〜1000)
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの１回転あたりのパルス数を、数値で設定します。
ch$で指定されたチャネルの１回転あたりのパルス数を、NR1数値で返します。
例　　　　　:UNIT:PCOUnt CH1_1,1
CH1_1の１回転あたりのパルス数を1に設定します。
注記　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガー登録チャネルのみ使えます。

(14) パルス入力チャネルのフィルターの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:PFILTer ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:PFILTer? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A$＝OFF,ON
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのフィルターを、設定します。
ch$で指定されたチャネルのフィルターを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:PFILTer CH1_1,ON
CH1_1のフィルターをONに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガー登録チャネルのみ使えます。

(15) パルス入力チャネルのスロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:PSLOPe ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:PSLOPe? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A$＝UP,DOWN
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスロープを、設定します。
ch$で指定されたチャネルのスロープを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:PSLOPe CH1_1,UP
CH1_1のスロープをUPに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガー登録チャネルのみ使えます。

(16) パルス入力チャネルのスレショルドレベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:PTHRe ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:PTHRe? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A$＝1V,4V
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスレショルドレベルを、設定します。
ch$で指定されたチャネルのスレショルドレベルを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:PTHRe CH1_1,1V
CH1_1のスレショルドレベルを1Vに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガー登録チャネルのみ使えます。

(17) クランプフィルタの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:CFILTer ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:CFILTer? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A$＝OFF,ON
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのフィルタを、設定します。
ch$で指定されたチャネルのフィルタを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:CFILTer CH1_1,ON
CH1_1のフィルタをONに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8513 ワイヤレス クランプロガー登録チャネルのみ使えます。

(18) クランプセンサの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:CLAMp ch$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:CLAMp? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_2
A$＝9675,9657-10,9695-02,CT6500,9669,CT9691-90,CT9692-90,CT9693-90,
CT7631,CT7636,CT7642,CT7731,CT7736,CT7742,CT9667,CT7044,CT7045,CT7046
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのセンサを、設定します。
ch$で指定されたチャネルのセンサを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:CLAMp CH1_1,9675
CH1_1のセンサを9675に設定します。
注記　　　このコマンドはLR8513 ワイヤレス クランプロガー登録チャネルのみ使えます。

(19) クランプ測定モードの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:CMOde unit$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:CMOde? unit$
（応答）　　　　unit$,A$
unit$＝UNIT1〜UNIT7
A$＝INST,AVE,MAX
解説　　　　unit$で指定されたユニットの測定モードを、設定します。
unit$で指定されたユニットの測定モードを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:CMOde UNIT1,INST
UNIT1の測定モードをINSTに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8513 ワイヤレス クランプロガー登録チャネルのみ使えます。
A$＝MAXはLR8513 ワイヤレス クランプロガーのバージョンV1.30から対応しています。

(20) クランプゼロサプレスの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:UNIT:CZEro unit$,A$
（クエリ）　　　:UNIT:CZEro? unit$
（応答）　　　　unit$,A$
unit$＝UNIT1〜UNIT7
A$＝OFF,ON
解説　　　　unit$で指定されたユニットのゼロサプレスを、設定します。
unit$で指定されたユニットのゼロサプレスを、文字列で返します。
例　　　　　:UNIT:CZEro UNIT1,ON
UNIT1のゼロサプレスをONに設定します。
注記　　　このコマンドはLR8513 ワイヤレス クランプロガー登録チャネルのみ使えます。

-4.SCALingコマンド（チャネル画面でのスケーリングの設定と問合せ）
:SCALing

(1) スケーリング機能の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:KIND ch$,A$
（クエリ）　　　:SCALing:KIND? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝POINT，RATIO
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリングの種類を、文字列データで
設定します。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリングの種類の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:SCALing:KIND CH1_1,POINT
チャネル1-1のスケーリングを2点で指定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(2) スケーリング機能のON/OFFの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:SET ch$,A$
（クエリ）　　　:SCALing:SET? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF,ENG,SCI
(ENG=小数、SCI=指数))
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリングの設定をします。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリングの設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:SCALing:SET CH1_1,ENG
チャネル1-1のスケーリング機能をENG(=小数)にします。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(3) スケーリングの換算値の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:VOLT ch$,A
（クエリ）　　　:SCALing:VOLT? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝-9.9999E+9〜+9.9999E+9
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリング換算値の設定をします。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリング換算値の設定を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:SCALing:VOLT CH1_1,+2.0E-3
チャネル1-1のスケーリング換算値（eu/V）を+2.0E-3に設定します。
使用可能条件　スケーリングを「変換比で指定」で設定しているとき
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(4) スケーリングのオフセットの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:OFFSet ch$,A
（クエリ）　　　:SCALing:OFFSet? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝-9.9999E+9〜+9.9999E+9
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリングのオフセットを設定します。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリングのオフセットを、
NR3数値で返します。
例　　　　　:SCALing:OFFSet CH1_1,+1.0E-3
チャネル1-1のスケーリングオフセット（eu　offset）を+1.0E-3に設定します。
使用可能条件　スケーリングを「変換比で指定」で設定しているとき
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(5) スケーリングの単位の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:UNIT ch$,"A$"
（クエリ）　　　:SCALing:UNIT? ch$
（応答）　　　　ch$,"A$"
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝スケーリング単位（最大7文字）
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリングの単位を7文字以内で設定します。
扱える文字は、本体で入力できる文字ですが、特殊文字の入力は下のよう
になります。
^2　(＝(２乗)),^3　(＝(３乗)),~c(＝ﾟ),~e(＝ε),~u(＝μ),~o(＝Ω), ^^(＝^), ~~(＝~), ~,(＝'), ~;(＝")
上記以外は、スペースに置き換えます。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリングの単位を、
文字データで返します。
コマンド中のダブルクォーテーション（"）の代わりに、
シングルクォーテーション（'）を用いることができます。
例　　　　　:SCALing:UNIT CH1_1,"mA"
チャネル1-1のスケーリング単位をmAにします。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(6) スケーリングのVOLT UP、LOWの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:VOUPLOw ch$,B,C
（クエリ）　　　:SCALing:VOUPLOw? ch$
（応答）　　　　ch$,B,C＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
B,C＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリングのVOLT　UP、LOWの値を設定します。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリングのVOLT　UP、LOWの値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:SCALing:VOUPLOw CH1_1,+2.0E-1,0
チャネル1-1の変換前の2点の電圧値を200mV,0Vに設定します。
使用可能条件　スケーリングを「2点で指定」で設定しているとき
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(7) スケーリングのSCALE UP、LOWの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:SCUPLOw ch$,B,C
（クエリ）　　　:SCALing:SCUPLOw? ch$
（応答）　　　　ch$,B,C＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
B,C＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリングのSC　UP、LOWの値を設定します。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリングのSC　UP、LOWの値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:SCALing:SCUPLOw CH1_1,1.0E+1,0
チャネル1-1の変換後の2点の値を設定します。
使用可能条件　スケーリングを「2点で指定」で設定しているとき
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(8) スケーリングの感度の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:SCALing:SENSE ch$,A
（クエリ）　　　:SCALing:SENSE? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝-9.9999E+9〜+9.9999E+9
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのスケーリング感度の設定をします。
ch$で指定されたチャネルの現在のスケーリング感度の設定を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:SCALing:SENSE CH1_1,+5.0E+2
チャネル1-1のスケーリング感度（V/eu）を+5.0E+2に設定します。
使用可能条件　スケーリングを「変換比で指定」で設定しているとき
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

-5.COMMentコマンド（チャネル画面と、設定画面でのコメントの設定と問合せ）
:COMMent

(1) タイトルコメントの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:COMMent:TITLe "A$"
（クエリ）　　　:COMMent:TITLe?
（応答）　　　　"A$"
A$＝コメント文字（最大全角20文字、半角40文字）
解説　　　　タイトルのコメント文字を設定します。
扱える半角文字は本体で入力できる文字ですが、特殊文字の入力は
下のようになります。
^2　(＝(２乗)),^3　(＝(３乗)),~c(＝ﾟ),~e(＝ε),~u(＝μ),~o(＝Ω), ^^(＝^), ~~(＝~), ~,(＝'), ~;(＝")
上記以外は、スペースに置き換えます
全角は、JIS第1,第2水準漢字コードが使用できます。
コメント文字は省略可能です。
現在のタイトルのコメント文字を、文字データ
で返します。
コマンド中のダブルクォーテーション（"）の代わりに、
シングルクォーテーション（'）を用いることができます。
例　　　　　:COMMent:TITLe "HIOKI"
タイトルコメントに［HIOKI］と入れます。

(2) 各チャネルのコメント文字の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:COMMent:CH ch$,"A$"
（クエリ）　　　:COMMent:CH? ch$
（応答）　　　　ch$,"A$"
ch$＝CH1_1〜CH7_15、W1〜W30
A$＝コメント文字（最大全角20文字、半角40文字）
解説　　　　ch$で指定されたチャネルのコメント文字を設定します。
扱える半角文字は本体で入力できる文字ですが、特殊文字の入力は
下のようになります。
^2　(＝(２乗)),^3　(＝(３乗)),~c(＝ﾟ),~e(＝ε),~u(＝μ),~o(＝Ω), ^^(＝^), ~~(＝~), ~,(＝'), ~;(＝")
上記以外は、スペースに置き換えます
全角は、JIS第1,第2水準漢字コードが使用できます。
ch$で指定されたチャネルのコメント文字を、文字データで返します。
コマンド中のダブルクォーテーション（"）の代わりに、
シングルクォーテーション（'）を用いることができます。
例　　　　　:COMMent:CH CH1_1,"CH1_1=TEST"
チャネル1のコメント表示を「CH1_1=TEST」にします。
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(3) アラームチャネルのコメント文字の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:COMMent:ALMCH alm$,"A$"
（クエリ）　　　:COMMent:ALMCH? alm$
（応答）　　　　alm$,"A$"
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝コメント文字（最大全角20文字、半角40文字）
解説　　　　alm$で指定されたアラームチャネルのコメント文字を設定します。
扱える半角文字は本体で入力できる文字ですが、特殊文字の入力は
下のようになります。
^2　(＝(２乗)),^3　(＝(３乗)),~c(＝ﾟ),~e(＝ε),~u(＝μ),~o(＝Ω), ^^(＝^), ~~(＝~), ~,(＝'), ~;(＝")
上記以外は、スペースに置き換えます
全角は、JIS第1,第2水準漢字コードが使用できます。
alm$で指定されたアラームチャネルのコメント文字を、文字データで返します。
コマンド中のダブルクォーテーション（"）の代わりに、
シングルクォーテーション（'）を用いることができます。
例　　　　　:COMMent:ALMCH ALM1,"alm1=TEST"
アラーム1のコメント表示を「alm1=TEST」にします。

(4) 各ユニット識別名の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:COMMent:UNIT unit$,"A$"
（クエリ）　　　:COMMent:UNIT? unit$
（応答）　　　　unit$,"A$"
unit$＝UNIT1〜UNIT7
A$＝識別名（最大全角8文字、半角16文字）
解説　　　　unit$で指定されたユニットの識別名を設定します。
扱える半角文字は本体で入力できる文字ですが、特殊文字の入力は
下のようになります。
^2　(＝(２乗)),^3　(＝(３乗)),~c(＝ﾟ),~e(＝ε),~u(＝μ),~o(＝Ω), ^^(＝^), ~~(＝~), ~,(＝'), ~;(＝")
上記以外は、スペースに置き換えます
全角は、JIS第1,第2水準漢字コードが使用できます。
unit$で指定されたユニットの識別名を、文字データで返します。
コマンド中のダブルクォーテーション（"）の代わりに、
シングルクォーテーション（'）を用いることができます。
例　　　　　:COMMent:UNIT unit1,"unit1=TEST"
ユニット1の識別名を「unit1=TEST」にします。

-6.TRIGgerコマンド（トリガの設定と問合せ）
:TRIGger

(1) トリガ使用の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SET A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SET?
（応答）　　　　A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　トリガ使用を設定します。
現在のトリガ使用を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SET ON
トリガ使用をONに設定します。

(2)　トリガモード(繰り返し記録)の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :TRIGger:MODE A$
（クエリ）　　 :TRIGger:MODE?
（応答）　　　 A$
A$＝SINGle,REPEat
(SINGle=繰り返しOFF,REPEat=繰り返しON)
解説　　　　トリガモードを設定します。
現在のトリガモードを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:MODE REPEat
トリガモードをリピートに設定します。

(3)　プリトリガの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :TRIGger:PRETrig A,B,C,D
（クエリ）　　 :TRIGger:PRETrig?
（応答）　　　 A,B,C,D
A＝day ：0〜99（日）
B＝hour：0〜23（時）
C＝min ：0〜59（分）
D＝sec ：0〜59（秒）
day,hour,min,secすべて＜NR1＞
解説　　　　プリトリガを設定します。
現在のプリトリガの設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:PRETrig 0,0,0,10
プリトリガを10秒に設定します。
注記　　　　ただし、LR8410,LR8416で設定できるプリトリガ数は、記録間隔の100000倍までです。
注記　　　記録間隔の設定値により、プリトリガの設定が制限される場合があります。

(4) トリガタイミングの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :TRIGger:TIMIng A$
（クエリ）　　 :TRIGger:TIMIng?
（応答）　　　 A$
A$＝START,STOP,S_S
解説　　　　トリガタイミングの設定をします。
現在のトリガタイミングの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:TIMIng START
トリガタイミングをSTARTに設定します。

(5)　トリガソース間のAND/ORの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :TRIGger:SOURce A$
（クエリ）　　 :TRIGger:SOURce?
（応答）　　　 A$
A$＝OR,AND
解説　　　　アナログトリガ、外部トリガ間のAND/OR
の設定をします。
現在のAND/ORの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SOURce OR
スタート時トリガソースをORに設定します。

(6)　トリガの種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:KIND ch$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:KIND? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF
LEVEl　：レベルトリガ
WINDow　：ウインドウトリガ
解説　　　　ch$で指定したチャネルのトリガの種類を設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のトリガの種類を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:KIND CH1_1,LEVEl
CH1_1のトリガの種類をレベルトリガに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(7)　トリガスロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SLOPe ch$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SLOPe? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝UP　：立ち上がり
DOWN：立ち下がり
解説　　　　ch$で指定したチャネルのレベルトリガのトリガスロープ
を設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のトリガスロープを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SLOPe CH1_1,UP
CH1_1のトリガスロープを立ち上がりに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(8)　レベルトリガのトリガレベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:LEVEl ch$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:LEVEl? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　ch$で指定したチャネルのレベルトリガのトリガレベルを設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のトリガレベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:LEVEl CH1_1,50E-3
CH1_1のトリガレベルを50mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(9) ウインドウトリガサイドの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SIDE ch$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SIDE? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝IN　：ウインドウイン
OUT　：ウインドウアウト
解説　　　　ch$で指定したチャネルのウインドウトリガのトリガサイド
を設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のトリガサイドを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SIDE CH1_1,IN
CH1_1のトリガサイドをウインドウインに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(10)　ウインドウ・イン／アウト・トリガの上限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:UPPEr ch$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:UPPEr? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　ch$で指定したチャネルのウインドウトリガの上限レベルを電圧値(V)
で設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のウインドウトリガの上限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:UPPEr CH1_1,+1.0E-3
CH1_1のウインドウトリガの上限レベルを+1.0mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(11)　ウインドウ・イン／アウト・トリガの下限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:LOWEr ch$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:LOWEr? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　ch$で指定したチャネルのウインドウトリガの下限レベルを電圧値(V)
で設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のウインドウトリガの下限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:LOWEr CH1_1,-1.0E-3
CH1_1のウインドウトリガの下限レベルを−1.0mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(12)　波形演算トリガの種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:WKIND w$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:WKIND? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝OFF
LEVEl　：レベルトリガ
WINDow　：ウインドウトリガ
解説　　　　w$で指定したチャネルのトリガの種類を設定します。
wで指定したチャネルの現在のトリガの種類を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:WKIND W1,LEVEl
W1のトリガの種類をレベルトリガに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。

(13)　波形演算トリガスロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:WSLOPe w$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:WSLOPe? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝UP　：立ち上がり
DOWN：立ち下がり
解説　　　　w$で指定したチャネルのレベルトリガのトリガスロープ
を設定します。
w$で指定したチャネルの現在のトリガスロープを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:WSLOPe W1,UP
W1のトリガスロープを立ち上がりに設定します。

(14) 波形演算レベルトリガのトリガレベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:WLEVEl w$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:WLEVEl? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　w$で指定した波形演算チャネルのレベルトリガのトリガレベルを設定
します。
w$で指定した波形演算チャネルの現在のトリガレベルを、NR3数値で
返します。
例　　　　　:TRIGger:WLEVEl W1,50E+0
W1のトリガレベルを50に設定します。

(15) 波形演算ウインドウトリガサイドの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:WSIDE w$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:WSIDE? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝IN　：ウインドウイン
OUT　：ウインドウアウト
解説　　　　w$で指定したチャネルのウインドウトリガのトリガサイド
を設定します。
w$で指定したチャネルの現在のトリガサイドを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:WSIDE W1,IN
W1のトリガサイドをウインドウインに設定します。

(16)　波形演算ウインドウ・イン／アウト・トリガの上限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:WUPPEr w$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:WUPPEr? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　w$で指定したチャネルのウインドウトリガの上限レベルを設定します。
w$で指定したチャネルのウインドウトリガの上限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:WUPPEr W1,2.0E+3
W1のウインドウトリガの上限レベルを2000に設定します。

(17)　波形演算ウインドウ・イン／アウト・トリガの下限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:WLOWEr w$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:WLOWEr? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　w$で指定したチャネルのウインドウトリガの下限レベルを設定します。
w$で指定したチャネルのウインドウトリガの下限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:WLOWEr W1,1.0E+3
W1のウインドウトリガの下限レベルを1000に設定します。

(18)　外部トリガON/UP/DOWNの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:EXTErnal A$
（クエリ）　　　:TRIGger:EXTErnal?
（応答）　　　　A$
A$＝OFF,UP,DOWN
解説　　　　外部トリガの設定をします。
現在の外部トリガの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:EXTErnal OFF
外部トリガをOFFに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。

(19)　インターバルトリガの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:TIMEr A$
（クエリ）　　　:TRIGger:TIMEr?
（応答）　　　　A$
A$＝OFF,OR,AND
解説　　　　インターバルトリガの設定をします。
現在のインターバルトリガの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:TIMEr OR
インターバルトリガをORに設定をします。

(20)　インターバルトリガの時間間隔の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:TMINTvl A,B,C,D
（クエリ）　　　:TRIGger:TMINTvl?
（応答）　　　　A,B,C,D
A＝day　：0〜99（日）
B＝hour：0〜23（時）
C＝min　：0〜59（分）
D＝sec　：0〜59（秒）
day,hour,min,secすべて＜NR1＞
解説　　　　インターバルトリガのインターバル時刻の設定をします。
現在のインターバルのインターバル時刻の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:TMINTvl 1,20,30,00
インターバルのインターバルを1日20時間30分00秒に設定します。

(21)　トリガ検出時刻の問合せ
構文　（クエリ）　　　:TRIGger:DETECTTime?
（応答）　　　　A,B,C
A＝hour：0〜23（時）
B＝min　：0〜59（分）
C＝sec　：0〜59（秒）
hour、min、secすべて＜NR1＞
解説　　　　トリガ検出時刻の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:DETECTTime?
トリガ検出時刻を問合せます。

(22)　トリガ検出日の問合せ
構文　（クエリ）　　　:TRIGger:DETECTDate?
（応答）　　　　A,B,C
A＝year　：0〜99（年）
B＝month：1〜12（月）
C＝day　：1〜31（日）
year,month,dayすべて＜NR1＞
解説　　　　トリガ検出日の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:DETECTDate?
トリガ検出日を問合せます。

(23) ストップ時トリガソース間のAND/ORの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :TRIGger:SSOURce A$
（クエリ）　　 :TRIGger:SSOURce?
（応答）　　　 A$
A$＝OR,AND
解説　　　　アナログトリガ、外部トリガ間のストップ時AND/ORの設定をします。
現在のストップ時AND/ORの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SSOURce OR
ストップ時トリガソースをORに設定します。

(24) ストップ時トリガの種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SKIND ch$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SKIND? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF
LEVEl　：レベルトリガ
WINDow　：ウインドウトリガ
解説　　　　ch$で指定したチャネルのストップ時トリガの種類を設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガの種類を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SKIND CH1_1,LEVEl
CH1_1のストップ時トリガの種類をレベルトリガに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(25) ストップ時トリガスロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SSLOPe ch$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SSLOPe? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝UP　：立ち上がり
DOWN：立ち下がり
解説　　　　ch$で指定したチャネルのストップ時レベルトリガのトリガスロープを設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガスロープを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SSLOPe CH1_1,UP
CH1_1のストップ時トリガスロープを立ち上がりに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(26) ストップ時レベルトリガのトリガレベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SLEVEl ch$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:SLEVEl? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　ch$で指定したチャネルのストップ時レベルトリガのトリガレベルを設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガレベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:SLEVEl CH1_1,50E-3
CH1_1のストップ時トリガレベルを50mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(27) ストップ時ウインドウトリガサイドの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SSIDE ch$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SSIDE? ch$
（応答）　　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝IN　：ウインドウイン
OUT　：ウインドウアウト
解説　　　　ch$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガのトリガサイドを設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガサイドを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SSIDE CH1_1,IN
CH1_1のストップ時トリガサイドをウインドウインに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(28) ストップ時ウインドウ・イン／アウト・トリガの上限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SUPPEr ch$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:SUPPEr? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　ch$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガの上限レベルを電圧値(V)で設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のストップ時ウインドウトリガの上限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:SUPPEr CH1_1,+1.0E-3
CH1_1のストップ時ウインドウトリガの上限レベルを+1.0mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
登録チャネルのみ使えます。

(29) ストップ時ウインドウ・イン／アウト・トリガの下限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SLOWEr ch$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:SLOWEr? ch$
（応答）　　　　ch$,A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　ch$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガの下限レベルを電圧値(V)で設定します。
ch$で指定したチャネルの現在のストップ時ウインドウトリガの下限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:SLOWEr CH1_1,-1.0E-3
CH1_1のストップ時ウインドウトリガの下限レベルを−1.0mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(30)　ストップ時の波形演算トリガの種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SWKIND w$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SWKIND? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝OFF
LEVEl　：レベルトリガ
WINDow　：ウインドウトリガ
解説　　　　w$で指定したチャネルのストップ時トリガの種類を設定します。
w$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガの種類を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SWKIND W1,LEVEl
W1のストップ時トリガの種類をレベルトリガに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。

(31)　ストップ時の波形演算トリガスロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SWSLOPe w$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SWSLOPe? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝UP　：立ち上がり
DOWN：立ち下がり
解説　　　　w$で指定したチャネルのストップ時レベルトリガのトリガスロープを設定します。
w$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガスロープを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SWSLOPe W1,UP
W1のストップ時トリガスロープを立ち上がりに設定します。

(32) ストップ時の波形演算レベルトリガのトリガレベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SWLEVEl w$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:SWLEVEl? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　w$で指定した波形演算チャネルのストップ時レベルトリガのトリガレベルを設定します。
w$で指定した波形演算チャネルの現在のストップ時トリガレベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:SWLEVEl W1,50E+0
W1のストップ時トリガレベルを50に設定します。

(33) ストップ時の波形演算ウインドウトリガサイドの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SWSIDE w$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SWSIDE? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝IN　：ウインドウイン
OUT　：ウインドウアウト
解説　　　　w$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガのトリガサイドを設定します。
w$で指定したチャネルの現在のストップ時トリガサイドを、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SWSIDE W1,IN
W1のストップ時トリガサイドをウインドウインに設定します。

(34)　ストップ時の波形演算ウインドウ・イン／アウト・トリガの上限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SWUPPEr w$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:SWUPPEr? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　w$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガの上限レベルを設定します。
w$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガの上限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:SWUPPEr W1,2.0E+3
W1のストップ時ウインドウトリガの上限レベルを2000に設定します。

(35)　ストップ時の波形演算ウインドウ・イン／アウト・トリガの下限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SWLOWEr w$,A
（クエリ）　　　:TRIGger:SWLOWEr? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　w$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガの下限レベルを設定します。
w$で指定したチャネルのストップ時ウインドウトリガの下限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:TRIGger:SWLOWEr W1,1.0E+3
W1のストップ時ウインドウトリガの下限レベルを1000に設定します。

(36) ストップ時外部トリガON/UP/DOWNの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :TRIGger:SEXTErnal A$
（クエリ）　　 :TRIGger:SEXTErnal?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,UP,DOWN
解説　　　　ストップ時外部トリガの設定をします。
ストップ時外部トリガの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SEXTErnal OFF
ストップ時外部トリガをOFFに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。

(37)　ディジタルトリガのパターンのAND/ORの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:LOGAnd unit$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:LOGAnd? unit$
（応答）　　　　unit$,A$
unit$＝UNIT1〜UNIT7
A$＝OFF,OR,AND
解説　　　　unit$で指定したユニットのディジタルトリガパターンのAND/ORを設定します。
unit$で指定したユニットのディジタルトリガのパターンのAND/ORの設定を、文字列で返します。
例　　　　　:TRIGger:LOGAnd UNIT1,OR
UNIT1のディジタルトリガのトリガパターンのAND/ORをORに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。
注記　　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガーでのみ使えます。

(38)　ディジタルトリガのパターンの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:LOGPat unit$,"a$"
（クエリ）　　　:TRIGger:LOGPat? unit$,
（応答）　　　　unit$,"a$"
unit$＝UNIT1〜UNIT7
a$＝XX
(L1-L2)
トリガパターン（X,0,1）
解説　　　　unit$で指定したユニットのディジタルトリガのとパターンの設定します。
unit$で指定したユニットのディジタルトリガのパターンの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:LOGPat UNIT1,"01"
UNIT1のディジタルトリガのパターンを01
に設定します。
注記　　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガーでのみ使えます。

(39) ストップ時ディジタルトリガのパターンのAND/ORの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SLOGAnd unit$,A$
（クエリ）　　　:TRIGger:SLOGAnd? unit$
（応答）　　　　unit$,A$
unit$＝UNIT1〜UNIT7
A$＝OFF,OR,AND
解説　　　　unit$で指定したユニットのディジタルトリガのストップ時パターンのAND/ORを設定します。
unit$で指定したユニットのディジタルトリガのストップ時パターンのAND/ORの設定を、文字列で返します。
例　　　　　:TRIGger:SLOGAnd UNIT1,OR
UNIT1のディジタルトリガのストップ時トリガパターンのAND/ORをORに設定します。
注記　　　　トリガを使う場合は、:TRIGger:SET ONコマンドにて、トリガの設定もONにしてください。
注記　　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガーでのみ使えます。

(40) ストップ時ディジタルトリガのパターンの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:TRIGger:SLOGPat unit$,"a$"
（クエリ）　　　:TRIGger:SLOGPat?　unit$
（応答）　　　　unit$,"a$"
unit$＝UNIT1〜UNIT7
a$＝XX
(L1--L2)
トリガパターン（X,0,1）
解説　　　　unit$で指定したユニットのディジタルトリガのストップ時パターンの設定します。
unit$で指定したユニットのディジタルトリガのストップ時パターンの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:TRIGger:SLOGPat UNIT1,"01"
UNIT1のディジタルトリガのストップ時パターンを01
に設定します。
注記　　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガーでのみ使えます。

-7.ALARmコマンド（警報の設定と問合せ）
:ALARm

(1) 警報保持の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :ALARm:HOLD A$
（クエリ）　　 :ALARm:HOLD?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　警報保持を設定します。
現在の警報保持を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:HOLD ON
警報保持をONに設定します。

(2) 警報の種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:KIND alm$,ch$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:KIND? alm$,ch$
（応答）　　　　alm$,ch$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF
LEVEl　：レベル警報
WINDow　：ウインドウ警報
解説　　　　alm$,ch$で指定したチャネルの警報の種類を設定します。
alm$,ch$で指定したチャネルの現在の警報の種類を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:KIND ALM1,CH1_1,LEVEl
ALM1のCH1_1をレベル警報に設定します。
注記　　　　警報を使う場合は、:UNIT:STOReコマンドにて、警報ユニットのチャネルをONにしてください。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(3) 警報スロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:SLOPe alm$,ch$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:SLOPe? alm$,ch$
（応答）　　　　alm$,ch$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝HIGH　：レベルより上で警報
LOW　　：レベルより下で警報
解説　　　　alm$,ch$で指定したチャネルのレベル警報の警報スロープを設定します。
alm$,ch$で指定したチャネルの現在の警報スロープを、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:SLOPe ALM1,CH1_1,HIGH
ALM1のCH1_1の警報スロープをレベルより上で警報に設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(4) レベル警報の警報レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:LEVEl alm$,ch$,A
（クエリ）　　　:ALARm:LEVEl? alm$,ch$
（応答）　　　　alm$,ch$,A＜NR3＞
alm$＝ALM1〜ALM4
ｃh$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω)、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　alm$,ch$で指定したチャネルのレベル警報の警報レベルを設定します。
alm$,ch$で指定したチャネルの現在の警報レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:ALARm:LEVEl ALM1,CH1_1,50E-3
ALM1のCH1_1の警報レベルを50mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(5) ウインドウ警報サイドの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:SIDE alm$,ch$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:SIDE? alm$,ch$
（応答）　　　　alm$,ch$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝IN　：ウインドウイン
OUT　：ウインドウアウト
解説　　　　alm$,ch$で指定したチャネルのウインドウ警報の警報サイドを設定します。
alm$,ch$で指定したチャネルの現在の警報サイドを、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:SIDE ALM1,CH1_1,IN
ALM1のCH1_1の警報サイドをウインドウインに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(6) ウインドウ・イン／アウト・警報の上限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:UPPEr alm$,ch$,A
（クエリ）　　　:ALARm:UPPEr? alm$,ch$
（応答）　　　　alm$,ch$,A＜NR3＞
alm$＝ALM1〜ALM4
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω）、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　alm$,ch$で指定したチャネルのウインドウ警報の上限レベルを設定します。
alm$,ch$で指定したチャネルの現在のウインドウ警報の上限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:ALARm:UPPEr ALM1,CH1_1,+1.0E-3
ALM1のCH1_1のウインドウ警報の上限レベルを+1.0mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(7) ウインドウ・イン／アウト・警報の下限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:LOWEr alm$,ch$,A
（クエリ）　　　:ALARm:LOWEr? alm$,ch$
（応答）　　　　alm$,ch$,A＜NR3＞
alm$＝ALM1〜ALM4
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A＝電圧(V)、温度(℃)、湿度（%）、抵抗（Ω)、熱流(V)、積算（c）、回転数（r/s）、電流（A)、カビ指数、カビ発育予測
(設定範囲は、レンジの±1.50倍です。100mVレンジの時、-150mV〜150mV)
※積算時は、0c〜1000000000c、回転数時は0r/s〜15000r/s
※LR8410 Link対応製品では、1Vレンジの範囲となります。
解説　　　　alm$,ch$で指定したチャネルのウインドウ警報の下限レベルを設定します。
alm$,ch$で指定したチャネルの現在のウインドウ警報の下限レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:ALARm:LOWEr ALM1,CH1_1,-1.0E-3
ALM1のCH1_1のウインドウ警報の下限レベルを−1.0mVに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(8) 波形演算警報の種類の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:WKIND alm$,w$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:WKIND? alm$,w$
（応答）　　　　alm$,w$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
w$＝W1〜W30
A$＝OFF
LEVEl　：レベル警報
WINDow　：ウインドウ警報
解説　　　　alm$,w$で指定したチャネルの警報の種類を設定します。
alm$,w$で指定したチャネルの現在の警報の種類を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:WKIND ALM1,W1,LEVEl
ALM1のW1をレベル警報に設定します。
注記　　　　警報を使う場合は、:UNIT:STOReコマンドにて、警報ユニットのチャネルをONにしてください。

(9) 波形演算警報スロープの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:WSLOPe alm$,w$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:WSLOPe? alm$,w$
（応答）　　　　alm$,w$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
w$＝W1〜W30
A$＝HIGH　：レベルより上で警報
LOW　　：レベルより下で警報
解説　　　　alm$,w$で指定したチャネルのレベル警報の警報スロープを設定します。
alm$,w$で指定したチャネルの現在の警報スロープを、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:WSLOPe ALM1,W1,HIGH
ALM1のW1の警報スロープをレベルより上で警報に設定します。

(10) 波形演算レベル警報の警報レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:WLEVEl alm$,w$,A
（クエリ）　　　:ALARm:WLEVEl? alm$,w$
（応答）　　　　alm$,w$,A＜NR3＞
alm$＝ALM1〜ALM4
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　alm$,w$で指定したチャネルの波形演算レベル警報の警報レベルを設定します。
alm$,w$で指定したチャネルの現在の波形演算警報レベルを、NR3数値で返します。
例　　　　　:ALARm:WLEVEl ALM1,W1,50E+0
ALM1のW1の警報レベルを50に設定します。

(11) 波形演算ウインドウ警報サイドの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:WSIDE alm$,w$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:WSIDE? alm$,w$
（応答）　　　　alm$,w$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
w$＝W1〜W30
A$＝IN　：ウインドウイン
OUT　：ウインドウアウト
解説　　　　alm$,w$で指定したチャネルのウインドウ警報の警報サイドを設定します。
alm$,w$で指定したチャネルの現在の警報サイドを、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:WSIDE ALM1,W1,IN
ALM1のW1の警報サイドをウインドウインに設定します。

(12) 波形演算ウインドウ・イン／アウト・警報の上限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:WUPPEr alm$,w$,A
（クエリ）　　　:ALARm:WUPPEr? alm$,w$
（応答）　　　　alm$,w$,A＜NR3＞
alm$＝ALM1〜ALM4
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　alm$,w$で指定したチャネルの波形演算ウインドウ警報の上限レベルを設定します。
alm$,w$で指定したチャネルの波形演算ウインドウ警報の上限レベルを、
NR3数値で返します。
例　　　　　:ALARm:WUPPEr ALM1,W1,2.0E+3
ALM1のW1のウインドウ警報の上限レベルを2000に設定します。

(13) 波形演算ウインドウ・イン／アウト・警報の下限レベルの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:WLOWEr alm$,w$,A
（クエリ）　　　:ALARm:WLOWEr? alm$,w$
（応答）　　　　alm$,w$,A＜NR3＞
alm$＝ALM1〜ALM4
w$＝W1〜W30
A＝レベル
解説　　　　alm$,w$で指定したチャネルの波形演算ウインドウ警報の下限レベル設定します。
alm$,w$で指定したチャネルの波形演算ウインドウ警報の下限レベルを、
NR3数値で返します。
例　　　　　:ALARm:WLOWEr ALM1,W1,1.0E+3
ALM1のW1のウインドウ警報の下限レベルを1000に設定します。

(14) 警報音の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :ALARm:BEEP A$
（クエリ）　　 :ALARm:BEEP?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　警報音を設定します。
現在の警報音を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:BEEP ON
警報音をONに設定します。

(15) 断線検出時の警報設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :ALARm:BURN alm$,A$
（クエリ）　　 :ALARm:BURN? alm$
（応答）　　　 alm$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝OFF,ON
解説　　　　断線検出時の警報を設定します。
現在の断線検出時の警報を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:BURN ALM1,ON
断線検出時の警報をONに設定します。

(16) 通信遮断時の警報設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :ALARm:DISCon alm$,A$
（クエリ）　　 :ALARm:DISCon? alm$
（応答）　　　 alm$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝OFF,ON,DELAY
解説　　　　通信遮断時の警報を設定します。
現在の通信遮断時の警報を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:DISCon ALM1,ON
通信遮断時の警報をONに設定します。

(17) バッテリ低下時の警報設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :ALARm:BATT alm$,A$
（クエリ）　　 :ALARm:BATT? alm$
（応答）　　　 alm$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝OFF,ON
解説　　　　バッテリ低下時の警報を設定します。
現在のバッテリ低下時の警報を、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:BATT ALM1,ON
バッテリ低下時の警報をONに設定します。

(18) 警報履歴の件数の問合せ
構文 （クエリ）　　 :ALARm:ARCDNum?
（応答）　　　 A＜NR1＞
A ＝0〜100
解説　　　 警報履歴の件数をNR1で返します。
例　　　　　:ALARm:ARCDNum?
現在の警報履歴の件数を返します。

(19) 警報履歴詳細の問合せ
構文 （クエリ）　　 :ALARm:ARCD? NO
（応答）　　　 NO,ALM$,CH$,ERR$,STR$,END$
NO:警報履歴の番号
ALM$:ALM1〜ALM4 (警報チャネル) または - (通信遮断)
CH$:1-1〜7-15 または UNIT1〜UNIT7 (警報ソース)
(1-1〜7-15は、レベル警報、ウインドウ警報、BURN_OUTのとき、
UNIT1〜UNIT7は、BATT_LOW、BURN/BATT、DISCONNECTのとき)
ERR$:-, BURN_OUT,BATT_LOW,BURN/BATT,DISCONNECT(エラー種類)
( - =エラーなし, BURN_OUT=断線検出, BATT_LOW=バッテリLOW,
BURN/BATT=断線検出&バッテリLOW, DISCONNECT=通信遮断)
STR$:発生時刻
(時間軸表示の設定により、時間、日付、データ数が返ります。）
END$:解除時刻
(時間軸表示の設定により、時間、日付、データ数が返ります。）
(警報が解除されてない場合は、解除時刻は返りません。）
解説　　　 NOで指定した番号の警報履歴詳細を返します。
例　　　　　:ALARm:ARCD? 1
警報履歴1番の警報履歴詳細を返します。
注記　　　 このコマンドでは以下のユニットのチャネル表記は下記のようになります。
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー
CH1:1T
CH2:1H
CH3:2T
CH4:2H
例：UNIT3の場合、各チャネルは3-1T、3-1H、3-2T、3-2Hとなります。
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
CH1:1T
CH2:1H
CH3:1F
CH4:1G
例：UNIT3の場合、各チャネルは3-1T、3-1H、3-1F、3-1Gとなります。

(20) ディジタル警報のパターンのAND/ORの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:LOGAnd alm$,unit$,A$
（クエリ）　　　:ALARm:LOGAnd? alm$,unit$
（応答）　　　　alm$,unit$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
unit$＝UNIT1〜UNIT7
A$＝OFF,OR,AND
解説　　　　alm$とunit$で指定したディジタル警報のパターンのAND/ORを設定します。
alm$とunit$で指定した現在のディジタル警報のパターンのAND/ORの設定を、
文字列で返します。
例　　　　　:ALARm:LOGAnd ALM1,UNIT1,OR
ALM1,UNIT1のディジタル警報の警報パターンのAND/ORをORに設定します。
注記　　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガーでのみ使えます。

(21) ディジタル警報のパターンの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:ALARm:LOGPat alm$,unit$,"a$"
（クエリ）　　　:ALARm:LOGPat? alm$,unit$
（応答）　　　　alm$,unit$,"a$"
alm$＝ALM1〜ALM4
unit$＝UNIT1〜UNIT7
a$＝XX
(L1-L2)
警報パターン（X,0,1）
解説　　　　alm$とunit$で指定したディジタル警報のパターンの設定します。
alm$とunit$で指定した現在のディジタル警報のパターンの設定を、
文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:LOGPat ALM1,UNIT1,"01"
ALM1,UNIT1のディジタル警報のパターンを01
に設定します。
注記　　　　このコマンドはLR8512 ワイヤレス パルスロガーでのみ使えます。

(22) 警報ソースのAND/ORの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :ALARm:SOURce alm$,A$
（クエリ）　　 :ALARm:SOURce? alm$
（応答）　　　 alm$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝OR,AND
解説　　　　警報ソースのAND/ORを設定します。
現在の警報ソースのAND/ORを、文字データで返します。
例　　　　　:ALARm:SOURce ALM1,OR
警報ソースのAND/ORをORに設定します。

-8.SYSTemコマンド（システム画面の設定と問合せ）
:SYSTem

(1) スタートバックアップ機能の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:STARt A$
（クエリ）　　 :SYSTem:STARt?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　スタートバックアップ機能を設定します。
現在のスタートバックアップ機能の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:STARt ON
スタートバックアップ機能をONに設定します。

(2) バックライトセーバの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:CRTOff A$
（クエリ）　　 :SYSTem:CRTOff?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,1MIN,2MIN,5MIN,10MIN,30MIN
解説　　　　バックライトセーバ機能を設定します。
現在のバックライトセーバ機能の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:CRTOff 5MIN
バックライトセーバ機能を5MINに設定します。

(3) バックライトの明るさの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:BRIGhtness A$
（クエリ）　　 :SYSTem:BRIGhtness?
（応答）　　　 A$
A$＝100%,70%,40%,25%
解説　　　　バックライトの明るさの設定します。
現在のバックライトの明るさの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:BRIGhtness 100%
バックライトの明るさを100%に設定します。

(4) 画面色の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:LCDDisp A$
（クエリ）　　 :SYSTem:LCDDisp?
（応答）　　　 A$
A$＝BLACK,WHITE
解説　　　　画面色の設定します。
現在の画面色の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:LCDDisp BLACK
画面色を黒に設定します。

(5) ビープ音の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:BEEP A$
（クエリ）　　 :SYSTem:BEEP?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　ビープ音の設定します。
現在のビープ音の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:BEEP ON
ビープ音をONに設定します。

(6) 時間軸表示の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:TMAXis A$
（クエリ）　　 :SYSTem:TMAXis?
（応答）　　　 A$
A$＝TIME,DATE,SCALe
解説　　　　時間軸表示を、文字データで設定します。
現在の時間軸表示の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:TMAXis TIME
時間軸表示をTIMEに設定します。

(7) 言語の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:LANGuage A$
（クエリ）　　 :SYSTem:LANGuage?
（応答）　　　 A$
A$＝JAPAnese,ENGLish
（ENGLishは、英語対応したLR8410のバージョンでのみ設定可能です。）
解説　　　　表示言語の設定をします。
現在の表示言語の設定を返します。
例　　　　　:SYSTem:LANGuage JAPAnese
表示言語を日本語に設定します。

(8) 外部入力端子の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:EXTIN A$
（クエリ）　　 :SYSTem:EXTIN?
（応答）　　　 A$
A$＝TRIG,EVENT
解説　　　　外部入力端子の設定をします。
現在の外部入力端子設定を返します。
例　　　　　:SYSTem:EXTIN TRIG
外部入力端子をトリガ入力に設定します。

(9) 開始、停止確認メッセージの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:SMESS A$
（クエリ）　　 :SYSTem:SMESS?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　開始、停止確認メッセージの設定します。
現在の開始、停止確認メッセージの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:SMESS ON
開始、停止確認メッセージをONに設定します。

(10) 警報時のイベントマーク入力の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:MARK A$
（クエリ）　　 :SYSTem:MARK?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　警報時のイベントマーク入力を設定します。
現在の警報時のイベントマーク入力を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:MARK ON
警報時のイベントマーク入力をONに設定します。

(11) ファイル保護の強度の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:FILEProt A$
（クエリ）　　 :SYSTem:FILEProt?
（応答）　　　 A$
A$＝NORMAL,STRONG
解説　　　　ファイル保護の強度を設定します。
現在のファイル保護の強度を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:FILEProt NORMAL
ファイル保護の強度をNORMALに設定します。

(12) 保存キーの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:SAVEKey A$
（クエリ）　　 :SYSTem:SAVEKey?
（応答）　　　 A$
A$＝SELECT,QUICK
解説　　　　保存キーの設定します。
現在の保存キーの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:SAVEKey SELECT
保存キーの設定を選択保存に設定します。

(13) 保存種類の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:SAVEType A$
（クエリ）　　 :SYSTem:SAVEType?
（応答）　　　 A$
A$＝WAVE,IMAGE,SET,CALC
解説　　　　保存種類の設定します。
現在の保存種類の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:SAVEType WAVE
保存種類の設定を波形に設定します。

(14) 波形ファイルの形式の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:SAVEFormat A$
（クエリ）　　 :SYSTem:SAVEFormat?
（応答）　　　 A$
A$＝BINARY,CSV
解説　　　　波形ファイルの形式の設定します。
現在の波形ファイルの形式の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:SAVEFormat BINARY
波形ファイルの形式の設定をバイナリに設定します。

(15) 波形ファイルの保存範囲の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:SAVESpan A$
（クエリ）　　 :SYSTem:SAVESpan?
（応答）　　　 A$
A$＝ALL,A-B,START-A,START-B,A-END,B-END
解説　　　　波形ファイルの保存範囲の設定します。
現在の波形ファイルの保存範囲の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:SAVESpan ALL
波形ファイルの保存範囲の設定をALLに設定します。

(16) 即保存機能の優先保存先の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:SAVEPri A$
（クエリ）　　 :SYSTem:SAVEPri?
（応答）　　　 A$
A$＝SD,USB
解説　　　　即保存機能の優先保存先を設定をします。
現在の即優先保存先の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:SAVEPri SD
即保存機能の優先保存先をSDに設定します。

(17) カレンダーの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:DATE A,B,C
（クエリ）　　 :SYSTem:DATE?
（応答）　　　 A,B,Cすべて＜NR1＞
A＝0〜99（年）
B＝1〜12（月）
C＝1〜31（日）
解説　　　　カレンダーの設定をします。
現在のカレンダーを返します。
例　　　　　:SYSTem:DATE 00,10,16
00年10月16日に設定します。

(18) 時刻の設定と現在時刻の問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:TIME A,B,C
（クエリ）　　 :SYSTem:TIME?
（応答）　　　 A,B,Cすべて＜NR1＞
A＝0〜23（時）
B＝0〜59（分）
C＝0〜59（秒）
解説　　　　時刻の設定をします。
現在時刻を返します。
例　　　　　:SYSTem:TIME 10,0,0
内部時計を10時に設定します。

(19) 波形データのクリア
構文 （コマンド）　 :SYSTem:DATAClear
解説　　　　波形データをクリアします。

(20) 電波強度の問合せ
構文 （クエリ）　　 :SYSTem:RSSI? A$
（応答）　　　 A$,B,C
A$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7
B:本体側の電波強度
C:ユニット側の電波強度
(電波強度範囲：20 〜 -128 [20 = 電波状況よい、-128 = 電波状況悪い] 、-300は繋がってない)
解説　　　　現在の本体とユニットの電波強度を文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:RSSI? UNIT1
本体とユニット1の電波強度を返します。

(21) 電源状態の問合せ
構文 （クエリ）　　 :SYSTem:BATT? A$
（応答）　　　 A$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7,LOGS
(LOGS=LR8410ロギングステーション, または LR8416ワイヤレス熱流ロガー)
B$:AC,POW_1,POW_2,POW_3,ERR
(AC=AC電源、POW_1=電池レベル1、POW_2=電池レベル2、POW_3=電池レベル3、ERR=電源状態取得エラー)
解説　　　　現在の本体またはユニットの電源状態を文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:BATT? UNIT1
ユニット1の電源状態を返します。

(22) ユニットのLEDチェックの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :SYSTem:UNITLed "A$"
（クエリ）　　 :SYSTem:UNITLed?
（応答）　　　 A$:bbbbbbb (ユニット1・・・7の順)
b:0 or 1 or *
*はユニットなし。
解説　　　　各ユニットのLEDチェックのON/OFFのを設定をします。
（1=ONに設定されたユニットは、チェック状態になり7個のLEDが順次点滅します。）
（0=OFFに設定されたユニットは、定常状態のLED表示になります。）
現在の各ユニットのLEDチェックのON/OFFを、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:UNITLed "1111111"
UNIT1〜UNIT7の各ユニットのLEDチェックをONに設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット
登録ユニットのみ使えます。

(23) ユニットのSRAMチェックの問合せ
構文（クエリ）　　 :SYSTem:UNITCheck?
（応答）　　　 A$:bbbbbbb (ユニット1・・・7の順)
b:OK or NG or *
*はユニットなし。
解説　　　　現在の各ユニットのSRAMチェックの結果を、文字データで返します。
例　　　　　:SYSTem:UNITCheck?
UNIT1〜UNIT7の各ユニットのSRAMチェックの結果返します。

-9.MEMoryコマンド（ストレージデータの出力等の設定と問合せ）
:MEMory

(1) ストレージデータの出力ポイントの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:MEMory:POINt ch$,A
（クエリ）　　　:MEMory:POINt?
（応答）　　　　ch$、A＜NR1＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
A＝0〜8388607(１チャネル時最大)
解説　　　　ストレージデータの出力ポイントの設定をします。
現在の出力ポイントを、NR1数値で返します。
例　　　　　:MEMory:POINt CH1_1,100
出力ポイントをチャネル1-1、ストレージデータの先頭から100番目
に設定します。
注記　　　　指定したチャネルが、ストレージ状態でない時、実行エラーになります。

(2) ストレージデータ数の問合せ
構文 （クエリ）　　 :MEMory:MAXPoint?
（応　答）　　 A＜NR1＞
A＝0：ストレージされてない
1〜8388608
解説　　　　ストレージメモリにストレージされているデータ数を、NR1数値
で返します。
例　　　　　（クエリ） :MEMory:MAXPoint?
（応　答） :MEMory:MAXPoint 800（HEADER ONの場合）
ストレージされているデータ数が800。

(3) チャネルのストレージデータの有無の問合せ
構文　（クエリ）　　　:MEMory:CHSTore? ch$
（応　答）　　　ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
A$＝OFF(ストレージされてない),ON(ストレージされている)
解説　　　　指定したチャネルのデータがストレージメモリにストレージされている
かを返します。
例　　　　　（クエリ）　:MEMory:CHSTore? CH1_1
（応　答）　:MEMory:CHSTore CH1_1,ON（HEADER　ONの場合）
CH1_1のデータがストレージメモリにストレージされている。

(4) ストレージデータの出力（ASCII）
構文 （クエリ）　　 :MEMory:ADATa? A
（応答）　　　 B,C,… すべて＜NR1＞
B,C,… ＝-32768〜32767(CH1_1〜CH7_15)
0〜1000000000(積算、回転数)
0〜1(ロジック)
0〜15(ALARM)
波形演算はNR3(W1〜W30)
A＝1〜80（出力個数）
解説　　　:MEMory:POINtで設定されたチャネル、ポイントからストレージデータを
Aで指定された個数分出力します。
出力ポイントもデータ数分増加します。
※ ストレージデータと電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、電流、カビ指数、カビ発育予測の関係
:MEMory:ADATa?で出力されるデータ値（-32768〜32767)と測定値との関係は
下のようになります。
測定電圧値＝（データ値）× 電圧軸レンジ ／ 10マス当たりのデータ数
例：
データ値＝9600、電圧軸レンジ1（V/10DIV）
10マス当たりのデータ数 = 20000
測定電圧値＝9600×1／20000＝0.480（V）
となります。
○LR8510
○LR8511
電圧レンジでの10マス当たりのデータ数 = 20000
温度100℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 10000
温度500℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 10000
温度2000℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 20000
測温抵抗体100℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 10000
測温抵抗体500℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 10000
測温抵抗体2000℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 20000
湿度レンジでの10マス当たりのデータ数 = 1000
抵抗レンジでの10マス当たりのデータ数 = 20000
熱流レンジでの10マス当たりのデータ数 = 20000
○LR8513
電流レンジ(9675,9657-10,9695-02,CT6500)での10マス当たりのデータ数 = 5000
電流レンジ(9669,CT9691-90)での10マス当たりのデータ数 = 1000
電流レンジ(CT9692-90,CT9693-90)での10マス当たりのデータ数 = 2000
○LR8514
温度レンジでの10マス当たりのデータ数 = 1000
湿度レンジでの10マス当たりのデータ数 = 1000
○LR8515
電圧レンジでの10マス当たりのデータ数 = 5000
温度1000℃レンジでの10マス当たりのデータ数 = 10000
○LR8520
温度レンジでの10マス当たりのデータ数 = 1000
湿度レンジでの10マス当たりのデータ数 = 1000
カビ指数レンジでの10マス当たりのデータ数 = 2000
カビ発育予測レンジでの10マス当たりのデータ数 = 100
○LR8410 Link対応製品
1Vレンジでの10マス当たりのデータ数 = 20000

※ ストレージデータと積算、回転数の関係
:MEMory:ADATaで入出力されるデータ値（0〜1000000000)と測定値との関係
測定積算値＝（データ値）
測定回転数値＝（データ値） （パルス/回転 設定値で割る前の値）

※ ストレージデータとロジック値の関係
LOW　： 0
HIGH ： 1
※ ストレージデータとアラームアウト値の関係
データ（NR1数値）とアラームアウトデータとの関係は、下表のように各ビット
に対応しています。
ﾋﾞｯﾄ 15　14　13　12　11　10　 ９　 ８　 ７　 ６　 ５　 ４　　 ３　 　　２　　　 １　　　 ０
ﾃﾞｰﾀ --　--　--　--　--　--　--　--　--　--　--　--　ALM4　ALM3　ALM2　ALM1
LOW　： 0
HIGH ： 1

例　　　　　:MEMory:POINt CH1_1,0
:MEMory:ADATa? 10
出力ポイントをユニット１、チャネル1、ストレージデータの0番目に設定し、
ストレージデータを10個出力させます。
使用可能条件 ストレージデータがあること。
出力ポイントがストレージされているデータ数より小さいこと。
注記　　　 熱流は、LR8416のみで使用可能。

(5) ストレージデータの出力（電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、積算、回転数、ロジック、電流、カビ指数、カビ発育予測）
構文 （クエリ）　　 :MEMory:VDATa? A
（応答）　　　 B,C,… すべて＜NR3＞
B,C,… ＝電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、積算、回転数、ロジック、電流、カビ指数、カビ発育予測(CH1_1〜CH7_15のデータ)
0〜15(ALARMのアラームアウトデータ)
波形演算(W1〜W30の波形演算データ)
A＝1〜40（データ数）
解説　　　　:MEMory:POINtで設定されたチャネル、ポイントからストレージデータ
をAで指定された個数分、電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、積算、回転数、ロジック、電流、カビ指数、カビ発育予測で出力します。
出力ポイントもデータ数分増加します。
＊スケーリングされている場合は、スケーリングされた値が出力されます。
例　　　　　:MEMory:POINt CH1_1,0
:MEMory:VDATa? 10
出力ポイントをチャネル1-1、ストレージデータの0番目に設定し、
ストレージデータを電圧値で10個出力させます。
使用可能条件 ストレージデータがあること。
出力ポイントがストレージされているデータ数より小さいこと。
注記　　　 熱流は、LR8416のみで使用可能。

(6) リアルタイムデータの取込み
構文 （コマンド）　 :MEMory:GETReal
解説　　　　現在チャネルに入力されている値を全チャネル分取込みます。

(7) リアルタイムデータ出力（ASCII）
構文 （クエリ）　　 :MEMory:AREAl? ch$
（応答）　　　 A＜NR1＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
A＝-32768〜32767(CH1_1〜CH7_15)
0〜1000000000(積算、回転数)
0〜1(ロジック)
0〜15(ALARM)
波形演算はNR3(W1〜W30)
解説　　　　ch$で指定されたチャネルに入力されている値を返します。
例　　　　　:MEMory:AREAl? CH1_1
:MEMory:AREAl 2000（HEADER ON の場合）
注記　　　　このコマンドの前に、「リアルタイムデータの取込み」を実行して
いないときの返り値は不定となります。
熱流は、LR8416のみで使用可能。

(8) リアルタイムデータ出力（電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、積算、回転数、ロジック、電流、カビ指数、カビ発育予測）
構文 （クエリ）　　 :MEMory:VREAl? ch$
（応答）　　　 A＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
A＝電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、積算、回転数、ロジック、電流、カビ発育予測(CH1_1〜CH7_15のアナログデータ)
0〜15(ALARMのアラームアウトデータ)
波形演算(W1〜W30の波形演算データ)
解説　　　　ch$で指定されたチャネルに入力されている値を電圧値で返します。
例　　　　　:MEMory:VREAl? CH1_1
:MEMory:VREAl 4.7E-2（HEADER ON の場合）
注記　　　　このコマンドの前に、「リアルタイムデータの取込み」を実行して
いないときの返り値は不定となります。
熱流は、LR8416のみで使用可能。

(9) ストレージデータのバイナリ転送
構文 （クエリ）　　 :MEMory:BDATa? A
（応答）　　　 #0………
A＝1〜200（出力個数）
解説　　　　:MEMory:POINtで設定したポイントのストレージデータをバイナリ
フォーマットで出力します。出力ポイントもデータ数分増加します。
出力データのフォーマットは、
#0が先頭に付きます。（バイナリフォーマットを表す。）
:MEMory:POINtで設定したチャネルが、CH1_1〜CH7_15、でアナログデータ
の場合は、#0の後、ストレージデータが1データ2バイト単位でAで指定したデータ
の数だけ送信されます。
:MEMory:POINtで設定したチャネルが、CH1_1〜CH7_2、で積算、回転数
の場合は、#0の後、ストレージデータが1データ4バイト単位でAで指定したデータ
の数だけ送信されます。
:MEMory:POINtで設定したチャネルが、CH1_1〜CH7_2、でロジック
の場合は、#0の後、ストレージデータが1データ2バイト単位でAで指定したデータ
の数だけ送信されます。
:MEMory:POINtで設定したチャネルが、ALARM、でアラームアウトデータ
の場合は、#0の後、ストレージデータが1データ2バイト単位でAで指定したデータ
の数だけ送信されます。
データは、バイナリ整数コードでストレージメモリのデータがそのまま
送信されます。上位バイトから送信されます。
例
得られるデータは、ADATa?のデータと同じものです。
データの内容についてはADATa?を参照にしてください。
例　　　　　:MEMory:POINt CH1_1,0
:MEMory:BDATa? 10
出力ポイントをチャネル1-1、ストレージデータの0番目に設定し、
ストレージデータをバイナリフォーマットで10個出力させます。
使用可能条件 ストレージデータがあること。
出力ポイントがストレージされているデータ数より小さいこと。
波形演算チャネルのデータは取得できません。

(10) リアルタイムデータの出力（バイナリ）
構文 （クエリ）　　 :MEMory:BREAl? ch$
（応答）　　　 バイナリデータ（2byte）
解説　　　　ストレージデータのバイナリ転送参照
ch$で設定したチャネルが、CH1_1〜CH7_15、でアナログデータ
の場合はストレージデータが1データ2バイト単位で送信されます。
ch$で設定したチャネルが、CH1_1〜CH7_2、で積算、回転数データ
の場合はストレージデータが1データ4バイト単位で送信されます。
ch$で設定したチャネルが、CH1_1〜CH7_2、でロジックデータ
の場合はストレージデータが1データ2バイト単位で送信されます。
ch$で設定したチャネルが、ALARM、でアラームアウトデータ
の場合はストレージデータが1データ2バイト単位で送信されます。
注記　　　　このコマンドの前に、「リアルタイムデータの取込み」を実行して
いないときの返り値は不定となります。
波形演算チャネルのデータは取得できません。

(11) ストレージデータの出力ポイントの設定と問合せ (内部メモリより長いデータを測定する時)
構文　（コマンド）　　:MEMory:APOINt ch$,A
（クエリ）　　　:MEMory:APOINt?
（応答）　　　　ch$、A＜NR1＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
A＝0〜
解説　　　　ストレージデータの出力ポイントの設定をします。
現在の出力ポイントを、NR1数値で返します。
例　　　　　:MEMory:APOINt CH1_1,100
出力ポイントをチャネル1-1、ストレージデータの先頭から100番目
に設定します。
注記　　　　指定したチャネルが、ストレージ状態でない時、実行エラーになります。

(12) ストレージ末尾データ番号の問合せ　(内部メモリより長いデータを測定する時)
構文 （クエリ）　　 :MEMory:AMAXPoint?
（応　答）　　 A＜NR1＞
A＝0：ストレージされてない
1〜
解説　　　　ストレージメモリにストレージされている末尾データ番号を、NR1数値
で返します。
例　　　　　（クエリ） :MEMory:AMAXPoint?
（応　答） :MEMory:AMAXPoint 800（HEADER ONの場合）
ストレージされている末尾データ番号が800。

(13) ストレージ先頭データ番号の問合せ　(内部メモリより長いデータを測定する時)
構文 （クエリ）　　 :MEMory:TOPPoint?
（応　答）　　 A＜NR1＞
A＝0〜
解説　　　　ストレージメモリにストレージされている先頭データ番号を、NR1数値
で返します。
例　　　　　（クエリ） :MEMory:TOPPoint?
（応　答） :MEMory:TOPPoint 100（HEADER ONの場合）
ストレージされている先頭データ番号が100。

(14) リアルタイム測定チャネル出力 (測定ONのチャネルをすべて)
構文　（クエリ）　　　:MEMory:TARCH? unit$
（応答）　　　　ch$
unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7,ALM,CALC1,CALC2
ch$＝CH1_1〜CH7_15,,ALARM,W1〜W30
解説　　　　測定ONのチャネルを返します。
例　　　　　:MEMory:TARCH? UNIT1
:MEMory:TARCH CH1_1,CH1_2,CH1_3,CH1_4,CH1_5,CH1_6,CH1_7,CH1_8（HEADER　ON　の場合）

(15) リアルタイムデータ出力（ASCII）(測定ONのチャネルをすべて)
構文　（クエリ）　　　:MEMory:TAREAl? unit$
（応答）　　　　A＜NR1＞
unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7,ALM,CALC1,CALC2
A＝-32768〜32767(CH1_1〜CH7_15)
A＝-32768〜32767(CH1_1〜CH7_15)
0〜1000000000(積算、回転数)
0〜1(ロジック)
0〜15(ALARM)
波形演算はNR3(W1〜W30)
解説　　　　測定ONのチャネルに入力されている値を返します。
例　　　　　:MEMory:TAREAl? UNIT1
:MEMory:TAREAl 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000（HEADER　ON　の場合）
注記　　　　このコマンドの前に、「リアルタイムデータの取込み」を実行して
いないときの返り値は不定となります。

(16) リアルタイム測定チャネル出力 (測定ONのチャネルをすべて)
構文　（クエリ）　　　:MEMory:TVRCH? unit$
（応答）　　　　ch$
unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7,ALM,CALC1,CALC2
ch$＝CH1_1〜CH7_15,ALARM,W1〜W30
解説　　　　測定ONのチャネルを返します。
例　　　　　:MEMory:TVRCH? UNIT1
:MEMory:TVRCH CH1_1,CH1_2,CH1_3,CH1_4,CH1_5,CH1_6,CH1_7,CH1_8（HEADER　ON　の場合）

(17) リアルタイムデータ出力 (測定ONのチャネルをすべて)
構文　（クエリ）　　　:MEMory:TVREAl? unit$
（応答）　　　　A＜NR3＞
unit$:UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7,ALM,CALC1,CALC2
A＝電圧、温度、湿度、抵抗、熱流、積算、回転数、ロジック、電流、カビ指数、カビ発育予測(CH1_1〜CH7_15のデータ)
0〜15(ALARMのアラームアウトデータ)
波形演算(W1〜W30の波形演算データ)
解説　　　　測定ONのチャネルに入力されている値を電圧値で返します。
例　　　　　:MEMory:TVREAl? UNIT1
:MEMory:TVREAl 1.0E-2,2.0E-2,3.0E-2,4.0E-2,5.0E-2,6.0E-2,7.0E-2,8.0E-2（HEADER　ON　の場合）
注記　　　　このコマンドの前に、「リアルタイムデータの取込み」を実行して
いないときの返り値は不定となります。
熱流は、LR8416のみで使用可能。

-10.DISPlayコマンド（画面の切換え、波形表示など）
:DISPlay

(1) 表示画面の切換えの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:CHANge A$
（クエリ）　　 :DISPlay:CHANge?
（応答）　　　 A$
A$＝DISPlay,UNIT,SETting,CHANnel,
RANGe,CONV,TRIGger,COMment,
SYSTem,FILE,MONItor
解説　　　　表示画面を切り換えます。
現在表示されている画面を、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:CHANge DISPlay
波形表示画面にします。

(2) 画面表示モードの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:MODE A$
（クエリ）　　 :DISPlay:MODE?
（応答）　　　 A$
A$＝G_W(ゲージと波形）,WAVE(波形),W_D(波形とデータ）,D_COM,(データとコメント)
DATA(データ),W_M(波形と数値演算結果),W_CSR(波形とカーソル)
W_COM(波形とコメント),ALARM(警報)
解説　　　　波形表示画面の表示モードを設定します。
現在の波形表示画面の表示モードの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:MODE WAVE
波形表示画面を波形表示モードにします。

(3) 波形表示とデータ表示の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:GROUp A$,B$
（クエリ）　　 :DISPlay:GROUp?
（応答）　　　 A$,B$
A$＝ALL,UNIT,CH
VOLT,TC,HEAT,RTD,HUMID,REG,COUNT,REVOLVE,LOGIC,CURRENT,TEMP,FINDEX,FGROWTH,ALM,CALC (LR8416のみ選択可能)
B$＝UNIT1,UNIT2,UNIT3,UNIT4,UNIT5,UNIT6,UNIT7,ALM,CALC1,CALC2 (A$がALL,UNITの時)
(A$がVOLT,TC,HEAT,RTD,HUMID,REG,COUNT,REVOLVE,LOGIC,CURRENT,TEMP,FINDEX,FGROWTH,ALM,CALCの時も)
CH1_1〜CH_7_15,ALM1〜ALM4, W1〜W30 (A$がCHの時)
解説　　　　波形表示画面の波形表示とデータ表示を設定します。
現在の波形表示画面の波形表示とデータ表示の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:GROUp ALL,UNIT1
波形表示画面の波形表示を全波形、データ表示をUNIT1に設定します。
注記　　　登録されていないユニットを指定した場合はALM（警報）画面になります。
VOLT,TC,HEAT,RTD,HUMID,REG,COUNT,REVOLVE,LOGIC,CURRENT,TEMP,FINDEX,FGROWTH,ALM,CALCは、LR8416のみで選択可能。

(4) 画面のページの切換えの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:PAGE A
（クエリ）　　 :DISPlay:PAGE?
（応答）　　　 A＜NR1＞
A：ページ
1〜139 (波形表示画面の CH1_1〜CH7_15,alm1〜alm4,w1〜w30に対応)
1〜139 (CH設定画面の CH1_1〜CH7_15,alm1〜alm4,w1〜w30に対応)
1〜10 (レンジ画面の unit1,unit2,unit3,unit4,unit5,unit6,unit7,alm,calc1,calc2に対応)
1〜10 (変換画面の unit1,unit2,unit3,unit4,unit5,unit6,unit7,alm,calc1,calc2に対応)
1〜10　(トリガ画面の unit1,unit2,unit3,unit4,unit5,unit6,unit7,alm,calc1,calc2に対応)
1〜10　(コメント画面の unit1,unit2,unit3,unit4,unit5,unit6,unit7,alm,calc1,calc2に対応)
1〜4　(システム画面の 環境、通信、FTP、メールに対応)
解説　　　　画面のページを、NR1数値で設定します。
現在の画面のページを、NR1数値で返します。
例　　　　　:DISPlay:PAGE 1
現在の画面のページを、ページ１にします。
注記　　　登録されていないユニットを指定した場合はALM（警報）画面になります。

(5) 波形表示色の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:DRAWing ch$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:DRAWing? ch$
（応答）　　　 ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF,C1〜C24
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの波形表示色を設定します。
ch$で指定されたチャネルの波形表示色を、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:DRAWing CH1_1,C1
CH1_1の波形を表示色1で表示します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(6) アラーム波形の表示色の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:ADRAWing alm$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:ADRAWing? alm$
（応答）　　　 alm$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝OFF,C1〜C24
解説　　　　alm$で指定されたアラームチャネルの波形表示色を設定します。
alm$で指定されたアラームチャネルの波形表示色を、文字データで
返します。
例　　　　　:DISPlay:ADRAWing ALM1,C1
ALM1の波形を表示色1で表示します。

(7) 波形演算波形の表示色の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:WDRAWing w$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:WDRAWing? w$
（応答）　　　 w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝OFF,C1〜C24
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの波形表示色を設定します。
w$で指定された波形演算チャネルの波形表示色を、文字データで
返します。
例　　　　　:DISPlay:WDRAWing W1,C1
W1の波形を表示色1で表示します。

(8) 電圧軸方向への拡大・圧縮率の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:YMAG ch$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:YMAG? ch$
（応答）　　　 ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝X1_2,X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの電圧軸方向への拡大・圧縮率を、
文字データで設定します。
ch$で指定されたチャネルの現在の電圧軸方向への拡大・圧縮率を、
文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:YMAG CH1_1,X2
CH1_1の電圧軸を2倍にします。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(9) 波形表示の実行
構文 （コマンド）　 :DISPlay:WAVE A$
A$＝ACUR(Aカーソル：トレースカーソル)
TRIG（トリガポイント）
POINT（:MEMory:POINtで設定したポイント）
解説　　　　ディスプレイ上にA$で指定されたところから波形を表示します。
例　　　　　:DISPlay:WAVE ACUR
Aカーソルのある位置から波形を表示します。

(10) 波形入力チャネルの上下限機能の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:VARIable ch$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:VARIable? ch$
（応答）　　　 ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF,ON
(OFF＝位置で設定、ON＝上下限値で設定)
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの上下限値機能を、設定します。
ch$で指定されたチャネルの上下限値機能を、文字列で返します。
例　　　　　:DISPlay:VARIable CH1_1,ON
CH1_1の上下限値機能をON(上下限値で設定)に設定します。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　通信コマンドから上下限機能の設定を行った場合は、LR8410,LR8416の測定レンジは変更前のレンジのまま変わりません。

(11) 波形入力チャネルの上限値、下限値の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:VARIUPLOw ch$,B,C
（クエリ）　　 :DISPlay:VARIUPLOw? ch$
（応答）　　　 ch$,B,C＜NR3＞
ch$＝CH1_1〜CH7_15
B,C＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの上限値、下限値を設定します。
ch$で指定されたチャネルの現在の上限値、下限値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:DISPlay:VARIUPLOw CH1_1,1.0E+1,-1.0E+1
CH1_1の上下限値を10から-10に設定します。
使用可能条件 入力チャネルの上下限値機能を「ON」に設定しているとき
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　通信コマンドから上下限機能の設定を行った場合は、LR8410,LR8416の測定レンジは変更前のレンジのまま変わりません。

(12) 波形演算入力チャネルの上限値、下限値の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:WVARIUPLOw w$,B,C
（クエリ）　　 :DISPlay:WVARIUPLOw? w$
（応答）　　　 w$,B,C＜NR3＞
w$＝W1〜W30
B,C＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの上限値、下限値を設定します。
w$で指定された波形演算チャネルの現在の上限値、下限値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:DISPlay:WVARIUPLOw W1,5.0E+4,0.0E+0
W1の上下限値を50000から0に設定します。

(13) イベントマークの挿入
構文 （コマンド）　 :DISPlay:MARK
（クエリ）　　 :DISPlay:MARK?
（応答）　　　 A＜NR1＞
A ＝0〜1000
解説　　　　イベントマークを挿入します。
挿入されたイベントマークの総数をNR1で返します。
例　　　　　:DISPlay:MARK
コマンドを送った時に、イベントマークを挿入します。
使用可能条件 イベントマークの挿入は、スタート中のみ有効。

(14) イベントマークへジャンプ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:MARKJump A
（クエリ）　　 :DISPlay:MARKJump? A
（応答）　　　 A,B＜NR1＞
A ＝1〜1000
B ＝データ位置
解説　　　　Aで指定されたイベントマーク前後の波形を表示します。
Aで指定されたイベントマークのデータ番号をNR1で返します。
例　　　　　:DISPlay:MARKJump 10
10番のイベントマーク前後の波形を表示します。

(15) アナログ波形表示のON/OFFの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:USECh ch$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:USECh? ch$
（応答）　　　 ch$,A$
ch$＝CH1_1〜CH7_15
A$＝OFF,ON
解説　　　　ch$で指定されたチャネルの波形表示のON/OFFを設定します。
ch$で指定されたチャネルの波形表示のON/OFFを、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:USECh CH1_1,ON
CH1_1の波形表示をONにします。
注記　　　このコマンドは
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(16) アラーム波形表示のON/OFFの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:AUSECh alm$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:AUSECh? alm$
（応答）　　　 alm$,A$
alm$＝ALM1〜ALM4
A$＝OFF,ON
解説　　　　alm$で指定されたアラームチャネルの波形表示のON/OFFを設定します。
alm$で指定されたアラームチャネルの波形表示のON/OFFを、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:AUSECh ALM1,ON
ALM1の波形表示をONにします。

(17) 波形演算波形の表示のON/OFFの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:WUSECh w$,A$
（クエリ）　　 :DISPlay:WUSECh? w$
（応答）　　　 w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝OFF,ON
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの波形表示のON/OFFを設定します。
w$で指定された波形演算チャネルの波形表示のON/OFFを、文字データで
返します。
例　　　　　:DISPlay:WUSECh W1,ON
W1の波形表示をONにします。

(18) 熱流モードのゲージBの表示のON/OFFの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:BGAUGe A$
（クエリ）　　 :DISPlay:BGAUGe?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
解説　　　　熱流モードのゲージBの表示のON/OFFを設定します。
熱流モードのゲージBの表示のON/OFFを、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:BGAUGe ON
熱流モードのゲージBの表示をONにします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(19) 熱流モードのゲージBのチャネルの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :DISPlay:BGCHAn A$
（クエリ）　　 :DISPlay:BGCHAn?
（応答）　　　 A$
A$＝CH1_1〜CH7_15, W1〜W30
解説　　　　熱流モードのゲージBのチャネルを設定します。
熱流モードのゲージBのチャネルを、文字データで返します。
例　　　　　:DISPlay:BGCHAn CH1_1
熱流モードのゲージBのチャネルをCH1_1にします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

-11.CURSorコマンド（カーソルの設定、値の読み出し）
:CURSor

(1) A･Bカーソルの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CURSor:MODE A$
（クエリ）　　 :CURSor:MODE?
（応答）　　　 A$
A$＝TRACe,TIME,VOLT
解説　　　　A･Bカーソルの種類（トレースカーソル）
の設定をします。
現在のA･Bカーソルの種類を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:MODE TRACe
カーソルをトレースカーソルにします。

(2) A･Bカーソルの選択と問合せ
構文 （コマンド）　 :CURSor:ABCUrsor A$
（クエリ）　　 :CURSor:ABCUrsor?
（応答）　　　 A$
A$＝A,B,A_B
解説　　　　A,B,A&Bカーソルの選択をします。
現在のA,B,A&Bカーソルの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:ABCUrsor A
カーソルをAカーソルにします。

(3) カーソルのチャネルモードと問合せ
構文 （コマンド）　 :CURSor:SELect A$
（クエリ）　　 :CURSor:SELect?
（応答）　　　 A$
A$＝ALL_CH,CH_SET
解説　　　　カーソルのチャネルモード選択をします。
現在のカーソルのチャネルモード設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:SELect ALL_CH
カーソルのチャネルモードをALL_CHにします。

(4) Aカーソルのチャネルの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CURSor:ACHAnnel ch$
（クエリ）　　 :CURSor:ACHAnnel?
（応答）　　　 ch$
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W30
解説　　　　Aカーソルのチャネルを設定します。
現在のAカーソルの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:ACHAnnel CH1_1
AカーソルのチャネルをCH1_1にします。

(5) Bカーソルのチャネルの設定と問合せ
構文 （コマンド） :CURSor:BCHAnnel ch$
（クエリ） :CURSor:BCHAnnel?
（応答） ch$
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W30
解説　　　　Bカーソルのチャネルを設定します。
現在のBカーソルの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:BCHAnnel CH1_1
BカーソルのチャネルをCH1_1にします。

(6) Aカーソルの位置の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CURSor:APOSition A
（クエリ）　　 :CURSor:APOSition?
（応答）　　　 A＜NR1＞
トレースカーソル、縦カーソルの場合、
A＝0〜ストレージデータ数-1
横カーソルの場合、
A＝0〜400（画面上部が0、下部が400）
解説　　　　Aカーソルの位置を設定します。
現在のAカーソルの位置を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:APOSition 800
Aカーソルの位置を800ポイントの位置に移動します。

(7) Bカーソルの位置の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CURSor:BPOSition A
（クエリ）　　 :CURSor:BPOSition?
（応答）　　　 A＜NR1＞
トレースカーソル、縦カーソルの場合、
A＝0〜ストレージデータ数-1
横カーソルの場合、
A＝0〜400（画面上部が0、下部が400）
解説　　　　Bカーソルの位置を設定します。
現在のAカーソルの位置を、文字データで返します。
例　　　　　:CURSor:BPOSition 800
Bカーソルの位置を800ポイントの位置に移動します。

(8) カーソルリードアウト値（t）の問合せ
構文 （クエリ）　　 :CURSor:DTREad? A$
（応答）　　　 B$
A$＝A,B,B_A
B$＝リードアウト値（t）
解説　　　　カーソルリードアウト値（t）を、文字データで返します。
例　　　　　（クエリ） :CURSor:DTREad? A
（応答）　 :CURSOR:DTREad 5ms
Aカーソルリードアウト値を問い合わせます。
使用可能条件 CH指定でトレースカーソルと縦カーソル使用時で、波形＋カーソル画面を表示している時

(9) カーソルリードアウト値（V）の問合せ
構文 （クエリ）　　 :CURSor:DVREad? A$
（応答）　　　 B$
A$＝A,B,B_A
B$＝リードアウト値（V）
解説　　　　カーソルリードアウト値（V）を、文字データで返します。
例　　　　　（クエリ） :CURSor:DVREad? A
（応答）　 :CURSor:DVREad 10.000 mV
Aカーソルリードアウト値を問合せます。
使用可能条件 CH指定でトレースカーソルと横カーソル使用時、波形＋カーソル画面を表示している時

-12.CALCulateコマンド（演算機能の設定と問合せ）
:CALCulate

(1) 数値演算の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASure A$
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASure?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON,EXEC
（EXEC=数値演算実行）
解説　　　　数値演算の設定をします。
現在の数値演算の設定を、文字データで返します。
EXECは数値演算がONに設定されているときのみ有効です。
例　　　　　:CALCulate:MEASure ON
数値演算をONに設定します。

(2) 演算範囲の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASArea A$
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASArea?
（応答）　　　 A$
A$＝ALL,AB,TOP_A,TOP_B,A_END,B_END
解説　　　　数値演算範囲の設定をします。
数値演算範囲の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CALCulate:MEASArea ALL
数値演算範囲を全波形に設定します。

(3) 数値演算の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASSet NO$,A$
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASSet? NO$
（応答）　　　 A$
NO$＝NO1〜NO6
A$＝OFF
AVE　 ：平均値
PP　　：ピーク値
MAX　 ：最大値
MAXT　：最初の最大値までの時間
MIN　 ：最小値
MINT　：最初の最小値までの時間
SUM　 ：積算 (SUMはLR8416のみで使用可能）
解説　　　　NO$で指定された数値演算の演算項目の設定をします。
NO$で指定された数値演算の演算項目を返します。
例　　　　　:CALCulate:MEASSet NO1,MAX
NO1の演算に最大値を演算する設定をします。

(4) 数値演算結果の問合せ
構文 （クエリ）　　 :CALCulate:ANSWer? NO$,ch$
（応答）　　　 A$,ch$,B<NR3>
NO$＝NO1〜NO6
A$＝OFF,AVE,PP,MAX,MAXT,MIN,MINT,SUM
(SUMはLR8416のみで使用可能）
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W30
B＝演算結果
解説　　　　NO$,ch$で指定された数値演算の演算項目と演算結果を返します。
A$＝NONEの場合は、演算結果がありません。
例（クエリ）:CALCulate:ANSWer? NO1,CH1_1
（応　答）:CALCulate:ANSWer MIN,CH1_1,-1.2345E-2 （HEAD ON の場合)
NO1,CH1_1の演算結果を問合せます。

(5) 時間区切り演算の種類の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASKind A$
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASKind?
（応答）　　　 A$
A$＝NORMal,DIVide,REGUlarly
解説　　　　時間区切り演算の、分割の設定をします。
現在の時間区切り演算の分割の設定を、文字データで返します。
(NORMal = OFF, DIVide = ON, REGUlarly = 定時)
例　　　　　:CALCulate:MEASKind NORMal
区切り演算をOFFに設定にします。

(6) 時間区切り演算の分割長の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASLen A,B,C
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASLen?
（応答）　　　 A,B,C
A＝day ：0〜30（日）
B＝hour：0〜23（時）
C＝min ：0〜59（分）
day,hour,minすべて＜NR1＞
解説　　　　時間区切り演算の、分割長の設定をします。
現在の時間区切り演算の分割長の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:CALCulate:MEASLen 0,1,0
時間区切り演算の分割長を1時間に設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、分割長の設定が制限される場合があります。

(7) 時間区切り演算の分割時間の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASTime A
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASTime?
（応答）　　　 A＜NR3＞
解説　　　　時間区切り演算の分割時間を数値（単位min）で設定します。
現在の時間区切り演算の分割時間値を、NR3数値で返します。
（設定にない値を指定した場合、その値のすぐ上の分割時間が
ある時は、その分割時間になります。）
（1min=1, 2min=2, 5min=5
10min=10, 15min=15, 20min=20, 30min=30
1h=60, 2h=120, 3h=180
4h=240, 6h=360, 8h=480, 12h=720
1d=1440）
例　　　　　:CALCulate:MEASTime +1.0
時間区切り演算の分割時間をを1minに設定します。
注記　　　記録間隔の設定値により、分割時間の設定が制限される場合があります。

(8) 時間区切り演算の区切り時間の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASReg A,B
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASReg?
（応答）　　　 A,B
A＝hour：0〜23（時）
B＝min ：0〜59（分）
hour,minすべて＜NR1＞
解説　　　　時間区切り演算の、区切り時間の設定をします。
現在の時間区切り演算の区切り時間の設定を、NR1数値で返します。
例　　　　　:CALCulate:MEASReg 0,0
時間区切り演算の区切り時間を00時00分に設定します。

(9) 演算結果表示種類の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASDisp A$
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASDisp?
（応答）　　　 A$
A$＝USUAL,SPLIT
解説　　　　演算結果表示種類の設定をします。
現在の演算結果表示種類の設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CALCulate:MEASDisp USUAL
演算結果表示種類の設定を通常にします。

(10) 数値演算結果仕分けの設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:MEASFile A$
（クエリ）　　 :CALCulate:MEASFile?
（応答）　　　 A$
A$＝OFF,ON
(OFF＝単一ファイル,ON＝演算別ファイル)
解説　　　　数値演算結果仕分けの設定をします。
現在の数値演算結果仕分けの設定を、文字データで返します。
例　　　　　:CALCulate:MEASFile OFF
数値演算結果仕分けの設定をOFFにします。

(11) 波形演算のソースチャネル1の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:WVSRC1 w$,ch$
（クエリ）　　 :CALCulate:WVSRC1? w$
（応答）　　　 ch$
w$＝W1〜W30
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W29
解説　　　　w$で指定された波形演算のソースチャネル1の設定をします。
w$で指定された波形演算のソースチャネル1の設定を返します。
例　　　　　:CALCulate:WVSRC1 w1,CH1_1
w1の演算のソースチャネル1をCH1_1に設定をします。
注記　　　　ch$に設定できるW1〜W29は、指定するw$より小さいWチャネルのみです
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(12) 波形演算のソースチャネル2の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:WVSRC2 w$,ch$
（クエリ）　　 :CALCulate:WVSRC2? w$
（応答）　　　 ch$
w$＝W1〜W30
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W29
解説　　　　w$で指定された波形演算のソースチャネル2の設定をします。
w$で指定された波形演算のソースチャネル2の設定を返します。
例　　　　　:CALCulate:WVSRC2 w1,ch1_2
w1の演算のソースチャネル2をch1_2に設定をします。
注記　　　　ch$に設定できるW1〜W29は、指定するw$より小さいWチャネルのみです
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。

(13) 波形演算の種類の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:WVKINd w$,A$
（クエリ）　　 :CALCulate:WVKINd? w$
（応答）　　　 A$
w$＝W1〜W30
A$＝PLUS,MINUS,MULTI,DIV
解説　　　　w$で指定された波形演算の種類の設定をします。
w$で指定された波形演算の種類の設定を返します。
例　　　　　:CALCulate:WVKINd w1,PLUS
w1の演算の種類を+に設定をします。

(14) 波形演算の係数aの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:WVCOE1 w$,A
（クエリ）　　　:CALCulate:WVCOE1? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの係数aの値を設定します。
w$で指定された波形演算チャネルの係数aの値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:CALCulate:WVCOE1 W1,+1.0E+0
波形演算チャネル1の係数aを1.0に設定します。

(15) 波形演算の係数bの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:WVCOE2 w$,A
（クエリ）　　　:CALCulate:WVCOE2? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの係数bの値を設定します。
w$で指定された波形演算チャネルの係数bの値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:CALCulate:WVCOE2 W1,+2.0E+0
波形演算チャネル1の係数bを2.0に設定します。

(16) 波形演算の係数cの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:WVCOE3 w$,A
（クエリ）　　　:CALCulate:WVCOE3? w$
（応答）　　　　w$,A＜NR3＞
w$＝W1〜W30
A＝-9.9999E+29〜+9.9999E+29
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの係数cの値を設定します。
w$で指定された波形演算チャネルの係数cの値を、
NR3数値で返します。
例　　　　　:CALCulate:WVCOE3 W1,+3.0E+0
波形演算チャネル1の係数cを3.0に設定します。

(17) 波形演算の単位の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:WVSTR w$,"A$"
（クエリ）　　　:CALCulate:WVSTR? w$
（応答）　　　　w$,"A$"
w$＝W1〜W30
A$＝単位（最大7文字）
解説　　　　w$で指定された波形演算チャネルの単位を7文字以内で設定します。
扱える文字は、本体で入力できる文字ですが、特殊文字の入力は下のよう
になります。
^2　(＝(２乗)),^3　(＝(３乗)),~c(＝ﾟ),~e(＝ε),~u(＝μ),~o(＝Ω), ^^(＝^), ~~(＝~), ~,(＝'), ~;(＝")
上記以外は、スペースに置き換えます。
ｗ$で指定されたチャネルの現在の波形演算の単位を、
文字データで返します。
コマンド中のダブルクォーテーション（"）の代わりに、
シングルクォーテーション（'）を用いることができます。
例　　　　　:CALCulate:WVSTR W1,"mA"
波形演算チャネル1の単位をmAにします。

(18) 波形演算の演算値表示の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:WVSCALe w$,A$
（クエリ）　　　:CALCulate:WVSCALe? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝SIUNIT：SI単位
ENG　：小数
SCI　 ：指数
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルの演算値表示の設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算の演算値表示の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:WVSCALe W1,ENG
波形演算チャネル1の演算値表示をENGにします。

(19) 波形演算の演算式の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:HTKINd w$,A$
（クエリ）　　　:CALCulate:HTKINd? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝MOV ：移動平均
AVE ：単純平均
SUM ：積算
HEAT ：熱貫流率
OPE　 ：四則演算
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルの演算式の設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算の演算式の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:HTKINd W1,MOV
波形演算チャネル1の演算式をMOVにします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(20) 波形演算の開始リセットの設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:HTRESet w$,A$
（クエリ）　　　:CALCulate:HTRESet? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝OFF,TRIG
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルの開始リセットの設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算の開始リセットの設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:HTRESet W1,OFF
波形演算チャネル1の開始リセットをOFFにします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(21) 波形演算のリセット時間の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:HTRSTTime w$,A$
（クエリ）　　　:CALCulate:HTRSTTime? w$
（応答）　　　　w$,A$
w$＝W1〜W30
A$＝OFF,ON,ONTIME
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルのリセット時間の設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算のリセット時間の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:HTRSTTime W1,OFF
波形演算チャネル1のリセット時間をOFFにします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(22) 波形演算のリセット基準時刻の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:HTBASE w$,hour,min
（クエリ）　　　:CALCulate:HTBASE? w$
（応答）　　　　w$,hour,min<NR1>
w$＝W1〜W30
hour＝0〜23(時）
min＝0〜59(分）
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルのリセット基準時刻の設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算のリセット基準時刻の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:HTBASE W1,0,0
波形演算チャネル1のリセット基準時刻を0時0分にします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(23) 波形演算のリセット間隔の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:HTINT w$,day,hour,min
（クエリ）　　　:CALCulate:HTINT? w$
（応答）　　　　w$,day,hour,min<NR1>
w$＝W1〜W30
day＝0〜30(日）
hour＝0〜23(時）
min＝0〜59(分）
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルのリセット間隔の設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算のリセット間隔の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:HTINT W1,0,0,1
波形演算チャネル1のリセット間隔を1分にします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。
day,hour,minとして0,0,0は設定できません。

(24) 波形演算の移動平均ポイント数の設定と問合せ
構文　（コマンド）　　:CALCulate:HTMVPoint w$,A
（クエリ）　　　:CALCulate:HTMVPoint? w$
（応答）　　　　w$,A<NR1>
w$＝W1〜W30
A＝1〜600
解説　　　　w$で指定された波形演算チャンネルの移動平均ポイント数の設定をします。
w$で指定された波形演算チャンネルの現在の波形演算の移動平均ポイント数の設定を、
文字列データで返します。
例　　　　　:CALCulate:HTMVPoint W1,10
波形演算チャネル1の移動平均ポイント数を10にします。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(25) 波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル1の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:HTSRC1 w$,ch$
（クエリ）　　 :CALCulate:HTSRC1? w$
（応答）　　　 ch$
w$＝W1〜W30
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W29
解説　　　　w$で指定された波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル1の設定をします。
w$で指定された波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル1の設定を返します。
例　　　　　:CALCulate:HTSRC1 w1,CH1_1
w1の演算の熱流熱貫流率ソースチャネル1をCH1_1に設定をします。
注記　　　　ch$に設定できるW1〜W29は、指定するw$より小さいWチャネルのみです
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(26) 波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル2の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:HTSRC2 w$,ch$
（クエリ）　　 :CALCulate:HTSRC2? w$
（応答）　　　 ch$
w$＝W1〜W30
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W29
解説　　　　w$で指定された波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル2の設定をします。
w$で指定された波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル2の設定を返します。
例　　　　　:CALCulate:HTSRC2 w1,CH1_1
w1の演算の熱流熱貫流率ソースチャネル2をCH1_1に設定をします。
注記　　　　ch$に設定できるW1〜W29は、指定するw$より小さいWチャネルのみです
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

(27) 波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル3の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :CALCulate:HTSRC3 w$,ch$
（クエリ）　　 :CALCulate:HTSRC3? w$
（応答）　　　 ch$
w$＝W1〜W30
ch$＝CH1_1〜CH7_15,W1〜W29
解説　　　　w$で指定された波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル3の設定をします。
w$で指定された波形演算の熱流熱貫流率ソースチャネル3の設定を返します。
例　　　　　:CALCulate:HTSRC3 w1,CH1_1
w1の演算の熱流熱貫流率ソースチャネル3をCH1_1に設定をします。
注記　　　　ch$に設定できるW1〜W29は、指定するw$より小さいWチャネルのみです
注記　　　CH1_1〜CH7_15を指定する場合、
LR8510 ワイヤレス 電圧・温度ユニット、
LR8511 ワイヤレス ユニバーサルユニット、
LR8512 ワイヤレス パルスロガー、
LR8513 ワイヤレス クランプロガー、
LR8514 ワイヤレス 温湿度ロガー、
LR8515 ワイヤレス 電圧・熱電対ロガー、
LR8520 ワイヤレス 予測カビ指数計
LR8410 Link対応製品
登録チャネルのみ使えます。
注記　　　このコマンドは、LR8416のみで使用可能。

-13.RESERveコマンド（測定予約の設定と問合せ）
:RESERve

(1) 測定予約の測定条件の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :RESErve:CONDition NO$,A$
（クエリ）　　 :RESErve:CONDition? NO$
（応答）　　　 NO$,A$
NO$:NO1〜NO10
A$:NOW, LIST1〜LIST5
解説　　　　NO$で指定された測定予約の測定条件を設定します。
現在のNO$で指定された測定予約の測定条件を文字データで返します。
NOW = 現在の設定
LIST1 〜 LIST5 = 保存No.1 〜 保存No.5
例　　　　　:RESErve:CONDition NO1,NOW
NO1の測定予約の測定条件を現在の設定にします。

(2) 測定予約の種類の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :RESErve:KIND NO$,A$
（クエリ）　　 :RESErve:KIND? NO
（応答）　　　 NO$,A$
NO$:NO1〜NO10
A$:OFF, SPECify, REGUlar
解説　　　　NO$で指定された測定予約の種類を設定します。
現在のNO$で指定された測定予約の種類を文字データで返します。
OFF = 予約を使用しません。
SPECify = 指定日: 日(開始日、停止日)と時刻(開始、停止)を指定して予約を設定します。
REGUlar = 定期: 曜日と時刻(開始、停止)を指定して予約を設定します。
例　　　　　:RESErve:KIND NO1,SPECify
NO1の測定予約の種類を指定日の設定にします。

(3) 測定予約の開始曜日(定期)の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :RESErve:REGUlar NO$,A$
（クエリ）　　 :RESErve:REGUlar? NO
（応答）　　　 NO$,A$
NO$:NO1〜NO10
A$:EVE, M_F, M_S, SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT
解説　　　　NO$で指定された測定予約の開始曜日を設定します。
現在のNO$で指定された測定予約の開始曜日を文字データで返します。
EVE = 毎日、M_F = 月〜金、M_S = 月〜土
SUN = 日、MON = 月、TUE = 火、WED = 水、THU = 木、FRI = 金、SAT = 土
例　　　　　:RESErve:REGUlar NO1,EVE
NO1の測定予約の開始曜日(定期)を毎日の設定にします。

(4) 測定予約の開始日の設定と問合せ（指定日）
構文 （コマンド）　 :RESErve:STARTDate NO$,year,month,day
（クエリ）　　 :RESErve:STARTDate? NO$
（応答）　　　 NO$,year,month,dayすべて<NR1>
NO$:NO1〜NO10
year<NR1>:0〜99
month<NR1>:1〜12
day<NR1>:1〜31
解説　　　　NO$で指定された測定予約の開始日を設定します。
現在のNO$で指定された測定予約の開始日を文字データで返します
例　　　　　:RESErve:STARTDate NO1,10,12,16
NO1の測定予約の開始日を10年12月16日の設定にします。

(5) 測定予約の開始時間の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :RESErve:STARTTime NO$,hour,min
（クエリ）　　 :RESErve:STARTTime? NO$
（応答）　　　 NO$,hour,minすべて<NR1>
NO$:NO1〜NO10
hour<NR1>:0〜23
min<NR1>:0〜59
解説　　　　NO$で指定された測定予約の開始時間を設定します
現在のNO$で指定された測定予約の開始時間を文字データで返します。
例　　　　　:RESErve:STARTTime NO1,9,3
NO1の測定予約の開始時間を9時3分の設定にします。

(6) 測定予約の停止日の設定と問合せ（指定日）
構文 （コマンド）　 :RESErve:STOPDate NO$,year,month,day
（クエリ）　　 :RESErve:STOPDate? NO$
（応答）　　　 NO$,year,month,dayすべて<NR1>
NO$:NO1〜NO10
year<NR1>:0〜99
month<NR1>:1〜12
day<NR1>:1〜31
解説　　　　NO$で指定された測定予約の停止日を設定します。
現在のNO$で指定された測定予約の停止日を文字データで返します。
例　　　　　:RESErve:STOPDate NO1,10,12,18
NO1の測定予約の停止日を10年12月18日の設定にします。

(7) 測定予約の停止時間の設定と問合せ
構文 （コマンド）　 :RESErve:STOPTime NO$,hour,min
（クエリ）　　 :RESErve:STOPTime? NO$
（応答）　　　 NO$,hour,minすべて<NR1>
NO$:NO1〜NO10
hour<NR1>:0〜23
min<NR1>:0〜5
解説　　　　NO$で指定された測定予約の停止時間を設定します
現在のNO$で指定された測定予約の停止時間を文字データで返します。
例　　　　　:RESErve:STOPTime NO1,17,30
NO1の測定予約の停止時間を17時30分の設定にします。

(8) 測定予約の有効/無効の設定と問合
構文 （コマンド）　 :RESErve:SWITch NO$,A$
（クエリ）　　 :RESErve:SWITch? NO$
（応答）　　　 NO$,A$
NO$:NO1〜NO10
A$:ON, OFF
解説　　　　NO$で指定された測定予約の有効、無効を設定します。
現在のNO$で指定された測定予約の有効、無効を文字データで返します。
例　　　　　:RESERVE:SWITch NO1,ON
NO1の測定予約の有効/無効をON(有効)の設定にします。