コメント (COMMent)

アラームチャネルのコメントの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :COMMent:ALMCH alm$,"A$" :COMMent:ALMCH? alm$
(応答) | alm$,"A$" alm$ = A$ = コメント文字列 (全角20文字、半角40文字)
解説 | 指定したアラームチャネルのコメントを設定します。 指定したアラームチャネルの現在のコメントを返します。 コマンド中のダブル・クォーテーション (") の代わりに、シングル・クォーテーション (') を使うことができます。 扱うことのできる文字は、本体で入力できる文字と同じですが、特殊文字の入力は下記のようになります。
PC | ^2 | ^3 | ~u | ~o | ~e | ~c | ~+ | ~, | ~; | ^^ | ~~
LR8450 LR8450-01 | 2 | 3 | μ | Ω | ε | ° | ± | ' | " | ^ | ~
例 | :COMMent:ALMCH ALM1,"ABCDEFG" :COMMent:ALMCH? ALM1 (応答) :COMMENT:ALMCH ALM1,"ABCDEFG" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、最大文字数以降の文字は入力されません。 測定中はアラームチャネルのコメントの設定は変更できません。
使用可能 条件 | -

チャネルのコメントの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :COMMent:CH ch$,"A$" :COMMent:CH? ch$
(応答) | ch$,"A$" ch$ = , , A$ = コメント文字列 (全角20文字、半角40文字)
解説 | 指定したチャネルのコメントを設定します。 指定したチャネルの現在のコメントを返します。 コマンド中のダブル・クォーテーション (") の代わりに、シングル・クォーテーション (') を使うことができます。 扱うことのできる文字は、本体で入力できる文字と同じですが、特殊文字の入力は下記のようになります。
PC | ^2 | ^3 | ~u | ~o | ~e | ~c | ~+ | ~, | ~; | ^^ | ~~
LR8450 LR8450-01 | 2 | 3 | μ | Ω | ε | ° | ± | ' | " | ^ | ~
例 | :COMMent:CH CH1_1,"ABCDEFG" :COMMent:CH? CH1_1 (応答) :COMMENT:CH CH1_1,"ABCDEFG" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、最大文字数以降の文字は入力されません。 測定中はチャネルのコメントの設定は変更できません。
使用可能 条件 | -

タイトルコメントの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :COMMent:TITLe "A$" :COMMent:TITLe?
(応答) | "A$" A$ = コメント文字列 (全角20文字、半角40文字）
解説 | タイトルコメントを設定します。 現在のタイトルコメントを返します。 コマンド中のダブル・クォーテーション (") の代わりに、シングル・クォーテーション (') を使うことができます。 扱うことのできる文字は、本体で入力できる文字と同じですが、特殊文字の入力は下記のようになります。
PC | ^2 | ^3 | ~u | ~o | ~e | ~c | ~+ | ~, | ~; | ^^ | ~~
LR8450 LR8450-01 | 2 | 3 | μ | Ω | ε | ° | ± | ' | " | ^ | ~
例 | :COMMent:TITLe "HIOKI" :COMMent:TITLe? (応答) :COMMENT:TITLE "HIOKI" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、最大文字数以降の文字は入力されません。 測定中はタイトルコメントの設定は変更できません。
使用可能 条件 | -

各ユニット識別名の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :COMMent:UNIT unit$,"A$" :COMMent:UNIT? unit$
(応答) | unit$,"A$" unit$ = A$ = コメント文字列 (全角8文字、半角16文字)
解説 | 指定したユニットのユニット識別名を設定します。 指定したユニットの現在のユニット識別名を返します。 コマンド中のダブル・クォーテーション (") の代わりに、シングル・クォーテーション (') を使うことができます。 扱うことのできる文字は、本体で入力できる文字と同じですが、特殊文字の入力は下記のようになります。
PC | ^2 | ^3 | ~u | ~o | ~e | ~c | ~+ | ~, | ~; | ^^ | ~~
LR8450 LR8450-01 | 2 | 3 | μ | Ω | ε | ° | ± | ' | " | ^ | ~
例 | :COMMent:UNIT UNIT1,"ABCDEFG" :COMMent:UNIT? UNIT1 (応答) :COMMENT:UNIT UNIT1,"ABCDEFG" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、最大文字数以降の文字は入力されません。 測定中は各ユニット識別名の設定は変更できません。
使用可能 条件 | -