演算 (CALCulate)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
数値演算 (:CALCulate:MEAS)
:MEASure A$ | A$ = OFF, ON, EXEC | 数値演算のON/OFF設定と問い合わせ
:MEASure? | A$
:ANSWer? no$,ch$ | no$,ch$,A<NR3> (小数点以下5桁) no$ = NO1～NO10 ch$ = , , A = 演算結果 | 数値演算結果の問い合わせ
:AREA A$ | A$ = ALL, AB, TOP_A, TOP_B, A_END, B_END | 手動演算時の演算範囲の設定と問い合わせ
:AREA? | A$
:DISP A$ | A$ = USUAL, SPLIT | 演算結果表示種類の設定と問い合わせ
:DISP? | A$
:FILE A$ | A$ = OFF, ON | 数値演算結果仕分けの設定と問い合わせ
:FILE? | A$
:INTegra no$,A$ | no$ = NO1～NO10 A$ = TOTAL,POSitive,NEGative,ABSolute | 積算、積分時の設定と問い合わせ
:INTegra? no$ | no$,A$
:KIND A$ | A$ = OFF, DIVide, ONTIME | 時間分割演算の種類の設定と問い合わせ
:KIND? | A$
:LEN day,hour,min | day = 0～30(日) hour = 0～23(時) min = 0～59(分) | 時間分割演算の分割長の設定と問い合わせ
:LEN? | day<NR1>,hour<NR1>,min<NR1>
:LEVEl ch$,A | ch$ = , , A = -9.9999E+29~+9.9999E+29 | 数値演算のしきい値の設定と問い合わせ
:LEVEl? ch$ | ch$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:REG hour,min | hour = 0～23(時) min = 0～59(分) | 時間分割演算定時分割の基準時間の設定と問い合わせ
:REG? | hour<NR1>,min<NR1>
:SET no$,A$ | no$ = NO1～NO10 A$ = OFF, AVE, PP, MAX, MIN, MAXT, MINT, ACC, INT, OPE, ONT, OFFT, ONC, OFFC | 数値演算種類の設定と問い合わせ
:SET? no$ | no$,A$
:TARGet no$,ch$ | no$ = NO1～NO10 ch$ = ALL, , , | 数値演算対象の設定と問い合わせ
:TARGet? no$ | no$,ch$
:TIME A | A = 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 360, 480, 720, 1440 (単位min) | 時間分割演算定時分割の分割時間の設定と問い合わせ
:TIME? | A<NR1> (単位min)
波形演算 (:CALCulate:WAVE)
:KIND w$,A$ | w$ = A$ = OPE, SUM, AVE, MOV, INT | 波形演算の種類の設定と問い合わせ
:KIND? w$ | w$,A$
:STR w$,"A$" | w$ = A$ = 単位(最大7文字) | 波形演算の単位の設定と問い合わせ
:STR? w$ | w$,"A$"
波形演算：四則演算 (:CALCulate:WAVE:ARIThmetic)
波形演算：四則演算の係数 (:CALCulate:WAVE:ARIThmetic:COEF)
:A w$,A | w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 | 波形演算：四則演算の係数Aの設定と問い合わせ
:A? w$ | w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:B w$,A | w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 | 波形演算：四則演算の係数Bの設定と問い合わせ
:B? w$ | w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:C w$,A | w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 | 波形演算：四則演算の係数Cの設定と問い合わせ
:C? w$ | w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:D w$,A | w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 | 波形演算：四則演算の係数Dの設定と問い合わせ
:D? w$ | w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
:E w$,A | w$ = A = -9.9999E+29～9.9999E+29 | 波形演算：四則演算の係数Eの設定と問い合わせ
:E? w$ | w$,A<NR3> (小数点以下4桁)
波形演算：四則演算の演算子 (:CALCulate:WAVE:ARIThmetic:OPERator)
:A w$,A$ | w$ = A$ = OFF, PLUS, MINUS, MULTI, DIV | 波形演算：四則演算の演算子Aの設定と問い合わせ
:A? w$ | w$,A$
:B w$,A$ | w$ = A$ = OFF, PLUS, MINUS, MULTI, DIV | 波形演算：四則演算の演算子Bの設定と問い合わせ
:B? w$ | w$,A$
:C w$,A$ | w$ = A$ = OFF, PLUS, MINUS, MULTI, DIV | 波形演算：四則演算の演算子Cの設定と問い合わせ
:C? w$ | w$,A$
:D w$,A$ | w$ = A$ = OFF, PLUS, MINUS, MULTI, DIV, EXP | 波形演算：四則演算の演算子Dの設定と問い合わせ
:D? w$ | w$,A$
波形演算：移動平均 (:CALCulate:WAVE:MOVe)
:POINt w$,A | w$ = A = 1～600 (ポイント数) | 波形演算：移動平均ポイント数の設定と問い合わせ
:POINt? w$ | w$,A<NR1>
波形演算：積算・単純平均のリセット (:CALCulate:WAVE:RESet)
:BASE w$,hour,min | w$ = hour = 0～23 (時) min = 0～59 (分) | 波形演算：積算、単純平均のリセット基準時刻の設定と問い合わせ
:BASE? w$ | w$,hour<NR1>,min<NR1>
:INT w$,day,hour,min | w$ = day = 0～30 (日) hour = 0～23 (時) min = 0～59 (分) | 波形演算：積算、単純平均のリセット間隔の設定と問い合わせ
:INT? w$ | w$,day<NR1>,hour<NR1>,min<NR1>
:KIND w$,A$ | w$ = A$ = OFF, TRIG | 波形演算：積算、単純平均の開始リセットの設定と問い合わせ
:KIND? w$ | w$,A$
:TIME w$,A$ | w$ = A$ = OFF, ON, ONTIME | 波形演算：積算、単純平均のリセット時間の設定と問い合わせ
:TIME? w$ | w$,A$
波形演算ソース (:CALCulate:WAVE:SOURce)
:SR1 w$,ch$ | w$ = ch$ =, , | 波形演算ソースAの設定と問い合わせ
:SR1? w$ | w$,ch$
:SR2 w$,ch$ | w$ = ch$ =, , | 波形演算ソースBの設定と問い合わせ
:SR2? w$ | w$,ch$
:SR3 w$,ch$ | w$ = ch$ =, , | 波形演算ソースCの設定と問い合わせ
:SR3? w$ | w$,ch$
:SR4 w$,ch$ | w$ = ch$ =, , | 波形演算ソースDの設定と問い合わせ
:SR4? w$ | w$,ch$
X-Y合成 (:CALCulate:XY)
:AREA A$ | A$ = ALL, AB | X-Y合成の合成範囲の設定と問い合わせ
:AREA? | A$
:INTerpolation A$ | A$ = DOT, LINE | X-Y合成の補間の設定と問い合わせ
:INTerpolation? | A$
:SYNThesis A$ | A$ = OFF, ON, REDRAW | X-Y合成のON/OFF設定と問い合わせ
:SYNThesis? | A$