カーソル (CURSor)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:ABCUrsor A$ | A$ = A, B, A_B | A, B, A&Bカーソルの選択と問い合わせ
:ABCUrsor? | A$
:APOSition A | A = カーソル位置 | Aカーソルの位置の設定と問い合わせ
:APOSition? | A<NR1>
:BPOSition A | A = カーソル位置 | Bカーソルの位置の設定と問い合わせ
:BPOSition? | A<NR1>
:DISP A$ | A$ = A_B, A_BA, B_BA,A_COMM, B_COMM, BA_COMM | A・Bカーソル値の表示設定と問い合わせ
:DISP? | A$
:MODE A$ | A$ = TIME, VOLT | A･Bカーソルの設定と問い合わせ
:MODE? | A$
:READ? ch$,A$ | B$ ch$ = , , , , A$ = A, B, B_A, C, D, D_C B$ = リードアウト値(V) | 指定チャネルのカーソルリードアウト値の問い合わせ
X-Y合成(:CURSor:XY)
:CDCUrsor A$,B$ | A$ = TRACE, CROSS B$ = C, D, C_D | C, D, C&Dカーソルの選択と問い合わせ
:CDCUrsor? A$ | A$,B$
:CH A$,xy$ | A$ = CCURSOR, DCURSOR xy$ = | トレースカーソルの対象チャネルの設定と問い合わせ
:CH? A$ | A$,xy$
:CPOSition A | A = カーソル位置 | Cカーソルの位置の設定と問い合わせ
:CPOSition? | A<NR1>
:DISP A$ | A$ = C_D, C_DC, D_DC,C_COMM, D_COMM, DC_COMM | C・Dカーソル値の表示設定と問い合わせ
:DISP? | A$
:DPOSition A | A = カーソル位置 | Dカーソルの位置の設定と問い合わせ
:DPOSition? | A<NR1>
:KIND A$ | A$ = OFF, TRACE, CROSS | C・Dカーソルの種類の設定と問い合わせ
:KIND? | A$
:MODE A$ | A$ = X, Y | C・Dカーソルの縦横の設定と問い合わせ
:MODE? | A$
:SELect A$ | A$ = ALL_CH, CH_SET | カーソルのチャネルモード設定と問い合わせ
:SELect? | A$