実行処理

強制終了
構文 | (コマンド) | :ABORT
解説 | 機器の動作を強制的に終了させます。
例 | :ABORT
注記 | 波形取り込み動作が完了しなくても、停止します。 :ABORT;*OPC?のように、他のコマンドと組み合わせて使用することはできません。
使用可能 条件 | 同期運転の設定がセカンダリの時は、測定停止できません。

本体エラー番号の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :ERRor?
(応答) | A$ A$ = エラー番号
解説 | 本体で発生したエラーまたはワーニングの番号を返します。 エラーまたはワーニングについては、本体の取扱説明書を参照してください。
例 | :ERRor? (応答) :ERROR ERR_SY01 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ヘッダのON/OFFの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :HEADer A$ :HEADer?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけるかどうか、ON/OFFで設定します。 クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけるかどうか、ON/OFFで返します。
OFF | クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけません。
ON | クエリ・コマンドの応答データにヘッダをつけます。
例 | :HEADer ON :HEADer? (応答) :HEADER ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

スタート処理
構文 | (コマンド) | :STARt
解説 | 波形取り込み動作を開始します。
例 | :STARt
注記 | -
使用可能 条件 | 同期運転の設定がセカンダリの時は、測定開始できません。

ストレージ状態の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :STATUS?
(応答) | A<NR1> A = 0～63
解説 | ストレージの状態を、NR1数値で返します。 例えば、応答が3の場合、ストレージ中、およびスタート中であることを意味します。
Bit0 | スタート中
Bit1 | ストレージ中
Bit2 | トリガ待ち
Bit3 | プリトリガ待ち
Bit4 | (予約)
Bit5 | ファイルアクセス中
例 | :STATUS? (応答) :STATUS 3 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ストップ処理
構文 | (コマンド) | :STOP
解説 | 測定のストップ。 波形取り込み動作が完了した時点で停止します。
例 | :STOP
注記 | 記録時間の設定により動作が異なります。 :STOPコマンド１回目 記録時間が連続記録の場合：停止しません。 記録時間が時間指定の場合：記録時間分の測定をしたあと停止します。 :STOPコマンド2回目 記録時間が連続記録の場合：測定を停止します。 記録時間が時間指定の場合：測定を停止します。 (:STOPコマンドの処理終了タイミングは、実際に測定が停止したタイミングになります。)
使用可能 条件 | 同期運転の設定がセカンダリの時は、測定停止できません。