ストレージデータ (MEMory)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:ADATa? A | B1,B2,..<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) A = 1～2000(出力個数) Bi = -32768～32767(アナログ) Bi = 0～1000000000(積算、回転数) Bi = 0～255(ロジック) Bi = 0～255(警報) Bi = 波形演算結果(波形演算) | ストレージデータの出力 (ASCII)
:AFETch? ch$ | A<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) ch$ = , , LOG, ALARM, A = -32768～32767(アナログ) A = 0～1000000000(積算、回転数) A = 0～255(ロジック) A = 0～255(警報) A = 波形演算結果(波形演算) | ホールドデータの出力 (ASCII)
:AMAXPoint? | A<NR1> A = ストレージ末尾データ番号 | ストレージ末尾データ番号の問い合わせ (内部メモリよりも長いデータを測定する時)
:APOINT ch$,A | ch$ = , , LOG, ALARM, A = 0～ | ストレージ出力ポイントの設定と問い合わせ (内部メモリよりも長いデータを測定する時)
:APOINT? | ch$,A<NR1>
:AREAL? ch$ | A<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) ch$ = , , LOG, ALARM, A = -32768～32767(アナログ) A = 0～1000000000(積算、回転数) A = 0～255(ロジック) A = 0～255(警報) A = 波形演算結果(波形演算) | リアルタイムデータの出力 (ASCII)
:BDATa? A | #0<以下バイナリデータ> A = 1～5000(出力個数) | ストレージデータのバイナリデータ転送
:BFETch? ch$ | A ch$ = , , LOG, ALARM, A = バイナリデータ | ホールドデータの出力 (バイナリ)
:BREAL? ch$ | A ch$ = , , LOG, ALARM, A = バイナリデータ | リアルタイムバイナリデータ転送
:CHSTore? ch$ | ch$,A$ ch$ = , , LOG, ALARM, A$ = OFF, ON | ストレージデータの有無の問い合わせ
:FCHSTore? ch$ | ch$,A$ ch$ = , , LOG, ALARM, A$ = OFF, ON | ホールドデータの有無の問い合わせ
:GETReal | - | ホールドデータの取り込み
:MAXPoint? | A<NR1> A = ストレージデータ数 | ストレージデータ数の問い合わせ
:POINt ch$,A | ch$ = , , LOG, ALARM, A = 0～268435456(ch1_1時最大) | ストレージ出力ポイントの設定と問い合わせ
:POINt? | ch$,A<NR1>
:TAFETch? unit$ | A1,A2,...<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = -32768～32767(アナログ) Ax = 0～1000000000(積算、回転数) Ax = 0～255(ロジック) Ax = 0～255(警報) Ax = 波形演算結果(波形演算) | ホールドデータの出力 (ユニット単位) (ASCII)
:TARCH? unit$ | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM, | リアルタイム測定チャネルの問い合わせ (ASCII)
:TAREAl? unit$ | A1,A2,...<NR1>(波形演算結果のみ<NR3>) unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = -32768～32767(アナログ) Ax = 0～1000000000(積算、回転数) Ax = 0～255(ロジック) Ax = 0～255(警報) Ax = 波形演算結果(波形演算) | リアルタイムデータの出力 (ユニット単位) (ASCII)
:TCHSTore? unit$ | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM, | ストレージデータの有無の問い合わせ (ユニット単位)
:TFCHSTore? unit$ | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM, | ホールドデータの有無の問い合わせ (ユニット単位)
:TOPPoint? | A<NR1> A = ストレージ先頭データ番号 | ストレージ先頭データ番号の問い合わせ (内部メモリよりも長いデータを測定する時)
:TVFETch? unit$ | A1,A2,...<NR3> unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = 測定値 | ホールドデータの出力 (ユニット単位) (測定値)
:TVRCH? unit$ | ch1$,ch2$,... unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 ch$ = , , LOG, ALARM, | リアルタイム測定チャネルの問い合わせ (測定値)
:TVREAl? unit$ | A1,A2,...<NR3> unit$ = , PLS&ALM, CALC1, CALC2 Ax = 測定値 | リアルタイムデータの出力 (ユニット単位) (測定値)
:VDATa? A | B1,B2,..<NR3> A = 1～1000(出力個数) Bi = 測定値 | ストレージデータの出力 (測定値)
:VFETch? ch$ | A<NR3> ch$ = , , LOG, ALARM, A = 測定値 | ホールドデータの出力 (測定値)
:VREAL? ch$ | A<NR3> ch$ = , , LOG, ALARM, A = 測定値 | リアルタイムデータの出力 (測定値)