第　2　章 コマンド
2.1　コマンド一覧
2.1.1　共通コマンド

コマンド | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
*CLS |  | ステータス･バイト、関連キューのクリア
*ESR? | A<NR1>:0〜255 | SESRの問合せ
*IDN? | メーカー名、モデル名、 シリアル番（未使用０）、ソフトバージョン | 機器IDの問合せ
*OPC |  | 全動作終了後、 SESRのLSBをセット
*OPC? | A<NR1> | 全動作終了後、 ASCIIの1を応答
*OPT? | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8<NR1> A　=　0〜4 0:　アンプなし 1:　8948　電圧・温度ユニット 2:　8996　ディジタル・パルスユニット 3:　8949　ユニバーサルユニット 4:　8997　アラームユニット | 機器オプションの問合せ
*RST |  | 機器の初期化
*STB? | A<NR1>:0〜255 | シリアルポールを実行しないでSTBとMSS ビットを読み出す
*TST? | A<NR1>:0=OK,1=NG | ROM/RAMチェックの結果の問合せ
*WAI |  | 動作終了後、後に続くコマンド実行
:ESR0? | A<NR1>:0〜255 | ESR0の問合せ

2.1.2　固有のコマンド
(1) 実行処理等

コマンド | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ABORT |  | 強制終了
:CERRor? | A,B,C<NR1> A:パリティエラー回数, B:オーバーランエラー回数, C:フレーミングエラー回数 | 通信エラーの問合せ
:ERRor? | A<NR1>:エラー番号 | 本体エラー番号の問合せ
:HEADer A$ :HEADer? | A$:OFF,ON A$ | ヘッダの設定 クエリ
:STARt |  | 本体STARTキーと同じ
:STATUS? | A<NR1>:bit6〜bit0 | ストレージ状態の問合せ
:STOP |  | 本体STOPキーと同じ

(2) CONFigureコマンド（時間軸レンジ、記録時間等の設定と問合せ）

コマンド :CONFigure | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ATSAve A$(,"B$") :ATSAve? | A$:OFF,BIN B$:ファイル名（８文字） A$(,"B$") | 自動保存の設定 クエリ
:EXTRECSamp A :EXTRECSamp? | A:記録サンプル数 A<NR3> | 外部サンプリングの記録サンプル数の設定 クエリ
:RECTime day,hour, min,sec :RECTime? | day:0〜999(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） sec:0〜59(秒） day,hour,min,sec<NR1> 0,0,0,0の時は連続 | 記録時間の設定 クエリ
:SAMPKind A$ :SAMPKind? | A$:NORMal,DUAL,EXT A$ | 記録種類の設定 クエリ
:SAMPle A :SAMPle? | A:記録間隔(高速側)(単位s) A<NR3>(単位s) | 記録間隔(高速側)の設定 クエリ
:SAMPl2 A :SAMPl2? | A:記録間隔(低速側)(単位s) A<NR3>(単位s) | 記録間隔(低速側)の設定 クエリ
:SAVEKind A$ :SAVEKind? | A$:NORMal,DIVide,REGUlarly A$ | 自動保存バイナリの分割設定 クエリ
:SAVELen day,hour, min :SAVELen? | day:0〜30(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） day,hour,min<NR1> | 自動保存バイナリの分割長の設定 クエリ
:SAVEMode A$ :SAVEMode? | A$:FILEfull,REMove A$ | 自動保存バイナリの設定 クエリ
:SAVEReg hour,min :SAVEReg? | hour:0〜23(時） min:0〜59(分） hour,min<NR1> | 自動保存バイナリの基準時刻の設定 クエリ
:SAVETime A :SAVETime? | A:分割時間(単位min) A<NR3>(単位min) | 自動保存バイナリの分割時間の設定 クエリ
:SYNCMstslv A$ :SYNCMstslv? | A$:MASTER,SLAVE A$ | 複数台同期測定のマスタ/スレーブの設定 クエリ
:SYNCSet A$ :SYNCSet? | A$:OFF,ON A$ | 複数台同期測定のON/OFFの設定 クエリ

(3) UNITコマンド（入力チャネルの設定/問合せ）

コマンド :UNIT | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:FILTer A$ :FILTer? | A$:OFF,50HZ,60HZ A$ | 入力チャネルのフィルタ(高速側)の設定 クエリ
:FILT2 A$ :FILT2? | A$:OFF,50HZ,60HZ A$ | 入力チャネルのフィルタ(低速側)の設定 クエリ
:INMOde unit$,ch$,A$ :INMOde? unit$,ch$ | A$:VOLTAGE,TC,RTD,HUMIDITY unit$,ch$,A$ | 入力チャネルの入力種類の設定 クエリ
:PCOMOde unit$,ch$,A$ :PCOMOde? unit$,ch$ | A$:ADD,INST unit$,ch$,A$ | パルスの積算種類の設定 クエリ
:PCOUnt unit$,ch$,A :PCOUnt? unit$,ch$ | A:１回転あたりのパルス数 unit$,ch$,A<NR1> | パルス回転数測定の １回転あたりのパルス数の設定 クエリ
:PFILTer unit$,ch$,A$ :PFILTer? unit$,ch$ | A$:OFF,ON unit$,ch$,A$ | パルスのフィルターの設定 クエリ
:PINMOde unit$,ch$,A$ :PINMOde? unit$,ch$ | A$:COUNT,REVOLVE unit$,ch$,A$ | パルスの入力種類の設定 クエリ
:PLSLogic unit$,ch$,A$ :PLSLogic? unit$,ch$ | A$:PLS,LOGIC unit$,ch$,A$ | パルスとロジックの選択の設定 クエリ
:PSLOPe unit$,ch$,A$ :PSLOPe? unit$,ch$ | A$:UP,DOWN unit$,ch$,A$ | パルスのスロープの設定 クエリ
:PTHRe unit$,ch$,A$ :PTHRe? unit$,ch$ | A$:1V,4V unit$,ch$,A$ | パルスのスレショルドレベルの設定 クエリ
:RANGe unit$,ch$,A :RANGe? unit$,ch$ | A:電圧軸レンジ(単位V,℃,%) unit$,ch$,A<NR3> | 入力チャネルの電圧軸 レンジの設定 クエリ
:RJC unit$,ch$,A$ :RJC? unit$,ch$ | A$:INT,EXT unit$,ch$,A$ | 温度測定の接点補償の設定 クエリ
:RCONnect unit$,ch$,A$ :RCONnect? unit$,ch$ | A$:3LINE,4LINE unit$,ch$,A$ | 測温抵抗体の接続方法の設定 クエリ
:RTYPe unit$,ch$,A$ :RTYPe? unit$,ch$ | A$:PT100,JPT100 unit$,ch$,A$ | 測温抵抗体の種類の設定 クエリ
:SAMPNo unit$,A$ :SAMPNo? unit$ | A$:SAMP1,SAMP2 unit$,A$ | ユニットの記録間隔の設定 クエリ
:SENSor unit$,ch$,A$ :SENSor? unit$,ch$ | A$:K,J,E,T,N,R,S,B,W unit$,ch$,A$ | 熱電対種類の設定 クエリ
:STORe unit$,ch$,A$ :STORe? unit$,ch$ | A$:OFF,ON unit$,ch$,A$ | 入力データの測定CH収集の設定 クエリ
:WIRE unit$,ch$,A$ :WIRE? unit$,ch$ | A$:OFF,ON unit$,ch$,A$ | 温度測定の断線検出の設定 クエリ

(4) SCALingコマンド（スケーリング）

コマンド :SCALing | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:KIND unit$,ch$,A$ :KIND? unit$,ch$ | A$:POINT,RATIO unit$,ch$,A$ | スケーリングの種類の設定 クエリ
:OFFSet unit$,ch$,A :OFFSet? unit$,ch$ | A:-9.9999E+9〜9.9999E+9 unit$,ch$,A<NR3> | スケーリングのオフセットの 設定(RATIO） クエリ
:PKIND unit$,ch$,A$ :PKIND? unit$,ch$ | A$:SET1,SET2 ch$,A$ | パルスの積算モードの スケーリングの設定 クエリ
:SCUPLOw unit$,ch$,B,C :SCUPLOw? unit$,ch$ | B:C: -9.9999E+29〜9.9999E+29 unit$,ch$,B,C | スケーリングのSC UP,LOWの 設定(POINT） クエリ
:SET unit$,ch$,A$ :SET? unit$,ch$ | A$:OFF,SCI,ENG unit$,ch$,A$ | スケーリングのON/OFFの設定 クエリ
:UNIT unit$,ch$,"A$" :UNIT? unit$,ch$ | A$:スケーリング単位（7文字） ch$,"A$" | スケーリングの単位の設定 クエリ
:VOLT unit$,ch$,A :VOLT? unit$,ch$ | A:-9.9999E+9〜9.9999E+9 unit$,ch$,A<NR3> | スケーリングの換算値の設定 (RATIO） クエリ
:VOUPLOw unit$,ch$,B,C :VOUPLOw? unit$,ch$ | B,C:-9.9999E+29〜9.9999E+29 ch$,B,C<NR3> | スケーリングのVOLT UP,LOW の設定 (POINT) クエリ

(5) COMMentコマンド（コメント）

コマンド :COMMent | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:CH unit$,ch$,"A$" :CH? unit$,ch$ | A$:コメント文字 (全角10文字､半角 20文字） unit$,ch$,(NO$,)"A$" | 各チャネルのコメントの設定 クエリ
:TITLe "A$" :TITLe? | A$:コメント文字 (全角10文字、半角20文字） "A$" | タイトルコメントの設定 クエリ

(6) TRIGgerコマンド（トリガの設定/問合せ）

コマンド :TRIGger | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:DETECTDate year,month,day :DETECTDate? | year:0〜99（年） month: 1〜12（月） day:1〜31（日） year,month,dayすべて<NR1> | トリガ検出日の設定 クエリ
:DETECTTime hour,min,sec :DETECTTime? | hour: 0〜23（時） min: 0〜59（分） sec:0〜59（秒) hour,min,secすべて<NR1> | トリガ検出時間の設定 クエリ
:EXTErnal A$ :EXTErnal? | A$:OFF,ON A$ | 外部トリガの設定 クエリ
:KIND unit$,ch$,A$ :KIND? unit$,ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow unit$,ch$,A$ | トリガの種類の設定 クエリ
:LEVEl unit$,ch$,A :LEVEl? unit$,ch$ | A:トリガレベル（単位V,℃,%） unit$,ch$,A<NR3> | トリガレベルの設定 クエリ
:LOGAnd unit$,A$ :LOGAnd? unit$ | A$:OFF,OR,AND unit$,A$ | ディジタルトリガのパターンの AND/ORの設定 クエリ
:LOGPat unit$,"A$" :LOGPat? unit$ | A$:xxxxxxxxxxxxxxx トリガパターン(x,0,1） unit$,"A$" | ディジタルトリガのパターンの 設定 クエリ
:LOWEr unit$,ch$,A :LOWEr? unit$,ch$ | A:下限レベル（単位V,℃,%） unit$,ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:MODE A$ :MODE? | A$:SINGle,REPEat A$ | トリガモードの設定 クエリ
:PLEVEl unit$,ch$,A :PLEVEl? unit$,ch$ | A:パルストリガレベル（単位c,r/s） unit$,ch$,A<NR3> | パルストリガレベルの設定 クエリ
:PLOWEr unit$,ch$,A :PLOWEr? unit$,ch$ | A:下限レベル（単位c,r/s） unit$,ch$,A<NR3> | パルスウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:PRETrig day,hour, min,sec :PRETrig? | day:0〜999(日） hour:0〜23(時） min:0〜59(分） sec:0〜59(秒） day,hour,min,sec<NR1> | プリトリガの設定 クエリ
:PUPPEr unit$,ch$,A :PUPPEr? unit$,ch$ | A:上限レベル(単位c,r/s） unit$,ch$,A<NR3> | パルスウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:SET A$ :SET? | A$:OFF,ON A$ | トリガ使用の設定 クエリ
:SLOPe unit$,ch$,A$ :SLOPe? unit$,ch$ | A$:UP,DOWN unit$,ch$,A$ | トリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:SIDE unit$,ch$,A$ :SIDE? unit$,ch$ | A$:IN,OUT unit$,ch$,A$ | トリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:SOURce A$ :SOURce? | A$:OR,AND A$ | トリガソース間AND/ORの設定 クエリ
:TIMEr A$ :TIMEr? | A$:OFF,ON A$ | タイマトリガの設定 クエリ
:TMINTvl day,hour,min,sec :TMINTvl? | day: 0〜99（日） hour: 0〜23（時） min: 0〜59（分） sec:0〜59（秒） day,hour,min,secすべて<NR1> | タイマトリガの時間間隔の設定 クエリ
:TMSTArt year,month,day, hour,min,sec :TMSTArt? | year:0〜99（日） month:1〜12（月） day:1〜31（日） hour:0〜23（時） min:0〜59（分） sec:0〜59（秒） year,month,day,hour,min,sec すべて<NR1> | タイマトリガの開始時刻の設定 クエリ
:TMSTOp year,month,day, hour,min,sec :TMSTOp? | TMSTArtと同じ | タイマトリガの終了時刻の設定 クエリ
:UPPEr unit$,ch$,A :UPPEr? unit$,ch$ | A:上限レベル(単位V,℃,%） unit$,ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:TIMIng A$ :TIMIng? | A$:START,STOP,S_S A$ | トリガタイミングの設定 クエリ
:SEXTErnal A$ :SEXTErnal? | A$:OFF,ON A$ | ストップ時外部トリガの設定 クエリ
:SKIND unit$,ch$,A$ :SKIND? unit$,ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow unit$,ch$,A$ | ストップ時トリガの種類の設定 クエリ
:SLEVEl unit$,ch$,A :SLEVEl? unit$,ch$ | A:トリガレベル（単位V,℃,%） unit$,ch$,A<NR3> | ストップ時トリガレベルの設定 クエリ
:SLOGAnd unit$,A$ :SLOGAnd? unit$ | A$:OFF,OR,AND unit$,A$ | ストップ時ディジタルトリガのパターンの AND/ORの設定 クエリ
:SLOGPat unit$,"A$" :SLOGPat? unit$ | A$:xxxxxxxxxxxxxxx トリガパターン(x,0,1） unit$,"A$" | ストップ時ディジタルトリガのパターンの 設定 クエリ
:SLOWEr unit$,ch$,A :SLOWEr? unit$,ch$ | A:下限レベル（単位V,℃,%） unit$,ch$,A<NR3> | ストップ時ウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:SPLEVEl unit$,ch$,A :SPLEVEl? unit$,ch$ | A:パルストリガレベル（単位c,r/s） unit$,ch$,A<NR3> | ストップ時パルストリガレベルの設定 クエリ
:SPLOWEr unit$,ch$,A :SPLOWEr? unit$,ch$ | A:下限レベル（単位c,r/s） unit$,ch$,A<NR3> | ストップ時パルスウインドウ(イン／アウト) トリガの下限レベルの設定 クエリ
:SPUPPEr unit$,ch$,A :SPUPPEr? unit$,ch$ | A:上限レベル(単位c,r/s） unit$,ch$,A<NR3> | ストップ時パルスウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ
:SSLOPe unit$,ch$,A$ :SSLOPe? unit$,ch$ | A$:UP,DOWN unit$,ch$,A$ | ストップ時トリガスロープの設定 （レベルトリガ） クエリ
:SSIDE unit$,ch$,A$ :SSIDE? unit$,ch$ | A$:IN,OUT unit$,ch$,A$ | ストップ時トリガサイドの設定 （ウインドウトリガ） クエリ
:SSOURce A$ :SSOURce? | A$:OR,AND A$ | ストップ時トリガソース間AND/ORの設定 クエリ
:SUPPEr unit$,ch$,A :SUPPEr? unit$,ch$ | A:上限レベル(単位V,℃,%） unit$,ch$,A<NR3> | ストップ時ウインドウ(イン／アウト) トリガ上限レベルの設定 クエリ

(7) ALARmコマンド（警報の設定/問合せ）

コマンド :ALARm | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:HOLD A$ :HOLD? | A$:OFF,ON A$ | 警報保持の設定 クエリ
:KIND alm_unit$,alm_ch$,A$ :KIND? alm_unit$,alm_ch$ | A$:OFF,LEVEl,WINDow alm_unit$,alm_ch$,A$ | 警報の種類の設定 クエリ
:LEVEl alm_unit$,alm_ch$,A :LEVEl? alm_unit$,alm_ch$ | A:警報レベル（単位V,℃,%） alm_unit$,alm_ch$,A<NR3> | 警報レベルの設定 クエリ
:LOGAnd alm_unit$,alm_ch$,A$ :LOGAnd? alm_unit$,alm_ch$ | A$:OFF,OR,AND alm_unit$,alm_ch$,A$ | ディジタル警報のパターン AND/ORの設定 クエリ
:LOGPat alm_unit$,alm_ch$,"A$" :LOGPat? alm_unit$,alm_ch$, | A$:xxxxxxxxxxxxxxx 警報パターン(x,0,1） alm_unit$,alm_ch$,"A$" | ディジタル警報のパターンの 設定 クエリ
:LOWEr alm_unit$,alm_ch$,A :LOWEr? alm_unit$,alm_ch$ | A:警報の下限レベル（単位V,℃,%） alm_unit$,alm_ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) 警報の下限レベルの設定 クエリ
:OUTCh alm_unit$,alm_ch$, src_unit$,src_ch$ :OUTCh? alm_unit$,alm_ch$ | alm_unit$,alm_ch$,src_unit$,src_ch$ | 警報元の判定ユニットと 判定チャネルの設定 クエリ
:PLEVEl alm_unit$,alm_ch$,A :PLEVEl? alm_unit$,alm_ch$ | A:パルス警報レベル（単位c,r/s） alm_unit$,alm_ch$,A<NR3> | パルス警報レベルの設定 クエリ
:PLOWEr alm_unit$,alm_ch$,A :PLOWEr? alm_unit$,alm_ch$ | A:パルス警報の下限レベル（単位c,r/s） alm_unit$,alm_ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) 警報の下限レベルの設定 クエリ
:PUPPEr alm_unit$,alm_ch$,A :PUPPEr? alm_unit$,alm_ch$ | A:パルス警報の上限レベル（単位c,r/s） alm_unit$,alm_ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) 警報上限レベルの設定 クエリ
:SIDE alm_unit$,alm_ch$,A$ :SIDE? alm_unit$,alm_ch$ | A$:IN,OUT alm_unit$,alm_ch$,A$ | 警報サイドの設定 （ウインドウ警報） クエリ
:SLOPe alm_unit$,alm_ch$,A$ :SLOPe? alm_unit$,alm_ch$ | A$:HIGH,LOW alm_unit$,alm_ch$,A$ | 警報スロープの設定 （レベル警報） クエリ
:UPPEr alm_unit$,alm_ch$,A :UPPEr? alm_unit$,alm_ch$ | A:警報の上限レベル(単位V,℃,%） alm_unit$,alm_ch$,A<NR3> | ウインドウ(イン／アウト) 警報上限レベルの設定 クエリ

(8) SYSTemコマンド（システム）

コマンド :SYSTem | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:DATAClear |  | 波形データの初期化
:DATE year,month,day :DATE? | year :0〜99(年) month:1〜12(月） day :1〜31（日） year,month,dayすべて<NR1> | カレンダーの設定 クエリ
:EXTFILTer A$ :EXTFILTer? | A$:OFF,ON A$ | 外部サンプリング・外部トリガ端子のフィルタの設定 クエリ
:EXTSLOPe A$ :EXTSLOPe? | A$:UP,DOWN A$ | 外部サンプリング・外部トリガ端子のスロープの設定 クエリ
:LANGuage A$ :LANGuage? | A$:JAPAnese,ENGLish A$ | 言語の設定 クエリ
:STARt A$ :STARt? | A$:ON,OFF A$ | スタートバックアップの設定 クエリ
:TIME hour,min,sec :TIME? | hour:0〜23(時） min :0〜59(分） sec :0〜59(秒） hour,min,secすべて<NR1> | 時刻の設定 クエリ
:TMAXis A$ :TMAXis? | A$:TIME,DATE,SCALe A$ | 時間軸表示の設定 クエリ

(9) MEMoryコマンド（ストレージデータの入出力）

コマンド :MEMory | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:ADATa B,C,･･･ | B,C<NR1>,...: -32768〜32767(8949、8948のデータ) 0〜1000000000(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | ストレージデータの入力 （アスキー）
:ADATa? A | A:１〜80（出力個数） B,C<NR1>,...: -32768〜32767(8949、8948のデータ) 0〜1000000000(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | ストレージデータの出力クエリ
:AMAXPoint? | A<NR1> 0=ストレージされていない 1〜 | ストレージ末尾データ番号の問合せ (内部メモリより長いデータを測定する時)
:APOINt unit$,ch$,A :APOINt? | unit$,ch$ A:0〜 unit$,ch$,A<NR1> | ストレージデータの入出力 ポイントの設定 (内部メモリより長いデータを測定する時) クエリ
:AREAl? unit$,ch$ | unit$,ch$ A<NR1> -32768〜32767(8949、8948のデータ) 0〜1000000000(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | リアルタイムデータの出力 （アスキー）
:BDATa? A | A:1〜200（出力個数） 応答データ:バイナリ、整数データ | ストレージデータの バイナリデータ転送
:BREAl? unit$,ch$ | unit$,ch$ 応答データ:バイナリ、整数データ | リアルタイムデータの出力 (バイナリ）
:CHSTore? unit$,ch$ | unit$,ch$,A$ A$:OFF,ON | チャネルのストレージデータの有無クエリ
:GETReal |  | リアルタイムデータの取り込み
:MAXPoint? | A<NR1> 0=ストレージされていない 1〜16777215(CH1時MAX) | ストレージデータ数の問合せ
:POINt unit$,ch$,A :POINt? | A:0〜16777215(CH1時MAX) unit$,ch$,A<NR1> | ストレージデータの入出力 ポイントの設定 クエリ
:PREPare |  | ストレージメモリの準備
:TARCH? unit$ | ch$ | リアルタイム測定チャネルの出力 (測定ONのチャネルをすべて)
:TAREAl? unit$ | A<NR1> -32768〜32767(8949、8948のデータ) 0〜1000000000(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | リアルタイムデータの出力 (測定ONのチャネルをすべて) （アスキー）
:TVRCH? unit$ | ch$ | リアルタイム測定チャネルの出力 (測定ONのチャネルをすべて)
:TVREAl? unit$ | A<NR3> A:電圧、温度、湿度(8949、8948のデータ) 積算、回転数(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | リアルタイムデータの出力 (測定ONのチャネルをすべて) （電圧、温度、湿度） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト)
:TOPPoint? | A<NR1> 0=ストレージされていない 1〜 | ストレージ先頭データ番号の問合せ (内部メモリより長いデータを測定する時)
:VDATa B,C,･･･ | B,C,...: 電圧、温度、湿度(8949、8948のデータ) 積算、回転数(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | ストレージデータの入力 （電圧、温度、湿度） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト)
:VDATa? A | A:１〜40(データ数) B,C<NR3>... 電圧、温度、湿度(8949、8948のデータ) 積算、回転数(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | ストレージデータの出力クエリ （電圧、温度、湿度） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト)
:VREAl? unit$,ch$ | unit$,ch$,A<NR3> A:電圧、温度、湿度(8949、8948のデータ) 積算、回転数(8996のパルスデータ) 0,1(8996のディジタルインデータ) 0,1(8997のアラームアウトデータ) | リアルタイムデータの出力 （電圧、温度、湿度） （積算、回転数) （ディジタルイン) （アラームアウト)

(10) DISPlayコマンド（画面の切換え）

コマンド :DISPlay | デ　ー　タ （クエリの場合は応答データ） | 説　明
--- | --- | ---
:CHANge A$ :CHANge? | A$:NORMal,SET A$ | 表示画面の切換え クエリ
:DIREct A$ :DIREct? | A$:CLOCK,NUM,CF,SN,IP,MAC ROM_VER,FPGA_VER,ZERO,SYNC, S_TEST,DATE,TIME,DHCP,IP_SET, MASK,PORT,GATE,G_ADR,MAC_SET, SN_SET,ROM,RAM,BUS,KEY,LED, LCD,LOAD,SAVE,V_UP,LANG A$ | 表示画面の切換え クエリ