入力チャネル (UNIT)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:ADJUST? | A<NR1> A = 1, 0 | ユニットのゼロ調整の実行と結果の問い合わせ
:BALance? unit$,ch$ | unit$,ch$,A<NR1> (ch$ = CH1～CH5) unit$,ch$,A1,A2,A3,A4,A5<NR1> (ch$ = ALL) unit$ = ch$ = ALL, CH1～CH5 A = 1, 0 | ユニットのオートバランスの実行と結果の問い合わせ
:CADJust? unit$,ch$ | unit$,ch$,A<NR1> (ch$ = CH1～CH5) unit$,ch$,A1,A2,A3,A4,A5<NR1> (ch$ = ALL) unit$ = ch$ = ALL, CH1～CH5 A = 1, 0 | 電流モジュールのゼロアジャストの実行と結果の問い合わせ
:CFILTer ch$,A$ | ch$ = CH1_1～CH4_5, R1_1～R7_5 A$ = OFF, ON | 電流モジュールのフィルタの設定と問い合わせ
:CFILTer? ch$ | ch$,A$
:CKINd? ch$ | A$ ch$ = CH1_1～CH4_5, R1_1～R7_5 A$ = センサ種類 | センサ種類の問い合わせ
:CMODe ch$,A$ | ch$ = CH1_1～CH4_5, R1_1～R7_5 A$ = RMS, INST | 電流モジュールの入力の設定と問い合わせ
:CMODe? ch$ | ch$,A$
:DATARate unit$,A | unit$ = A = データ更新レート(単位s) A = 0の時は自動 | ユニットのデータ更新レートの設定と問い合わせ
:DATARate? unit$ | unit$,A<NR3> (小数点以下1桁)
:DETect? | A<NR1> A = 1, 0 | センサーチェックの実行と結果の問い合わせ
:FILTer A$ | A$ = 50HZ, 60HZ | 電源周波数フィルタの設定と問い合わせ
:FILTer? | A$
:IDN? unit$ | unit$,A$,B$,C$ unit$ = A$ = モデル名 B$ = 製造番号 C$ = ソフトバージョン | ユニット情報の問い合わせ
:INMOde ch$,A$ | ch$ = A$ = VOLTAGE, TC, RTD, HUMIDITY, RESIST, STRAIN, CURRENT | 入力チャネルの入力種類の設定と問い合わせ
:INMOde? ch$ | ch$,A$
:LPF unit$,A$ | unit$ = A$ = AUTO, 4HZ, 8HZ, 15HZ, 30HZ, 60HZ, 120HZ | ひずみユニットのローパスフィルタの設定と問い合わせ
:LPF? unit$ | unit$,A$
:PCOMOde pls$,A$ | pls$ = A$ = ADD, INST | パルスの積算種類の設定と問い合わせ
:PCOMOde? pls$ | pls$,A$
:PCOSTart pls$,A$ | pls$ = A$ = STARt, TRIGger | パルスの積算開始タイミングの設定と問い合わせ
:PCOSTart? pls$ | pls$,A$
:PCOUnt pls$,A | pls$ = A = 1～1000 | パルス回転数測定時の1回転当たりのパルス数の設定と問い合わせ
:PCOUnt? pls$ | pls$,A<NR1>
:PFILTer pls$,A$ | pls$ = A$ = OFF, ON | パルスフィルタの設定と問い合わせ
:PFILTer? pls$ | pls$,A$
:PINMOde pls$,A$ | pls$ = A$ = COUNT, REVOLVE, LOGIC | パルスの入力種類の設定と問い合わせ
:PINMOde? pls$ | pls$,A$
:POSItion ch$,A | ch$ = A = -9950～10050 | 入力チャネル表示位置の設定と問い合わせ
:POSItion? ch$ | ch$,A<NR1>
:PPOSItion pls$,A | pls$ = A = -9950～10050 | パルスの表示位置の設定と問い合わせ
:PPOSItion? pls$ | pls$,A<NR1>
:PRANGe pls$,A$ | pls$ = A$ = RPS, RPM | パルス回転数のレンジの設定と問い合わせ
:PRANGe? pls$ | pls$,A$
:PRESet pls$,A$ | pls$ = A$ = OFF, ON | パルスリセットの設定と問い合わせ
:PRESet? pls$ | pls$,A$
:PSLOPe pls$,A$ | pls$ = A$ = UP, DOWN | パルスのスロープの設定と問い合わせ
:PSLOPe? pls$ | pls$,A$
:PSMooth pls$,A | pls$ = A = 1(OFF)～60 | パルス回転速度スムージングの設定と問い合わせ
:PSMooth? pls$ | pls$,A<NR1>
:PTHRe pls$,A$ | pls$ = A$ = 1V, 4V | パルスのスレッショルドレベルの設定と問い合わせ
:PTHRe? pls$ | pls$,A$
:RANGe ch$,A | ch$ = A = 縦軸レンジ | 入力チャネルの縦軸レンジの設定と問い合わせ
:RANGe? ch$ | ch$,A<NR3> (小数点以下1桁)
:RCONnect ch$,A$ | ch$ = A$ = 3LINE, 4LINE | 測温抵抗体の接続方法の設定と問い合わせ
:RCONnect? ch$ | ch$,A$
:RJC ch$,A$ | ch$ = A$ = INT, EXT | 温度測定の接点補償の設定と問い合わせ
:RJC? ch$ | ch$,A$
:RTYPe ch$,A$ | ch$ = A$ = PT100, JPT100, PT1000 | 測温抵抗体の種類の設定と問い合わせ
:RTYPe? ch$ | ch$,A$
:SENSor ch$,A$ | ch$ = A$ = K, J, E, T, N, R, S, B, C | 熱電対種類の設定と問い合わせ
:SENSor? ch$ | ch$,A$
:STORe ch$,A$ | ch$ = , , LOG, ALARM, , A$ = OFF, ON | 入力チャネルの測定ON/OFFの設定と問い合わせ
:STORe? ch$ | ch$,A$
:WIRE unit$,A$ | unit$ = A$ = OFF, ON | 熱電対の断線検出の設定と問い合わせ
:WIRE? unit$ | unit$,A$
無線ユニット設定 (:UNIT:REMote)
:REMote:CHECk? | r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7 r1~r7 = 0(正常),1(通信異常),2(未登録) | 無線ユニットの通信状態の問い合わせ
:REMote:DELete? A$ | B<NR1> A$ = ユニット指定文字列(ssid$,unit$),ALL B = 0(成功),1(失敗) | 無線ユニットの登録削除の実行と実行結果の問い合わせ
:REMote:ENTRy A$(,unit$) | A$ = ssid$(LR85xx#xxxxxxxxx) unit$ = REMOTE1～REMOTE7 | 無線ユニットの登録と登録状態問い合わせ
:REMote:ENTRy? A$ | B B = 0(登録済み),1(未登録),2(登録実行中)
:REMote:LIST? | r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7 r1~r7 = 登録済み無線ユニットSSID(LR85xx#xxxxxxxxx) | 登録済み無線ユニットSSIDの問い合わせ
:REMote:SEARch? | ssid1,ssid2,... ssid = 登録可能ユニットSSID(LR85xx#xxxxxxxxx) | 登録可能無線ユニットSSIDの問い合わせ