機器の仕様、設定

USBの仕様

本器では、USBケーブルでPCと接続できます。

適応規格 | USB2.0
コネクタ | シリーズミニBレセプタクル

USBの設定

初めて本器とPCで通信するときは、あらかじめUSBドライバーをインストールしてください。
詳しくは、「本体取扱説明書 9.2 USBの設定と接続をする」に記載されています。
USB通信をLoggerUtilityと通信コマンドで同時に使用することはできません。
LoggerUtilityと通信コマンドを切り替える場合は、30秒以上間隔をあけてから接続してください。

有線LANの仕様

本器ではLANケーブルでPCと接続できます。
ポート番号は、「本体取扱説明書 9.3 LANの設定と接続する」で設定した番号が使用されます。
接続中に他のコンピュータから接続された場合、先に接続していたコンピュータを切断し、後から接続したコンピュータに接続します。

データリンク | IEEE802.3 Ethernet 1000BASE-T、100BASE-TX
伝送速度 | 1Gbps
プロトコル | TCP/IP

有線LANの設定

ネットワークへ接続する場合、設定項目を予めネットワークシステムの管理者(部署)から割り当ててもらう必要があります。
必ず他の機器と重ならないようにします。以下の項目について管理者(部署)から設定を割り当ててもらいメモしておきます。
通信中は設定を変更しないでください。

ホスト名（15文字まで） | ■■■■■■■■■■■■
IPアドレス | ■■■.■■■.■■■.■■■
サブネットマスク | ■■■.■■■.■■■.■■■
デフォルトゲートウェイ (あり/なし) | ■■■.■■■.■■■.■■■ (ありの場合)
TCP/IP ポート番号（10進数4桁） | ■■■■ 本器のデフォルトの値は、880Xです。 通信コマンドはポート番号の末尾、2を使用するため、 デフォルトの場合、8802を指定します。

既存のネットワークへは接続せず専用にネットワークを組む場合、管理者からアドレスを頂いても構いませんが、
管理者がいない場合は設定を一任される時があります。
この場合、以下のIPアドレスが推奨されています。

192.168.0.1～192.168.253.254
（192.168.0.0と192.168.0.255は使えません）
（192.168.255.■■■と192.168.254.■■■は無線ユニットとの通信で使用するため使えません）

例えば、本体を192.168.1.2、コントローラ(パソコンなど)を192.168.1.1に割り当てます。
ロガーを複数台接続するときは192.168.1.3のように最後の数を順次増やします。
ホスト名は他と重ならない名前を適当に付けます。
その他の項目は、サブネットマスク:255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ:OFF、ポート番号:8802などとすると良いでしょう。

【設定例】

> 設定 | 本器 (LR8450） | パソコン
> ホスト名 | LR8450 | PC
> IPアドレス | 192.168.1.2 | 192.168.1.1
> サブネットマスク | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
> デフォルトゲートウェイ | OFF | OFF
> TCP/IP ポート番号 | 880X | *1

> *1:本器の設定が[880X]となっている場合は、
> パソコンの接続先ポートを[8802]にしてください。

無線LANの仕様

本器では、無線LANでPCと接続できます。
無線LAN機能が使用できるのはLR8450-01のみです。

通信規格 | IEEE802.11b/g/n
通信距離 | 見通し 30m
暗号化方式 | WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES

無線LANで接続するには、接続するPCに無線LAN機能が必要になります。
無線ユニットを本体と接続する場合、PCと無線LANでの接続は行えません。
無線LANでの接続方法は「本体取扱説明書 9.4 無線LANを使う（LR8450-01のみ）」に記載されています。

無線LANの設定

有線LANと同様の設定が必要になります。
詳しくは、「本体取扱説明書 9.4 無線LANを使う（LR8450-01のみ）」に記載されています。