説明

コマンド一覧表は、下記のような構成になっています。

コマンド・プログラム・メッセージ、 またはクエリ・プログラム・メッセージ | コマンドデータ、または応答データ | コマンド･プログラム・メッセージ、 またはクエリ・プログラム・メッセージの動作
コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:HEADer A$ | A$ = OFF, ON | ヘッダの設定と問い合わせ
:HEADer? | A$

データの欄は下記のように表記されています。

記号 | 意味 | 例
A$ | 文字列データ | OFF, ON
unit$ | ユニットデータ | UNIT1～UNIT4 REMOTE1～REMOTE7
ch$ | チャネルデータ | CH1_1～CH4_30 R1_1～R7_30 PLS1～PLS8 ALM1～ALM8 W1～W30
pls$ | パルスチャネルデータ | PLS1～PLS8
alm$ | 警報チャネルデータ | ALM1～ALM8
w$ | 波形演算チャネルデータ | W1～W30
A, B, C,… | 数値データ | 10, -20, 1.5E+05, 0.1
A<NR1> | 整数データ | +15, -20, 25
A<NR2> | 固定小数点データ | +1.23, -4.57, 7.89
A<NR3> | 浮動小数点データ | +10.0E-03, -2.3E+03, 5E+03

数値の設定では<NR1～3>すべての形式を受け付けます。