付　録
付録１ USBの動作がおかしい時
動作がおかしい時、以下の内容をチェックしてください｡
USBがまったく動作しない
・ケーブルはきちんと接続されていますか？
→本体取扱説明書の、「USBの設定と接続」参照
・USBでは、USBドライバをインストールする必要があります。
本体取扱説明書の、「ロガーユーティリティをインストールする」を実行し
「USBドライバをインストールする」を実行してください。
・本体電源がONになっていますか？
USBの通信がうまくいかない
・コントローラのメッセージ･ターミネータ（デリミタ）をきちんと
設定してください。
→「第１章 1.1 受信･送信プロトコル」参照
コマンドを送信したのに動作しない
・「＊ESR？」を使用して標準イベント･ステータス･レジスタの内容を見て
どのエラーになっているか確認する
→「第１章 1.2 ステータス･バイトとイベント･レジスタ」参照
クエリをいくつか送信したのに応答が一つしか返ってこない
・エラーは発生していませんか？
・クエリを一つ送信するごとに一回読み込んでください。
一度に読み込みたい時は、メッセージ･セパレータを使用して、
クエリを1行に記述してください。
クエリを送信した応答が正しく返ってこない
・USBでクエリコマンドを送ったあとに、その応答を受け取らないままで
次のクエリコマンドを送った場合、最初のクエリコマンドの応答が
後のクエリコマンドの応答として返ってきてしまいます。
この場合*CLSコマンドを送るとLR8410,LR8416側に残っている未送信の応答を
クリアする事が出来ます。
USBでクエリコマンドを送った場合、必ずその応答を受け取るようにしてください。
付録２ LANの動作がおかしい時
動作がおかしい時、以下の内容をチェックしてください
LANがまったく動作しない
・ケーブルはきちんと接続されていますか？
→本体取扱説明書 「LANの設定と接続」の「本器とコンピュータを接続する」参照
・本体のLANの設定はあっていますか？
→本体取扱説明書 「LANの設定と接続」のＩＰアドレスの設定参照
・本体電源がONになっていますか？
LANの通信がうまくいかない
・コントローラのメッセージ･ターミネータ（デリミタ）をきちんと
設定してください。
→「第１章 1.1 受信･送信プロトコル」参照
コマンドを送信したのに動作しない
・「＊ESR？」を使用して標準イベント･ステータス･レジスタの内容を見て
どのエラーになっているか確認する
→「第１章 1.2 ステータス･バイトとイベント･レジスタ」参照
クエリをいくつか送信したのに応答が一つしか返ってこない
・エラーは発生していませんか？
・クエリを一つ送信するごとに一回読み込んでください。
一度に読み込みたい時は、メッセージ･セパレータを使用して、
クエリを1行に記述してください。