システム (SYSTem)

手動保存のファイル名タイトルコメント付与の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:ADDComment A$ :SYSTem:ADDComment?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 手動保存のファイル名タイトルコメント付与の設定をします。 現在の手動保存のファイル名タイトルコメント付与の設定を返します。
例 | :SYSTem:ADDComment ON :SYSTem:ADDComment? (応答) :SYSTEM:ADDComment ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

手動保存のファイル名トリガ日付付与の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:ADDDate A$ :SYSTem:ADDDate?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 手動保存のファイル名トリガ日付付与の設定をします。 現在の手動保存のファイル名トリガ日付付与の設定を返します。
例 | :SYSTem:ADDDate ON :SYSTem:ADDDate? (応答) :SYSTEM:ADDDATE ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

起動時オートスタートの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:AUTOStart A$ :SYSTem:AUTOStart?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 起動時オートスタートの設定をします。 現在の起動時オートスタートの設定を返します。
例 | :SYSTem:AUTOStart ON :SYSTem:AUTOStart? (応答) :SYSTEM:AUTOSTART ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

電源状態の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:BATT? unit$
(応答) | unit$,A$ unit$ = REMOTE1～REMOTE7, MAIN1, MAIN2 【unit$ = REMOTE1～REMOTE7】 A$ = EMPTY, LEVEL_L, LEVEL_M, LEVEL_H, AC 【unit$ = MAIN1, MAIN2】 A$ = EMPTY, LEVEL_L, LEVEL_M, LEVEL_H, NOBATTERY, AC, CHARGE
解説 | 指定したユニットまたは本体の現在の電源状態を返します。
REMOTE1～REMOTE7 | 無線ユニット1～7
MAIN1 | 本体バッテリー1
MAIN2 | 本体バッテリー2
各引数と本体画面アイコンの関係は以下のようになっています。
引数 | アイコン | 説明
AC |  | ACアダプタで駆動しています。
LEVEL_H |  | バッテリーで駆動しています(満充電)。
LEVEL_M |  | バッテリーで駆動しています。
LEVEL_L |  | バッテリーで駆動しています(容量不足)。 ACアダプタを接続し充電してください。
EMPTY |  | バッテリーで駆動しています(容量なし)。 ACアダプタを接続し充電してください。
CHARGE |  | ACアダプタで駆動しています。 バッテリー充電中です。
NOBATTERY | アイコン無し | ACアダプタで駆動しています。 バッテリー未装着です。
例 | :SYSTem:BATT? MAIN1 (応答) :SYSTEM:BATT MAIN1,LEVEL_H (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ビープ音の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:BEEP A$ :SYSTem:BEEP?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | ビープ音の設定をします。 現在のビープ音の設定を返します。
例 | :SYSTem:BEEP ON :SYSTem:BEEP? (応答) :SYSTEM:BEEP ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

バックライトの輝度の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:BRIGhtness A$ :SYSTem:BRIGhtness?
(応答) | A$ A$ = LV1, LV2, LV3, LV4, LV5
解説 | バックライトの輝度の設定します。 現在のバックライトの輝度の設定を返します。
例 | :SYSTem:BRIGhtness LV1 :SYSTem:BRIGhtness? (応答) :SYSTEM:BRIGHTNESS LV1 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

手動保存時の数値演算結果仕分けの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:CALCSplit A$ :SYSTem:CALCSplit?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 数値演算結果仕分けの設定をします。 現在の数値演算結果仕分けの設定を返します。
OFF | 全演算1ファイル
ON | 演算別ファイル
例 | :SYSTem:CALCSplit ON :SYSTem:CALCSplit? (応答) :SYSTEM:CALCSPLIT ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ROMRAMチェックの実行と実行結果問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:CHECk :SYSTem:CHECk?
(応答) | A$ A$ = NONE, RUN, PASS, FAIL
解説 | ROMRAMチェックを実行します。 ROMRAMチェックの実行結果を返します。
例 | :SYSTem:CHECk :SYSTem:CHECk? (応答) :SYSTEM:CHECk PASS (ヘッダがONの場合)
NONE | 未実施
RUN | 実行中
PASS | 正常
FAIL | 異常
注記 | ROMRAMチェック完了には約15分かかります。
使用可能 条件 | -

バックライトセーバーの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:CRTOff A$ :SYSTem:CRTOff?
(応答) | A$ A$ = OFF, 30S, 1MIN, 2MIN, 5MIN, 10MIN
解説 | バックライトセーバー機能を設定します。 現在のバックライトセーバー機能の設定を返します。
例 | :SYSTem:CRTOff 30S :SYSTem:CRTOff? (応答) :SYSTEM:CRTOFF 30S (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

波形データの初期化
構文 | (コマンド) | :SYSTem:DATAClear
解説 | 波形データをクリアします。
例 | :SYSTem:DATAClear
注記 | 波形データのクリアには数秒間かかります。
使用可能 条件 | -

カレンダーの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:DATE year,month,day :SYSTem:DATE?
(応答) | year<NR1>,month<NR1>,day<NR1> year = 0～37 (年) month = 1～12 (月) day = 1～31 (日)
解説 | カレンダーの設定をします。 現在のカレンダーを返します。
例 | :SYSTem:DATE 20,1,2 :SYSTem:DATE? (応答) :SYSTEM:DATE 20,01,02 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、カレンダーの設定はできません。 カレンダーの設定には1秒程度時間がかかります。
使用可能 条件 | -

本体日時の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:DATETime year,month,day,hour,minute,second :SYSTem:DATETime?
(応答) | year<NR1>,month<NR1>,day<NR1>hour<NR1>,minute<NR1>,second<NR1> year = 0～37 (年) month = 1～12 (月) day = 1～31 (日) hour = 0～23（時） minute = 0～59（分） second = 0～59（秒）
解説 | 本体日時の設定をします。 現在の日時を返します。
例 | :SYSTem:DATETime 20,1,2,12,34,56 :SYSTem:DATETime? (応答) :SYSTEM:DATETime 20,01,02,12,34,56 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、本体の日時の設定はできません。 本体の日時の設定には1秒程度時間がかかります。
使用可能 条件 | -

日付フォーマットの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:DFORmat A$ :SYSTem:DFORmat?
(応答) | A$ A$ = YYYYMMDD ,MMDDYYYY ,DDMMYYYY
解説 | 日付フォーマットの設定をします。 現在の日付フォーマットの設定を返します。
例 | :SYSTem:DFORmat YYYYMMDD :SYSTem:DFORmat? (応答) :SYSTEM:DFORMAT YYYYMMDD (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、日付フォーマットの設定はできません。
使用可能 条件 | -

日付区切り文字の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:DSEParator A$ :SYSTem:DSEParator?
(応答) | A$ A$ = HYPHEN ,SLASH ,PERIOD
解説 | 日付区切り文字の設定をします。 現在の日付区切り文字の設定を返します。
例 | :SYSTem:DSEParator HYPHEN :SYSTem:DSEParator? (応答) :SYSTEM:DSEPARATOR HYPHEN (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、日付区切り文字の設定はできません。
使用可能 条件 | -

手動保存ファイル名の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FILEName "A$" :SYSTem:FILEName?
(応答) | "A$" A$ = ファイル名(最大半角8文字分)
解説 | 手動保存時のファイル名を設定します。 現在の手動保存時のファイル名を返します。
例 | :SYSTem:FILEName "MANUAL" :SYSTem:FILEName? (応答) :SYSTEM:FILENAME "MANUAL" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、最大文字数以降の文字は入力されません。 入力可能な文字は本体画面と同じになります。
使用可能 条件 | -

キー配列の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:KEYMap A$ :SYSTem:KEYMap?
(応答) | A$ A$ = JP ,US ,CN ,FR ,ES ,DE ,IT
解説 | キー配列を設定します。 現在のキー配列の設定を返します。
JP | 日本語
US | 英語
CN | 中国語
FR | フランス語
ES | スペイン語
DE | ドイツ語
IT | イタリア語
例 | :SYSTem:KEYMap JP :SYSTem:KEYMap? (応答) :SYSTEM:KEYMAP JP (ヘッダがONの場合)
注記 | 本設定は次回起動時に反映されます。
使用可能 条件 | -

言語の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:LANGuage A$ :SYSTem:LANGuage?
(応答) | A$ A$ = JAPANese, ENGlish, CHINese, KORean, TRADitionalchinese
解説 | 表示言語を設定します。 現在の表示言語の設定を返します。
JAPANese | 日本語
ENGlish | 英語
CHINese | 簡体中国語
KORean | 韓国語
| TRADitionalchinese | 繫体中国語

例

:SYSTem:LANGuage JAPANese
:SYSTem:LANGuage?
(応答) :SYSTEM:LANGUAGE JAPANESE (ヘッダがONの場合)

注記

本設定は次回起動時に反映されます。

使用可能
条件

-

警報時のイベントマーク入力の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:MARK A$ :SYSTem:MARK?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 警報時のイベントマーク入力を設定します。 現在の警報時のイベントマーク入力の設定を返します。
例 | :SYSTem:MARK ON :SYSTem:MARK? (応答) :SYSTEM:MARK ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

無線ユニットのデータ再送率の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:RETRansmit? A$
(応答) | r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7 r1～r7 = -1(測定データなし),0.0~100.0 A$ = RECent,WORSt
解説 | 測定中もしくは測定後のデータから無線ユニットの再送率を計算し応答します。
RECent | 直近1分間の再送率を取得
WORSt | ワースト再送率を取得
例 | :SYSTem:RETRansmit? RECent (応答) :SYSTEM:RETRANSMIT　100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0 (ヘッダがONの場合)
注記 | 無線ユニットが使用できるのはLR8450-01のみとなります。
使用可能 条件 | LR8450-01本体の無線機能がONであり、無線ユニット接続モードであること。 (無線LAN設定の変更方法は「本体取扱説明書 9.2 ここ変更する」に記載されています。)

電波強度の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:RSSI? unit$
(応答) | unit$,A unit$ = REMOTE1～REMOTE7 A = 本体側電波強度(db) (電波強度範囲：20 ～ -128 [20 = 電波状況よい、-128 = 電波状況悪い] 、-300 = 繋がってない)
解説 | 本体と指定したユニットの現在の電波強度をRSSI値で返します。
例 | :SYSTem:RSSI? REMOTE1 (応答) :SYSTEM:RSSI REMOTE1,-10 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | 無線ユニットの登録があること。

手動保存の波形データ保存形式の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:SAVEFormat A$ :SYSTem:SAVEFormat?
(応答) | A$ A$ = BINARY, CSV, MF4
解説 | 手動保存の波形データ保存形式を設定します。 現在の手動保存の波形データ保存形式を返します。
BINARY | バイナリー形式
CSV | テキスト形式
MF4 | MDF4形式
例 | :SYSTem:SAVEFormat BINARY :SYSTem:SAVEFormat? (応答) :SYSTEM:SAVEFORMAT BINARY (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

SAVEキーの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:SAVEKey A$ :SYSTem:SAVEKey?
(応答) | A$ A$ = SELECT, QUICK
解説 | SAVEキーの動作を設定します。 現在のSAVEキーの動作を返します。
SELECT | 選択保存： SAVEキーを押すと、保存方法を選択するダイアログを表示します
QUICK | 即保存： SAVEキーを押すとすぐにファイルを保存します
例 | :SYSTem:SAVEKey SELECT :SYSTem:SAVEKey? (応答) :SYSTEM:SAVEKEY SELECT (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

即保存の優先保存先の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:SAVEPri A$ :SYSTem:SAVEPri?
(応答) | A$ A$ = SD, USB
解説 | 即保存機能の優先保存先を設定します。 現在の即保存機能の優先保存先を返します。
SD | SDメモリカード
USB | USBメモリ
例 | :SYSTem:SAVEPri SD :SYSTem:SAVEPri? (応答) :SYSTEM:SAVEPRI SD (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

手動保存の波形データ保存範囲の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:SAVESpan A$ :SYSTem:SAVESpan?
(応答) | A$ A$ = ALL, A-B, START-A, START-B, A-END, B-END
解説 | 手動保存時の波形データ保存範囲を設定します。 現在の手動保存時の波形データ保存範囲を返します。
ALL | 全て
A-B | A-Bカーソル間
START-A | 先頭-Aカーソル間
START-B | 先頭-Bカーソル間
A-END | Aカーソル-最後間
B-END | Bカーソル-最後間
例 | :SYSTem:SAVESpan ALL :SYSTem:SAVESpan? (応答) :SYSTEM:SAVESPAN ALL (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

手動保存の保存ファイル種類の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:SAVEType A$ :SYSTem:SAVEType?
(応答) | A$ A$ = WAVE, IMAGE, SET, CALC, A2L
解説 | 手動保存時の保存ファイルの種類を設定します。 現在の手動保存時の保存ファイルの種類を返します。
WAVE | 波形データ
IMAGE | 表示画像
SET | 設定条件
CALC | 数値演算結果
A2L | A2Lファイル
例 | :SYSTem:SAVEType WAVE :SYSTem:SAVEType? (応答) :SYSTEM:SAVETYPE WAVE (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

START・STOPキー誤作動防止機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:SMESS A$ :SYSTem:SMESS?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | START・STOPキー誤作動防止機能を設定します。 現在のSTART・STOPキー誤作動防止機能の設定を返します。
例 | :SYSTem:SMESS ON :SYSTem:SMESS? (応答) :SYSTEM:SMESS ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

スタート状態保持機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:STARt A$ :SYSTem:STARt?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | スタート状態保持機能を設定します。 現在のスタート状態保持機能の設定を返します。
例 | :SYSTem:STARt ON :SYSTem:STARt? (応答) :SYSTEM:START ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

手動保存の間引き保存データの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:THINData A$ :SYSTem:THINData?
(応答) | A$ A$ = INSTANT, STATISTICS
解説 | 手動保存の間引き保存データを設定します。 現在の手動保存の間引き保存データの設定を返します。
INSTANT | 瞬時値
STATISTICS | 統計値
例 | :SYSTem:THINData INSTANT :SYSTem:THINData? (応答) :SYSTEM:THINDATA INSTANT (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

手動保存の間引き保存の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:THINOut A :SYSTem:THINOut?
(応答) | A<NR1> A = 1(OFF)～100000
解説 | 手動保存時のテキスト保存間引き間隔を設定します。 現在の手動保存時のテキスト保存間引き間隔を返します。 A=1は間引き保存OFFとなります。
例 | :SYSTem:THINOut 5 :SYSTem:THINOut? (応答) :SYSTEM:THINOUT 5 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

本体時刻の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:TIME h,m,s :SYSTem:TIME?
(応答) | h<NR1>,m<NR1>,s<NR1> h = 0～23 (時) m = 0～59 (分) s = 0～59 (秒)
解説 | 本体の時刻を設定します。 現在の時刻を返します。
例 | :SYSTem:TIME 12,34,56 :SYSTem:TIME? (応答) :SYSTEM:TIME 12,34,56 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、本体の時刻の設定はできません。 本体の時刻の設定には1秒程度時間がかかります。
使用可能 条件 | -

タイムゾーンの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:TIMEZone hour(,min) :SYSTem:TIMEZone?
(応答) | hour<NR1>(,min<NR1>) hour = -12～+14 (時間) min = 30, 45 (分) (省略時は0分)
解説 | タイムゾーンを設定します。 現在のタイムゾーンの設定を返します。
例 | :SYSTem:TIMEZone 9 :SYSTem:TIMEZone? (応答) :SYSTEM:TIMEZone +9 (ヘッダがONの場合)
注記 | タイムゾーンを変更すると、時計の時刻も連動して変わります。 hourとminが設定できない組み合わせの場合、エラーとなります。
使用可能 条件 | -

横軸の表示の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:TMAXis A$ :SYSTem:TMAXis?
(応答) | A$ A$ = TIME, DATE, SCALe
解説 | 横軸の表示を設定します。 現在の横軸の表示の設定を返します。
TIME | 時間
DATE | 日付
SCALe | データ数
例 | :SYSTem:TMAXis TIME :SYSTem:TMAXis? (応答) :SYSTEM:TMAXIS TIME (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

ユニットのSRAMチェックの実行と結果の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:UNITCheck? A$
(応答) | 【A$ = DIRect】 u1u2u3u4 【A$ = REMote】 r1r2r3r4r5r6r7 u1~u11 = 0(成功),1(失敗),*(未接続) A$ = DIRect,REMote
解説 | ユニットのSRAMチェックを実行し、結果を返します。
例 | :SYSTem:UNITCheck? DIRect (応答) :SYSTEM:UNITCHECK 010* (ヘッダがONの場合)
注記 | 無線ユニットが使用できるのはLR8450-01のみとなります。
使用可能 条件 | -

電圧出力機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:VOUT out$,A$ :SYSTem:VOUT? out$
(応答) | out$,A$ out$ = OUT1, OUT2 A$ = OFF, 5V, 12V, 24V
解説 | 電圧出力機能の設定をします。 現在の電圧出力機能を返します。
例 | :SYSTem:VOUT OUT1,5V :SYSTem:VOUT? OUT1 (応答) :SYSTEM:VOUT OUT1,5V (ヘッダがONの場合)
注記 | A$ = 24VはOUT1のみ設定可能。
使用可能 条件 | -

波形背景色の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:WAVEBackcolor A$ :SYSTem:WAVEBackcolor?
(応答) | A$ A$ = DARK, LIGHT
解説 | 波形背景色の設定をします。 現在の波形背景色の設定を返します。
例 | :SYSTem:WAVEBackcolor DARK :SYSTem:WAVEBackcolor? (応答) :SYSTEM:WAVEBACKCOLOR DARK (ヘッダがONの場合)
DARK | ダーク
LIGHT | ライト
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子1の入力種類の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO1:KIND A$ :SYSTem:EXT:IO1:KIND?
(応答) | A$ A$ = OFF, STARTIN, STOPIN, S_SIN, EVENTIN
解説 | 外部入力端子1(I/O 1端子)の入力種類を設定します。 現在の外部入力端子1の入力種類を返します。
OFF |
STARTIN | スタート
STOPIN | ストップ
S_SIN | スタートおよびストップ
EVENTIN | イベント入力
例 | :SYSTem:EXT:IO1:KIND STARTIN :SYSTem:EXT:IO1:KIND? (応答) :SYSTEM:EXT:IO1:KIND STARTIN (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子1の開始スロープの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STARt A$ :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STARt?
(応答) | A$ A$ = UP, DOWN
解説 | 外部入力端子1(I/O 1端子)の開始スロープを設定します。 現在の外部入力端子1の開始スロープを返します。
UP | 立ち上がり
DOWN | 立下り
例 | :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STARt UP :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STARt? (応答) :SYSTEM:EXT:IO1:SLOPE:STARt UP (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子1の停止スロープの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STOP A$ :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STOP?
(応答) | A$ A$ = UP, DOWN
解説 | 外部入力端子1(I/O 1端子)の停止スロープを設定します。 現在の外部入力端子1の停止スロープを返します。
UP | 立ち上がり
DOWN | 立下り
例 | :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STOP UP :SYSTem:EXT:IO1:SLOPe:STOP? (応答) :SYSTEM:EXT:IO1:SLOPE:STOP UP (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子2の入力種類の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO2:KIND A$ :SYSTem:EXT:IO2:KIND?
(応答) | A$ A$ = OFF, STARTIN, STOPIN, S_SIN, EVENTIN
解説 | 外部入力端子2(I/O 2端子)の入力種類を設定します。 現在の外部入力端子2の入力種類を返します。
OFF |
STARTIN | スタート
STOPIN | ストップ
S_SIN | スタートおよびストップ
EVENTIN | イベント入力
例 | :SYSTem:EXT:IO2:KIND STARTIN :SYSTem:EXT:IO2:KIND? (応答) :SYSTEM:EXT:IO2:KIND STARTIN (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子2の開始スロープの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STARt A$ :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STARt?
(応答) | A$ A$ = UP, DOWN
解説 | 外部入力端子2(I/O 2端子)の開始スロープを設定します。 現在の外部入力端子2の開始スロープを返します。
UP | 立ち上がり
DOWN | 立下り
例 | :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STARt UP :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STARt? (応答) :SYSTEM:EXT:IO2:SLOPE:STARt UP (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子2の停止スロープの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STOP A$ :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STOP?
(応答) | A$ A$ = UP, DOWN
解説 | 外部入力端子2(I/O 2端子)の停止スロープを設定します。 現在の外部入力端子2の停止スロープを返します。
UP | 立ち上がり
DOWN | 立下り
例 | :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STOP UP :SYSTem:EXT:IO2:SLOPe:STOP? (応答) :SYSTEM:EXT:IO2:SLOPE:STOP UP (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子3の入力種類の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO3:KIND A$ :SYSTem:EXT:IO3:KIND?
(応答) | A$ A$ = OFF, TRIGIN, EVENTIN
解説 | 外部入力端子3(I/O 3端子)の入力種類を設定します。 現在の外部入力端子3の入力種類を返します。
OFF |
TRIGIN | トリガ入力
EVENTIN | イベント入力
例 | :SYSTem:EXT:IO3:KIND TRIGIN :SYSTem:EXT:IO3:KIND? (応答) :SYSTEM:EXT:IO3:KIND TRIGIN (ヘッダがONの場合)
注記 | 外部トリガの設定が有効の場合、トリガ入力以外に設定を変更することはできません。
使用可能 条件 | -

外部入力端子3の開始スロープの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STARt A$ :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STARt?
(応答) | A$ A$ = UP, DOWN
解説 | 外部入力端子3(I/O 3端子)の開始スロープを設定します。 現在の外部入力端子3の開始スロープを返します。
UP | 立ち上がり
DOWN | 立下り
例 | :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STARt UP :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STARt? (応答) :SYSTEM:EXT:IO3:SLOPE:STARt UP (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部入力端子3の停止スロープの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STOP A$ :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STOP?
(応答) | A$ A$ = UP, DOWN
解説 | 外部入力端子3(I/O 3端子)の停止スロープを設定します。 現在の外部入力端子3の停止スロープを返します。
UP | 立ち上がり
DOWN | 立下り
例 | :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STOP UP :SYSTem:EXT:IO3:SLOPe:STOP? (応答) :SYSTEM:EXT:IO3:SLOPE:STOP UP (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

外部出力端子の出力種類の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:EXT:IO4:KIND A$ :SYSTem:EXT:IO4:KIND?
(応答) | A$ A$ = OFF, TRIGOUT
解説 | 外部出力端子(I/O 4端子)の出力種類を設定します。 現在の外部出力端子の出力種類を返します。
OFF |
TRIGOUT | トリガ出力
例 | :SYSTem:EXT:IO4:KIND TRIGOUT :SYSTem:EXT:IO4:KIND? (応答) :SYSTEM:EXT:IO4:KIND TRIGOUT (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

NTPクライアント機能の接続先サーバーアドレス設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:NTP:ADDRess "A$" :SYSTem:NTP:ADDRess?
(応答) | "A$" A$ = 接続先サーバーアドレス(半角64文字まで)
解説 | NTPクライアント機能の接続先サーバアドレスを設定します。 現在のNTPクライアント機能の接続先サーバーアドレスを返します。
例 | :SYSTem:NTP:ADDRess "abcdef.com" :SYSTem:NTP:ADDRess? (応答) :SYSTEM:NTP:ADDRESS "abcdef.com" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

NTPクライアント機能による時刻同期の実行と結果の応答
構文 | (クエリ) | :SYSTem:NTP:CHECk?
(応答) | A A = 0(成功), 1(失敗)
解説 | NTPクライアント機能による時刻同期を実行し、結果を返します。
例 | :SYSTem:NTP:CHECk? (応答) :SYSTEM:NTP:CHECK 0 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | NTPクライアント機能の設定がONであること。

NTPクライアント機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:NTP:KIND A$ :SYSTem:NTP:KIND?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | NTPクライアント機能の有効無効を設定します。 現在のNTPクライアント機能の有効無効を返します。
OFF | NTPクライアント機能OFF
ON | NTPクライアント機能ON
例 | :SYSTem:NTP:KIND ON :SYSTem:NTP:KIND? (応答) :SYSTEM:NTP:KIND ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

NTPクライアント機能の同期タイミング設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:NTP:SYNC A$ :SYSTem:NTP:SYNC?
(応答) | A$ A$ = OFF, HOUR, DAY
解説 | NTPクライアント機能の同期タイミングを設定します。 現在のNTPクライアント機能の同期タイミングの設定を返します。
OFF | 同期OFF
HOUR | 1時間毎に同期
DAY | 1日毎に同期
例 | :SYSTem:NTP:SYNC HOUR :SYSTem:NTP:SYNC? (応答) :SYSTEM:NTP:SYNC HOUR (ヘッダがONの場合)
注記 |
使用可能 条件 | -

測定開始前時刻同期の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:NTP:STARt A$ :SYSTem:NTP:STARt?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | NTPクライアント機能における、測定開始前時刻同期の有効無効を設定します。 現在の測定開始前時刻同期の設定を返します。
OFF | 測定前時刻同期OFF
ON | 測定前時刻同期ON
例 | :SYSTem:NTP:STARt ON :SYSTem:NTP:STARt? (応答) :SYSTEM:NTP:START ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

データ自動送信先FTPサーバーアドレスの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:ADDRess "A$" :SYSTem:FTP:ADDRess?
(応答) | "A$" A$ = 送信先FTPサーバーアドレス(半角45文字まで)
解説 | FTPデータ自動送信機能における、送信先FTPサーバーアドレスを設定します。 現在の自動送信先FTPサーバーアドレスを返します。
例 | :SYSTem:FTP:ADDRess "abcdef" :SYSTem:FTP:ADDRess? (応答) :SYSTEM:FTP:ADDRESS "abcdef" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

送信済みファイル削除機能のONOFFの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:AUTODel A$ :SYSTem:FTP:AUTODel?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能における、送信済みファイル削除機能のONOFFを設定します。 現在の送信済みファイル削除機能の設定を返します。
OFF | 送信済みファイル削除OFF
ON | 送信済みファイル削除ON
例 | :SYSTem:FTP:AUTODel ON :SYSTem:FTP:AUTODel? (応答) :SYSTEM:FTP:AUTODEL ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

サーバー証明書の確認のONOFFの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:CERTificate A$ :SYSTem:FTP:CERTificate?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能における、サーバー証明書のONOFFを設定します。 現在のサーバー証明書の確認機能の設定を返します。
OFF | サーバー証明書の確認OFF
ON | サーバー証明書の確認ON
例 | :SYSTem:FTP:CERTificate ON :SYSTem:FTP:CERTificate? (応答) :SYSTEM:FTP:CERTIFICATE ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

FTPデータ自動送信テストの実行と結果の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:FTP:CHECk?
(応答) | A A = 0(成功), 1(失敗)
解説 | FTPデータ自動送信テストを実行し、結果を返します。
例 | :SYSTem:FTP:CHECk? (応答) :SYSTEM:FTP:CHECK 0 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

データ自動送信先ディレクトリの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:DIR "A$" :SYSTem:FTP:DIR?
(応答) | "A$" A$ = 送信先ディレクトリ(半角45文字まで)
解説 | FTPデータ自動送信機能における、送信先ディレクトリを設定します。 現在の自動送信先ディレクトリを返します。
例 | :SYSTem:FTP:DIR "/abc/def/" :SYSTem:FTP:DIR? (応答) :SYSTEM:FTP:DIR "/abc/def/" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

送信ファイル識別子(ホスト名)の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:FILE:HOST A$ :SYSTem:FTP:FILE:HOST?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能において、送信ファイル識別子としてホスト名を付与するかを設定します。 現在の送信ファイル識別子(ホスト名)の設定を返します。
OFF | ファイル識別子としてホスト名を付加しない
ON | ファイル識別子としてホスト名を付加する
例 | :SYSTem:FTP:FILE:HOST ON :SYSTem:FTP:FILE:HOST? (応答) :SYSTEM:FTP:FILE:HOST ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

送信ファイル識別子(IPアドレス)の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:FILE:IP A$ :SYSTem:FTP:FILE:IP?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能において、送信ファイル識別子としてIPアドレスを付与するかを設定します。 現在の送信ファイル識別子(IPアドレス)の設定を返します。
OFF | ファイル識別子としてIPアドレスを付加しない
ON | ファイル識別子としてIPアドレスを付加する
例 | :SYSTem:FTP:FILE:IP ON :SYSTem:FTP:FILE:IP? (応答) :SYSTEM:FTP:FILE:IP ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

送信ファイル識別子(時刻)の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:FILE:TIME A$ :SYSTem:FTP:FILE:TIME?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能において、送信ファイル識別子として時刻を付与するかを設定します。 現在の送信ファイル識別子(時刻)の設定を返します。
OFF | ファイル識別子として時刻を付加しない
ON | ファイル識別子として時刻を付加する
例 | :SYSTem:FTP:FILE:TIME ON :SYSTem:FTP:FILE:TIME? (応答) :SYSTEM:FTP:FILE:TIME ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

FTPデータ自動送信機能パスワードの設定と照合結果の問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:PASSword "A$" :SYSTem:FTP:PASSword? "A$"
(応答) | B$ A$ = パスワード(半角32文字まで) B$ = PASS,FAIL
PASS | 入力したパスワードが正しい
FAIL | 入力したパスワードが間違っている
解説 | FTPデータ自動送信機能における、パスワードを設定します。 入力したパスワードと、現在設定されているパスワードを照合し、結果を返します。
例 | :SYSTem:FTP:PASSword "abcd" :SYSTem:FTP:PASSword? "abcd" (応答) :SYSTEM:FTP:PASSWORD PASS (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

FTPデータ自動送信機能パッシブモードの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:PASV A$ :SYSTem:FTP:PASV?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能における、パッシブモードのONOFFを設定します。 現在のパッシブモードの設定を返します。
OFF | パッシブモードOFF
ON | パッシブモードON
例 | :SYSTem:FTP:PASV ON :SYSTem:FTP:PASV? (応答) :SYSTEM:FTP:PASV ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

データ自動送信先FTPサーバーポート番号の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:PORT A :SYSTem:FTP:PORT?
(応答) | A<NR1> A = ポート番号(0~65535)
解説 | FTPデータ自動送信機能における、送信先サーバーのポート番号を設定します。 現在の送信先サーバーポート番号を返します。
例 | :SYSTem:FTP:PORT 1234 :SYSTem:FTP:PORT? (応答) :SYSTEM:FTP:PORT 1234 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

未送信ファイル有無の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:FTP:PROG?
(応答) | A$ A$ = YES, NO
解説 | FTPデータ自動送信機能において、未送信ファイルの有無を判定し結果を返します。
YES | 未送信ファイル有り
NO | 未送信ファイル無し
例 | :SYSTem:FTP:PROG? (応答) :SYSTEM:FTP:PROG YES (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

FTP接続の保護機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:SECUrity A$ :SYSTem:FTP:SECUrity?
(応答) | A$ A$ = OFF, EXPLICIT, IMPLICIT
解説 | FTP接続の保護機能を設定します。 現在のFTP接続の保護機能の設定を返します。
OFF | FTP接続の保護機能OFF
EXPLICIT | 明示的な FTP over TLS
IMPLICIT | 暗黙的な FTP over TLS
例 | :SYSTem:FTP:SECUrity EXPLICIT :SYSTem:FTP:SECUrity? (応答) :SYSTEM:FTP:SECURITY EXPLICIT (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

FTPデータ自動送信機能通信状況の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :SYSTem:FTP:STATe?
(応答) | A<NR1>, B<NR1>, C<NR1>, D<NR1> A = 総ファイル数 B = 送信済みファイル数 C = 送信失敗ファイル数 D = 未送信ファイル数
解説 | FTPデータ自動送信機能の通信状況を返します。
例 | :SYSTem:FTP:STATe? (応答) :SYSTEM:FTP:STATE 10,1,5,4 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

FTPデータ自動送信機能ONOFFの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:USE A$ :SYSTem:FTP:USE?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | FTPデータ自動送信機能のONOFFを設定します。 現在のFTPデータ自動送信機能のONOFFを返します。
OFF | FTPデータ自動送信機能OFF
ON | FTPデータ自動送信機能ON
例 | :SYSTem:FTP:USE ON :SYSTem:FTP:USE? (応答) :SYSTEM:FTP:USE ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

FTPデータ自動送信機能ユーザー名の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :SYSTem:FTP:USER "A$" :SYSTem:FTP:USER?
(応答) | "A$" A$ = ユーザー名(半角32文字まで)
解説 | FTPデータ自動送信機能における、ユーザー名を設定します。 現在のユーザー名を返します。
例 | :SYSTem:FTP:USER "LR8450" :SYSTem:FTP:USER? (応答) :SYSTEM:FTP:USER "LR8450" (ヘッダがONの場合)
注記 | 最大文字数以上の文字列を入力した場合、コマンドエラーになります。
使用可能 条件 | -

設定条件ファイル読み込みの実行と実行結果の問い合わせ
構文 | (クエリ) | 【SDメモリカード】 :SYSTem:LOAD:SET:SD? "A$",B 【USBメモリ】 :SYSTem:LOAD:SET:USB? "A$",B
(応答) | C<NR1> A$ = 【SDメモリカード、USBメモリ】読込対象設定条件ファイル名(xxxx.SET) B = 0～3(読込オプション) C = 0(成功),1(失敗)
解説 | 指定メディアに保存されている設定条件ファイルの読み込みを実行し、実行結果を返します。 指定した設定読み込みオプションによって読み込む設定の種類が異なります。 設定読込オプション
B=0 | 直結ユニット情報
B=1 | 直結ユニット情報+システム、外部端子
B=2 | 直結ユニット情報+無線ユニット登録情報
B=3 | 直結ユニット情報+システム、外部端子+無線ユニット登録情報
例 | 【SDメモリカード】 :SYSTem:LOAD:SET:SD? "CONF001.SET",1 (応答) :SYSTEM:LOAD:SET:SD 0 (ヘッダがONの場合) 【USBメモリ】 :SYSTem:LOAD:SET:USB? "CONF001.SET",1 (応答) :SYSTEM:LOAD:SET:USB 0 (ヘッダがONの場合)
注記 | 設定条件ファイル(.SET)以外のファイルは読み込めません。 SDメモリカード、USBメモリからファイルを読み込む場合、設定条件ファイルは以下の場所に配置してください。 【SDメモリカード】 "SDメモリカード/HIOKI/LR8450/CONFIG/" 【USBメモリ】 "USBメモリ/HIOKI/LR8450/CONFIG/"
使用可能 条件 | -