VERSION ""


NS_ : 
	NS_DESC_
	CM_
	BA_DEF_
	BA_
	VAL_
	CAT_DEF_
	CAT_
	FILTER
	BA_DEF_DEF_
	EV_DATA_
	ENVVAR_DATA_
	SGTYPE_
	SGTYPE_VAL_
	BA_DEF_SGTYPE_
	BA_SGTYPE_
	SIG_TYPE_REF_
	VAL_TABLE_
	SIG_GROUP_
	SIG_VALTYPE_
	SIGTYPE_VALTYPE_
	BO_TX_BU_
	BA_DEF_REL_
	BA_REL_
	BA_DEF_DEF_REL_
	BU_SG_REL_
	BU_EV_REL_
	BU_BO_REL_
	SG_MUL_VAL_

BS_:

BU_:


BO_ 2169848067 U8554Unit1CH5: 8 Vector__XXX
 SG_ U8554Unit1CH5 : 0|32@1- (1,0) [-3.4E+038|3.4E+038] "" Vector__XXX

BO_ 2169848066 U8554Unit1CH3CH4: 8 Vector__XXX
 SG_ U8554Unit1CH4 : 32|32@1- (1,0) [-3.4E+038|3.4E+038] "" Vector__XXX
 SG_ U8554Unit1CH3 : 0|32@1- (1,0) [-3.4E+038|3.4E+038] "" Vector__XXX

BO_ 2169848065 U8554Unit1CH1CH2: 8 Vector__XXX
 SG_ U8554Unit1CH2 : 32|32@1- (1,0) [-3.4E+038|3.4E+038] "" Vector__XXX
 SG_ U8554Unit1CH1 : 0|32@1- (1,0) [-3.4E+038|3.4E+038] "" Vector__XXX



CM_ "

";
BA_DEF_ BO_  "NmAsrMessage" ENUM  "No","Yes";
BA_DEF_ BU_  "NmAsrCanMsgReducedTime" INT 0 0;
BA_DEF_ BU_  "NmAsrCanMsgCycleOffset" INT 0 0;
BA_DEF_  "NmAsrRepeatMessageTime" INT 0 0;
BA_DEF_  "NmAsrWaitBusSleepTime" INT 0 0;
BA_DEF_  "NmAsrTimeoutTime" INT 0 0;
BA_DEF_  "NmAsrCanMsgCycleTime" INT 0 0;
BA_DEF_  "NmAsrMessageCount" INT 0 256;
BA_DEF_ BU_  "GenNodSleepTime" INT 0 1000000;
BA_DEF_ BU_  "NmAsrNodeIdentifier" HEX 0 255;
BA_DEF_  "NmAsrBaseAddress" HEX 0 0;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrMessage" "No";
BA_DEF_DEF_  "NmAsrCanMsgReducedTime" 0;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrCanMsgCycleOffset" 0;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrRepeatMessageTime" 3200;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrWaitBusSleepTime" 1500;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrTimeoutTime" 2000;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrCanMsgCycleTime" 640;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrMessageCount" 64;
BA_DEF_DEF_  "GenNodSleepTime" 4000;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrNodeIdentifier" 0;
BA_DEF_DEF_  "NmAsrBaseAddress" 0;
SIG_VALTYPE_ 2169848067 U8554Unit1CH5 : 1;
SIG_VALTYPE_ 2169848066 U8554Unit1CH4 : 1;
SIG_VALTYPE_ 2169848066 U8554Unit1CH3 : 1;
SIG_VALTYPE_ 2169848065 U8554Unit1CH2 : 1;
SIG_VALTYPE_ 2169848065 U8554Unit1CH1 : 1;

