## ステータス・バイト・レジスタ

ステータス・バイト・レジスタには、イベント・レジスタと出力キューの情報がセットされています。

これらの情報の中からサービス・リクエスト・イネーブル・レジスタによって、更に必要なものを選択することができます。

選択された情報がセットされた場合は、ステータス・バイト・レジスタのビット6（MSS マスタ・サマリ・ステータス・ビット）がセットされ、SRQ（サービス・リクエスト）メッセージを発生し、これによりサービス・リクエストが発生します。

RS-232C、USB、LANの場合は、ステータス・バイト・レジスタのビット4（MAV メッセージ・アベイラブル）はセットされません。

### ステータス・バイト・レジスタ（STB）

ステータス・バイト・レジスタとは、シリアル・ポールを行うときに、本器からコントローラに出力する8ビットのレジスタです。

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタで使用可能に設定されたビットのうち、ステータス・バイト・レジスタのビットが1つでも"0" から"1" になると、MSSビットは"1" になります。

それと同時にSRQ ビットも"1" になり、サービス・リクエストが発生します。

SRQ ビットは、常にサービス・リクエストに同期しておりシリアル・ポールされるときにのみ読み出され、同時にクリアされます。

MSS ビットは、"*STB?"クエリでのみ読み出されますが"*CLS"コマンドなどでイベントをクリアするまでクリアされません。

### サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ（SRER）

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタは、各ビットを"1"に設定すると、ステータス・バイト・レジスタ内の対応するビットが使用可能になります。