## イベント・レジスタ

### 標準イベント・ステータス・レジスタ（SESR）

標準イベント・ステータス・レジスタは、8ビットのレジスタです。

標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタで使用可能に設定したビットのうち、標準イベント・ステータス・レジスタのビットがひとつでも"1"になると、ステータス・バイト・レジスタのビット5（ESB）が"1"になります。

参照： 標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ

標準イベント・レジスタの内容は次のときクリアされます。

- *CLS コマンドを実行したとき
- イベント・レジスタのクエリを実行したとき（ *ESR? ）
- 電源を再投入したとき

### 標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ（SESER）

標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタは、各ビットを"1"に設定することで、標準イベント・ステータス・レジスタ内の対応するビットを使用可能にします。

標準イベント・ステータス・レジスタ（SESR）と標準イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ（SESER）

### 固有のイベント・ステータス・レジスタ（ESR0,ESR1）

本器のイベントを管理するために、2つのイベント・ステータス・レジスタを用意しています。

イベント・ステータス・レジスタは8ビットのレジスタです。

イベント・ステータス・イネーブル・レジスタで使用可能に設定したビットのうち、イベント・ステータス・レジスタのビットがひとつでも"1"になると、 以下のようになります。

- イベント・ステータス・レジスタ0 の場合：ステータス・バイト・レジスタのビット0(ESB0) が"1"
- イベント・ステータス・レジスタ1 の場合：ビット1（ESB1）が"1"

イベント・ステータス・レジスタ0, 1 の内容は次のときクリアされます。

- "*CLS"コマンドを実行したとき
- イベント・ステータス・レジスタのクエリを実行したとき（ :ESR0? , :ESR1? ）
- 電源を再投入したとき

イベント・ステータス・レジスタ0(ESR0), 1(ESR1) と イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ0(ESER0), 1(ESER1)

### 各レジスタの読出し、書込み

### GP-IBコマンド

インターフェイス・ファンクションにより、次のコマンドが使用できます。