## 出力キューと入力バッファ

### 出力キュー

出力キューとは、本器にある応答メッセージがためられるところです。ためられた応答メッセージは、コンピューターのコントローラで読み出されるとクリアされます。

それ以外に出力キューがクリアされるのは、以下の場合です。

本器の出力キューは10KBあります。応答メッセージがこれを超える場合は、クエリエラーになり出力バッファはクリアされます。

また、GP-IBでは出力キューにデータがあるときに新しくメッセージを受信すると、出力キューはクリアされ、クエリエラーが発生します。

### 入力バッファ

入力バッファとは、本器で受信データをためておくところです。

入力バッファの容量は10KB です。

10KBを超えるデータが送信されて入力バッファがいっぱいになると、GP-IB インターフェイスバスは空きができるまで待ち状態になります。

RS-232C、USB、LAN は10KB を超えたデータは受け付けません。

1つのコマンドの長さは10KB未満にしてください。