## USBドライバを入手する

本器をUSB 接続で使用する場合は、あらかじめUSB ドライバをインストールしてください。

USBドライバはこちらから入手できます。

HiokiUsbCdcDriver.msi

## USBドライバをインストールする

インストールは管理者権限で行ってください。

1. HiokiUsbCdcDriver.msiを実行する。

環境によりダイアログが出るまで時間がかかりますが、そのままお待ちください。

2. [Next] ボタンをクリックする。

3. [Next] ボタンをクリックする。

インストール先を変更したい時は?

[Browse...] ボタンをクリックして、インストールするフォルダを変更します。

通常は、変更する必要はありません。

4. [Next] ボタンをクリックして、インストールを開始する

インストールが始まります。

プログラムの続行の許可を求めるダイアログが表示されますが、[はい] をクリックして次へ進みます。

さらにインストールの許可を求めるダイアログが表示される場合がありますが、[HIOKI E.E.CORPORATION からのソフトウェアは常に信頼する] にチェックを入れて [ インストール] ボタンを押して次へ進みます。

5. インストールが終了してダイアログが表示されたら、[Close] ボタンをクリックする。

以上で、ドライバのインストールが完了しました。

## 本器とコンピュータを接続する

初めて本器とコンピュータを接続した場合は、次の手順で本器を認識させてください。

自動的に本器が認識され、デバイスを使用する準備が完了します。

## USBドライバを削除する

USB ドライバが不要になった場合は、次の手順で削除します。

1. Windows のスタートメニューから[コントロールパネル] をクリックする。

2. [プログラムのアンインストール] をクリックする。

3. 現在インストールされているプログラムのリストから[ HIOKI USB CDC Driver ]を選択し、削除する。