コマンド | データ部 | 説明 | L C R | A N A L Y Z E R | C O N T I N U O U S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
## 共通コマンド
*CLS |  | ステータス・バイト・レジスタと関連キューのクリア(出力キューを除く) |  |  |
*ESE | <マスク値> | 標準イベント・ステータス・イネーブルレジスタ (SESER) の書き込みと読み出し |  |  |
*ESE? |
*ESR? |  | 標準イベント・ステータス・レジスタ(SESR) の読み出しとクリア |  |  |
*IDN? |  | 機器のID（識別コード）の問い合わせ |  |  |
*OPC |  | 実行中の全動作終了後、SESRのOPCをセット |  |  |
*OPC? |  | 実行中の全動作終了後、ASCII の1を応答 |  |  |
*RST |  | 機器の初期化 |  |  |
*SRE | <マスク値> | サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ(SRER) の書き込みと読み出し |  |  |
*SRE? |
*STB? |  | ステータス・バイト・レジスタの読み出し |  |  |
*TRG |  | サンプリングの要求 |  |  |
*TST? |  | セルフテストの実行と結果の問い合わせ |  |  |
*WAI |  | コマンド処理終了後、続くコマンドを実行 |  |  |
## アベレージ機能
:AVERaging | <OFF/アベレージ回数> | 測定アベレージの設定と問い合わせ |  |  |
:AVERaging? |
## ビープ音
:BEEPer:JUDGment | <OFF/IN/NG> | 測定値の判定結果に対するビープ音の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:JUDGment? |
:BEEPer:KEY | <ON/OFF> | キー操作のビープ音の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:KEY? |
## BIN機能
:BIN | <OFF/ON> | BIN機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN? |
:BIN:FLIMit:ABSolute | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の第1パラメータの上下限値の設定と問い合わせ（絶対値モード） |  |  |
:BIN:FLIMit:ABSolute? | <BIN番号>
:BIN:FLIMit:DEViation | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の第1パラメータの上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:BIN:FLIMit:DEViation? | <BIN番号>
:BIN:FLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | BIN機能の第1パラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN:FLIMit:MODE? |
:BIN:FLIMit:PERcent | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の第1パラメータの上下限値の設定と問い合わせ（パーセント(%)モード） |  |  |
:BIN:FLIMit:PERcent? | <BIN番号>
:BIN:FLIMit:REFerence | <基準値> | BIN機能の第1パラメータの基準値の設定と問い合わせ（パーセントモード(%)と偏差パーセントモード(Δ%)） |  |  |
:BIN:FLIMit:REFerence? |
:BIN:SLIMit:ABSolute | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の第3パラメータの上下限値の設定と問い合わせ（絶対値モード） |  |  |
:BIN:SLIMit:ABSolute? | <BIN番号>
:BIN:SLIMit:DEViation | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の第3パラメータの上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:BIN:SLIMit:DEViation? | <BIN番号>
:BIN:SLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | BIN機能の第3パラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN:SLIMit:MODE? |
:BIN:SLIMit:PERcent | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の第3パラメータの上下限値の設定と問い合わせ（パーセント(%)モード） |  |  |
:BIN:SLIMit:PERcent? | <BIN番号>
:BIN:SLIMit:REFerence | <基準値> | BIN機能の第3パラメータの基準値の設定と問い合わせ（パーセントモード(%) と偏差パーセントモード(Δ%)） |  |  |
:BIN:SLIMit:REFerence? |
## コンパレータ機能
:COMParator | <OFF/ON> | コンパレータ機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator? |
:COMParator:FLIMit:ABSolute | <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の第1パラメータの上下限値の設定と問い合わせ(絶対値モード) |  |  |
:COMParator:FLIMit:ABSolute? |
:COMParator:FLIMit:DEViation | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の第1パラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:COMParator:FLIMit:DEViation? |
:COMParator:FLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | コンパレータ機能の第1パラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:FLIMit:MODE? |
:COMParator:FLIMit:PERcent | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の第1パラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（パーセントモード） |  |  |
:COMParator:FLIMit:PERcent? |
:COMParator:SLIMit:ABSolute | <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の第３パラメータの上下限値の設定と問い合わせ(絶対値モード) |  |  |
:COMParator:SLIMit:ABSolute? |
:COMParator:SLIMit:DEViation | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の第３パラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:COMParator:SLIMit:DEViation? |
:COMParator:SLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | コンパレータ機能の第３パラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:SLIMit:MODE? |
:COMParator:SLIMit:PERcent | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の第３パラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（パーセントモード） |  |  |
:COMParator:SLIMit:PERcent? |
## オープン/ショート補正範囲
:CORRection:LIMit:DC | <ON/OFF> | DC測定時のオープン/ショート補正機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LIMit:DC? |
:CORRection:LIMit:POINt | <UNLimited/補正開始周波数>, <UNLimited/補正終了周波数> | AC測定時のオープン/ショート補正範囲の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LIMit:POINt? |
## オープン補正機能
:CORRection:OPEN | <OFF/ALL/SPOT> | オープン補正機能の実行と問い合わせ |  |  |
:CORRection:OPEN? |
:CORRection:OPEN:ERRor? |  | オープン補正失敗フラグの問い合わせ |  |  |
:CORRection:OPEN:FREQuency | <補正No.>, <OFF/DC/周波数> | オープン補正値を取得する周波数の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:OPEN:FREQuency? | <補正No.>
:CORRection:OPEN:RETurn | <OFF/ALL/SPOT> | オープン補正機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:OPEN:RETurn? |
:CORRection:OPEN:DATA:ALL? |  | オープン補正値の問い合わせ(ALL補正) |  |  |
:CORRection:OPEN:DATA:SPOT? | <補正No.> | オープン補正値の問い合わせ(SPOT補正) |  |  |
## ショート補正機能
:CORRection:SHORt | <OFF/ALL/SPOT> | ショート補正機能の実行と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SHORt? |
:CORRection:SHORt:ERRor? |  | ショート補正失敗フラグの問い合わせ |  |  |
:CORRection:SHORt:FREQuency | <補正No.>, <OFF/DC/周波数> | ショート補正値を取得する周波数の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SHORt:FREQuency? | <補正No.>
:CORRection:SHORt:RETurn | <OFF/ALL/SPOT> | ショート補正機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SHORt:RETurn? |
:CORRection:SHORt:DATA:ALL? |  | ショート補正値の問い合わせ(ALL補正) |  |  |
:CORRection:SHORt:DATA:SPOT? | <補正No.> | ショート補正値の問い合わせ(SPOT補正) |  |  |
## ロード補正機能
:CORRection:LOAD | <OFF/ON> | ロード補正機能の実行と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD? |
:CORRection:LOAD:CONDition | <補正No.>, <周波数>, <レンジNo.>, <LOW Z> ,<V/CV/CC>, <レベル値>, <DCバイアス>, <DCバイアス値> | ロード補正条件設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD:CONDition? | <補正No.>
:CORRection:LOAD:DCResistance:CONDition | <補正No.>, <レンジNo.>, <LOW Z> ,<V/CV/CC>, <レベル値> | 直流抵抗測定時のロード補正条件設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD:DCResistance:CONDition? | <補正No.>
:CORRection:LOAD:DCResistance:REFerence | <補正No.>, <基準値> | 直流抵抗測定時のロード補正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD:DCResistance:REFerence? | <補正No.>
:CORRection:LOAD:DATA? | <補正No.> | ロード補正値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD:ERRor? |  | ロード補正失敗フラグの問合せ |  |  |
:CORRection:LOAD:REFerence | <補正No.>, <モードNo.>, <基準値1>, <基準値2> | ロード補正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD:REFerence? | <補正No.>
:CORRection:LOAD:RESet | <補正No.> | ロード補正条件のリセット |  |  |
:CORRection:LOAD:RETurn | <OFF/ON> | ロード補正機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LOAD:RETurn? |
## ケーブル長補正機能
:CORRection:CABLe | <ケーブル長> | ケーブル長補正機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CABLe? |
## スケーリング補正機能
:CORRection:SCALe | <OFF/ON> | スケーリング補正機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SCALe? |
:CORRection:SCALe:DATA | <スケールNo.>, <補正値A>, <補正値B> | スケーリング補正値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SCALe:DATA? | <スケールNo.>
## DCバイアス機能
:DCBias | <ON/OFF> | DCバイアス機能のON/OFF |  |  |
:DCBias? |
:DCBias:LEVel | <DCバイアスレベル> | DCバイアスレベルの設定と問い合わせ |  |  |
:DCBias:LEVel? |
## 直流抵抗測定機能
:DCResistance:ADJust | <ON/OFF> | 直流抵抗測定時におけるDCオフセットの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:ADJust? |
:DCResistance:ADJust:DEMand |  | 直流抵抗測定時におけるDCオフセットの取得 |  |  |
:DCResistance:AVERaging | <OFF/アベレージ回数> | 直流抵抗測定時におけるアベレージの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:AVERaging? |
:DCResistance:DELay | <ディレイ時間> | 直流抵抗測定時における遷移ディレイ時間の設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:DELay? |
:DCResistance:LEVel | <V/CV/CC> | 直流抵抗測定時における測定信号レベルの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LEVel? |
:DCResistance:LEVel:CCURRent | <定電流レベル> | 直流抵抗測定時における定電流レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LEVel:CCURRent? |
:DCResistance:LEVel:CVOLTage | <定電圧レベル> | 直流抵抗測定時における定電圧レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LEVel:CVOLTage? |
:DCResistance:LEVel:VOLTage | <開放電圧レベル> | 直流抵抗測定時における開放電圧レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LEVel:VOLTage? |
:DCResistance:LIMiter | <ON/OFF> | 直流抵抗測定時におけるリミットのON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LIMiter? |
:DCResistance:LIMiter:CURRent | <電流リミット値> | 直流抵抗測定時における電流リミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LIMiter:CURRent? |
:DCResistance:LIMiter:VOLTage | <電圧リミット値> | 直流抵抗測定時における電圧リミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:LIMiter:VOLTage? |
:DCResistance:RANGe | <レンジNo.> | 直流抵抗測定時における測定レンジの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:RANGe? |
:DCResistance:RANGe:AUTO | <ON/OFF> | 直流抵抗測定時における測定レンジの自動設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:RANGe:AUTO? |
:DCResistance:RANGe:LOWZ | <ON/OFF> | 直流抵抗測定時における低Z高精度モードの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:RANGe:LOWZ? |
:DCResistance:SPEEd | <FAST/MEDium/SLOW/SLOW2> | 直流抵抗測定時における測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:DCResistance:SPEEd? |
## ディスプレイ機能
:DISPlay | <ON/OFF> | ディスプレイ表示の設定と問い合わせ |  |  |
:DISPlay? |
## イベント・レジスタ
:ESE0 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ0の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE0? |
:ESE1 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ1の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE1? |
:ESE2 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ2の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE2? |
:ESE3 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ3の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE3? |
:ESR0? |  | イベント・ステータス・レジスタ0の読み出し |  |  |
:ESR1? |  | イベント・ステータス・レジスタ1の読み出し |  |  |
:ESR2? |  | イベント・ステータス・レジスタ2の読み出し |  |  |
:ESR3? |  | イベント・ステータス・レジスタ3の読み出し |  |  |
## ファイル保存機能
:FILE:DATE | <ON/OFF> | テキスト保存時の日時の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:DATE? |
:FILE:DELIMiter | <COMma/TAB/SEMIcolon/SPACE> | テキスト保存時の区切り文字の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:DELIMiter? |
:FILE:FOLDer | <フォルダ名> | 保存フォルダの設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:FOLDer? |
:FILE:INFOrmation? |  | USBメモリ情報の問い合わせ |  |  |
:FILE:MODE | <AUTO/MANUAL> | 保存フォルダのモード設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:MODE? |
:FILE:PANel:SAVE | <パネル名> | USBメモリへのパネルセーブの実行 |  |  |
:FILE:PANel:LOAD | <パネル名> | USBメモリからのパネルロードの実行 |  |  |
:FILE:PANel:ALLSave | <設定保存フォルダ名> | USBメモリへオールセーブの実行 |  |  |
:FILE:PANel:ALLLoad | <設定保存フォルダ名> | USBメモリへオールロードの実行 |  |  |
:FILE:PARAmeter | <ON/OFF> | テキスト保存時の測定パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:PARAmeter? |
:FILE:QUOTe | <OFF/DOUBle/SINGle> | テキスト保存時の引用符の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:QUOTe? |
:FILE:SAVE |  | ファイル保存の実行 |  |  |
:FILE:SET | <ON/OFF> | テキスト保存時の測定条件の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:SET? |
:FILE:TYPE:TEXT | <OFF/ON> | テキスト保存の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:TYPE:TEXT? |
:FILE:TYPE:BMP | <OFF/COLor/MONochrome> | BMP保存の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:TYPE:BMP? |
## データ転送フォーマット
:FORMat:DATA | <ASCii/REAL> | データ転送フォーマットの設定と問い合わせ |  |  |
:FORMat:DATA? |
:FORMat:LONG | <ON/OFF> | データ転送時におけるロングフォーマットの設定と問い合わせ |  |  |
:FORMat:LONG? |
## 測定周波数
:FREQuency | <周波数> | 測定周波数の設定と問い合わせ |  |  |
:FREQuency? |
## RS-232C通信ハンドシェイク
:HANDshake | <OFF/HARDware/X/BOTH> | RS-232C通信ハンドシェイクの設定と問い合わせ |  |  |
:HANDshake? |
## 画面保存機能
:HCOPy:DATA? | <COLor/MONochrome> | 測定画面のBMPデータの取得 |  |  |
## ヘッダ
:HEADer | <ON/OFF> | 応答メッセージのヘッダの有無の設定と問い合わせ |  |  |
:HEADer? |
## HiZリジェクト機能
:HIZ | <ON/OFF> | HiZリジェクト機能の設定と問い合わせ |  |  |
:HIZ? |
:HIZ:LIMit | <リミット値> | HiZリジェクト機能のリミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:HIZ:LIMit? |
## EXT I/O
:IO:EOM:MODE | <HOLD/PULSe> | INDEXとEOMの出力方法の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:EOM:MODE? |
:IO:EOM:PULSe | <パルス幅> | EOMがLOW(ON)を維持するパルス幅の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:EOM:PULSe? |
:IO:OUTPut:DELay | <IOディレイ時間> | 判定結果出力とEOM出力間のディレイ時間の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:OUTPut:DELay? |
:IO:RESult:RESet | <ON/OFF> | 判定結果信号線の出力の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:RESult:RESet? |
:IO:TRIGger:EDGe | <DOWN/UP> | トリガエッジの設定と問い合わせ |  |  |
:IO:TRIGger:EDGe? |
:IO:TRIGger:ENABle | <ON/OFF> | 測定中のトリガ入力の許可/禁止の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:TRIGger:ENABle? |
## キーロック
:KEYLock |  | キーロックの実行と問い合わせ |  |  |
:KEYLock? |
:KEYLock:PASScode | <パスコード/無し> | キーロックパスコードの設定 |  |  |
:KEYLock:UNLock | <パスコード/無し> | キーロックの解除 |  |  |
## 測定信号レベル
:LEVel | <V/CV/CC> | 測定信号レベルの設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel? |
## 定電流レベル
:LEVel:CCURRent | <定電流レベル> | 定電流レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:CCURRent? |
## 検出レベル監視機能
:LEVel:CHECk | <ON/OFF> | 検出レベル監視機能の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:CHECk? |
:LEVel:CHECk:LIMit | <しきい値> | 検出レベル異常を判定するしきい値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:CHECk:LIMit? |
## 定電圧レベル
:LEVel:CVOLTage | <定電圧レベル> | 定電圧レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:CVOLTage? |
## 開放電圧レベル
:LEVel:VOLTage | <開放電圧レベル> | 開放電圧レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:VOLTage? |
## 測定異常検出機能
:LEVel:OVER | <設定値> | 測定異常(オーバフローまたはアンダーフロー)に対する検出感度の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:OVER? |
## 測定信号レベルのリミット機能
:LIMiter | <ON/OFF> | リミットのON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:LIMiter? |
:LIMiter:CURRent | <電流リミット値> | 電流リミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:LIMiter:CURRent? |
:LIMiter:VOLTage | <電圧リミット値> | 電圧リミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:LIMiter:VOLTage? |
## パネルロード機能
:LOAD | <パネルNo.> | パネルロードの実行 |  |  |
## 測定値出力
:MEASure? |  | 測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:ITEM | <MR0>, <MR1> | 測定パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:MEASure:ITEM? |
:MEASure:OUTPut:AUTO | <ON/OFF> | 測定値自動出力機能の設定と問い合わせ |  |  |
:MEASure:OUTPut:AUTO? |
:MEASure:VALid | <設定値> | 測定値取得クエリの応答データの設定と問い合わせ |  |  |
:MEASure:VALid? |
## 測定値メモリ機能
:MEMory? | <データなし/ALL> | 測定値メモリ機能でメモリに保存されている測定値の問合せ |  |  |
:MEMory:CLEar |  | 測定値メモリ機能のメモリ削除 |  |  |
:MEMory:CONTrol | <ON/IN/OFF> | 測定値メモリ機能の設定と問い合わせ |  |  |
:MEMory:CONTrol? |
:MEMory:COUNt? |  | メモリ機能でメモリに保存されている測定値の個数の問合せ |  |  |
:MEMory:POINts | <メモリサイズ> | 測定値メモリサイズの設定と問い合わせ |  |  |
:MEMory:POINts? |
:MEMory:SAVE |  | 測定値メモリの保存 |  |  |
## 測定モード
:MODE | <LCR/ANALyzer/CONTinuous> | 測定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:MODE? |
## モニタ機能
:MONItor? |  | 電圧電流モニタ値の問合せ |  |  |
## パラメータ設定（#は1〜4の数値）
:PARameter# | <Z/ Y/ PHASE（位相角）/ CS/ CP/ D/ LS/ LP/Q/ RS/ G/ RP/ X/ B/ RDC/ OFF> | 表示パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:PARameter#? |
:PARameter#:DIGit | <表示桁数> | 表示桁数の設定と問い合わせ |  |  |
:PARameter#:DIGit? |
## 機器の初期化
:PRESet |  | 機器の初期化 |  |  |
## 測定レンジ
:RANGe | <レンジNo.> | 測定レンジの設定と問い合わせ |  |  |
:RANGe? |
:RANGe:AUTO | <ON/OFF> | 測定レンジの自動設定と問い合わせ |  |  |
:RANGe:AUTO? |
:RANGe:LOWZ | <ON/OFF> | 低インピーダンスモードの設定と問い合わせ |  |  |
:RANGe:LOWZ? |
## パネルセーブ機能
:SAVE | <パネルNo.>, <パネル名> | パネルセーブ機能の実行と問い合わせ |  |  |
:SAVE? | <パネルNo.>
:SAVE:CLEar | <ALL/パネルNo.> | パネルセーブデータのクリア |  |  |
:SAVE:NAME? | <パネルNo.> | パネル名の問合せ |  |  |
:SAVE:REName | <パネルNo.>, <パネル名> | パネル名の変更 |  |  |
:SAVE:TYPE | <ALL/HARDware/ADJust> | セーブ方法の設定と問い合わせ |  |  |
:SAVE:TYPE? |
## 測定スピード
:SPEEd | <FAST/MEDium/SLOW/SLOW2> | 測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:SPEEd? |
## トリガ同期出力機能
:SSOurce | <ON/OFF> | トリガ同期出力機能の設定と問い合わせ |  |  |
:SSOurce? |
:SSOurce:WAIT | <ウエイト時間> | トリガ同期出力のウェイトの設定と問い合わせ |  |  |
:SSOurce:WAIT? |
## システム
:SYSTem:DATE | <年>, <月>, <日> | 日付の設定と問い合わせ |  |  |
:SYSTem:DATE? |
:SYSTem:MACAddress? |  | MACアドレスの問い合わせ |  |  |
:SYSTem:SERIAlno? |  | 製造番号の問い合わせ |  |  |
:SYSTem:TIME | <時>, <分>, <秒> | 時間の設定と問い合わせ |  |  |
:SYSTem:TIME? |
:SYSTem:USBId? |  | USB IDの問い合わせ |  |  |
## メッセージ・ターミネータ
:TRANsmit:TERMinator | <ターミネータ番号> | 応答メッセージのターミネータの設定と問い合わせ |  |  |
:TRANsmit:TERMinator? |
## トリガ
:TRIGger | <INTernal/EXTernal> | トリガモードの設定と問い合わせ |  |  |
:TRIGger? |
:TRIGger:DELay | <トリガディレイ時間> | トリガディレイ時間の設定と問い合わせ |  |  |
:TRIGger:DELay? |
## 等価回路解析機能
:CIRCuit:ANALysis | <OFF/HOLD/AUTO> | 等価回路解析モデルの選択方法の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis? |
:CIRCuit:ANALysis:FREQuency | <解析開始周波数>, <解析終了周波数> | 等価回路解析範囲の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:FREQuency? |
:CIRCuit:ANALysis:K:MODE | <KR/K31/K33/KT/K15> | 電気機械結合係数(K)算出時の振動モードの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:K:MODE? |
:CIRCuit:ANALysis:K:TYPE | <FSFP/FRFA> | 電気機械結合係数(K)算出時の周波数タイプの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:K:TYPE? |
:CIRCuit:ANALysis:K:COEFficient | <係数a>,<係数b> | 電気機械結合係数(K)算出時の係数の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:K:COEFficient? |
:CIRCuit:ANALysis:MODel | <A〜E> | 等価回路モデルの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:MODel? |
:CIRCuit:ANALysis:RESult | <R1/C1/L1/C0>, <定数> | R1、C1、L1、C0の値の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:RESult? | <R1/C1/L1/C0/Qm/K>
:CIRCuit:ANALysis:RESult:POSition | <LEFT/RIGHt/UPPer/LOWer> | 解析結果の表示位置の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:RESult:POSition? |
:CIRCuit:ANALysis:SEGMent | <セグメントNo.> | 等価回路解析セグメント範囲の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:SEGMent? |
:CIRCuit:ANALysis:SIMulation |  | 周波数特性シミュレーションの実行 |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:TRIGger |  | 等価回路解析を実行 |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:TRIGger:AUTO | <ON/OFF> | 等価回路解析の自動実行の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:TRIGger:AUTO? |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis | <ON/OFF> | 解析結果に対するコンパレータ機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis? |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis:ABSolute | <R1/C1/L1/C0/QM>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | 解析結果に対するコンパレータの上下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis:ABSolute? | <R1/C1/L1/C0/QM>
:MEASure:ANALysis:COMParator? |  | 解析結果に対するコンパレータの判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:ANALysis:DELTa? |  | 測定値とシミュレーション値の差分の問い合わせ |  |  |
:MEASure:ANALysis:PEAK? | <Z/G/B/RS>, <LMAX/LMIN> | 極値の周波数と測定値の取得 |  |  |
:MEASure:ANALysis:PHASe:ZERO? | <RESonant/ANTIresonant> | 共振/反共振周波数の取得 |  |  |
:MEASure:ANALysis:SIMulation? | <MAIN/SUB> | シミュレーション値の問い合わせ |  |  |
## コンパレータ（アナライザ）
:COMParator:ANALyzer | <OFF/AREA/PEAK> | コンパレータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:ANALyzer? |
:COMParator:AREA | <OFF/1/2> | 判定エリアの描画設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:AREA? |
:COMParator:AREA:FIX | <セグメントNo.>, <1/2>, <PERcent/VALue>, <基準値>, <下限値>, <上限値> | エリア判定（基準値手動設定）の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:AREA:FIX? | <セグメントNo.>, <1/2>
:COMParator:AREA:LIMit | <掃引点No.>, <1/2>, <下限値>, <上限値> | エリア判定の上下限値の設定 |  |  |
:COMParator:AREA:LIMit? | <掃引点No.>, <1/2>
:COMParator:AREA:MEAS | <セグメントNo.>, <1/2>, <PERcent/VALue>, <下限値>, <上限値> | エリア判定（基準値自動設定）の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:AREA:MEAS? | <セグメントNo.>, <1/2>
:COMParator:PARAmeter | <1/2/ALL> | 判定パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PARAmeter? |
:COMParator:PEAK | <セグメントNo.>, <1/2>, <MAX/MIN>, <左限値>, <右限値>, <下限値>, <上限値> | ピーク判定の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PEAK? | <セグメントNo.>, <1/2>, <MAX/MIN>
:COMParator:PEAK:FILTer | <ON/OFF> | フィルタの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PEAK:FILTer? |
:COMParator:PEAK:NO | <極小No.>, <極大No.> | 極大、極小Noの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PEAK:NO? |
## 表示カーソル
:CURSor | <OFF/A/AB> | 表示カーソルの設定と問い合わせ |  |  |
:CURSor? |
:CURSor:#SEARch | <MAX/MIN/TARGet/LMAX/LMIN> | サーチ方法の設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch? |
:CURSor:#SEARch:PARameter | <1/2> | サーチパラメータの設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch:PARameter? |
:CURSor:#SEARch:TARGet | <TARGET値> | ターゲット値の設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch:TARGet? |
:CURSor:MOVE | <A/B> | 移動またはサーチするカーソルの設定と問い合わせ |  |  |
:CURSor:MOVE? |
:CURSor:SEARch:AUTO | <ON/OFF> | オートサーチの設定と問い合わせ |  |  |
:CURSor:SEARch:AUTO? |
## グラフ表示
:GRAPh:AUTOscale |  | オートスケーリングの実行 |  |  |
:GRAPh:COLor | <セグメントNo>, <1/2>, <OFF/色No.> | グラフ表示色の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:COLor? | <セグメントNo>, <1/2>
:GRAPh:COLor:RESet | <1/2> | 全セグメントのグラフ表示色のリセット実行 |  |  |
:GRAPh:COLor:SEG1 | <1/2> | セグメント1の表示色を全てのセグメントに反映 |  |  |
:GRAPh:OVERwrite | <ON/OFF> | 重ね描き機能の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:OVERwrite? |
:GRAPh:SCALe | <LINear/LOG> | 横軸表示スケールの設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:SCALe? |
:GRAPh:SPAN | <SINGle/SEGMent> | 横軸スパン形式の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:SPAN? |
:GRAPh:VERTical:CENTerdiv | <1/2>, <基準値>, <1目盛りの幅> | 縦軸表示スケール基準値・1目盛り幅の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:CENTerdiv? | <1/2>
:GRAPh:VERTical:GRID | <1/2> | グリッド対象パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:GRID? |
:GRAPh:VERTical:METHod | <1/2>, <UPPer/CENTer> | 縦軸表示スケール設定と問い合わせ方法の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:METHod? | <1/2>
:GRAPh:VERTical:MODE | <1/2>, <AUTO/MANual> | 縦軸表示スケール方法の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:MODE? | <1/2>
:GRAPh:VERTical:SCALe | <1/2>, <LINear/LOG> | 縦軸表示スケールの設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:SCALe? | <1/2>
:GRAPh:VERTical:UPPerlower | <1/2>, <下限値>, <上限値> | 縦軸表示スケール上・下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:UPPerlower? | <1/2>
## 掃引点のリスト設定
:LIST:CENTerspan | <CENTER値>, <SPAN値>, <掃引点数> | CENTER-SPANモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:CENTerspan? |
:LIST:INTerval | <POINT値>, <INTERVAL値>, <掃引点数> | INTERVALモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:INTerval? |
:LIST:STARt:STEP | <START値>, <STEP値>, <掃引点数> | START-STEPモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:STARt:STEP? |
:LIST:STARt:STOP | <START値>, <STOP値>, <掃引点数>, <LINear/LOG> | START-STOPモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:STARt:STOP? |
## 測定値出力
:MEASure? |  | 測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:COMParator:PEAK? |  | ピークコンパレータ測定時の総合判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:COMParator:PEAK:LMAX? | <セグメントNo.>, <1/2> | ピークコンパレータ測定時の極大値の判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:COMParator:PEAK:LMIN? | <セグメントNo.>, <1/2> | ピークコンパレータ測定時の極小値の判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:CURSor? | <A/B> | カーソル位置の測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:POINt? | <掃引点> | 指定掃引点の測定データの問合せ |  |  |
## 掃引点の設定
:POINt | <掃引点No.>, <設定値> | 掃引点の設定と問い合わせ |  |  |
:POINt? | <掃引点No.>
## サーチ機能
:SEARch |  | サーチ機能の実行 |  |  |
## セグメント機能
:SEGMent | <ON/OFF> | セグメント機能の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent? |
:SEGMent:ADD | <セグメントNo./データ無し> | セグメント追加 |  |  |
:SEGMent:AVERaging | <セグメントNo.>, <OFF/アベレージ回数> | 指定セグメントのアベレージ回数の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:AVERaging? | <セグメントNo.>
:SEGMent:DELete | <セグメントNo.> | 指定セグメント削除 |  |  |
:SEGMent:NUM? |  | セグメント数の問合せ |  |  |
:SEGMent:PDELay | <セグメントNo.>, <ディレイ時間> | 指定セグメントのポイントディレイの設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:PDELay? | <セグメントNo.>
:SEGMent:RANGe | <セグメントNo>, <測定レンジ/AUTO> | 指定セグメントの測定レンジの設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:RANGe? | <セグメントNo.>
:SEGMent:SPEEd | <セグメントNo.>, <FAST/MEDium/SLOW/SLOW2> | 指定セグメントの測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SPEEd? | <セグメントNo.>
:SEGMent:STARt:STOP | <セグメントNo.>, <START値>, <STOP値>, <掃引点数>, <LINear/LOG> | 指定セグメントのSTART-STOPモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:STARt:STOP? | <セグメントNo.>
:SEGMent:SUB:SOURce | <V/CV/CC> | セグメントの信号源の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SUB:SOURce? |
:SEGMent:SUB:SOURce:VALue | <セグメントNo.>, <信号源値> | 指定セグメントの信号源値の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SUB:SOURce:VALue? | <セグメントNo.>
## 掃引方法の設定
:SWEep:DISPlay | <GRAPh/NUMEric/COMParator/XY> | アナライザモード時の表示設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:DISPlay? |
:SWEep:DRAW | <REAL/AFTer> | 画面表示タイミングの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:DRAW? |
:SWEep:MAIN:SOURce | <FREQ/V/CV/CC> | メイン掃引測定信号モードの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:MAIN:SOURce? |
:SWEep:PDELay | <ポイントディレイ時間> | ポイントディレイの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:PDELay? |
:SWEep:TRIGger | <SEQuential/REPeat/STEP> | トリガモードの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:TRIGger? |
## 連続測定の設定
:CONTinuous:DRAW | <REAL/AFTer> | 画面表示タイミングの設定と問い合わせ |  |  |
:CONTinuous:DRAW? |
:CONTinuous:ERRor:ABORt | <OFF/ON> | 判定結果がNG のときに連続測定を中止する設定と問い合わせ |  |  |
:CONTinuous:ERRor:ABORt? |
:CONTinuous:TRIGger | <SEQuential/STEP> | トリガモードの設定と問い合わせ |  |  |
:CONTinuous:TRIGger? |
:CONTinuous:EXECution | <パネルNo.>, <ON/OFF> | 連続測定対象の設定と問い合わせ |  |  |
:CONTinuous:EXECution? | <パネルNo.>
:CONTinuous:COUNt? |  | 連続測定モードで測定対象となっているパネル数の問い合わせ |  |  |
## 測定値出力
:MEASure? | <データ無し/ALL> | 測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:CONTinuous:COMParator? |  | 連続測定時の総合判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:CONTinuous:PEAK? | <データ無し/ALL> | 連続測定時の極値の判定結果の問い合わせ |  |  |