コマンド | データ部 | 説明 | L C R | A N A L Y Z E R | C O N T I N U O U S
--- | --- | --- | --- | --- | ---
## 共通コマンド
*CLS |  | ステータス・バイト・レジスタと関連キューのクリア(出力キューを除く) |  |  |
*ESE | <マスク値> | 標準イベント・ステータス・イネーブルレジスタ (SESER) の書き込みと読み出し |  |  |
*ESE? |
*ESR? |  | 標準イベント・ステータス・レジスタ(SESR) の読み出しとクリア |  |  |
*IDN? |  | 機器のID（識別コード）の問い合わせ |  |  |
*OPC |  | 実行中の全動作終了後、SESRのOPCをセット |  |  |
*OPC? |  | 実行中の全動作終了後、ASCII の1を応答 |  |  |
*RST |  | 機器の初期化 |  |  |
*SRE | <マスク値> | サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ(SRER) の書き込みと読み出し |  |  |
*SRE? |
*STB? |  | ステータス・バイト・レジスタの読み出し |  |  |
*TRG |  | サンプリングの要求 |  |  |
*TST? |  | セルフテストの実行と結果の問い合わせ |  |  |
*WAI |  | コマンド処理終了後、続くコマンドを実行 |  |  |
## イベント・レジスタ
:ESE0 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ0の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE0? |
:ESE1 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ1の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE1? |
:ESE2 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ2の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE2? |
:ESE3 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ3の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE3? |
:ESE4 | <マスク値> | イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ4の書き込みと読み出し |  |  |
:ESE4? |
:ESR0? |  | イベント・ステータス・レジスタ0の読み出し |  |  |
:ESR1? |  | イベント・ステータス・レジスタ1の読み出し |  |  |
:ESR2? |  | イベント・ステータス・レジスタ2の読み出し |  |  |
:ESR3? |  | イベント・ステータス・レジスタ3の読み出し |  |  |
:ESR4? |  | イベント・ステータス・レジスタ4の読み出し |  |  |
## 測定モード
:MODE | <LCR/ANALyzer/CONTinuous> | 測定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:MODE? |
## トリガ
:TRIGger | <INTernal/EXTernal> | トリガモードの設定と問い合わせ |  |  |
:TRIGger? |
:TRIGger:DELay | <トリガディレイ時間> | トリガディレイ時間の設定と問い合わせ |  |  |
:TRIGger:DELay? |
## パラメータ設定
:PARameter# | <Z/ Y/ PHASe（位相角）/ CS/ CP/ D/ LS/ LP/Q/ RS/ G/ RP/ X/ B/ OFF> | 表示パラメータの設定と問い合わせ（#は1〜4の数値） |  |  |
:PARameter#? |
:PARameter#:DIGit | <表示桁数> | 表示桁数の設定と問い合わせ（#は1〜4の数値） |  |  |
:PARameter#:DIGit? |
:PARameter:ABSolute | <Z/Y/RS/RP/CS/CP/D/G/X/LS/LP/Q/B>, <ON/OFF> | 絶対値表示の設定と問い合わせ |  |  |
:PARameter:ABSolute? | <Z/Y/RS/RP/CS/CP/D/G/X/LS/LP/Q/B>
## トリガ同期出力機能
:SSOurce | <ON/OFF> | トリガ同期出力機能の設定と問い合わせ |  |  |
:SSOurce? |
:SSOurce:WAIT | <ウエイト時間> | トリガ同期出力のウェイトの設定と問い合わせ |  |  |
:SSOurce:WAIT? |
:SSOurce:INDEX | <ウエイト時間> | 信号をＯＦＦにしてからINDEXをONにするまでのディレイの設定と問い合わせ |  |  |
:SSOurce:INDEX? |
## 測定周波数
:FREQuency | LCRモード：<周波数> / アナライザモード：<掃引点No.>, <周波数> | 測定周波数の設定と問い合わせ |  |  |
:FREQuency? | LCRモード：無し / アナライザモード：<掃引点No.>
## 測定信号レベル
:LEVel | <P/V/I> | 測定信号レベルの設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel? |
:LEVel:POWer | LCRモード：<パワーレベル> / アナライザモード：<掃引点No.>, <パワーレベル> | パワーレベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:POWer? | LCRモード：無し / アナライザモード：<掃引点No.>
:LEVel:VOLTage | LCRモード：<電圧レベル> / アナライザモード：<掃引点No.>, <電圧レベル> | 電圧レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:VOLTage? | LCRモード：無し / アナライザモード：<掃引点No.>
:LEVel:CURRent | LCRモード：<電流レベル> / アナライザモード：<掃引点No.>, <電流レベル> | 電流レベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVel:CURRent? | LCRモード：無し / アナライザモード：<掃引点No.>
## 測定スピード
:SPEEd | LCRモード：<FAST/MEDium/SLOW/SLOW2/CUSTom> / アナライザモード：<掃引点No.>, <FAST/MEDium/SLOW/SLOW2/CUSTom> | 測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:SPEEd? | LCRモード：無し / アナライザモード：<掃引点No.>
:SPEEd:WAVE | LCRモード：<波形数> / アナライザモード：<掃引点No.>, <波形数> | 測定スピードカスタム時の測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:SPEEd:WAVE? |
## アベレージ機能
:AVERaging | LCRモード：<OFF/アベレージ回数> / アナライザモード：<掃引点No.>,<OFF/アベレージ回数> | 測定アベレージの設定と問い合わせ |  |  |
:AVERaging? |
## 判定機能
:JUDGment | <NORMal/COMParator/BIN> | 判定機能の設定と問い合わせ |  |  |
:JUDGment? |
## コンパレータ機能
:COMParator | <OFF/ON> | コンパレータ機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator? |
:COMParator:FLIMit:ABSolute | <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能のMAINパラメータの上下限値の設定と問い合わせ(絶対値モード) |  |  |
:COMParator:FLIMit:ABSolute? |
:COMParator:FLIMit:DEViation | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能のMAINパラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:COMParator:FLIMit:DEViation? |
:COMParator:FLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | コンパレータ機能のMAINパラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:FLIMit:MODE? |
:COMParator:FLIMit:PERcent | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能のMAINパラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（パーセントモード） |  |  |
:COMParator:FLIMit:PERcent? |
:COMParator:SLIMit:ABSolute | <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能のSUBパラメータの上下限値の設定と問い合わせ(絶対値モード) |  |  |
:COMParator:SLIMit:ABSolute? |
:COMParator:SLIMit:DEViation | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能のSUBパラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:COMParator:SLIMit:DEViation? |
:COMParator:SLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | コンパレータ機能のSUBパラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:SLIMit:MODE? |
:COMParator:SLIMit:PERcent | <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能のSUBパラメータの基準値、上下限値の設定と問い合わせ（パーセントモード） |  |  |
:COMParator:SLIMit:PERcent? |
:COMParator:ABSolute | <パラメータ番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の上下限値の設定と問い合わせ(絶対値モード) |  |  |
:COMParator:ABSolute? | <パラメータ番号>
:COMParator:DEViation | <パラメータ番号>, <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の基準値、上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:COMParator:DEViation? | <パラメータ番号>
:COMParator:MODE | <パラメータ番号>, <ABSolute/PERcent/DEViation> | コンパレータ機能の判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:MODE? | <パラメータ番号>
:COMParator:PERcent | <パラメータ番号>, <基準値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンパレータ機能の基準値、上下限値の設定と問い合わせ（パーセントモード） |  |  |
:COMParator:PERcent? | <パラメータ番号>
:COMParator:JUDGment | <DO/NOT> | コンパレータ機能の測定値が確度保証範囲外の場合の判定処理の仕方の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:JUDGment? |
## BIN機能
:BIN | <OFF/ON> | BIN機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN? |
:BIN:FLIMit:ABSolute | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能のMAINパラメータの上下限値の設定と問い合わせ（絶対値モード） |  |  |
:BIN:FLIMit:ABSolute? | <BIN番号>
:BIN:FLIMit:DEViation | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能のMAINパラメータの上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:BIN:FLIMit:DEViation? | <BIN番号>
:BIN:FLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | BIN機能のMAINパラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN:FLIMit:MODE? |
:BIN:FLIMit:PERcent | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能のMAINパラメータの上下限値の設定と問い合わせ（パーセント(%)モード） |  |  |
:BIN:FLIMit:PERcent? | <BIN番号>
:BIN:FLIMit:REFerence | <基準値> | BIN機能のMAINパラメータの基準値の設定と問い合わせ（パーセントモード(%)と偏差パーセントモード(Δ%)） |  |  |
:BIN:FLIMit:REFerence? |
:BIN:SLIMit:ABSolute | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能のSUBパラメータの上下限値の設定と問い合わせ（絶対値モード） |  |  |
:BIN:SLIMit:ABSolute? | <BIN番号>
:BIN:SLIMit:DEViation | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能のSUBパラメータの上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:BIN:SLIMit:DEViation? | <BIN番号>
:BIN:SLIMit:MODE | <ABSolute/PERcent/DEViation> | BIN機能のSUBパラメータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN:SLIMit:MODE? |
:BIN:SLIMit:PERcent | <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能のSUBパラメータの上下限値の設定と問い合わせ（パーセント(%)モード） |  |  |
:BIN:SLIMit:PERcent? | <BIN番号>
:BIN:SLIMit:REFerence | <基準値> | BIN機能のSUBパラメータの基準値の設定と問い合わせ（パーセントモード(%) と偏差パーセントモード(Δ%)） |  |  |
:BIN:SLIMit:REFerence? |
:BIN:ABSolute | <パラメータ番号>, <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の上下限値の設定と問い合わせ（絶対値モード） |  |  |
:BIN:ABSolute? | <パラメータ番号>, <BIN番号>
:BIN:DEViation | <パラメータ番号>, <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の上下限値の設定と問い合わせ（偏差パーセント(Δ%)モード） |  |  |
:BIN:DEViation? | <パラメータ番号>, <BIN番号>
:BIN:MODE | <パラメータ番号>, <ABSolute/PERcent/DEViation> | BIN機能の判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:BIN:MODE? | <パラメータ番号>
:BIN:PERcent | <パラメータ番号>, <BIN番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | BIN機能の上下限値の設定と問い合わせ（パーセント(%)モード） |  |  |
:BIN:PERcent? | <パラメータ番号>, <BIN番号>
:BIN:REFerence | <パラメータ番号>, <基準値> | BIN機能の基準値の設定と問い合わせ（パーセントモード(%)と偏差パーセントモード(Δ%)） |  |  |
:BIN:REFerence? | <パラメータ番号>
## 測定値出力（LCR)
:MEASure? |  | 測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:RDC? |  | コンタクトチェック測定データの問合せ |  |  |
## 掃引方法の設定
:SWEep:MAIN:SOURce | <FREQuency/POWer/V/I> | メイン掃引測定信号モードの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:MAIN:SOURce? |
:SWEep:PDELay | <掃引点No.>, <ポイントディレイ時間> | ポイントディレイの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:PDELay? | <掃引点No.>
:SWEep:TRIGger | <SEQuential/REPeat/STEP> | トリガモードの設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:TRIGger? |
:SWEep:DISPlay | <GRAPh/FGRAPh/XY/XY2/MULTi/NUMEric/PEAK> | アナライザモード時の表示設定と問い合わせ |  |  |
:SWEep:DISPlay? |
## 掃引点の設定
:POINt | <掃引点No.>, <設定値> | 掃引点の設定と問い合わせ |  |  |
:POINt? | <掃引点No.>
:POINt:ADD | <掃引点No.>, <設定値> | 掃引点の追加 |  |  |
:POINt:DELete | <掃引点No.> | 掃引点の削除 |  |  |
## 掃引点のリスト設定
:LIST:STARt:STOP | <START値>, <STOP値>, <掃引点数>, <LINear/LOG> | START-STOPモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:STARt:STOP? |
:LIST:STARt:STEP | <START値>, <STEP値>, <掃引点数> | START-STEPモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:STARt:STEP? |
:LIST:CENTerspan | <CENTER値>, <SPAN値>, <掃引点数> | CENTER-SPANモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:CENTerspan? |
:LIST:INTerval | <POINT値>, <INTERVAL値>, <掃引点数> | INTERVALモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:LIST:INTerval? |
## セグメント機能
:SEGMent | <ON/OFF/INTerval> | セグメント機能の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent? |
:SEGMent:ADD | <セグメントNo./データ無し> | セグメント追加 |  |  |
:SEGMent:DELete | <セグメントNo.> | 指定セグメント削除 |  |  |
:SEGMent:NUM? |  | セグメント数の問合せ |  |  |
:SEGMent:AVERaging | <セグメントNo.>, <OFF/アベレージ回数> | 指定セグメントのアベレージ回数の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:AVERaging? | <セグメントNo.>
:SEGMent:PDELay | <セグメントNo.>, <ディレイ時間> | 指定セグメントのポイントディレイの設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:PDELay? | <セグメントNo.>
:SEGMent:SPEEd | <セグメントNo.>, <FAST/MEDium/SLOW/SLOW2/CUSTom> | 指定セグメントの測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SPEEd? | <セグメントNo.>
:SEGMent:SPEEd:WAVE | <セグメントNo.>, <波形数> | 指定セグメントの測定スピードカスタム時の測定スピードの設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SPEEd:WAVE? | <セグメントNo.>
:SEGMent:SUB:SOURce | <P/V/I> | セグメントの信号源の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SUB:SOURce? |
:SEGMent:SUB:SOURce:VALue | <セグメントNo.>, <信号源値> | 指定セグメントの信号源値の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:SUB:SOURce:VALue? | <セグメントNo.>
:SEGMent:STARt:STOP | <セグメントNo.>, <START値>, <STOP値>, <掃引点数>, <LINear/LOG> | 指定セグメントのSTART-STOPモードでの掃引点設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:STARt:STOP? | <セグメントNo.>
:SEGMent:INTerval | <セグメントNo.>, <ポイント値>, <インターバル時間>, <掃引点数> | 指定セグメントのインターバル時間の設定と問い合わせ |  |  |
:SEGMent:INTerval? | <セグメントNo.>
## グラフ表示
:GRAPh:AUTOscale |  | オートスケーリングの実行 |  |  |
:GRAPh:COLor | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>, <OFF/色No.> | グラフ表示色の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:COLor? | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>
:GRAPh:COLor:RESet | <パラメータ番号> | 全セグメントのグラフ表示色のリセット実行 |  |  |
:GRAPh:COLor:SEG1 | <パラメータ番号> | セグメント1の表示色を全てのセグメントに反映 |  |  |
:GRAPh:OVERwrite | <ON/OFF> | 重ね描き機能の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:OVERwrite? |
:GRAPh:OVERwrite:CLEar |  | 重ね描きのクリア |  |  |
:GRAPh:SCALe | <LINear/LOG> | 横軸表示スケールの設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:SCALe? |
:GRAPh:SPAN | <SINGle/SEGMent> | 横軸スパン形式の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:SPAN? |
:GRAPh:VERTical:CENTerdiv | <パラメータ番号>, <基準値>, <1目盛りの幅> | 縦軸表示スケール基準値・1目盛り幅の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:CENTerdiv? | <パラメータ番号>
:GRAPh:VERTical:GRID | <グラフNo.>, <パラメータ番号> | グリッド対象パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:GRID? | <グラフNo.>
:GRAPh:VERTical:METHod | <パラメータ番号>, <UPPer/CENTer> | 縦軸表示スケール設定と問い合わせ方法の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:METHod? | <パラメータ番号>
:GRAPh:VERTical:MODE | <パラメータ番号>, <AUTO/MANual> | 縦軸表示スケール方法の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:MODE? | <パラメータ番号>
:GRAPh:VERTical:REVerse | <グラフNo.>, <OFF/ON> | 縦軸表示スケールの反転設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:REVerse? | <グラフNo.>
:GRAPh:VERTical:SCALe | <パラメータ番号>, <LINear/LOG> | 縦軸表示スケールの設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:SCALe? | <パラメータ番号>
:GRAPh:VERTical:UPPerlower | <パラメータ番号>, <下限値>, <上限値> | 縦軸表示スケール上・下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:UPPerlower? | <パラメータ番号>
:GRAPh:VERTical:XYGRaph | <INDividual/SAME> | X-Y表示のスケーリングAUTO時におけるスケーリング方法の設定と問い合わせ |  |  |
:GRAPh:VERTical:XYGRaph? |
## 表示カーソル
:CURSor | <OFF/A/AB> | 表示カーソルの設定と問い合わせ |  |  |
:CURSor? |
:CURSor:#SEARch | <MAX/MIN/TARGet/LMAX/LMIN> | サーチ方法の設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch? |
:CURSor:#SEARch:PARameter | <パラメータ番号> | サーチパラメータの設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch:PARameter? |
:CURSor:#SEARch:TARGet | <TARGET値> | ターゲット値の設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch:TARGet? |
:CURSor:#SEARch:TARGet:SLOPe | <UP/DOWN> | ターゲットスロープの設定と問い合わせ（#はAまたはB） |  |  |
:CURSor:#SEARch:TARGet:SLOPe? |
:CURSor:MOVE | <A/B> | 移動またはサーチするカーソルの設定と問い合わせ |  |  |
:CURSor:MOVE? |
:CURSor:SEARch:AUTO | <ON/OFF> | オートサーチの設定と問い合わせ |  |  |
:CURSor:SEARch:AUTO? |
## サーチ機能
:SEARch |  | サーチ機能の実行と結果の取得 |  |  |
:SEARch? | <A/B>
## コンパレータ（アナライザ）
:COMParator:ANALyzer | <OFF/AREA/PEAK> | コンパレータの判定モードの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:ANALyzer? |
:COMParator:AREA | <グラフNo.>, <OFF/1/2/3/4> | 判定エリアの描画設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:AREA? | <グラフNo.>
:COMParator:AREA:FIX | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>, <PERcent/VALue>, <基準値>, <下限値>, <上限値> | エリア判定（基準値手動設定）の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:AREA:FIX? | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>
:COMParator:AREA:LIMit | <掃引点No.>, <パラメータ番号>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | エリア判定の上下限値の設定 |  |  |
:COMParator:AREA:LIMit? | <掃引点No.>, <パラメータ番号>
:COMParator:AREA:MEAS | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>, <PERcent/VALue>, <下限値>, <上限値> | エリア判定（基準値自動設定）の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:AREA:MEAS? | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>
:COMParator:PARAmeter | <パラメータ番号/ALL>, <ON/OFF> | 判定パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PARAmeter? | <パラメータ番号>
:COMParator:PEAK | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>, <MAX/MIN>, <OFF/左限値>, <OFF/右限値>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | ピーク判定の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PEAK? | <セグメントNo.>, <パラメータ番号>, <MAX/MIN>
:COMParator:PEAK:FILTer | <ON/OFF> | フィルタの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PEAK:FILTer? |
:COMParator:PEAK:NO | <極小No.>, <極大No.> | 極大、極小Noの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:PEAK:NO? |
## 測定値出力(アナライザ）
:MEASure? | <データ無し> | 測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:RDC? |  | コンタクトチェック測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:COMParator:PEAK? |  | ピークコンパレータ測定時の総合判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:COMParator:PEAK:LMAX? | <セグメントNo.>, <パラメータ番号> | ピークコンパレータ測定時の極大値の判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:COMParator:PEAK:LMIN? | <セグメントNo.>, <パラメータ番号> | ピークコンパレータ測定時の極小値の判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:CURSor? | <A/B> | カーソル位置の測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:POINt? | <掃引点No.> | 指定掃引点の測定データの問合せ |  |  |
## 等価回路解析機能
:CIRCuit:ANALysis | <OFF/HOLD/AUTO> | 等価回路解析のモデルの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis? |
:CIRCuit:ANALysis:FREQuency | <解析開始周波数>, <解析終了周波数> | 等価回路解析の周波数範囲の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:FREQuency? |
:CIRCuit:ANALysis:K:MODE | <KR/K31/K33/KT/K15> | 電気機械結合係数(K)算出時の振動モードの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:K:MODE? |
:CIRCuit:ANALysis:K:TYPE | <FSFP/FRFA> | 電気機械結合係数(K)算出時の周波数タイプの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:K:TYPE? |
:CIRCuit:ANALysis:K:COEFficient | <係数a>,<係数b> | 電気機械結合係数(K)算出時の係数の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:K:COEFficient? |
:CIRCuit:ANALysis:MODel | <A/B/C/D/E> | 等価回路モデルの設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:MODel? |
:CIRCuit:ANALysis:RESult? | <R1/C1/L1/C0/QM/K> | R1、C1、L1、C0の値の問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:RESult:POSition | <UL/UR/LL/LR> | 解析結果の表示位置の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:RESult:POSition? |
:CIRCuit:ANALysis:SEGMent | <セグメントNo./ALL> | 等価回路解析セグメント範囲の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:SEGMent? |
:CIRCuit:ANALysis:SIMulation |  | 周波数特性シミュレーションの実行 |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:SIMulation:GET |  | 周波数特性シミュレーション値を解析値から取得 |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:SIMulation:DEFine | <R1/C1/L1/C0>, <定数> | 周波数特性シミュレーション値の設定と問合せ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:SIMulation:DEFine? | <R1/C1/L1/C0>
:CIRCuit:ANALysis:TRIGger |  | 等価回路解析を実行 |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:TRIGger:AUTO | <ON/OFF> | 等価回路解析の自動実行の設定と問い合わせ |  |  |
:CIRCuit:ANALysis:TRIGger:AUTO? |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis | <ON/OFF> | 解析結果に対するコンパレータ機能のON/OFFの設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis? |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis:ABSolute | <L1/C1/R1/QM/C0>, <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | 解析結果に対するコンパレータの上下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:COMParator:CIRCuit:ANALysis:ABSolute? | <L1/C1/R1/QM/C0>
:MEASure:ANALysis:COMParator? |  | 解析結果に対するコンパレータの判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:ANALysis:DELTa? |  | 測定値とシミュレーション値の差分の問い合わせ |  |  |
:MEASure:ANALysis:PEAK? | <Z/G/B/RS>, <LMAX/LMIN> | 極値の周波数と測定値の取得 |  |  |
:MEASure:ANALysis:SIMulation? | <パラメータ番号> | シミュレーション値の問い合わせ |  |  |
## 校正・補正機能（共通設定）
:CORRection:FORMat:OPEN | <表示形式> | オープン校正・補正の表示形式の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:FORMat:OPEN? |
:CORRection:FORMat:SHORt | <表示形式> | ショート校正・補正の表示形式の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:FORMat:SHORt? |
:CORRection:FORMat:LOAD | <表示形式> | ロード校正・補正の表示形式の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:FORMat:LOAD? |
:CORRection:LIMit:POINt | <補正最小周波数>, <補正最大周波数> | ALL校正・補正の周波数範囲の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:LIMit:POINt? |
:CORRection:DISTance | <電気長> | 校正・補正の電気長の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:DISTance? |
:CORRection:ERRor? |  | 校正・補正の実行結果の問い合わせ |  |  |
## 校正機能
:CORRection:CALIbration:RETurn | LCRモード：<OFF/ALL/SPOT> / アナライザモード：<OFF/SPOT> | 校正の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:RETurn? |
:CORRection:CALIbration:RESet | <校正No./ALL/DC>, <DATA/REFerence> | 校正設定のリセット |  |  |
:CORRection:CALIbration:FREQuency | <校正No.>, <周波数/OFF> | 校正ポイントの周波数の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:FREQuency? | <校正No.>
:CORRection:CALIbration:LEVel | <P/V/I>, <校正No./ALL>, <レベル値/OFF> | 校正ポイントのレベル値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:LEVel? | <P/V/I>, <校正No.>
:CORRection:CALIbration:SPEEd | SPOT校正時：<校正No./ALL>, <FAST/MEDium/SLOW/SLOW2/CUSTom/OFF> / ALL校正時：<FAST/MEDium/SLOW/SLOW2/CUSTom> | 校正ポイントのスピードの設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:SPEEd? | SPOT校正時：<校正No.> / ALL校正時：無し
:CORRection:CALIbration:WAVE | SPOT校正時：<校正No./ALL>, <波形数> / ALL校正時：<波形数> | 校正ポイントの波形数の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:WAVE? | SPOT校正時：<校正No.> / ALL校正時：無し
:CORRection:CALIbration:OPEN | <AC/DC/ACDC/CANCel> | オープン校正の実行と中止 |  |  |
:CORRection:CALIbration:OPEN:REFerence | <校正No./ALL/DC>, <基準値1>, <基準値2 ※DC時無効> | オープン校正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:OPEN:REFerence? | <校正No./DC>
:CORRection:CALIbration:OPEN:DATA? | SPOT補正時：<補正No./DC> / ALL補正時：<補正No./ALL/DC> | オープン校正の校正値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:OPEN:LIMit | <OFF/下限値> | オープン校正の下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:OPEN:LIMit? |
:CORRection:CALIbration:SHORt | <AC/DC/ACDC/CANCel> | ショート校正の実行と中止 |  |  |
:CORRection:CALIbration:SHORt:REFerence | <校正No./ALL/DC>, <基準値1>, <基準値2 ※DC時無効> | ショート校正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:SHORt:REFerence? | <校正No./DC>
:CORRection:CALIbration:SHORt:DATA? | SPOT補正時：<補正No./DC> / ALL補正時：<補正No./ALL/DC> | ショート校正の校正値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:SHORt:LIMit | <OFF/上限値> | ショート校正の上限値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:SHORt:LIMit? |
:CORRection:CALIbration:LOAD | <AC/DC/ACDC/CANCel> | ロード校正の実行と中止 |  |  |
:CORRection:CALIbration:LOAD:REFerence | <校正No./ALL/DC>, <基準値1>, <基準値2 ※DC時無効> | ロード校正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:LOAD:REFerence? | <校正No./DC>
:CORRection:CALIbration:LOAD:DATA? | SPOT補正時：<補正No./DC> / ALL補正時：<補正No./ALL/DC> | ロード校正値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:LOAD:LIMit | <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | ロード校正の上下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:CALIbration:LOAD:LIMit? |
## 補正機能
:CORRection:COMPensation:RETurn | <OFF/ON> | 補正の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:RETurn? |
:CORRection:COMPensation:RESet | <補正No./ALL/DC>, <DATA/REFerence> | 補正設定のリセット |  |  |
:CORRection:COMPensation:FREQuency? | <補正No.> | 補正ポイントの周波数の問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:LEVel? | <P/V/I>, <補正No.> | 補正ポイントのレベル値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:SPEEd? | SPOT補正時：<補正No.> / ALL補正時：無し | 補正ポイントのスピードの問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:WAVE |  | 補正ポイントの波形数の問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:WAVE? | SPOT補正時：<補正No.> / ALL補正時：無し
:CORRection:COMPensation:OPEN | <AC/DC/ACDC/CANCel> | オープン補正の実行と中止 |  |  |
:CORRection:COMPensation:OPEN:REFerence | <補正No./ALL/DC>, <基準値1>, <基準値2 ※DC時無効> | オープン補正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:OPEN:REFerence? | <補正No./DC>
:CORRection:COMPensation:OPEN:DATA? | SPOT補正時：<補正No./DC> / ALL補正時：<補正No./ALL/DC> | オープン補正の補正値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:OPEN:LIMit | <OFF/下限値> | オープン補正の下限値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:OPEN:LIMit? |
:CORRection:COMPensation:SHORt | <AC/DC/ACDC/CANCel> | ショート補正の実行と中止 |  |  |
:CORRection:COMPensation:SHORt:REFerence | <補正No./ALL/DC>, <基準値1>, <基準値2 ※DC時無効> | ショート補正の基準値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:SHORt:REFerence? | <補正No./DC>
:CORRection:COMPensation:SHORt:DATA? | SPOT補正時：<補正No./DC> / ALL補正時：<補正No./ALL/DC> | ショート補正の補正値の問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:SHORt:LIMit | <OFF/上限値> | ショート補正の上限値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:COMPensation:SHORt:LIMit? |
## スケーリング補正機能
:CORRection:SCALe | <OFF/ON> | スケーリング補正機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SCALe? |
:CORRection:SCALe:DATA | <スケールNo.>, <補正値A>, <補正値B> | スケーリング補正値の設定と問い合わせ |  |  |
:CORRection:SCALe:DATA? | <スケールNo.>
## 連続測定の設定
:CONTinuous:EXECution | <パネルNo.>, <ON/OFF> | 連続測定対象の設定と問い合わせ |  |  |
:CONTinuous:EXECution? | <パネルNo.>
:CONTinuous:ERRor | <ON/OFF> | 判定エラー時終了機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CONTinuous:ERRor? |
:CONTinuous:COUNt? |  | 連続測定モードで測定対象となっているパネル数の問い合わせ |  |  |
## 測定値出力（連続測定）
:MEASure? | <データ無し/ALL> | 測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:RDC? |  | コンタクトチェック測定データの問合せ |  |  |
:MEASure:CONTinuous:COMParator? |  | 連続測定時の総合判定結果の問い合わせ |  |  |
:MEASure:CONTinuous:PEAK? | <データ無し/ALL> | 連続測定時の極値の判定結果の問い合わせ |  |  |
## コンタクトチェック機能
:CCHeck:VERify | <OFF/BEFore/AFTer/BOTH> | コンタクトチェック機能の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:VERify? |
:CCHeck:JUDGment | <DO/NOT> | コンタクトチェック機能でDC測定値がUNCALの場合に判定する／判定しないの設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:JUDGment? |
:CCHeck:WAVe | <波形数> | コンタクトチェックを実行する時間の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:WAVe? |
:CCHeck:LIMit | <OFF/下限値>, <OFF/上限値> | コンタクトチェックの判定条件の下限値と上限値の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:LIMit? |
:CCHeck:ERREnd | <OFF/ON> | コンタクトチェックエラー時の測定停止の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:ERREnd? |
:CCHeck:ACOut | <OFF/ON> | コンタクトチェック時のAC出力の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:ACOut? |
:CCHeck:DCWait | <ウェイト時間> | コンタクトチェックのDCウェイト時間の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:DCWait? |
:CCHeck:ACWait | <ウェイト時間> | コンタクトチェックのACウェイト時間の設定と問い合わせ |  |  |
:CCHeck:ACWait? |
:LEVCheck | <ON/OFF> | コンタクトチェックの検出レベル監視機能の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVCheck? |
:LEVCheck:LIMit | <リミット値> | コンタクトチェックのリミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:LEVCheck:LIMit? |
## HiZリジェクト機能
:HIZ | <ON/OFF> | HiZリジェクト機能の設定と問い合わせ |  |  |
:HIZ? |
:HIZ:LIMit | <リミット値> | HiZリジェクト機能のリミット値の設定と問い合わせ |  |  |
:HIZ:LIMit? |
## 測定値メモリ機能
:MEMory? | <データなし/ALL> | 測定値メモリ機能でメモリに保存されている測定値の問合せ |  |  |
:MEMory:SAVE |  | 測定値メモリの保存 |  |  |
:MEMory:CLEar |  | 測定値メモリ機能のメモリ削除 |  |  |
:MEMory:CONTrol | LCRモード：<ON/IN/OFF> / アナライザモード：<ON/OFF> | 測定値メモリ機能の設定と問い合わせ |  |  |
:MEMory:CONTrol? |
:MEMory:COUNt? |  | メモリ機能でメモリに保存されている測定値の個数の問合せ |  |  |
:MEMory:POINts | <メモリサイズ> | 測定値メモリサイズの設定と問い合わせ |  |  |
:MEMory:POINts? |
## 画面表示
:DISPlay | <ON/OFF> | 画面表示の設定と問い合わせ |  |  |
:DISPlay? |
:DISPlay:PARAmeter | <パラメータ番号>, <OFF/色No.> | パラメータ色の設定と問い合わせ |  |  |
:DISPlay:PARAmeter? | <パラメータ番号>
:DISPlay:COLor | <WHITe/BLACk> | 画面の背景色の設定と問い合わせ |  |  |
:DISPlay:COLor? |
:DISPlay:BACKlight | <明るさ> | 画面の明るさの設定と問い合わせ |  |  |
:DISPlay:BACKlight? |
:DISPlay:WARMup | <ON/OFF> | ウォームアップメッセージ表示の設定と問い合わせ |  |  |
:DISPlay:WARMup? |
## 拡大表示機能
:ZOOM | <ON/OFF> | 拡大表示機能の設定と問い合わせ |  |  |
:ZOOM? |
## ビープ音
:BEEPer:JUDGment | <OFF/IN/NG> | 測定値の判定結果に対するビープ音の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:JUDGment? |
:BEEPer:JUDGment:TONE | <0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14> | 測定値の判定結果に対するビープ音の種類の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:JUDGment:TONE? |
:BEEPer:JUDGment:VOLume | <1/2/3> | 測定値の判定結果に対するビープ音量の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:JUDGment:VOLume? |
:BEEPer:KEY | <ON/OFF> | キー操作のビープ音の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:KEY? |
:BEEPer:KEY:TONE | <0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14> | キー操作のビープ音の音の種類の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:KEY:TONE? |
:BEEPer:KEY:VOLume | <1/2/3> | キー操作のビープ音の音量の設定と問い合わせ |  |  |
:BEEPer:KEY:VOLume? |
## キーロック
:KEYLock | LCRモード：<FULL/SET> / アナライザモード：<ON> | キーロックの実行と問い合わせ |  |  |
:KEYLock? |
:KEYLock:PASScode | <パスコード/無し> | キーロックパスコードの設定 |  |  |
:KEYLock:UNLock | <パスコード/無し> | キーロックの解除 |  |  |
## 測定値出力設定
:MEASure:ITEM | <MR0>, <MR1> | 測定パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:MEASure:ITEM? |
:MEASure:VALid | <設定値> | 測定値取得クエリの応答データの設定と問い合わせ |  |  |
:MEASure:VALid? |
:MEASure:OUTPut:AUTO | <ON/OFF> | 測定値自動出力機能の設定と問い合わせ |  |  |
:MEASure:OUTPut:AUTO? |
## EXT I/O
:IO:EOM:MODE | <HOLD/PULSe> | INDEXとEOMの出力方法の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:EOM:MODE? |
:IO:EOM:PULSe | <パルス幅> | EOMがLOW(ON)を維持するパルス幅の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:EOM:PULSe? |
:IO:OUTPut:DELay | <IOディレイ時間> | 判定結果出力とEOM出力間のディレイ時間の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:OUTPut:DELay? |
:IO:RESult:RESet | <ON/OFF> | 判定結果信号線の出力の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:RESult:RESet? |
:IO:TRIGger:EDGe | <DOWN/UP> | トリガエッジの設定と問い合わせ |  |  |
:IO:TRIGger:EDGe? |
:IO:TRIGger:ENABle | <ON/OFF> | 測定中のトリガ入力の許可/禁止の設定と問い合わせ |  |  |
:IO:TRIGger:ENABle? |
## パネルセーブ機能
:SAVE | <パネルNo.>, <"パネル名"> | パネルセーブ機能の実行と問い合わせ |  |  |
:SAVE? | <パネルNo.>
:SAVE:NAME? | <パネルNo.> | パネル名の問合せ |  |  |
:SAVE:REName | <パネルNo.>, <"パネル名"> | パネル名の変更 |  |  |
:SAVE:TYPE | <ALL/HARDware/ADJust> | 保存タイプの設定と問い合わせ |  |  |
:SAVE:TYPE? |
:SAVE:CLEar | <パネルNo./ALL> | パネルセーブデータのクリア |  |  |
## パネルロード機能
:LOAD | <パネルNo.> | パネルロードの実行 |  |  |
## メッセージ・ターミネータ
:TRANsmit:TERMinator | <ターミネータ番号> | 応答メッセージのターミネータの設定と問い合わせ |  |  |
:TRANsmit:TERMinator? |
## RS-232C通信ハンドシェイク
:HANDshake | <OFF/X> | RS-232C通信ハンドシェイクの設定と問い合わせ |  |  |
:HANDshake? |
## データ転送フォーマット
:FORMat:DATA | <ASCii/REAL> | データ転送フォーマットの設定と問い合わせ |  |  |
:FORMat:DATA? |
:FORMat:LONG | <ON/OFF> | データ転送時におけるロングフォーマットの設定と問い合わせ |  |  |
:FORMat:LONG? |
## ヘッダ
:HEADer | <ON/OFF> | 応答メッセージのヘッダの有無の設定と問い合わせ |  |  |
:HEADer? |
## システム
:SYSTem:DATE | <年>, <月>, <日> | 日付の設定と問い合わせ |  |  |
:SYSTem:DATE? |
:SYSTem:MACAddress? |  | MACアドレスの問い合わせ |  |  |
:SYSTem:SERIAlno? |  | 製造番号の問い合わせ |  |  |
:SYSTem:TIME | <時>, <分>, <秒> | 時間の設定と問い合わせ |  |  |
:SYSTem:TIME? |
:SYSTem:USBId? |  | USB IDの問い合わせ |  |  |
:SYSTem:RESet |  | システムリセットの実行 |  |  |
## 機器の初期化
:PRESet |  | 機器の初期化 |  |  |
## ファイル保存機能
:FILE:SAVE |  | ファイル保存の実行 |  |  |
:FILE:TYPE:BMP | <OFF/COLor/MONochrome> | BMP保存の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:TYPE:BMP? |
:FILE:TYPE:TEXT | <OFF/ON> | テキスト保存の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:TYPE:TEXT? |
:FILE:DATE | <ON/OFF> | テキスト保存時の日時の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:DATE? |
:FILE:DELIMiter | <COMma/TAB/SEMIcolon/SPACE> | テキスト保存時の区切り文字の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:DELIMiter? |
:FILE:FOLDer | <"フォルダ名"> | 保存フォルダの設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:FOLDer? |
:FILE:INFOrmation? |  | USBメモリ情報の問い合わせ |  |  |
:FILE:MODE | <AUTO/MANUAL> | 保存フォルダのモード設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:MODE? |
:FILE:PARAmeter | <ON/OFF> | テキスト保存時の測定パラメータの設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:PARAmeter? |
:FILE:QUOTe | <OFF/DOUBle/SINGle> | テキスト保存時の引用符の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:QUOTe? |
:FILE:SET | <ON/OFF> | テキスト保存時の測定条件の設定と問い合わせ |  |  |
:FILE:SET? |
:FILE:PANel:SAVE | <"ファイル名"> | USBメモリへの設定セーブの実行 |  |  |
:FILE:PANel:LOAD | <"ファイル名"> | USBメモリからの設定ロードの実行 |  |  |
:FILE:PANel:ALLSave | <"設定保存ファイル名"> | USBメモリへオールセーブの実行 |  |  |
:FILE:PANel:ALLLoad | <"設定保存ファイル名"> | USBメモリへオールロードの実行 |  |  |
## モニタ機能
:MONItor? |  | 電圧電流モニタ値の問合せ |  |  |
## 画面保存機能
:HCOPy:DATA? | <COLor/MONochrome> | 測定画面のBMPデータの取得 |  |  |