## 動作がおかしいとき

動作がおかしい場合は、次の症状に該当しないか確認してください。

特定のインターフェースの記載がない原因・処置は、RS-232C、GP-IB、USB、LAN共通です。

### 通信がまったくできない

- ケーブルはきちんと接続されていますか？
- 接続しているすべての機器の電源がONになっていますか？
- ケーブルは、正しいものを使用していますか？
- 通信条件の設定はあっていますか？ 【RS-232C】
- 本器のアドレス設定はあっていますか？ 【GP-IB】
- 他の機器のアドレスが同じになっていませんか？ 【GP-IB】
- 他のネットワーク機器とIPアドレスが同じになっていませんか？ 【LAN】
- USBドライバのインストールは正常に完了していますか？ 【USB】

### サービス・リクエストが発生しないときがある 【GP-IB】

- サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ、および各イベント・ステータス・イネーブルレジスタは正しく設定されていますか？
- SRQ処理サブルーチンの最後で*CLSコマンドでイベント・レジスタをすべてクリアしてください。 イベントのビットが1回クリアされないと、同じイベントではサービス・リクエストは発生しません。

### ハードウェアハンドシェイクの動作がおかしい 【RS-232C】

- CA（RTS）、CB（CTS）がショートしているケーブルを使用していませんか？CA (RTS), CB (CTS)がショートしていないクロスケーブルを使用してください。