## サンプルプログラムについて

ここでご提供するサンプル・プログラムのソースはすべて著作権フリーです。

サンプルプログラムによっては、最初に「*RST」コマンドを送り、本器の設定を初期化している場合があります。
「*RST」コマンドを送るとパネルセーブを含めた全ての設定が消去されますので、サンプルプログラムを実行する際にはご注意ください。
日置電機株式会社は、ここに記載されたされたソフトウェアを実行、使用したことにより発生したいかなる損害に関しても、
責任を一切負いません。その旨、予めご了承のほど、お願いいたします。

サンプルプログラムはすべてVisual Basic 2010で作られています。

Visual Basic、Visual Studioは米国Microsoft社の登録商標です。

MS、Microsoft、Windows、MS-DOSは米国Microsoft社の登録商標です。

## 本体の設定と接続確認

1. 通信取扱説明書に従ってLANの接続と設定を行ってください。
2. パソコンのIPアドレスを設定してください。

## サンプルプログラム1

このプログラムは、[測定]ボタンを押すとトリガや測定周波数などの設定を行った後、トリガをかけて測定値を取得します。

ダウンロード

## サンプルプログラム2

このプログラムは、本器に接続してコマンドの送受信を行います。

コマンドの欄に送信したいコマンドを入力し、[送信]ボタンを押すと送信されます。

応答があるコマンド（?が含まれるコマンド）の場合は、テキストボックスに応答が表示されます。

ダウンロード

## サンプルプログラム3

このプログラムは、LCRモードでオープン補正、ショート補正を行います。

[オープン補正の実行]または[ショート補正の実行]を押すと補正値を取得します。

補正値の取得には時間がかかるため、イベントステータスレジスタのCEMビットを監視し、補正が終わるまで待ちます。

ダウンロード

## サンプルプログラム4

このプログラムは、LCRモードでコンパレータ測定を行い、測定値と判定結果を表示します。

上限値と下限値を設定し、[測定開始]を押してください。

ダウンロード

## サンプルプログラム5

このプログラムは、[測定]ボタンを押すと、バイナリ通信モードに変更し、トリガをかけて測定値を取得します。

受信したバイナリデータをASCII文字列に変換します。

ダウンロード