### 測定データの問合せ

構文 | コマンド |
クエリ | :MEASure? <データ無し/ ALL> （ALLは連続測定モードの時のみ指定可能です）
応答 | <測定結果> （各モードによって応答フォーマットが変わります。） #### ASCII応答 ※ACステータスは応答パラメータにZ、Y、PHASE、Cs、Cp、D、Ls、Lp、Q、Rs、G、Rp、X、Bのいずれかが含まれている場合に出力され、 DC ステータスはパラメータにRDCが含まれている場合に出力されます。 #### バイナリ応答 ※ACステータスは応答パラメータにZ、Y、PHASE、Cs、Cp、D、Ls、Lp、Q、Rs、G、Rp、X、Bのいずれかが含まれている場合に出力され、 DC ステータスはパラメータにRDCが含まれている場合に出力されます。 バイナリデータはビッグエンディアンです。
パラメータ |
解説 | コマンド |
クエリ | ステータス、判定結果、測定値、パネルNo. を返します。応答内容は:MEASure:VALidコマンドで設定します。 LCR で通常測定の時は、:MEASure:ITEM コマンドで返すパラメータの種類を選択できます。 詳細は:MEASure:ITEM コマンドを参照してください。 ASCIIモードとバイナリモードの切り替えは:FORMat:DATAコマンドで設定します。 連続測定モードの時は、1 つのパネル測定ごとにメッセージターミネータまたはスラッシュ(/) が入ります。 :MEASure? の場合…メッセージターミネータ :MEASure? ALLの場合…スラッシュ(/)
例 | コマンド |
クエリ | :MEASure?
応答 |
注記 |  | クエリ例は:MEASure? コマンドを送る前に、以下の設定を行っています。 :MEASure:ITEM 0,0 :MEASure:VALid 31

### MEASure?、:MEMory? の応答結果

### EXT I/O の出力