凡例
共通コマンド

1. 共通コマンド

イベントステータスレジスタ用コマンド

1. イベント・レジスタ

基本設定用コマンド

1. 測定モード

2. トリガ

3. パラメータ設定

4. トリガ同期出力機能

5. 測定周波数

6. 測定信号レベル

7. 測定スピード

8. アベレージ機能

LCR用コマンド

1. 判定機能

2. コンパレータ機能

3. BIN機能

4. 測定値出力（LCR)

アナライザ用コマンド

1. 掃引方法の設定

2. 掃引点の設定

3. 掃引点のリスト設定

4. セグメント機能

5. グラフ表示

6. 表示カーソル

7. サーチ機能

8. コンパレータ（アナライザ）

9. 測定値出力(アナライザ）

10. 等価回路解析機能

校正・補正用コマンド

1. 校正・補正機能（共通設定）

2. 校正機能

3. 補正機能

4. スケーリング補正機能

連続測定用コマンド

1. 連続測定の設定

2. 測定値出力（連続測定）

応用機能用コマンド

1. コンタクトチェック機能

2. HiZリジェクト機能

3. 測定値メモリ機能

4. 画面表示

5. 拡大表示機能

6. ビープ音

7. キーロック

8. 測定値出力設定

外部制御用コマンド

1. EXT I/O

パネル用コマンド

1. パネルセーブ機能

2. パネルロード機能

システム設定用コマンド

1. メッセージ・ターミネータ

2. RS-232C通信ハンドシェイク

3. データ転送フォーマット

4. ヘッダ

5. システム

6. 機器の初期化

7. ファイル保存機能

その他コマンド

1. モニタ機能

2. 画面保存機能