## データの送受信がおかしいとき

データの送受信で問題が発生する場合は、以下の内容についてチェックしてください。

特定のインターフェースの記載がない原因・処置は、RS-232C、GP-IB、USB、LAN共通です。

### 通信がうまくいかない

- IM3523とコンピュータのRS-232Cの設定(ボーレート、データ長、パリティ、ストップビット)が同じになっていますか？ 【RS-232C】
- コントローラのメッセージ・ターミネータ（デリミタ）をきちんと設定してください。
- 参照：メッセージ・ターミネータ

### 通信した後、キーが効かない

- 本体パネル面のLOCALキーを押して、リモート状態を解除してください。
- LLO（ローカル・ロック・アウト）コマンドを送信していませんか？ 【GP-IB】
- GTL コマンドを送信して、ローカル状態にしてください。

### コマンドを送信したのに動作しない

- *ESR?クエリを使用して、標準イベント・ステータス・レジスタの内容を見て、どのエラーになっているのか確認してください。

### クエリをいくつか送信したのに、応答がひとつしか返ってこない

- エラーは発生していませんか？
- クエリをひとつ送信するごとに1回読み込んでください。一度に読み込みたいときは、メッセージ・セパレータを使用して、1行に記述してください。

### クエリの応答メッセージがパネル上の表示と違う

- 応答メッセージは、本体がクエリを受信した時点で作成するため、コントローラの読み込み時点の表示とは一致しない可能性があります。

### *TRGコマンドを送信するとビープ音が鳴る

- トリガ設定が内部トリガになっていませんか？
- *TRGコマンドは外部トリガ設定のときのみ有効です。内部トリガ設定では実行エラーになります。