測定設定 (CONFigure)

コマンド | データ (クエリの場合は応答データ) | 動作
:ADDComment A$ | A$ = OFF, ON | 自動保存のファイル名タイトルコメント付与の設定と問い合わせ
:ADDComment? | A$
:ADDDate A$ | A$ = OFF, ON | 自動保存のファイル名トリガ日付付与の設定と問い合わせ
:ADDDate? | A$
:ALMSource A$ | A$ = OFF, ON | 警報元データ記録の設定と問い合わせ
:ALMSource? | A$
:ATSAve A$(,"B$") | A$ = OFF, BIN, CSV, MF4, MEAS, BIN_MEAS, CSV_MEAS, MF4_MEAS B$ = ファイル名(最大半角8文字) | 自動保存の設定と問い合わせ
:ATSAve? | A$(,"B$")
:AUTOFolder A$ | A$ = OFF, DAY, WEEK, MONTH | 自動保存フォルダ分割機能の設定と問い合わせ
:AUTOFolder? | A$
:FILEName "A$" | A$ = ファイル名(最大半角8文字分) | 自動保存ファイル名の設定と問い合わせ
:FILEName? | "A$"
:LOAD? A,B | A = 1～5 B = 0～3 | 設定条件ファイル読み込みの実行と実行結果の問い合わせ
:NUMFormat A$ | A$ = STANDARD, DECIMAL, EXPONENT, PREFIX | 数値表示形式の設定と問い合わせ
:NUMFormat? | A$
:RECTime day,hour,min,sec | day = 0～500 hour = 0～23 min = 0～59 sec = 0～59 | 記録時間の設定と問い合わせ
:RECTime? | day<NR1>,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1>
:SAMPle A | A = 記録間隔(単位s) | 記録間隔の設定と問い合わせ
:SAMPle? | A<NR3> (小数点以下1桁)
:SAVECalc A$ | A$ = OFF, CSV | 自動保存の数値演算結果保存形式の設定と問い合わせ
:SAVECalc? | A$
:SAVEDeci A$ | A$ = PERIOD, COMMA | テキストファイル保存時の小数点記号の設定と問い合わせ
:SAVEDeci? | A$
:SAVEFormat A$ | A$ = COMMENT, SPLITMS, LOCALCOMMENT, LOCALSPLITMS | テキストファイル保存時の日付フォーマットの設定と問い合わせ
:SAVEFormat? | A$
:SAVEKind A$ | A$ = NORMal, DIVide, REGUlarly | 自動保存ファイル分割機能の設定と問い合わせ
:SAVEKind? | A$
:SAVELen day,hour,min | day = 0～30(日) hour = 0～23(時) min = 0～59(分) | 自動保存ファイル分割の分割長の設定と問い合わせ
:SAVELen? | day<NR1>,hour<NR1>,min<NR1>
:SAVEMode A$ | A$ = FILEfull, REMove | 自動保存削除モードの設定と問い合わせ
:SAVEMode? | A$
:SAVEPri A$ | A$ = SD, USB | 自動保存優先保存先の設定と問い合わせ
:SAVEPri? | A$
:SAVEReg hour,min | hour = 0～23(時) min = 0～60(分) | 自動保存ファイル分割の基準時刻の設定と問い合わせ
:SAVEReg? | hour<NR1>,min<NR1>
:SAVESep A$ | A$ = COMMA, SPACE, TAB, SEMI | テキストファイル保存時の区切り記号の設定と問い合わせ
:SAVESep? | A$
:SAVETime A | A = 1～1440 (単位min) | 自動保存ファイル分割の分割時間の設定と問い合わせ
:SAVETime? | A<NR1>
:SAVEWave A$ | A$ = OFF, BIN, CSV, MF4 | 自動保存の波形データ保存形式の設定と問い合わせ
:SAVEWave? | A$
:STARt A$ | A$ = MANUAL, TIME | 測定開始の設定と問い合わせ
:STARt? | A$
:STARTTime year,month,day,hour,minute | year = 21～37 month = 1～12 day = 1～31 hour = 0～23 minute = 0～59 | 測定開始時刻の設定と問い合わせ
:STARTTime? | year<NR1>,month<NR1>,day<NR1> hour<NR1>,minute<NR1>
:STOP A$ | A$ = MANUAL, TIME | 測定停止の設定と問い合わせ
:STOP? | A$
:STOPTime year,month,day,hour,minute | year = 21～37 month = 1～12 day = 1～31 hour = 0～23 minute = 0～59 | 測定停止時刻の設定と問い合わせ
:STOPTime? | year<NR1>,month<NR1>,day<NR1> hour<NR1>,minute<NR1>
:SYNCSet A$ | A$ = OFF, PRIMary, SECondary | 同期運転の設定と問い合わせ
:SYNCSet? | A$
:TDIV A | A = 2.00E-03～8.64E+04 (単位s) | 横軸の設定と問い合わせ
:TDIV? | A<NR3> (小数点以下2桁)
:THINData A$ | A$ = INSTANT, STATISTICS | 自動保存の間引き保存データの設定と問い合わせ
:THINData? | A$
:THINOut A | A = 1(OFF)～100000 | 自動保存の間引き保存の設定と問い合わせ
:THINOut? | A<NR1>