測定設定 (CONFigure)

自動保存のファイル名タイトルコメント付与の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:ADDComment A$ :CONFigure:ADDComment?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 自動保存ファイル名へのタイトルコメント付与有無を設定します。 現在の自動保存ファイル名へのタイトルコメント付与有無を返します。
OFF | タイトルコメントを付与しない（自動連番を付与する）
ON | タイトルコメントを付与する
例 | :CONFigure:ADDComment ON :CONFigure:ADDComment? (応答) :CONFIGURE:ADDComment ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存のファイル名トリガ日付付与の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:ADDDate A$ :CONFigure:ADDDate?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 自動保存ファイル名へのトリガ日付付与有無を設定します。 現在の自動保存ファイル名へのトリガ日付付与有無を返します。
OFF | トリガ日付を付与しない（自動連番を付与する）
ON | トリガ日付を付与する
例 | :CONFigure:ADDDate ON :CONFigure:ADDDate? (応答) :CONFIGURE:ADDDATE ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

警報元データ記録の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:ALMSource A$ :CONFigure:ALMSource?
(応答) | A$ A$ = OFF, ON
解説 | 警報元データ記録有無を設定します。 現在の警報元データ記録有無を返します。
OFF | 警報元データを記録しない
ON | 警報元データを記録する
例 | :CONFigure:ALMSource ON :CONFigure:ALMSource? (応答) :CONFIGURE:ALMSOURCE ON (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:ATSAve A$(,"B$") :CONFigure:ATSAve?
(応答) | A$(,"B$") A$ = OFF, BIN, CSV, MF4, MEAS, BIN_MEAS, CSV_MEAS, MF4_MEAS B$ = ファイル名 (最大半角8文字分, A$=OFF時は省略)
解説 | 自動保存の波形データ、数値演算結果保存形式と、ファイル名を設定します。 現在の自動保存の波形データ、数値演算結果保存形式と、ファイル名を返します。
OFF | 波形データ：保存しない | 数値演算結果：保存しない
BIN | 波形データ：バイナリ形式 | 数値演算結果：保存しない
CSV | 波形データ：テキスト形式 | 数値演算結果：保存しない
MF4 | 波形データ：MDF4形式 | 数値演算結果：保存しない
MEAS | 波形データ：保存しない | 数値演算結果：テキスト形式
BIN_MEAS | 波形データ：バイナリ形式 | 数値演算結果：テキスト形式
CSV_MEAS | 波形データ：テキスト形式 | 数値演算結果：テキスト形式
MF4_MEAS | 波形データ：MDF4形式 | 数値演算結果：テキスト形式

例

:CONFigure:ATSAve BIN,"AUTO"
:CONFigure:ATSAve?
(応答) :CONFIGURE:ATSAVE BIN,"AUTO" (ヘッダがONの場合)

注記

波形データ保存形式は:SAVEWaveコマンドでも設定可能
数値演算結果保存形式は:SAVECalcコマンドでも設定可能
ファイル名は:FILENameコマンドでも設定可能
ファイル名に使用できる文字は本体画面と同じになります。

使用可能
条件

-

自動保存フォルダ分割機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:AUTOFolder A$ :CONFigure:AUTOFolder?
(応答) | A$ A$ = OFF, DAY, WEEK, MONTH
解説 | 自動保存ファイル保存先フォルダの分割単位を設定します。 現在の自動保存ファイル保存先フォルダの分割単位を返します。
OFF | 分割なし
DAY | 1日
WEEK | 1週間
MONTH | 1か月
例 | :CONFigure:AUTOFolder DAY :CONFigure:AUTOFolder? (応答) :CONFIGURE:AUTOFOLDER DAY (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存ファイル名の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:FILEName "A$" :CONFigure:FILEName?
(応答) | "A$" A$ = ファイル名 (最大半角8文字分)
解説 | 自動保存時のファイル名を設定します。 現在の自動保存時のファイル名を返します。
例 | :CONFigure:FILEName "ABC" :CONFigure:FILEName? (応答) :CONFIGURE:FILENAME "ABC" (ヘッダがONの場合)
注記 | :ATSAveコマンドのパラメータB$でも設定可能 最大文字数以上の文字列を入力した場合、最大文字数以降の文字は入力されません。 入力可能な文字は本体画面と同様です。
使用可能 条件 | 自動保存の設定がOFF以外であること

設定条件ファイル読み込みの実行と実行結果の問い合わせ
構文 | (クエリ) | :CONFigure:LOAD? A,B
(応答) | C<NR1> A = 1～5 B = 0～3(読込オプション) C = 0(成功),1(失敗)
解説 | 本体に保存されている設定条件ファイルの読み込みを実行し、実行結果を返します。 指定した設定読み込みオプションによって読み込む設定の種類が異なります。 設定読込オプション
B=0 | 直結ユニット情報
B=1 | 直結ユニット情報+システム、外部端子
B=2 | 直結ユニット情報+無線ユニット登録情報
B=3 | 直結ユニット情報+システム、外部端子+無線ユニット登録情報
例 | :CONFigure:LOAD? 1,1 (応答) :CONFIGURE:LOAD 0 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、設定条件ファイルを読み込むことはできません。
使用可能 条件 | -

数値表示形式の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:NUMFormat A$ :CONFigure:NUMFormat?
(応答) | A$ A$ = STANDARD, DECIMAL, EXPONENT, PREFIX
解説 | 数値表示形式を設定します。 現在の数値表示形式の設定を返します。
STANDARD | 標準
DECIMAL | 小数
EXPONENT | 指数
PREFIX | SI接頭辞
例 | :CONFigure:NUMFormat STANDARD :CONFigure:NUMFormat? (応答) :CONFIGURE:NUMFORMAT STANDARD (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

記録時間の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:RECTime day,hour,min,sec :CONFigure:RECTime?
(応答) | day<NR1>,hour<NR1>,min<NR1>,sec<NR1> day = 0～500 (日) hour = 0～23 (時) min = 0～59 (分) sec = 0～59 (秒)
解説 | 記録時間を設定します。 現在の記録時間の設定を、NR1数値で返します。 全パラメータ0の場合は連続記録となります。
例 | :CONFigure:RECTime 0,0,0,10 :CONFigure:RECTime? (応答) :CONFIGURE:RECTIME 0,0,0,10 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

記録間隔の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAMPle A :CONFigure:SAMPle?
(応答) | A<NR3> (小数点以下1桁) A = 1.0E-3～3.6E+3 (秒)
解説 | 記録間隔を数値（単位s）で設定します。 現在の記録間隔値を数値（単位s）で返します。
例 | :CONFigure:SAMPle 1E-2 :CONFigure:SAMPle? (応答) :CONFIGURE:SAMPLE 1.0E-02 (ヘッダがONの場合)
注記 | 設定にない値を指定した場合、設定しようとした値よりも高いレンジが存在するときは、最も近いレンジに設定されます。
使用可能 条件 | -

自動保存の数値演算結果保存形式の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVECalc A$ :CONFigure:SAVECalc?
(応答) | A$ A$ = OFF, CSV
解説 | 自動保存の数値演算結果保存形式を設定します。 現在の自動保存の数値演算結果保存形式の設定を返します。
OFF | 保存しない
CSV | テキスト形式
例 | :CONFigure:SAVECalc CSV :CONFigure:SAVECalc? (応答) :CONFIGURE:SAVECALC CSV (ヘッダがONの場合)
注記 | :ATSAveコマンドのパラメータA$でも設定可能
使用可能 条件 | -

テキストファイル保存時の小数点記号の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEDeci A$ :CONFigure:SAVEDeci?
(応答) | A$ A$ = PERIOD, COMMA
解説 | テキスト形式データの小数点記号の設定をします。 現在のテキスト形式データの小数点記号の設定を、文字データで返します。
PERIOD | ピリオド
COMMA | カンマ
例 | :CONFigure:SAVEDeci PERIOD :CONFigure:SAVEDeci? (応答) :CONFIGURE:SAVEDECI PERIOD (ヘッダがONの場合)
注記 | 区切り記号の設定がCOMMAの時は、小数点記号をCOMMAに設定できません。
使用可能 条件 | -

テキストファイル保存時の日付フォーマットの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEFormat A$ :CONFigure:SAVEFormat?
(応答) | A$ A$ = COMMENT, SPLITMS, LOCALCOMMENT, LOCALSPLITMS
解説 | テキスト形式データの日付フォーマットの設定をします。 現在のテキスト形式データの日付フォーマットの設定を、文字データで返します。
COMMENT | コメント (yy-MM-dd hh:mm:ss.0)
SPLITMS | 1秒未満分離 (yyyy-MM-dd hh:mm:ss + ms)
LOCALCOMMENT | ローカライズコメント
LOCALSPLITMS | ローカライズ1秒未満分離
例 | :CONFigure:SAVEFormat COMMENT :CONFigure:SAVEFormat? (応答) :CONFIGURE:SAVEFORMAT COMMENT (ヘッダがONの場合)
注記 | LOCALCOMMENT, LOCALSPLITMSは、:SYSTem:DFORmatでMMDDYYYY, DDMMYYYYを指定した場合、 あるいは、:SYSTem:DSEParatorでSLASH, PERIODを指定した場合のみ、指定できます。
使用可能 条件 | -

自動保存ファイル分割機能の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEKind A$ :CONFigure:SAVEKind?
(応答) | A$ A$ = NORMal, DIVide, REGUlarly
解説 | 自動保存ファイルの分割の設定をします 現在の自動保存ファイルの分割の設定を、文字データで返します。
NORMal | 1回の記録のデータを1つのファイルへ保存
DIVide | 測定開始時から設定時間ごとにデータを分割して別ファイルへ保存
REGUlarly | 基準時刻を設定し、基準時刻から分割時間ごとにデータを別ファイルへ保存
例 | :CONFigure:SAVEKind NORMal :CONFigure:SAVEKind? (応答) :CONFIGURE:SAVEKIND NORMAL (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存ファイル分割の分割長の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVELen day,hour,min :CONFigure:SAVELen?
(応答) | day<NR1>,hour<NR1>,min<NR1> day = 0～30 (日) hour = 0～23 (時) min = 0～59 (分)
解説 | 自動保存ファイル分割機能の分割長の設定をします。 現在の自動保存ファイル分割の分割長の設定を、NR1数値で返します。
例 | :CONFigure:SAVELen 0,0,10 :CONFigure:SAVELen? (応答) :CONFIGURE:SAVELEN 0,0,10 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存削除モードの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEMode A$ :CONFigure:SAVEMode?
(応答) | A$ A$ = FILEfull, REMove
解説 | 自動保存機能の削除モードの設定をします。 現在の自動保存機能の削除モードの設定を返します。
FILEfull | OFF：保存先メディアの空き容量が少なくなると保存を終了
REMove | ON ：保存先メディアの容量が少なくなったとき、最も古い波形ファイル（バイナリ、テキスト）を削除して保存
例 | :CONFigure:SAVEMode FILEfull :CONFigure:SAVEMode? (応答) :CONFIGURE:SAVEMODE FILEFULL (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存優先保存先の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEPri A$ :CONFigure:SAVEPri?
(応答) | A$ A$ = SD, USB
解説 | 自動保存機能の優先保存先を設定をします。 現在の自動保存機能の優先保存先の設定を、文字データで返します。
SD | SDメモリカード
USB | USBメモリ
例 | :CONFigure:SAVEPri SD :CONFigure:SAVEPri? (応答) :CONFIGURE:SAVEPRI SD (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存ファイル分割の基準時刻の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEReg hour,min :CONFigure:SAVEReg?
(応答) | hour<NR1>,min<NR1> hour = 0～23 (時) min = 0～59 (分)
解説 | 自動保存ファイル分割機能の基準時刻の設定をします。 現在の自動保存ファイル分割の基準時刻の設定を、NR1数値で返します。
例 | :CONFigure:SAVEReg 0,0 :CONFigure:SAVEReg? (応答) :CONFIGURE:SAVEREG 0,0 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

テキストファイル保存時の区切り記号の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVESep A$ :CONFigure:SAVESep?
(応答) | A$ A$ = COMMA, SPACE, TAB, SEMI
解説 | テキスト形式データの区切り記号の設定をします。 現在のテキスト形式データの区切り記号の設定を、文字データで返します。
COMMA | カンマ
SPACE | スペース
TAB | タブ
SEMI | セミコロン
例 | :CONFigure:SAVESep COMMA :CONFigure:SAVESep? (応答) :CONFIGURE:SAVESEP COMMA (ヘッダがONの場合)
注記 | 小数点記号の設定がCOMMAの時は、区切り記号をCOMMAに設定できません。
使用可能 条件 | -

自動保存ファイル分割の分割時間の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVETime A :CONFigure:SAVETime?
(応答) | A<NR1> A = 1,2,5,10,15,20,30,60(1時間),120(2時間),180(3時間),240(4時間),360(6時間),480(8時間),720(12時間),1440(1日) (単位min)
解説 | 自動保存ファイル分割の分割時間を数値（単位min）で設定します。 現在の自動保存ファイル分割の分割時間を、NR1数値で返します。
例 | :CONFigure:SAVETime 1 :CONFigure:SAVETime? (応答) :CONFIGURE:SAVETIME 1 (ヘッダがONの場合)
注記 | 設定にない値を指定した場合、設定しようとした値よりも長い分割時間が存在するときは、最も近い分割時間に設定されます。
使用可能 条件 | -

自動保存の波形データ保存形式の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SAVEWave A$ :CONFigure:SAVEWave?
(応答) | A$ A$ = OFF, BIN, CSV, MF4
解説 | 自動保存の波形データ保存形式を設定します。 現在の自動保存の波形データ保存形式の設定を返します。
OFF | 保存しない
BIN | バイナリ形式
CSV | テキスト形式
MF4 | MDF4形式
例 | :CONFigure:SAVEWave BIN :CONFigure:SAVEWave? (応答) :CONFIGURE:SAVEWAVE BIN (ヘッダがONの場合)
注記 | :ATSAveコマンドのパラメータA$でも設定可能
使用可能 条件 | -

測定開始の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:STARt A$ :CONFigure:STARt?
(応答) | A$ A$ = MANUAL, TIME
解説 | 測定開始の設定をします。 現在の測定開始の設定を返します。
MANUAL | 手動
TIME | 時刻
例 | :CONFigure:STARt MANUAL :CONFigure:STARt? (応答) :CONFIGURE:START MANUAL (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、測定開始の設定はできません。
使用可能 条件 | -

測定開始時刻の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:STARTTime year,month,day,hour,minute :CONFigure:STARTTime?
(応答) | year<NR1>,month<NR1>,day<NR1>hour<NR1>,minute<NR1> year = 21～37 (年) month = 1～12 (月) day = 1～31 (日) hour = 0～23（時） minute = 0～59（分）
解説 | 測定開始時刻の設定をします。 現在の測定開始時刻の設定を返します。
例 | :CONFigure:STARTTime 21,1,2,12,34 :CONFigure:STARTTime? (応答) :CONFIGURE:STARTTIME 21,1,2,12,34 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、測定開始時刻の設定はできません。 測定停止時刻より後の時刻は設定できません。
使用可能 条件 | -

測定停止の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:STOP A$ :CONFigure:STOP?
(応答) | A$ A$ = MANUAL, TIME
解説 | 測定停止の設定をします。 現在の測定停止の設定を返します。
MANUAL | 手動
TIME | 時刻
例 | :CONFigure:STOP MANUAL :CONFigure:STOP? (応答) :CONFIGURE:STOP MANUAL (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、測定停止の設定はできません。
使用可能 条件 | -

測定停止時刻の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:STOPTime year,month,day,hour,minute :CONFigure:STOPTime?
(応答) | year<NR1>,month<NR1>,day<NR1>hour<NR1>,minute<NR1> year = 21～37 (年) month = 1～12 (月) day = 1～31 (日) hour = 0～23（時） minute = 0～59（分）
解説 | 測定停止時刻の設定をします。 現在の測定停止時刻の設定を返します。
例 | :CONFigure:STOPTime 21,1,2,12,34 :CONFigure:STOPTime? (応答) :CONFIGURE:STOPTIME 21,1,2,12,34 (ヘッダがONの場合)
注記 | 測定中は、測定停止時刻の設定はできません。 測定開始時刻よりも前の時刻は設定できません。
使用可能 条件 | -

同期運転の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:SYNCSet A$ :CONFigure:SYNCSet?
(応答) | A$ A$ = OFF, PRIMary, SECondary
解説 | 同期運転のプライマリ、セカンダリ、OFFを設定します。 現在の同期運転の設定を返します。
OFF | 同期運転をしない
PRIMary | プライマリ
SECondary | セカンダリ
例 | :CONFigure:SYNCSet PRIMary :CONFigure:SYNCSet? (応答) :CONFIGURE:SYNCSET PRIMARY (ヘッダがONの場合)
注記 | モニタ中、測定中は、同期運転の設定はできません。
使用可能 条件 | -

横軸の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:TDIV A :CONFigure:TDIV?
(応答) | A<NR3> (小数点以下2桁) A = 2.00E-03～8.64E+04 (秒)
解説 | 横軸をTIME/DIVの値（単位s）で設定します。 現在の横軸の設定値をTIME/DIVの値（単位s）で返します。
例 | :CONFigure:TDIV 1E-01 :CONFigure:TDIV? (応答) :CONFIGURE:TDIV 1.00E-01 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -

自動保存の間引き保存データの設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:THINData A$ :CONFigure:THINData?
(応答) | A$ A$ = INSTANT, STATISTICS
解説 | 自動保存の間引き保存データを設定します。 現在の自動保存の間引き保存データの設定を返します。
INSTANT | 瞬時値
STATISTICS | 統計値
例 | :CONFigure:THINData INSTANT :CONFigure:THINData? (応答) :CONFIGURE:THINDATA INSTANT (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 |

自動保存の間引き保存の設定と問い合わせ
構文 | (コマンド) (クエリ) | :CONFigure:THINOut A :CONFigure:THINOut?
(応答) | A<NR1> A = 1(OFF)～100000
解説 | 自動保存の間引き保存を設定します。 現在の自動保存の間引き保存の設定をNR1数値で返します。 A=1は間引き保存OFFとなります。
例 | :CONFigure:THINOut 1000 :CONFigure:THINOut? (応答) :CONFIGURE:THINOUT 1000 (ヘッダがONの場合)
注記 | -
使用可能 条件 | -